WinСмета2000     
Alimentarea cu apa a or.Falesti din riul Prut (lucrari de reabilitare II)	Formular Nr.7	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 2-3-1
 Statia de pompare C-5. Conducta de descarcare

Valoarea de deviz  108 426,62 lei	
Intocmit in preţuri  curente 

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructii					
		1.1. Lucrari de terasamente					
1	TsC03A1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I 
	100 m3	0,310	559,484
	173,440
	
2	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	1,150	655,861
	754,240
	
3	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu
	100m2	0,800	483,191
	386,553
	
4	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3	8,000	256,573
	2 052,581
	
5	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 
	m3	32,000	17,875
	571,987
	
6	TsD04D
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv
	m3	32,000	40,582
	1 298,630
	
7	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	0,750	316,293
	237,220
	
8	TsC18A1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 возвращение растительного слоя
	100 m3	0,310	609,000
	188,790
	
9	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm разравнивание растительного слоя
	100 m3	0,310	316,194
	98,020

					
 			Total Lucrari de terasamente
	            			5 761,461	
			Incluziv salariu				2 476,151	
 		1.2. Montarea tevi si armaturi					
10	GD54C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm- capat flansa DN100 PE100 PN10 SDR17
	buc	1,000	297,452
	297,452
	
11	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -flansa din otel  liber DN100
	buc	1,000	325,147
	325,147
	
12	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-flansa D100 PN1.0 MPa
	buc	1,000	229,563
	229,563
	
13	GD54K
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315 mm-cot PE100 SDR11.15"
	buc	1,000	2 055,056
	2 055,056
	
14	GD54K
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315 mm-cot PE100 SDR11.60"
	buc	1,000	2 756,956
	2 756,956
	
15	GD54K
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315 mm-cot PE100 SDR11.90"
	buc	1,000	3 557,556
	3 557,556
	
16	CA03A
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)-5 buc
	m3	0,240	871,883
	209,252
	
17	AcA10A
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 110-140 mm-teava DN110 PE100 PN4 SDR41
	m	134,000	105,130
	14 087,396
	
18	AcF12A
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retele de alimentare cu apa si canalizare. cu diametru pina la 100mm 
	m	134,000	0,556
	74,535

					
 			Total Montarea tevi si armaturi
	            			23 592,913	
			Incluziv salariu				1 766,413	
 		1.3. Cap de iesie					
19	TsA01B1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu
	m3	0,800	44,399
	35,519
	
20	DA06B1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast
	m3	0,200	332,150
	66,430
	
21	CA03A
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)
	m3	0,400	872,460
	348,984
	
22	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
	m2	0,600	152,363
	91,418
	
23	42-01-004-1
	Consolidarea taluzurilor cu piatra pe uscat cu executarea pavajului monostrat pe strat suport din piatra
	100 m3	0,003	40 337,333
	121,012

					
 			Total Cap de iesie
	            			663,363	
			Incluziv salariu				241,942	
 		1.4. Переход под автодорогой методом прокола					
24	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3	0,410	1 404,878
	576,000
	
25	TsA01B1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu
	m3	2,100	44,398
	93,236
	
26	GA09A
	Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevile de protectie avind diametrul exterior Dn pina la 273х7mm 
	m	17,000	1 385,383
	23 551,518
	
27	AcA51A
	Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din otel diam.500mm a tevilor din polietilena de presiune. de inalta densitate. destinate alimentarilor cu apa .asamblate prin sudura cap la cap. Teava DN110 PE100 PN4 SDR41
	m	68,000	218,914
	14 886,181
	
28	CA03A
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)
	m3	0,012	882,917
	10,595
	
29	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	0,410	316,171
	129,630
	
30	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	2,100	17,875
	37,537
	
31	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	0,410	1 755,363
	719,699

					
 			Total Переход под автодорогой методом прокола
	            			40 004,396	
			Incluziv salariu				7 760,344	

					
 			Total Lucrari de constructii
	            			70 022,133	
			Incluziv salariu				12 244,850	
 
	Cheltuieli directe	 lei			70 022,133	
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			2 755,091	
	Transport	4,00 %			1 669,111	
	Cheltuieli de regie	14,50 %			10 794,718	
	Beneficiu de deviz	6,00 %			5 114,463	
	Total	100,00 +			90 355,516	
	TVA	20,00 %			18 071,104	
	Total deviz:				108 426,62	
	Incluziv salariu				12 244,850	

Intocmit 	()	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)