Gradinita 197, bd. Mircea cel Batrin, nr. 4/2 Lucrari de reparatii	Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Lucrari de reparatii
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie					
		Capitolul 1.1. Lucrari de demolare					
1	RpCG29C1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice 	m3	8,100			
 2	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	30,000			
 3	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 25 km 	t	20,000			
   		Capitolul 1.2. Lucrari de terasamente					
4	TsC18A1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	0,150			
 5	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	5,600			
   		Capitolul 1.3. Lucrari de fundatie					
6	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,500			
 7	CC01C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	60,000			
 8	CC01D
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	400,000			
 9	CA03A
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	12,100			
   		Capitolul 1.4. Reparatie pavilioane (2 unitati)					
		Capitolul 1.4.1. Lucrari de demolare					
10	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din  asbociment, 	m2	89,200			
 11	RpCH32B
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	89,200			
   		Capitolul 1.4.2. Acoperis					
12	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	3,600			
 13	CE30A
	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipci de rasinoase (50x50, 50x25; norma de consum scinduri=0.008), la constructii obisnuite.	m2	118,200			
 14	CN50B
	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	3,600			
 15	CN51B
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	3,600			
 16	CL10A
	Detalii de imbinare elementelor scheletului din grinzi, asamblate cu suruburi	t	0,080			
 17	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,080			
 18	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla 0.5 mm) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	118,000			
 19	RpCI22A
	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv 	m	68,000			
 20	CE20A
	Sisteme de divizori de zapada din tabla protejata anticoroziv	m	60,800			
 21	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv   Ф120 мм	m	14,500			
 22	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv  Ф120 мм	m	68,800			
     		Capitolul 1.5. Lucrari diverse					
23	TrB01A1-2
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	2,000			
 24	TsH92B
	Incarcarea in auto	t	2,000			
 25	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 25 km 	t	2,000			
     
	Total:					
	Total	 Lei				
	Asigurarea medicala si sociala	22,50 %				
	Transportul materialelor	7,00 %				
	Achizitionare-depozitare	2,00 %				
	Total	100,00 +				
	Cheltuieli de regie	14,50 %				
	Total	100,00 +				
	Beneficiu de deviz	6,00 %				
	Total	100,00 +				
	TVA	20,00 %				
	Total deviz:					
							
	L.S.                                                                                                 L.S.        

Proiectant 	Ofertant	
()		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
APROBAT:    
L.S.
Investitor	
(DETS Ciocana)