CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP AMT Centru
2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP AMT Centru
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatii in demisolul IMSP AMT Centru  din str.31 August 1989 nr.63  or. Chisinau  (nr. cadastral 0100.205.187.01)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatii 			
		1.1. Incaperea nr. 50			
1	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice	m2	13,00	
2	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta la pereti	m2	16,23	
3	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului  "Betonocontact"  (la pereti)	m2	45,23	
4	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 	m2	19,73	
5	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,50	
6	CF51B K=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minus  pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) 	m2	-25,50	
7	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm - (la pereti)	m2	25,50	
8	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor	m2	25,50	
9	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	25,50	
10	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului  "Betonocontact"  (la tavan)	m2	13,60	
11	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	13,60	
12	CF53B K=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se scade la art CF52) 	m2	-13,60	
13	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm - (la tavan)	m2	13,60	
14	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanului	m2	13,60	
15	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	13,60	
16	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului  "Betonocontact"  (la pardosea)	m2	13,00	
17	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 	m2	13,00	
18	CG47C
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: pina la 300 x 300 mm	m2	13,00	
19	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta)	m	2,65	
20	RpCR13B
	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi), in constructii existente, la interior, in doua straturi (1 parte)	m2	2,00	
21	CI17A
	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din pelicula PVC sau melaminat, montate prin lipire pe suporti plane (din  metal), ce trebuiesc renovate - (la usa, 1 parte)	m2	2,00	
22	TrI1AA01F2
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (deseuri din desfaceri)	t	1,50	
23	TsI50A10
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	1,50	
24	
	Instalatii tehnico-sanitare			
25	RpSA20B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	10,00	
26	RpSA43C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	12,00	
27	RoSD18A
	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,00	
28	RpSD20A
	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,00	
29	RpSB15C
	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 	buc	1,00	
30	RpSC21C
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	1,00	
31	RpSD34A
	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	
32	RpIF12A
	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	6,00	
		1.2. Incaperea nr. 51, 53			
33	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti (decorative)	m2	40,50	
34	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta la pereti	m2	12,60	
35	RpCP45A
	Demontarea ferestrelor metalice (2 buc. - 1700*1750mm)	kg	130,00	
36	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (la lavoarul nou instalat)	m2	1,40	
37	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului  "Betonocontact"  (la pereti)	m2	63,00	
38	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,00	
39	CF51B K=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minus  pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) 	m2	-63,00	
40	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,60	
41	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor	m2	67,60	
42	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm - (la pereti)	m2	67,60	
43	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor	m2	67,60	
44	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	67,60	
45	CK29A
	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos (montare placi noi 600*600mm sistem tip "Armstrong", de exclus sistemul grila, coeficient manopera si utilaj K=0,3) 	m2	42,00	
46	RpCM29D aplicat
	Finisarea placajelor prin ceruirea si lustruirea placajului din placi de gresie ceramica  -  (refacerea rosturilor). De exclus materialele din resurse si de inclus "fuga" - 0.33 kg/m2.	m2	50,70	
47	RpCP30A
	Inlocuirea ferestrelor din aluminiu, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata tocului de pina la 3 mp (cu bariera termica)	m2	6,00	
48	RpCP35A
	Inlocuirea glafurilor la ferestre, din mase plastice	m	3,60	
49	CK22C
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (fara bariera termica)	m2	20,40	
50	CN23D1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer  (termorezistenta) -  (21 elemente x 0,244 m2)	m2	5,13	
51	TrI1AA01F2
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (deseuri din desfaceri)	t	1,80	
52	TsI50A10
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	1,80	
53	
	Instalatii tehnico-sanitare			
54	RpCU05F
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime (pentru racordarea lavoarului nou instalat)	buc	2,00	
55	RpSD20A
	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,00	
56	RpSC21C
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	1,00	
57	RpSD34A
	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	
		1.3. Incaperea nr. 51a			
58	RpCM33E
	Demontarea placajelor din PVC (lambriu)	m2	4,80	
59	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti (decorative)	m2	10,50	
60	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului  "Betonocontact"  (la pereti)	m2	11,70	
61	RpCJ08A
	Reparatia crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos 	m	8,00	
62	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (reparatie zone degradate)	m2	2,00	
63	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (la zonele degradate)	m2	2,00	
64	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor	m2	11,70	
65	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm - (la pereti)	m2	11,70	
66	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor	m2	11,70	
67	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	11,70	
68	RpCM13A
	Repararea placajelor din placi ceramice glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase (in puncte izolate), la pereti si stilpi, inclusiv glafuri, profile, solbancuri etc., prin inlocuirea  placilor de pina la 50 buc/mp, fixate cu mortar de ciment-var marca 100-T si aracet D 50, executate cu placi de orice format, marime si culoare 	buc	4,00	
69	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	4,40	
70	TrI1AA01F2
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (deseuri din desfaceri)	t	0,40	
71	TsI50A10
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	0,40	
		1.4. Incaperea nr. 54			
72	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti (decorative)	m2	15,80	
73	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta la pereti	m2	3,00	
74	RpCG29D1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice (gol de usa)	m3	0,90	
75	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului  "Betonocontact"  (la pereti)	m2	21,15	
76	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	21,15	
77	CF51B K=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minus  pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) 	m2	-21,15	
78	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre plane	m2	3,80	
79	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor	m2	24,95	
80	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm - (la pereti)	m2	24,95	
81	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor	m2	24,95	
82	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	24,95	
83	CN23D1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer  (termorezistenta) -  (7 elemente x 0,244 m2)	m2	1,71	
84	CK29A
	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos (montare placi noi 600*600mm sistem tip "Armstrong", de exclus sistemul grila, coeficient manopera si utilaj K=0,3) 	m2	107,00	
85	RpCM29D aplicat
	Finisarea placajelor prin ceruirea si lustruirea placajului din placi de gresie ceramica  -  (refacerea rosturilor). De exclus materialele din resurse si de inclus "fuga" - 0.33 kg/m2.	m2	12,90	
86	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,00	
87	RpCB04A
	Beton armat turnat in scari, la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3	0,50	
88	RpCC01A
	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	2,00	
89	RpCD02A1
	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	25,00	
90	CG47C
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: pina la 300 x 300 mm (scara)	m2	2,20	
91	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada la scara (inox)	kg	25,00	
92	TrI1AA01F2
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (deseuri din desfaceri)	t	2,50	
93	TsI50A10
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	2,50	
94	
	Instalatii tehnico-sanitare			
95	RpCU05I
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (pentru racordarea lavoarului nou instalat)	buc	3,00	
96	RpSA20B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	5,00	
97	RpSA43C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	8,00	
98	RpSD20A
	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	
99	RpSC21C
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal - (semipiedestal)	buc	1,00	
100	RpSD35A
	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" 	buc	1,00	
101	RpSE25A
	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (boiler 50 l)	buc	1,00	
		1.5. Incaperile nr. 55a, 55b			
102	RpCG29C1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice 	m3	0,90	
103	RpCG29D1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice (largire gol de usa la toaleta)	m3	0,12	
104	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului  "Betonocontact"  (la pereti si tavan)	m2	28,00	
105	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,50	
106	CF51B K=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minus  pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) 	m2	-18,50	
107	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului  "Betonocontact"  (la tavan)	m2	7,50	
108	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	7,50	
109	CF53B K=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se scade la art CF52) 	m2	-7,50	
110	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,00	
111	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor si tavanului	m2	28,00	
112	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm - (la pereti si tavan)	m2	28,00	
113	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor si tavanului	m2	28,00	
114	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (la pereti si tavan)	m2	28,00	
115	RpCK01B1
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	7,30	
116	CG47C
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: pina la 300 x 300 mm	m2	7,30	
117	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta)	m	7,00	
118	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,60	
119	RpCR20B
	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi (usa intrare)	m2	2,20	
120	TrI1AA01F2
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (deseuri din desfaceri)	t	2,20	
121	TsI50A10
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	2,20	
		1.6. Incaperea nr. 55v			
122	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice	m2	3,00	
123	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta la pereti	m2	13,80	
124	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta la tavan	m2	3,00	
125	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului  "Betonocontact"  (la pardosea, pereti si tavan)	m2	19,80	
126	CI06C4
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 	m2	13,80	
127	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	3,00	
128	CF53B K=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se scade la art CF52) 	m2	-3,00	
129	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanului	m2	3,00	
130	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm - (la tavan)	m2	3,00	
131	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la tavan (antibacteriana, tip "Supraten Sansiro")	m2	3,00	
132	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 	m2	3,00	
133	IzF30A
	Strat  de hidroizolare  executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex",  cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizilare  - tip  "CERESIT CL 51", - 2 straturi (utilajele se exclud)	m2	3,30	
134	CG47C
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: pina la 300 x 300 mm	m2	3,00	
135	CI14C
	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv (glaf de usa)	m	5,60	
136	
	Instalatii tehnico-sanitare			
137	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	
138	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 	buc	1,00	
139	RpSD20A
	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	
140	RpSA20B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm (fitinguri conform normelor de resurse)	m	3,00	
141	RpSC21C
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	1,00	
142	RpSD35A
	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" 	buc	1,00	
143	RpSC24A1
	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	
144	RpSA20B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm (fitinguri conform normelor de resurse) - pentru dus	m	9,00	
145	RpSD20A
	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	
146	RpSD19A
	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00	
147	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,50	
148	RpSB15C
	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 	buc	1,00	
149	RpSB25A
	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	
		1.7. Copertina			
150	RpCM33E
	Demontarea placajelor din PVC (lambriu)	m2	11,60	
151	CL54B
	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri  (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor 	m2	11,60	
		2. Lucrari de montaj			
		2.1. Instalatii electrice 			
		2.1.1. Incaperea nr. 50			
152	RpEB14A
	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, instalatii aparent	m	13,00	
153	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	2,00	
154	RpEC16B
	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, peste 3 m inaltimea camerei	buc	1,00	
155	RpEC09C
	Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de priza cu conductor de cupru	buc	2,00	
156	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon, de tip LED,cu dimensiunile 600*600 mm (aparent), complet echipate  	buc	2,00	
		2.1.2. Incaperea nr. 51, 53			
157	RpED18A
	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	4,00	
158	RpEC16C
	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu , (inclusiv intrerupatoarele)	buc	13,00	
159	RpEF23B
	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc	10,00	
160	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv intrerupatoarele)	buc	10,00	
161	RpEC09C
	Montarea locului de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de priza cu conductor de cupru	buc	3,00	
162	Pret de piata
	Priza aparenta 220 V (pentru poz. precedenta)	buc	3,00	
163	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 	buc	3,00	
164	RpEF15B
	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Panou LED incastrat, Armstrong, 60x60cm)	buc	10,00	
		2.1.3. Incaperea nr.54			
165	RpED18A
	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de prize	m	5,00	
166	RpEC16C
	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu , (inclusiv intrerupatoarele)	buc	4,00	
167	RpEF23B
	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc	2,00	
168	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv intrerupatoarele)	buc	2,00	
169	RpEC09C
	Montarea locului de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de priza cu conductor de cupru	buc	1,00	
170	Pret de piata
	Priza aparenta 220 V (pentru poz. precedenta)	buc	1,00	
171	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 	buc	2,00	
172	RpEF15B
	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Panou LED incastrat, Armstrong, 60x60cm)	buc	2,00	
		2.1.4. Incaperile nr. 55a, 55b			
173	RpEC09C
	Montarea locului de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de priza cu conductor de cupru	buc	1,00	
174	Pret de piata
	Priza aparenta 220 V (pentru poz. precedenta)	buc	1,00	
175	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 	buc	1,00	
176	RpEF06A
	Montarea plafonierei difuzanta pentru bec de 100-200 W	buc	1,00	
		2.1.5. Incaperea nr. 55v			
177	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	1,00	
178	RpEC16C
	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu , (inclusiv intrerupatorul)	buc	2,00	
179	RpEF06A
	Montarea plafonierei difuzanta pentru bec de 100-200 W	buc	1,00	
180	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv intrerupatorul)	buc	2,00	
		3. Valoarea utilajului 			
181	Pret de piata
	Preparator de apa calda (boiler 50 l tipThermex IF 50 smart )	buc	1,00