Reconstructia sistemului de incalzire si apa calda menagera cu trecerea la distrubitie orizontala a blocului locativ din str. N. Milescu Spataru, 21/3. Sisteme interioare de apa calda. Magistrale si colectoare.	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 132/21-RAC

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. UTILAJ TEHNICO-SANITAR
			
1	pret furnizor
	Contor apa calda si rece d=15
	buc	72,000	
 2	pret furnizor
	Filtru tip Y 1 1/4" (DN32)
	buc	18,000	
 3	pret furnizor
	Lada metalica 1.3x0.25x1.3(h)
	buc	18,000	
 		Capitolul 2. LUCRARI DE MONTARE UTILAJ TEHNICO-SANITAR
			
4	SE58A
	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15 mm  Montare 
	buc	72,000	
 5	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Instalare Filtru tip Y 1 1/4" (DN32)
	buc	18,000	
 6	IA52A
	Lada metalica 
	buc	18,000	
 		Capitolul 3. LUCRARI TEHNICO-SANITARE
			
		Capitolul 3.1. Magistrale
			
7	RCsB31I
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 100 mm
	buc	18,000	
 8	RCsB31F
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 70 mm 
	buc	18,000	
 9	SA33G
	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 108*4
	buc	18,000	
 10	SA33E
	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 76*3.5
	buc	18,000	
 11	SA16F
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm
	m	120,000	
 12	SA16E
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm
	m	8,000	
 13	IC38E
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm , fiting PPR 50-1 1/2"
	buc	18,000	
 14	SA16D
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm
	m	120,000	
 15	SA38G
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 63
	buc	120,000	
 16	SA38E
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 40
	buc	140,000	
 17	SD07E
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 40
	buc	2,000	
 18	SD07C
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 25 
	buc	6,000	
 19	SD07B
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 20 
	buc	4,000	
 20	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15
	buc	2,000	
 21	SD07C
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 25 supapa de sens
	buc	2,000	
 22	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15 Dezaerator
	buc	2,000	
 23	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm
	m	248,000	
 24	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm. Tub izolatie Armacell 65x9
	m	120,000	
 25	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm. Tub izolatie Armacell 54x9
	m	8,000	
 26	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm. Tub izolatie Armacell 42x9
	m	120,000	
 		Capitolul 3.2. Colectoare 
			
27	SD07B
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 20 
	buc	144,000	
 28	SD07D
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 32
	buc	18,000	
 29	SD07B
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 20  supapa de sens
	buc	72,000	
 30	SD20C
	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" 
	buc	18,000	
 31	IC11E
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 42.3
	m	3,600	
 32	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 26.8
	m	18,000	
 33	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 21.3
	m	18,000	
 34	SA36A
	Distrubuitor (colector) din alama pentru conducte din material plastic
	buc	18,000	
 35	SA38E
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 40
	buc	18,000	
 36	SA38C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 28
	buc	72,000	
 37	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma  
	m2	3,200	
 38	IzJ07B
	Grunduirea conductelor si aparatelor cu doi straturi  de  grund ГФ-021
	m2	3,200	

	                                                                                                         

Proiectant    Ing. devizier SPOM               Tubolet S., Frunze L.	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.