CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria  s.Tocuz
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia strazilor  s.Tocuz   r-l Causeni

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1.   Strada  la gradinita  PC 0+00-1+71			
		1.1. Pregatirea platformei drumului			
1	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea  k=2	100m2	8,07	
2	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,84	
		1.2. Montarea sectiilor rigolei			
3	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,05	
4	TsI50A1
	Transportarea incarcaturilor  cu autobasculanta  la distanta de 1 km 	t	8,00	
5	TsA03E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren mijlociu (доработка вручную)	m3	0,30	
6	TsC54C
	Strat de fundatie din balast	m3	0,44	
7	Dl123
	Montarea sectiilor rigolei 5.05*0.68*0.39 pentru edificii artificiale la drumuri (2buc)	m3	2,52	
		1.3.  PC 0+00-1.59			
8	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,99	
9	TsC22K1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II	100 m3	0,99	
10	Dl134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 	100m2	6,63	
		1.4. PC 1+59-1+71			
11	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,43	
12	TsE06B
	Pregatirea platformei  in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,44	
13	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	14,40	
14	CB01B
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	144,00	
15	Dl126
	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,89	
16	DA19A
	Amenajarea fundatiei si imbracamintei ritiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm	1000 м2	0,15	
17	DA19A
	Pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DA20A k=2	1000 м2	0,15	
		1.5. Consolidarea santului PC 0+00-0+10 din ambele parti			
18	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	879,00	
19	Dl130
	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=12 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm 	100m2	0,40	
		1.6. Montarea parapetului metalic la pod			
20	Dl135
	Executarea parapetului metalic 	m	20,00