CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. . Denumerea beneficiarului de stat   Primăria com.Rublenița
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primăria com.Rublenița
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a unei portiuni de drum din s.Rublenita cu beton ciment Lot II

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Amenajarea drumului cu beton ciment			
1	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,04	
2	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 1 km 	t	357,00	
3	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,46	
4	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=15cm, 	m3	87,84	
5	Dl126
	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,47	
6	PB02A
	Turnarea manuala a betonului B22.5 in pinteni	m3	13,86	
7	DC05B
	Imbracaminte din beton B 22.5 cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 18 cm	m2	585,60	
8	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	21,87	
9	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,19	
10	TsI50E
	Transportarea pamintului cu autocamione la distanta 5 km 	t	33,46	
11	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului 	m3	19,12	
		2. Fintina			
12	AcE10A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 	m3	0,59	
13	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului 	buc	1,00	
14	AcE08C
	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,00	
15	TsC02B11
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodaririi apelor	100 m3	0,05	
16	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip	m3	0,80	
17	AcA07B
	Montarea in pamint, a tevilor din PVC, avind diametrul de 160 mm	m	10,00	
18	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip	m3	1,24	
19	TsD02D11
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 51-100 cm in conditiile gospodaririi apelor	100 m3	0,03