WinСмета2000     

Reconstructia acoperisului din plat in sarpant la blocul D a gradinitei de copii din sat. Zabriceni, r-nul Edinet	
(denumirea obiectivului)	

DEVIZ  LOCAL № 

Valoarea de deviz  198 397,42 lei	
Intocmit in preţuri  curente

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Demontari					
1	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat
	m3	0,87	320,63
—————
317,13
	278,95
—————
275,90
	
2	RpCF10C
	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice pina la 1 mc la un punct de lucru
	m3	8,35	177,33
—————
174,13
	1 480,73
—————
1 454,01
	
3	RpIzC45B
	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)
	m3	0,65	58,81
—————
58,81
	38,23
—————
38,23
	
4	TRI1AA04C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3
	t	16,60	31,71
—————
31,71
	526,44
—————
526,44
	
5	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km
	t	16,60	5,00
—————
0,00
	83,00
—————
0,00

					
 			Total Demontari
	            			2 407,34	
			Incluziv salariu				2 294,58	
 		2. Centura					
6	RpCU05F1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	50,00	24,22
—————
24,22
	1 210,86
—————
1 210,86
	
7	CC02B
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	30,34	26,61
—————
1,50
	807,40
—————
45,48
	
8	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii
	buc	50,00	34,45
—————
33,44
	1 722,52
—————
1 672,14
	
9	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 12 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 
	kg	173,22	29,57
—————
4,04
	5 121,89
—————
699,15
	
10	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	45,50	31,24
—————
5,71
	1 421,46
—————
259,73
	
11	CL18A
	Confectii metalice diverse din otel beton inglobate total sau partial in beton(ANKERE M12)
	kg	22,19	37,37
—————
12,11
	829,28
—————
268,69
	
12	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
	m2	23,84	170,62
—————
98,02
	4 067,69
—————
2 336,84
	
13	CA04A3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv
	m3	4,77	1 131,24
—————
380,56
	5 396,03
—————
1 815,25
	
14	RpCE12A
	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida
	m2	23,84	45,99
—————
30,56
	1 096,50
—————
728,55

					
 			Total Centura
	            			21 673,61	
			Incluziv salariu				9 036,69	
 		3. Sarpanta acoperisului					
15	RpCU05F1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	36,00	24,22
—————
24,22
	871,82
—————
871,82
	
16	IzG30B
	Piese metalice la zidarii industriale: cercuri metalice exterioare pentru legarea zidariei la cosurile de fabrica, suporti si ancoraje, coroane de fonta pentru zidarii
	kg	11,18	50,27
—————
26,52
	562,06
—————
296,53
	
17	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.
	m3	4,85	49,07
—————
49,01
	237,99
—————
237,70
	
18	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.
	m3	4,85	42,85
—————
14,41
	207,81
—————
69,91
	
19	IzF04J1 k=2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite
	m2	9,76	62,80
—————
2,31
	612,91
—————
22,51
	
20	CE27C
	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri grele executate  din lemn ecarisat. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 
	m2	138,88	89,97
—————
83,61
	12 494,62
—————
11 611,34
	
21	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 
	m2	197,20	19,83
—————
17,01
	3 910,42
—————
3 354,31
	
22	CE42A
	Executarea lucarnelor 
	buc	2,00	989,67
—————
380,73
	1 979,34
—————
761,46
	
23	CE06C
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.
	m2	197,20	169,84
—————
69,19
	33 492,60
—————
13 644,66
	
24	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	53,60	229,35
—————
17,30
	12 293,24
—————
927,17
	
25	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	26,00	253,58
—————
20,18
	6 593,11
—————
524,71
	
26	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare
	kg	50,00	38,61
—————
12,11
	1 930,53
—————
605,43
	
27	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 
	m2	28,32	19,83
—————
17,01
	561,58
—————
481,71
	
28	CE31D2
	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din tabla profilata
	m2	28,32	639,80
—————
268,12
	18 119,04
—————
7 593,13

					
 			Total Sarpanta acoperisului
	            			93 867,05	
			Incluziv salariu				41 002,41	
 
	Total	 lei			117 948,01	
	CASM	22,50 %			11 775,08	
	Cheltueli de transport	10,00 %			6 497,71	
	Total	100,00 +			136 220,80	
	Cheltueli de regie	14,50 %			19 752,02	
	Total	100,00 +			155 972,81	
	Beneficiu de deviz	6,00 %			9 358,37	
	Total	100,00 +			165 331,18	
	TVA	20,00 %			33 066,24	
	Total deviz:				198 397,42	
	Incluziv salariu				52 333,68	

Intocmit 	Punga S.	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	Alaiba A.	
                                      (funcţia, semnătura)