**Caiet de sarcini**

**privind achiziționarea Furgonetă basculantă**

**în cadrul Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”**

1. **Caracteristici tehnice minime**
* Cabină: semiavansată minim cu 2 locuri:
	+ - 1. Scaun șofer cu două reglaje. Tetieere și centuri de siguranță cu pretensionare, prindere minim in 3 puncte
* Cabină semiavansată pentru un confort sporit și siguranță majoră;
* Airbag șofer;
* Geamuri electrice;
* Închidere centralizată, cheie cu două butoane;
* Sistem de avertizare sonoră în cazul unei uși deschise;
* Avertizor sonor centuri de siguranță;
* Aer condiționat manual;
* Oglinzi încălzite, rotabile electric;
* Proiectoare ceață;
* Motorizare: BENZINA + GPL;
* Motor: 4 cilindri în linie;
* Capacitate cilindrică: 1.400 - 1.550 cm³;
* Putere: minim 100 CP/70kW;
* Norma de poluare: Euro 6;
* Rezervor de combustibil: benzina minim 40 litri, GPL minim 40 litri;
* Distribuție pe lanț;
* Transmisie hidrostatica 2x4;
* Cutie de viteza manuala over drive in 5trepte + treapta mers cu spatele;
* Tracțiune spate cu transmisie cardanică și punte rigidă;
* Baterie: 12V, minim 45Ah, minim 450A;
* Senzor ploaie și lumini;
* Lumini standard pentru conducere;
* Sistem frânare față: discuri ventilate;
* Sistem frânare spate: tambur;
* Sistem de frânare cu acționare hidraulică;
* Frână de mână cu activare mecanica;
* ABS;
* EDB - electronic brake force distrib;
* TCS - controlul tracțiunii (cu posibilitate de dezactivare);
* ARP - frânare pentru restabilirea tracțiunii;
* Pneuri: 185/75 R14 -102/100R;
* Anvelope spate: 2;
* Lungime: 4.600 - 5.000 mm;
* Lățime: 1.600 - 1.750 mm;
* Înălțime: 1.800 – 1.900 mm;
* Lungime bena: 2.750 - 2.850 mm;
* Lățime bena: 1.600 - 1.700 mm;
* Sarcină utilă: minim 1.000 kg;

Masa maximă totală: 2400 kg;

* Înălțimea de sol pentru încărcare bena: maxim 900.
1. **TERMEN DE GARANTIE**
* 24 de luni de la data recepției finale a echipamentului.

**Coordonat\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Victoria COVALI**