Formular Nr.1
	    
Reabilitarea si extinderea SPF "VALEA MARE"amplasat in extravilanul s.Valea Mare, r-n Ungheni  		
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitățile de lucrări se modifică, după cum urmează (evidențiat cu culoarea galbenă):

 Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale 

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale
(marca SA) deviz nr. 2			
100	CF53B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)  In minus  1,0 мм - se scade 2мм, к=2 - pentru gips carton plus restul incaperilor)	m2	-360,000	
29	IzF10F
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % б=150mm
	m2	540,000	
104.1	RpCJ12C
K=4	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane б=2cm (Se introduce lucrare nouă)	m2	805,000	
110.1	CF58A	Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier (Se introduce lucrare nouă)	m2	55,000	
119.1*	CF58A	Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier (Se introduce lucrare nouă)	m2	32.60	
		Amenajare teritoriului (marca PG) deviz nr. 27			
1	DE17B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток 40mm, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)
	m2	160,000	
		Ingraditura (marca PG) deviz nr. 28			
2	CO06B3
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Ограждения , по металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 2,05м, с заливкой бетона, приготовленного на стройплощадке) ограждение заводское оцинкованное из европанелей Ø5, со столбами  H *L -2.2 m*2,5 м, вес столбов-18,228 на 1 секцию
	m	792,000	
		Bloc administrativ. Apeduct si canalizare  (marca RAG) deviz nr. 3			
16	Pret firmei	Reductie otel-polipropilena cu filet d15x20	buc	12,000	
17	Pret firmei	Reductie otel-polipropilena  d20x25	buc	4,000	
18	Pret firmei	Reductie otel-polipropilena  d25x32	buc	8,000	
19	Pret firmei	Teu din fonta maleabila   d32x25	buc	2,000	
20	Pret firmei	Teu din fonta maleabila  d25x15	buc	2,000	
21	Pret firmei	Teu din fonta maleabila  d25x20	buc	1,000	
22	Pret firmei	Cot din fonta maleabila  d20	buc	4,000	
23	Pret firmei	Cot din fonta maleabila  d25	buc	6,000	
25	Pret firmei	Cot din polipropilena   d20	buc	40,000	
26	Pret firmei	Cot din polipropilena d25	buc	6,000	
27	Pret firmei	Cot din polipropilena d40	buc	4,000	
28	Pret firmei	Cot din polipropilena d32	buc	8,000	
29	Pret firmei	Teu din polipropilena  d25	buc	4,000	
30	Pret firmei	Teu din polipropilena  d25x20	buc	8,000	
31	Pret firmei	Teu din polipropilena  d20	buc	18,000	
32	Pret firmei	Teu din polipropilena  d32х20	buc	8,000	
33	Pret firmei	Mufa de trecere  din polipropilena  d20x25	buc	4,000	
43.1	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Тevi  din polipropilena   ф32x3) (Se introduce lucrare nouă)	m	45,000	
43.2	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Тevi  din polipropilena   ф40x4,7) (Se introduce lucrare nouă)	m	12,000	
		Retelele exterioare de alimentare cu apa si canalizare deviz nr.20			
37	Pret firmei	Mufa de trecere  din polipropilena  d32x25)	buc	1,00	
38	Pret firmei	Mufa de trecere  din polipropilena  d40x20)	buc	1,00	
39	Pret firmei	Reductie otel-polipropilena  d15x20)	buc	1,00	
		Statie de epurare a apelor uzate. Utilaj. deviz nr.22			
1	AcC09A	Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip uscat (de înlocuit din devizul precedent cu această lucrare)	buc	1,00	
		Statie de epurare  circulatie. Utilaj deviz nr.23
			
1	AcC09A	Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip uscat (de înlocuit din devizul precedent cu această lucrare)	buc	1,00	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat		
                                       (funcţia, semnătura)