Punerea in siguranta  si reabilitarea amenajarilor de la Nodul Hidrotehnic Costesti-Stinca. Partea moldoveneasca. Partea hidrotehnica. Volumul VI.5	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № VI.5-6
Drenajul  taluzului aval al barajului din Vechea Cariera
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Сonstructia dranajului.
			
		Capitolul 1.1. Colector inchis
			
1	TsG06A
	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm
	buc	15,000	
 2	TsG03B
	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini
	100m2	0,030	
 3	TrI1AC02F1
	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale fragile - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1
	t	2,500	
 4	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 
	t	2,500	
 5	TsC03B21
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor
	100 m3	10,700	
 6	TsA04B2
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la  fundatii, canale, drumuri , in pamint imbibat cu apa  adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (доработка вручную)
	m3	16,000	
 7	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3	26,000	
 8	AcF03C
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta
	m3	26,000	
 9	GD52J
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 250 mm (tеava d=250mm PE100 SDR27,6 PN6) Materialе maruntе (detergent, conect., shoch)=1,00
	m	206,000	
 10	GD52H
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 200 mm  (tеava d=200mm PE100 SDR27,6 PN=6) Materialе  maruntе (detergent, conect., shoch)=1,00
	m	111,000	
 11	GA08E
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 406 x 4 mm (manta de otel d=426x4mm)
	m	26,700	
 12	AcA51A
	Montarea  prin introducerea in tevile de protectie existente din otel diam.500 mm  a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap(БЕЗ СТОИМОСТИ ТРУБ)
	m	26,700	
 13	RpDC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Materialе maruntе (сirpe. maturiб etc.)=1.03
	m	52,000	
 14	RpDB37B
	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe binder, covoare si mortare asfaltice la rece
	m2	18,200	
 15	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	0,040	
 16	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km
	t	0,640	
 17	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip-pentru rumuri adfalt
	m3	1,820	
 18	DA06B1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast -pentru rumuri adfalt
	m3	1,640	
 19	DB16H К=1,5
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2	18,200	
 20	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(обратн. зас. песком)
	100 m3	2,080	
 21	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (nisip)
	m3	52,000	
 22	TsD02B11
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm in conditiile gospodaririi apelor (обр.зас. транш. землей)
	100 m3	8,600	
 23	TsD02B11
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm in conditiile gospodaririi apelor
	100 m3	0,500	
 24	TsC03F11
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor
	100 m3	10,500	
 25	TsI50A1 К=0,5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1км (0,5км)
	t	1 732,500	
 26	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II
	100 m3	10,500	
 27	TsC18B11
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 in conditiile gospodaririi apelor (по трассе коллекторов)
	100 m3	10,500	
 28	TsD02B11
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm in conditiile gospodaririi apelor
	100 m3	10,500	
 29	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	1,200	
 30	AcE14B
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana 
	m3	28,100	
 31	AcE14B1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului 
	buc	16,000	
 32	Pret de piata
	Costul capacelor din fonta   tip I
	buc	16,000	
 33	CA03B
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Оголовок)(Мaterial marunt (dulap de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	1,000	
 34	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile(plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
	m2	2,000	
 35	CC01A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv
	kg	40,000	
 36	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	0,200	
 		Capitolul 1.2. Drenaj.
			
37	TsC03B11
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor
	100 m3	39,500	
 38	TsA04B1
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la  fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala   adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu
	m3	40,000	
 39	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm(Materiale marunte=1,05) (Трудозатраты-норма=0,05)(Материалы-норма=0,05)(Машины-норма=0,05)
	buc	1 310,000	
 40	GD52N
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 400 mm- (tevi d=400mm PE100 SDR 26,7 PN 6)Materialе  maruntе (detergent, cjnect.. schoch)=1,00
	m	330,000	
 41	TsJ05A
	Protejarea tevelor, cu pinza netesuta-геотекстиль
	m2	520,000	
 42	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II(обратная засыпка траншеи песч. грав. смесью)
	100 m3	24,300	
 43	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	5,000	
 44	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II(из отвала для обратной засыпки)
	100 m3	15,200	
 45	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II(Обратная  засыпка траншеи дренажа)
	100 m3	15,200	
 46	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	39,500	
 47	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	24,300	
 48	TsC22B11
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18 teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor
	100 m3	24,300	
 49	TsC03E11
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor
	100 m3	5,900	
 50	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 
	t	973,500	
 51	TsC50A
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I
	100 m3	5,900	
 52	TsC03A11
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor(на призму дренажа)
	100 m3	5,900	
 53	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile apelor
	100 m3	5,900	
 54	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%
	100m2	29,500	
 55	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna
	100m2	29,500	
 		Capitolul 1.3. Canal pentru colectarea apelor de suprafata
			
56	TsG06A
	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm
	buc	5,000	
 57	TsG03B
	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini
	100m2	0,010	
 58	TrI1AC02F1
	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale fragile - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1
	t	1,000	
 59	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km
	t	1,000	
 60	TsC03B11
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor
	100 m3	0,130	
 61	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	0,130	
 62	TsC22B11
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18 teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor
	100 m3	0,130	
 63	TsC03B21
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor
	100 m3	0,250	
 64	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3	2,500	
 65	AcF03C
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	2,500	
 66	GD52L
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 315 mm(Tevi d=300mm PE100 SDR 27,6 PN6) Materiale marunte (detergent, conect, schoch)=1,00	m	39,000	
 67	GA08E
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 406 x 8 mm (manta  de ote d426x4mm)	m	14,000	
 68	RpDC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe,maturi)	m	28,000	
 69	RpDB37B
	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe binder, covoare si mortare asfaltice la rece	m2	9,800	
 70	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,140	
 71	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	0,220	
 72	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip-(pentru rumuri asfalt)	m3	0,980	
 73	DA06B1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	0,880	
 74	DB16H К=1,5
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 	m2	9,800	
 75	CA03B
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(ж-бет оголовок на входе и выходе)Material marunt (dulapi de rasionase, cuie. scoabe)=1,015	m3	0,750	
 76	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	1,500	
 77	CC01A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	35,000	
 78	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta (под ж/б оголовок)	m3	0,200	
 79	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Обратная засыпка траншеи)	100 m3	0,066	
 80	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	6,600	
 81	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обр. зас. траншей и разравниван.)	100 m3	0,125	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.