	
	



CAIET DE SARCINI 
1. Obiectul caietului de sarcini: Achiziția elementelor de filtrare a uleiului și garniturilor din graflex  

	Nr. d/o
	Cod CPV
	Denumirea bunurilor
	Unitatea de măsură
	Cantitatea
	Specificarea tehnică deplină solicitată
	Valoarea estimată,
lei

	Lot. 1.
	42955000-5
	Disc de plasă pentru filtru de ulei
	Buc.
	200
	100/35-         20 microni (95x43x6mm)
	300 000

	Lot. 2 
	
	Inele de etanșare pentru ermetizarea conexiunilor în valvele de înaltă presiune și temperatura  înaltă

	2.1
	
	Inele de etanșare pentru ermetizarea conexiunilor în valvele de înaltă presiune și temperatura  înaltă (Garnitură  graflex pentru ventil 4010)
	Buc
	500
	24x14x6mm
	18 000

	2.2
	
	Inele de etanșare pentru ermetizarea conexiunilor în valvele de înaltă presiune și temperatura  înaltă (Garnitură  graflex pentru ventil 4020)
	Buc
	500
	30x18x6mm
	23 000

	
	
	Valoarea estimativă totală, lei fără TVA:
	
	
	
	341 000 lei


NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.


[bookmark: _Hlk61443031]2. Destinația bunurilor, livrarea, calitatea produselor/bunurilor.
1. 
2. 
2.1. Elementele de filtrare vor  fi instalate la CET Sursa-1, or. Chișinău
2.2. Livrarea utilajului se efectuează de către furnizor la depozitul central al companiei, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3. Termen livrare: 01.10.2026
2.3. La livrarea utilajului ofertantul trebuie să prezinte certificat de garanție (termen de garanție – minim 24 luni);
2.4. Bunurile materiale trebuie să fie noi, neutilizate, fără defecte vizibile și fără semne de uzură.
2.5. Durata de viață și performanțele trebuie să fie conforme cu specificațiile tehnice impuse de producătorul echipamentului;
2.6. Calitatea bunurilor trebuie să fie dovedită prin certificat de calitate emis de producător și/sau certificate de conformitate;
2.7. Bunurile trebuie să respecte standardele internaționale (ex. ISO, IEC) și reglementările naționale aplicabile;
2.8. La livrarea bunurilor  se va efectua o verificare cantitativă și calitativă în depozitul Beneficiarului pentru a asigura conformitatea acestora cu cerințele specificate în caietul de sarcini;
2.9. Bunurile vor fi acceptate definitiv doar dacă corespund cerințelor. În cazul unor neconformități, furnizorul va fi notificat și va trebui să înlocuiască bunurile defecte sau neconforme în cel mai scurt timp. 
2.10. Discurile de plasă pentru filtru de ulei sunt destinate pentru regulatorul de presiune diferențială RPD-3/120-1.
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Conținutul generat de inteligența artificială poate fi incorect.]
2.11. Cerințe de bază pentru Inele de etanșare pentru ermetizarea conexiunilor în valvele de înaltă presiune și temperatura  înaltă :
	Lot
nr.
	Denumirea
	Mediul de lucru
	Temperatura mediului de funcționar,
0C
	Presiune nominală,
MPa
	Dimensiune,
mm

	1
	Inele de etanșare pentru ermetizarea conexiunilor în valvele de înaltă presiune și temperatura  înaltă 
	apă/abur
	+545/+280
	25,0/37,3
	24x14x6

	
	
	apă/abur
	+545/+280
	25,0/37,3
	30x18x6


 
2.12. Legea privind energia electrică Nr.107 din 27.05.16;
2.13. HANRE475/2021 din 29.10.2021 privind aprobarea Regulamentului de admitere în exploatare a instalațiilor electrice;
2.14. HANRE155/2022 din 01.04.2022 privind aprobarea Normelor minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice;
2.15. HANRE393/2019 din 01.11.2019 privind aprobarea documentului normativ-tehnic în domeniul energeticii NE1-01:2019 „Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor non casnici”.
3  Cerințe generale:
3.1. La livrare, fiecare element de filtrare  trebuie să fie gata  pentru funcționare imediată  fără necesitatea altor setări, programări sau parametrizări. 
3.2. În cazul depistării neconformităților (defectelor) la bunurile ofertate în momentul controlului de intrare, beneficiarul este în drept să returneze bunurile.
3.3. Pașaportul tehnic trebuie să fie prezentat beneficiarului în format electronic și pe suport de hârtie în limba română.
4 Documente obligatorii la depunerea ofertei: conform Anuntului de participare
4.1. Oferta tehnică detaliată, care va conține specificațiile utilajului aferente ofertate în conformitate cu cerințele caietului de sarcini;
4.2. Specificații de preț pentru utilaj.
4.3. Operatorul economic (ofertantul) trebuie să garanteze că poate asigura înlocuirea utilajului aferente neconforme cu altele noi în termen de 60 zile.
4.4. În ofertă trebuie să fie indicată termenul când bunurile vor fi livrate la Depozitul Central „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3.
[bookmark: _Hlk61443115]



image1.png




