____Conectare generatorului ca sursa autonoma de alimentare cu energie electrica(generator 165kVA) pentru alimentarea unor receptoare de categoria fiabilitate al IMSP centru Republican de Diagnosticare	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructii
			
		Capitolul 1.1. Lucrari de terasament
			
		Capitolul 1.1.1. Constructia fundatiei pentru generator
			
1	TsC58A
	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1
	100 m3	0,0560
	
 2	CC01A1
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv
	kg	33,7000
	
 3	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 20 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	2,3000
	
 4	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	0,9700
	
 5	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150
	m3	3,1100
	
 		Capitolul 1.1.2. Sapaturi subterane pentru cablu
			
6	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m	32,0000
	
 7	TsC58A
	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1
	100 m3	0,0900
	
 8	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	9,0000
	
 9	TsD04C
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv
	m3	6,3000
	
 10	
	Caramida
	buc	216,0000
	
 11	
	Nisip
	m3	2,5000
	
 12	
	Lenta de semnalizare (galbena)
	m	24,0000
	
 13	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	2,3300
	
 14	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,0100
	
 15	DI93C
	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.
	m2	9,6000
	
 16	TsC35A12
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta  21-30 m
	100 m3	0,0120
	
 17	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km
	t	3,3000
	
 		Capitolul 1.1.3. sapatura pentru priza de pamint
			
18	TsC58A
	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1
	100 m3	0,1300
	
 19	TsD02B1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm
	100 m3	0,1300
	
 20	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	0,1300
	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
			
		Capitolul 2.1. Ansamblu de cabluri
			
21	08-02-148-3
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg
	100 m	0,4700
	
 22	08-02-412-5
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2
	100 m	1,6300
	
 23	08-02-143-1
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu
	100 m	0,2400
	
 24	08-02-147-3
	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg
	100 m	0,3000
	
 25	08-02-147-4
	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg  (fixat pe stilp)
	100 m	0,0900
	
 26	08-02-163-2
	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2
	buc	6,0000
	
 27	
	Manson terminal 70-120mm
	buc	6,0000
	
 28	
	Cablu BBHГ 5х10mm2
	m	163,0000
	
 29	
	Cablu ABBГ 4х95mm2
	m	47,0000
	
 30	
	Cablu АПвБбШв 4*95mm
	m	63,0000
	
 31	
	Cablu РПШ 5*1.5mm2
	m	63,0000
	
 		Capitolul 2.2. Accesorii metalice
			
32	08-02-396-2
	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m
	100 m	0,3000
	
 33	
	Jgheab metalic 100*50
	m	30,0000
	
 34	
	Capac jgheab metalic 100*15
	m	30,0000
	
 35	
	Element conexiune jgheab metalic
	buc	9,0000
	
 36	
	Element fixare jgheab metalic
	buc	30,0000
	
 37	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm
	100 m	2,1000
	
 38	
	furtun metalic diam.40mm
	m	47,0000
	
 39	
	elemente fixare furtun metalic 40mm (colier metalic cu garnitura din cauciuc 40-45mm)
	buc	47,0000
	
 40	
	Furtun metalic diam.25mm
	m	163,0000
	
 41	
	element fixare furtun metalic 25mm(colier metalic cu garnitura din cauciuc 25-28mm)
	buc	163,0000
	
 		Capitolul 2.3. Completarea ID-0.4kV
			
42	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BA88-35 200A
	buc	1,0000
	
 		Capitolul 2.4. Montarea tablou distributie
			
43	08-03-572-1
	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete
	buc	1,0000
	
 44	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BP32 400A
	buc	1,0000
	
 45	08-03-575-1
	Dispozitiv-intrerupator automat BA47-100 40A
	buc	1,0000
	
 46	08-03-575-1
	Dispozitiv-Intrerupator Automat BA88-35 125A cu declansator MR211
	buc	1,0000
	
 47	08-03-575-1
	Dispozitiv-Intrerupator Automat BA88-35 200A  cu declansator MR211
	buc	1,0000
	
 48	
	Sina N
	buc	1,0000
	
 49	
	Sina PE
	buc	1,0000
	
 50	
	Sina Din
	buc	1,0000
	
 		Capitolul 2.5. Montarea Generatorului
			
51	M1H05B
	Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone
	t	4,0000
	
 52	08-03-482-20
	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 5 t
	buc	1,0000
	
 53	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Conectarea la intrerupatoare a Generatorului)
	buc	2,0000
	
 		Capitolul 2.6. Montarea prizei de Pamint
			
54	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm
	100 m	0,1800
	
 55	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2
	100 m	0,2000
	
 		Capitolul 2.7. Montarea dulapului AAR 
			
56	08-03-572-1
	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete
	buc	2,0000
	
 		Capitolul 3. Utilaje
			
57	
	Dulap de distributie 800*600*250
	buc	1,0000
	
 58	
	Dulap AAR complet  echipat conform proiectului (Dispozitive- Sacomec, ATyS_g 250A-1buc.+ ATyS_d 250A-1buc.)
	buc	1,0000
	
 59	
	intrerupator automat BA47-100 40A
	buc	1,0000
	
 60	
	Intrerupator Automat BA88-35 3P 200A
	buc	1,0000
	
 61	
	Intrerupator Automat BA88-35 125A cu declansator MR211
	buc	1,0000
	
 62	
	Intrerupator Automat BA88-35 200A  cu declansator MR211
	buc	1,0000
	
 63	
	Intrerupator-separator BP32 400A
	buc	1,0000

						

	
Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.