____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatii la tabara Ciresarilor 
Lucrari de raparatii B7
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Blocul 7
	
		1.1. Dormitoare
	
		1.1.1. Tavane
	
1	СF59B
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie
	m2	254,5000	
2	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	254,5000	
3	CF57A K=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	254,5000	
4	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	254,5000	
5	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	254,5000	
		1.1.2. Pereti
	
6	RpCR33A
	Slefuirea peretilor din lambriu din lemn
	m2	785,3000	
7	CN16C
	Vopsitorii cu lacuri  pe timplarie din lemn,   in  2 straturi la pereti din lambriuri de lemn
	m2	785,3000	
		1.2. Coridor
	
		1.2.1. Tavane
	
8	СF59B
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie
	m2	48,9000	
9	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	48,9000	
10	CF57A K=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	48,9000	
11	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	48,9000	
12	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	48,9000	
		1.2.2. Pereti
	
13	RpCR33A
	Slefuirea peretilor din lambriu din lemn
	m2	228,1000	
14	CN16C
	Vopsitorii cu lacuri  pe timplarie din lemn,   in  2 straturi la pereti din lambriuri de lemn
	m2	228,1000	
		1.3. Hol central
	
		1.3.1. Tavane
	
15	СF59B
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie
	m2	54,1000	
16	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	54,1000	
17	CF57A K=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	54,1000	
18	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	54,1000	
19	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	54,1000	
		1.3.2. Pereti
	
20	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	92,3000	
21	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	92,3000	
22	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi , psasa VR 150x150 d3
	kg	92,3000	
23	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	92,3000	
24	CF02B5 K=4
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime
	m2	92,3000	
25	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	92,3000	
26	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	92,3000	
27	CK18C
	Montarea coltarelor din aluminiu din aluminiu
	m	26,3000	
28	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	42,4300	
29	CF57A K=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	92,3000	
30	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	92,3000	
31	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	92,3000	
		1.4. WC
	
		1.4.1. Tavane
	
32	СF59B
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie
	m2	8,4000	
33	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,4000	
34	CF57A K=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	8,4000	
35	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,4000	
36	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	8,4000	
		1.4.2. Pereti
	
37	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	43,1000	
38	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	43,1000	
39	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	43,1000	
40	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi , psasa VR 150x150 d3
	kg	43,1000	
41	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	43,1000	
42	CF02B5 K=4
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime
	m2	43,1000	
43	CI06A
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime
	m2	43,1000	
		1.4.3. Pardoseli
	
44	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	8,4000	
45	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	8,4000	
46	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi , psasa VR 150x150 d3
	kg	8,4000	
47	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	8,4000	
48	CG01A1 K=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	8,4000	
49	CG47C
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: pina la 300 x 300 mm
	m2	8,4000	
		1.5. Timplarii
	
50	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	105,8000	
51	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp 
	m2	96,3500	
52	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	9,4500	
53	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice
	m	2,9000	
54	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu
	m	121,3000	
55	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime
	m	12,8000	
56	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	3,8500	
57	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	3,8500	
58	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	3,8500	
59	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	3,8500	
60	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	3,8500	
		1.6. Acoperis
	
61	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2	537,0000	
62	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi
	m	122,9500	
63	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - burlane
	m	72,0000	
64	RpCI42D
	Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile 
	m2	537,0000	
65	RpCH05A
	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle
	m	86,0000	
66	RpCH05F
	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - coame, pane din grinzi de rasinoase
	m	0,0000	
67	RpCH06D
	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe
	kg	350,0000	
68	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100x30 mm), la constructii obisnuite. Normele resurselor scinduri de rasinoase 0,009. 
	m2	537,0000	
69	CN50C
	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. 
	100m2	5,3700	
70	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.
	m3	6,2000	
71	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate
	m2	537,0000	
72	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
	m2	537,0000	
73	CK26B
	Opritori de zapada
	m	115,7000	
74	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	122,9500	
75	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	72,0000	
76	TrB22C2C
	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra",  inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m
	t	18,3000	
77	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t	18,3000	
78	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 25 km 
	t	18,3000	
		1.7. Lucrari exterioare
	
79	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	10,2000	
80	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2	30,2500	
81	TsA02A
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor
	m3	7,3000	
82	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor
	m3	7,3000	
83	CD55A
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara
	m3	7,5000	
84	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	30,2500	
85	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma
	m2	324,1000	
86	CN11A
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate  pe glet existent
	m2	324,1000	
87	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 
	m2	10,2000	
88	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime
	m	230,7800	
89	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	46,2000	
90	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	46,2000	
91	CN11A
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate  pe glet existent
	m2	46,2000	
		1.8. Lucrari diverse
	
92	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t	155,0000	
93	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t	155,0000	
94	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 25 km 
	t	155,0000