CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Spitalul Raional Nisporeni
2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul Raional Nisporeni
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a sectiei consultative  al IMSP  Spitalului Raional Nisporeni
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
 		1. Salon 14			
		1.1. Lucrari de constructie			
		1.1.1. Demolari			
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre )
	m2	10,900	
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	25,400	
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de   gresie, placi ceramice, etc
	m2	5,600	
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	5,600	
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta 
	m2	1,100	
6	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,000	
7	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator /
	buc	1,000	
		1.1.2. Pardosele
			
8	CG22A	Pardoseli din termobeton beton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	31,000	
9	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150 /
	kg	40,610	
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	31,000	
11	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	31,000	
12	CG18A	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	31,900	
		1.1.3. Tavan
			
13	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	31,000	
		1.1.4. Pereti
			
14	СF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie /balcon /
	m2	20,600	
15	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor
	m2	12,100	
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  Supraton
	m2	40,400	
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	40,400	
18	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor
	m2	40,400	
19	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga  la art. CF50) 
	m2	40,400	
20	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	73,100	
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  Supraton
	m2	73,100	
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	73,100	
23	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi 
	m	35,800	
24	CK26A	Glafuri   din mase plastice, la ferestre  b=20cm
	m	3,800	
25	CK26A	Glafuri   din mase plastice, la ferestre b=35cm
	m	4,200	
26	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare  executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp   fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	1,100	
		1.1.5. Diferite lucrari
			
27	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata
	m	14,000	
28	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri
	m	14,000	
29	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	1,000	
30	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,000	
		1.2. Lucrari de electricitate
			
31	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /LED Amstrong /
	100 buc	0,060	
32	Pret de piata	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi Led
	buc	6,000	
33	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,200	
34	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2
	m	20,000	
35	RpEE17A	Inlocuirea prizelor 
	buc	4,000	
36	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape   
	buc	2,000	
		2. Salon 13
			
		2.1. Lucrari de constructie
			
		2.1.1. Demolari			
37	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre )
	m2	10,900	
38	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	25,400	
39	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de   gresie, placi ceramice, etc
	m2	5,600	
40	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	5,600	
41	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta 
	m2	1,100	
42	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,000	
43	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator /
	buc	1,000	
		2.1.2. Pardosele
			
44	CG22A	Pardoseli din termobeton beton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	31,000	
45	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150 /
	kg	40,610	
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	31,000	
47	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	31,000	
48	CG18A	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	31,900	
		2.1.3. Tavan
			
49	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	31,000	
		2.1.4. Pereti
			
50	СF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie /balcon /
	m2	20,600	
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  Supraton
	m2	52,500	
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	52,500	
53	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor
	m2	52,500	
54	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga  la art. CF50) 
	m2	52,500	
55	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	73,100	
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  Supraton
	m2	73,100	
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	73,100	
58	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi 
	m	35,800	
59	CK26A	Glafuri   din mase plastice, la ferestre  b=20cm
	m	3,800	
60	CK26A	Glafuri   din mase plastice, la ferestre b=35cm
	m	4,200	
61	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare  executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp   fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	1,100	
		2.1.5. Diferite lucrari

62	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata
	m	14,000	
63	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri
	m	14,000	
64	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	1,000	
65	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,000	
		2.2. Lucrari de electricitate
			
66	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /LED Amstrong 
	100 buc	0,060	
67	Pret de piata	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi Led
	buc	6,000	
68	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,200	
69	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2
	m	20,000	
70	RpEE17A	Inlocuirea prizelor 
	buc	4,000	
71	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape   
	buc	2,000	
		3. Salon 12			
		3.1. Lucrari de constructie			
		3.1.1. Demolari			
72	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre )
	m2	10,900	
73	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	25,400	
74	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de   gresie, placi ceramice, etc
	m2	5,600	
75	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,600	
76	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta 
	m2	1,100	
77	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,000	
78	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator /
	buc	1,000	
79	RpCO56B	Demontari:dispartituri din PVC /cu recuperarea materialelor pentru a fi montate din nou /
	m2	12,100	
		3.1.2. Pardosele
			
80	CG22A	Pardoseli din termobeton beton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	31,000	
81	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150 /
	kg	40,610	
82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	31,000	
83	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	31,000	
84	CG18A	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	31,900	
		3.1.3. Tavan			
85	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	31,000	
		3.1.4. Pereti			
86	СF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie /balcon /
	m2	20,600	
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  Supraton
	m2	52,500	
88	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	52,500	
89	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor
	m2	52,500	
90	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga  la art. CF50) 
	m2	52,500	
91	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	73,100	
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  Supraton
	m2	73,100	
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,100	
94	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi 
	m	35,800	
95	CK26A	Glafuri   din mase plastice, la ferestre  b=20cm
	m	3,800	
96	CK26A	Glafuri   din mase plastice, la ferestre b=35cm
	m	4,200	
97	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare  executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp   fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	1,100	
98	CK27B	Dispartituri din mase plastice  din panouri fixe montate la nivelul pardoselii /existent /
	m2	12,100	
		3.1.5. Diferite lucrari			
99	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata
	m	14,000	
100	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri
	m	14,000	
101	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	1,000	
102	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,000	
		3.2. Lucrari de electricitate			
103	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /LED Amstrong 
	100 buc	0,060	
104	Pret de piata	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi Led
	buc	6,000	
105	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,200	
106	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2
	m	20,000	
107	RpEE17A	Inlocuirea prizelor 
	buc	4,000	
108	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape   
	buc	2,000	
		4. Salon 11			
		4.1. Lucrari de constructie			
		4.1.1. Demolari			
109	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre )
	m2	10,900	
110	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	25,400	
111	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de   gresie, placi ceramice, etc
	m2	5,600	
112	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	5,600	
113	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta 
	m2	1,100	
114	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,000	
115	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator /
	buc	1,000	
		4.1.2. Pardosele			
116	CG22A	Pardoseli din termobeton beton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	31,000	
117	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150 /
	kg	40,610	
118	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	31,000	
119	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	31,000	
120	CG18A	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	31,900	
		4.1.3. Tavan			
121	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	31,000	
		4.1.4. Pereti			
122	СF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie /balcon /
	m2	20,600	
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  Supraton
	m2	52,500	
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	52,500	
125	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor
	m2	52,500	
126	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga  la art. CF50) 
	m2	52,500	
127	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	73,100	
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  Supraton
	m2	73,100	
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	73,100	
130	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi 
	m	35,800	
131	CK26A	Glafuri   din mase plastice, la ferestre  b=20cm
	m	3,800	
132	CK26A	Glafuri   din mase plastice, la ferestre b=35cm
	m	4,200	
133	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare  executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp   fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	1,100	
		4.1.5. Diferite lucrari			
134	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata
	m	14,000	
135	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri
	m	14,000	
136	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	1,000	
137	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,000	
		4.2. Lucrari de electricitate
			
138	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /LED Amstrong 
	100 buc	0,060	
139	Pret de piata	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi Led
	buc	6,000	
140	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,200	
141	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2
	m	20,000	
142	RpEE17A	Inlocuirea prizelor 
	buc	4,000	
143	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape   
	buc	2,000	
		5. Salon 10			
		5.1. Lucrari de constructie			
		5.1.1. Demolari			
144	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre )
	m2	7,500	
145	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de   gresie, placi ceramice, etc
	m2	2,600	
146	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	2,600	
147	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta 	m2	1,100	
148	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,000	
149	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator /
	buc	1,000	
		5.1.2. Pardosele			
150	CG22A	Pardoseli din termobeton beton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	2,600	
151	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150 /
	kg	3,500	
152	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	3,800	
153	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	16,900	
154	CG18A	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	22,800	
155	CN53A k=2	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu amorsa Betonkntakt in 2 straturi
	m2	14,300	
		5.1.3. Tavan			
156	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	16,900	
		5.1.4. Pereti			
157	СF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie /balcon /
	m2	11,900	
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  Supraton
	m2	41,200	
159	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	41,200	
160	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor
	m2	41,200	
161	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga  la art. CF50) 
	m2	41,200	
162	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	53,100	
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  Supraton
	m2	53,100	
164	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	53,100	
165	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi 
	m	16,000	
166	CK26A	Glafuri   din mase plastice, la ferestre  b=20cm	m	1,900	
167	CK26A	Glafuri   din mase plastice, la ferestre b=35cm
	m	2,100	
168	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare  executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp   fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	1,100	
		5.1.5. Diferite lucrari			
169	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata
	m	8,500	
170	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri
	m	8,600	
171	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	1,000	
172	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,000	
		5.2. Lucrari de electricitate			
173	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /LED Amstrong 
	100 buc	0,030	
174	Pret de piata	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi Led
	buc	3,000	
175	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,200	
176	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2
	m	20,000	
177	RpEE17A	Inlocuirea prizelor 
	buc	2,000	
178	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape   
	buc	2,000	
		6. Salon 9			
		6.1. Lucrari de constructie			
		6.1.1. Demolari			
179	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre )
	m2	8,400	
180	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de   gresie, placi ceramice, etc
	m2	4,100	
181	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	4,100	
182	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta 	m2	13,900	
183	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,000	
184	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc	1,000	
185	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator /
	buc	1,000	
186	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	10,500	
187	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare   la pereti  
	m2	12,800	
		6.1.2. Pardosele
			
188	CG22A	Pardoseli din termobeton beton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	14,600	
189	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150 /	kg	19,100	
190	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	14,600	
191	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	14,600	
192	CG18A	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	19,700	
		6.1.3. Tavan
			
193	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	14,600	
		6.1.4. Tamplarie
			
194	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	1,440	
195	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	4,900	
		6.1.5. Pereti			
196	СF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie /balcon /
	m2	9,400	
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  Supraton
	m2	33,700	
198	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	33,700	
199	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor
	m2	33,700	
200	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga  la art. CF50) 
	m2	33,700	
201	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	43,100	
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  Supraton
	m2	43,100	
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	43,100	
204	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi 
	m	18,300	
205	CK26A	Glafuri   din mase plastice, la ferestre  b=20cm
	m	1,900	
206	CK26A	Glafuri   din mase plastice, la ferestre b=35cm
	m	2,100	
207	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare  executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp   fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	13,900	
		6.1.6. Diferite lucrari			
208	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata
	m	8,500	
209	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri
	m	8,600	
210	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	1,000	
211	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,000	
212	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc	1,000	
		6.2. Lucrari de electricitate
			
213	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /LED Amstrong 
	100 buc	0,030	
214	Pret de piata	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi Led
	buc	3,000	
215	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,200	
216	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2
	m	20,000	
217	RpEE17A	Inlocuirea prizelor 
	buc	2,000	
218	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape   
	buc	2,000	
		7. Salon 8
			
		7.1. Lucrari de constructie
			
		7.1.1. Demolari
			
219	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre )
	m2	8,400	
220	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de   gresie, placi ceramice, etc
	m2	4,100	
221	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	4,100	
222	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta 
	m2	13,900	
223	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	
224	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc	1,000	
225	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator /
	buc	1,000	
226	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	10,500	
227	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare   la pereti  
	m2	12,800	
		7.1.2. Pardosele			
228	CG22A	Pardoseli din termobeton beton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	14,600	
229	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150 /
	kg	19,100	
230	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	14,600	
231	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	14,600	
232	CG18A	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	19,700	
		7.1.3. Tavan			
233	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,600	
		7.1.4. Tamplarie			
234	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	1,470	
235	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime
	m	4,900	
		7.1.5. Pereti			
236	СF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie /balcon /	m2	9,400	
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  Supraton
	m2	33,700	
238	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	32,700	
239	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor
	m2	32,700	
240	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga  la art. CF50) 
	m2	32,700	
241	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	42,100	
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  Supraton
	m2	42,100	
243	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	42,100	
244	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi 
	m	18,300	
245	CK26A	Glafuri   din mase plastice, la ferestre  b=20cm
	m	1,900	
246	CK26A	Glafuri   din mase plastice, la ferestre b=35cm
	m	2,100	
247	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare  executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp   fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	13,900	
		7.1.6. Diferite lucrari
			
248	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata
	m	8,500	
249	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri
	m	8,600	
250	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	1,000	
251	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,000	
252	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc	1,000	
		7.2. Lucrari de electricitate			
253	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /LED Amstrong 
	100 buc	0,030	
254	Pret de piata	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi Led
	buc	3,000	
255	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,200	
256	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2
	m	20,000	
257	RpEE17A	Inlocuirea prizelor 
	buc	2,000	
258	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape   
	buc	2,000	
		8. Salon 7			
		8.1. Lucrari de constructie			
		8.1.1. Demolari			
259	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre )
	m2	8,400	
260	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de   gresie, placi ceramice, etc
	m2	3,240	
261	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	3,240	
262	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta 
	m2	1,100	
263	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,000	
264	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc	1,000	
265	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator /
	buc	1,000	
266	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	13,300	
		8.1.2. Pardosele			
267	CG22A	Pardoseli din termobeton beton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	13,300	
268	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150 /
	kg	17,420	
269	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	13,300	
270	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	13,300	
271	CG18A	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	21,900	
		8.1.3. Tavan			
272	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	13,300	
		8.1.4. Pereti			
273	СF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie /balcon /
	m2	9,400	
274	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor
	m2	12,100	
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  Supraton
	m2	21,650	
276	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	21,650	
277	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor
	m2	21,650	
278	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga  la art. CF50) 
	m2	21,650	
279	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	43,200	
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  Supraton
	m2	43,200	
281	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	43,200	
282	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi 
	m	16,600	
283	CK26A	Glafuri   din mase plastice, la ferestre  b=20cm
	m	1,900	
284	CK26A	Glafuri   din mase plastice, la ferestre b=35cm
	m	2,100	
		8.1.5. Diferite lucrari			
285	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata
	m	8,500	
286	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri
	m	8,600	
287	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	1,000	
288	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,000	
		8.2. Lucrari de electricitate			
289	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /LED Amstrong 
	100 buc	0,030	
290	Pret de piata	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi Led
	buc	3,000	
291	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,200	
292	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2
	m	20,000	
293	RpEE17A	Inlocuirea prizelor 
	buc	2,000	
294	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape   
	buc	2,000	
		9. Salon 4			
		9.1. Lucrari de constructie			
		9.1.1. Demolari			
295	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre )
	m2	10,900	
296	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	25,400	
297	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de   gresie, placi ceramice, etc
	m2	5,600	
298	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	5,600	
299	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta 
	m2	1,100	
300	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,000	
301	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator /
	buc	1,000	
		9.1.2. Pardosele			
302	CG22A	Pardoseli din termobeton beton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	31,000	
303	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150 /
	kg	40,610	
304	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	31,000	
305	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	31,000	
306	CG18A	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	31,900	
		9.1.3. Tavan			
307	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	31,000	
		9.1.4. Pereti			
308	СF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie /balcon /
	m2	20,600	
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  Supraton
	m2	52,500	
310	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	52,500	
311	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor
	m2	52,500	
312	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga  la art. CF50) 
	m2	52,500	
313	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	73,100	
314	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  Supraton
	m2	73,100	
315	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	73,100	
316	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi 
	m	35,800	
317	CK26A	Glafuri   din mase plastice, la ferestre  b=20cm
	m	3,800	
318	CK26A	Glafuri   din mase plastice, la ferestre b=35cm
	m	4,200	
319	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare  executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp   fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	1,100	
		9.1.5. Diferite lucrari			
320	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	14,000	
321	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri	m	14,000	
322	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	1,000	
323	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,000	
		9.2. Lucrari de electricitate			
324	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /LED Amstrong 
	100 buc	0,060	
325	Pret de piata	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi Led
	buc	6,000	
326	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,200	
327	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2
	m	20,000	
328	RpEE17A	Inlocuirea prizelor 
	buc	4,000	
329	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape   
	buc	2,000	
		10. Salon 3			
		10.1. Lucrari de constructie			
		10.1.1. Demolari			
330	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre )
	m2	10,900	
331	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	25,400	
332	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de   gresie, placi ceramice, etc
	m2	5,600	
333	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	5,600	
334	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta 
	m2	1,100	
335	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	
336	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator /
	buc	1,000	
		10.1.2. Pardosele			
337	CG22A	Pardoseli din termobeton beton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	31,000	
338	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150 /
	kg	40,610	
339	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	31,000	
340	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	31,000	
341	CG18A	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	31,900	
		10.1.3. Tavan			
342	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	31,000	
		10.1.4. Pereti			
343	СF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie /balcon /
	m2	20,600	
344	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  Supraton
	m2	52,500	
345	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	52,500	
346	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor
	m2	52,500	
347	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga  la art. CF50) 
	m2	52,500	
348	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	73,100	
349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  Supraton
	m2	73,100	
350	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	73,100	
351	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi 
	m	35,800	
352	CK26A	Glafuri   din mase plastice, la ferestre  b=20cm
	m	3,800	
353	CK26A	Glafuri   din mase plastice, la ferestre b=35cm
	m	4,200	
354	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare  executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp   fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	1,100	
		10.1.5. Diferite lucrari			
355	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata
	m	14,000	
356	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri
	m	14,000	
357	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	1,000	
358	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,000	
		10.2. Lucrari de electricitate			
359	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /LED Amstrong 
	100 buc	0,060	
360	Pret de piata	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi Led
	buc	6,000	
361	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,200	
362	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2
	m	20,000	
363	RpEE17A	Inlocuirea prizelor 
	buc	4,000	
364	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape   
	buc	2,000	
		11. Salon 2			
		11.1. Lucrari de constructie			
		11.1.1. Demolari			
365	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre )
	m2	10,900	
366	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	25,400	
367	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de   gresie, placi ceramice, etc
	m2	5,600	
368	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	5,600	
369	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta 
	m2	1,100	
370	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,000	
371	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator /
	buc	1,000	
		11.1.2. Pardosele			
372	CG22A	Pardoseli din termobeton beton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	31,000	
373	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150 /
	kg	40,610	
374	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	31,000	
375	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	31,000	
376	CG18A	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	31,900	
		11.1.3. Tavan			
377	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	31,000	
		11.1.4. Pereti			
378	СF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie /balcon /
	m2	20,600	
379	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  Supraton
	m2	52,500	
380	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	52,500	
381	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor
	m2	52,500	
382	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga  la art. CF50) 
	m2	52,500	
383	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	73,100	
384	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  Supraton
	m2	73,100	
385	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	73,100	
386	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi 
	m	35,800	
387	CK26A	Glafuri   din mase plastice, la ferestre  b=20cm
	m	3,800	
388	CK26A	Glafuri   din mase plastice, la ferestre b=35cm	m	4,200	
389	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare  executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp   fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	1,100	
		11.1.5. Diferite lucrari			
390	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata
	m	14,000	
391	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri
	m	14,000	
392	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	1,000	
393	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,000	
		11.2. Lucrari de electricitate			
394	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /LED Amstrong 
	100 buc	0,060	
395	Pret de piata	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi Led
	buc	6,000	
396	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,200	
397	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2
	m	20,000	
398	RpEE17A	Inlocuirea prizelor 
	buc	4,000	
399	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape   
	buc	2,000	
		12. Salon 1 			
		12.1. Lucrari de constructie			
		12.1.1. Demolari			
400	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre )
	m2	10,900	
401	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	25,400	
402	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de   gresie, placi ceramice, etc
	m2	5,600	
403	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	5,600	
404	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta 
	m2	1,100	
405	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,000	
406	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator /
	buc	1,000	
		12.1.2. Pardosele
			
407	CG22A	Pardoseli din termobeton beton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	31,000	
408	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150 /
	kg	40,610	
409	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	31,000	
410	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	31,000	
411	CG18A	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	31,900	
		12.1.3. Tavan			
412	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	31,000	
		12.1.4. Pereti			
413	СF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie /balcon /
	m2	20,600	
414	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor
	m2	12,100	
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  Supraton	m2	40,400	
416	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	40,400	
417	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor
	m2	40,400	
418	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga  la art. CF50) 
	m2	40,400	
419	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	73,100	
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  Supraton
	m2	73,100	
421	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,100	
422	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi 
	m	35,800	
423	CK26A	Glafuri   din mase plastice, la ferestre  b=20cm
	m	3,800	
424	CK26A	Glafuri   din mase plastice, la ferestre b=35cm
	m	4,200	
425	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare  executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp   fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	1,100	
		12.1.5. Diferite lucrari			
426	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata
	m	14,000	
427	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri
	m	14,000	
428	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	1,000	
429	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,000	
		12.2. Lucrari de electricitate			
430	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /LED Amstrong 
	100 buc	0,060	
431	Pret de piata	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi Led
	buc	6,000	
432	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,200	
433	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2
	m	20,000	
434	RpEE17A	Inlocuirea prizelor 
	buc	4,000	
435	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape   
	buc	2,000	
		13. Salon 17 			
		13.1. Lucrari de constructie			
		13.1.1. Demolari			
436	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	14,300	
437	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta 	m2	1,100	
438	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,000	
439	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator /
	buc	1,000	
		13.1.2. Pardosele			
440	CG22A	Pardoseli din termobeton beton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	14,300	
441	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150 /
	kg	15,600	
442	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	14,300	
443	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	14,500	
444	CG18A	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	15,200	
		13.1.3. Tavan			
445	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	14,300	
		13.1.4. Pereti			
446	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  Supraton
	m2	42,400	
447	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	42,400	
448	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor
	m2	42,400	
449	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga  la art. CF50) 
	m2	42,400	
450	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	42,400	
451	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  Supraton
	m2	42,400	
452	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	42,400	
453	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi 
	m	10,900	
454	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare  executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp   fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	0,700	
		13.1.5. Diferite lucrari			
455	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata
	m	14,000	
456	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri
	m	14,000	
457	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	1,000	
458	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,000	
		13.2. Lucrari de electricitate			
459	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /LED Amstrong 
	100 buc	0,020	
460	Pret de piata	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi Led
	buc	2,000	
461	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,200	
462	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2	m	20,000	
463	RpEE17A	Inlocuirea prizelor 
	buc	4,000	
464	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape   	buc	1,000	
		14. Salon 18 
14.1. Lucrari de constructie
14.1.1. Demolari	

465	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	16,500	
466	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta 
	m2	1,100	
467	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,000	
468	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator /
	buc	1,000	
		14.1.2. Pardosele			
469	CG22A	Pardoseli din termobeton beton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	16,500	
470	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150 /
	kg	21,600	
471	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	16,500	
472	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	16,500	
473	CG18A	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	16,000	
		14.1.3. Tavan			
474	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	16,500	
		14.1.4. Pereti			
475	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  Supraton
	m2	44,800	
476	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	44,800	
477	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor
	m2	44,800	
478	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga  la art. CF50) 
	m2	44,800	
479	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	44,800	
480	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  Supraton
	m2	44,800	
481	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	44,800	
482	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi 
	m	12,500	
483	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare  executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp   fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	0,900	
		14.1.5. Diferite lucrari			
484	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata
	m	14,000	
485	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri
	m	14,000	
486	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	1,000	
487	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,000	
		14.2. Lucrari de electricitate			
488	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /LED Amstrong 
	100 buc	0,020	
489	Pret de piata	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi Led
	buc	2,000	
490	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,200	
491	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2
	m	20,000	
492	RpEE17A	Inlocuirea prizelor 
	buc	4,000	
493	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape   	buc	1,000	
		15. Salon 19 			
		15.1. Lucrari de constructie			
		15.1.1. Demolari			
494	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	17,100	
495	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta 
	m2	1,100	
496	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,000	
497	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator /
	buc	1,000	
		15.1.2. Pardosele
			
498	CG22A	Pardoseli din termobeton beton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	17,100	
499	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150 /
	kg	37,620	
500	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	17,100	
501	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	17,100	
502	CG18A	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	17,100	
		15.1.3. Tavan
			
503	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	17,100	
		15.1.4. Pereti
			
504	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  Supraton
	m2	45,400	
505	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	45,400	
506	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor
	m2	45,400	
507	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga  la art. CF50) 
	m2	45,400	
508	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	45,400	
509	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  Supraton
	m2	45,400	
510	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	44,800	
511	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi 
	m	5,900	
512	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare  executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp   fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	1,100	
		15.1.5. Diferite lucrari
			
513	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata
	m	14,000	
514	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri
	m	14,000	
515	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	1,000	
516	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,000	
		15.2. Lucrari de electricitate
			
517	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /LED Amstrong 
	100 buc	0,020	
518	Pret de piata	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi Led	buc	2,000	
519	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,200	
520	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2
	m	20,000	
521	RpEE17A	Inlocuirea prizelor 
	buc	4,000	
522	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape   
	buc	1,000	
		16. Salon 21 			
		16.1. Lucrari de constructie			
		16.1.1. Demolari			
523	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic 
	m2	14,800	
524	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta 
	m2	1,100	
525	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,000	
526	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator /
	buc	1,000	
		16.1.2. Pardosele			
527	CN53A k=2	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu amorsa Betonkntakt in 2 straturi
	m2	14,800	
528	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	14,800	
529	CG18A	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	17,100	
		16.1.3. Tavan			
530	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	14,800	
		16.1.4. Pereti			
531	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  Supraton
	m2	43,200	
532	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	43,200	
533	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor
	m2	43,200	
534	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga  la art. CF50) 
	m2	43,200	
535	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	43,200	
536	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  Supraton
	m2	43,200	
537	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	43,200	
538	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi 
	m	5,900	
539	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare  executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp   fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	1,100	
		16.1.5. Diferite lucrari
			
540	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata
	m	14,000	
541	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri
	m	14,000	
542	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	1,000	
543	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,000	
		16.2. Lucrari de electricitate
			
544	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /LED Amstrong 
	100 buc	0,020	
545	Pret de piata	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi Led
	buc	2,000	
546	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,200	
547	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2
	m	20,000	
548	RpEE17A	Inlocuirea prizelor 
	buc	4,000	
549	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape   
	buc	1,000	
		17. Salon 23			
		17.1. Lucrari de constructie			
		17.1.1. Demolari			
550	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	25,400	
551	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta 
	m2	1,100	
552	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,000	
553	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator /
	buc	1,000	
		17.1.2. Pardosele
			
554	CG22A	Pardoseli din termobeton beton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	23,400	
555	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150 /
	kg	35,100	
556	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	23,400	
557	CG18A	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	27,200	
		17.1.3. Tavan			
558	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	23,400	
		17.1.4. Pereti			
559	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  Supraton
	m2	70,800	
560	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	70,800	
561	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor
	m2	70,800	
562	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga  la art. CF50) 
	m2	70,800	
563	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	70,800	
564	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  Supraton
	m2	70,800	
565	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	70,800	
566	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi 
	m	11,800	
567	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare  executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp   fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	1,100	
		17.1.5. Diferite lucrari
			
568	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata
	m	14,000	
569	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri
	m	14,000	
570	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	1,000	
571	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,000	
		17.2. Lucrari de electricitate
			
572	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /LED Amstrong 
	100 buc	0,030	
573	Pret de piata	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi Led	buc	3,000	
574	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,300	
575	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2
	m	30,000	
576	RpEE17A	Inlocuirea prizelor 
	buc	4,000	
577	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape   
	buc	2,000	
		18. Salon 24
			
		18.1. Lucrari de constructie
			
		18.1.1. Demolari
			
578	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre )
	m2	2,940	
579	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de   gresie, placi ceramice, etc
	m2	15,600	
580	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	15,600	
		18.1.2. Tamplarie
			
581	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	2,940	
582	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime
	m	9,800	
		18.1.3. Pardosele
			
583	CG22A	Pardoseli din termobeton beton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	17,600	
584	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150 /
	kg	21,840	
585	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	17,600	
586	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	17,600	
587	CG18A	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	30,400	
		18.1.4. Pereti
			
588	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  Supraton
	m2	53,600	
589	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	53,600	
590	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor
	m2	53,600	
591	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga  la art. CF50) 
	m2	53,600	
592	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	53,600	
593	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  Supraton
	m2	53,600	
594	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	53,600	
595	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi 
	m	5,900	
596	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare  executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp   fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	28,700	
		18.1.5. Diferite lucrari			
597	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata
	m	14,000	
598	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri	m	14,000	
599	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	1,000	
600	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,000	
601	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc	1,000	
		18.2. Lucrari de electricitate
			
602	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 /LED Amstrong 
	100 buc	0,020	
603	Pret de piata	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi Led
	buc	2,000	
604	Pret de piata	Corp de iluminat  tip plafon
	buc	2,000	
605	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,350	
606	Pret de piata	Cablu VVG 3x1.5mm2
	m	35,000	
607	RpEE17A	Inlocuirea prizelor 
	buc	2,000	
608	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 1 clapa  
	buc	4,000	
		19. Gipsare
			
		19.1. Pereti
			
609	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  Supraton	m2	45,600	
610	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	45,600	
611	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor
	m2	45,600	
612	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga  la art. CF50) 
	m2	45,600	
613	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	45,600	
614	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  Supraton
	m2	45,600	
615	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	45,600	
616	CK26D	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi 
	m	5,900	
		20. Coridor
			
617	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  Supraton
	m2	393,300	
618	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	25,000	
619	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  Supraton
	m2	25,000	
620	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	393,300	
Conducătorul grupului de lucru    ________________