CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat IMSP Spitalul Raional Nisporeni  
2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul Raional Nisporeni  
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a Sectiei Consultative al IMSP Spitalul Raional Nisporeni
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Cabinet 14
	
		1.1. Lucrari de constructie
	
		1.1.1. Demolari
	
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)
	m2	10,900	
2	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	25,400	
3	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc
	m2	5,600	
4	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	5,600	
5	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta
	m2	1,100	
6	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,000	
7	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator/
	buc	1,000	
		1.1.2. Pardosele
	
8	CG22A
	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	31,000	
9	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150
	kg	40,610	
10	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	31,000	
11	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	31,000	
12	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	31,900	
		1.1.3. Tavan
	
13	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	31,000	
14	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane
	m2	5,900	
15	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton
	m2	5,900	
16	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	5,900	
		1.1.4. Pereti
	
17	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie/balcon/
	m2	20,600	
18	CF54A
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor
	m2	12,100	
19	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton
	m2	40,400	
20	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	40,400	
21	CF17C
	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor
	m2	40,400	
22	CF51B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	40,400	
23	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	73,100	
24	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton
	m2	73,100	
25	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	73,100	
26	CK26D
	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi
	m	35,800	
27	CK26A
	Glafuri din mase plastice la ferestre b=20cm
	m	3,800	
28	CK26A
	Glafuri din mase plastice la ferestre b=35cm
	m	4,200	
29	CI06C4
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	1,100	
		1.1.5. Diferite lucrari
	
30	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	1,000	
31	SB09C
	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	2,000	
32	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20  mm
	m	1,500	
33	SD20A
	Adaptor PPR F d20x20 avind filet interior-exterior, cu diametrul  20mm
	buc	1,000	
34	RpCU06A1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata
	m	14,000	
35	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri
	m	14,000	
36	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	1,000	
37	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,000	
38	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20  mm
	m	1,500	
		1.1.6. Lucrari de electricitate
	
39	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/LED Amstrong/
	100 buc	0,060	
40	Pret de piata
	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi LED
	buc	6,000	
41	08-02-145-1
	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,200	
42	Pret de piata
	Cablu VVG 3x1.5mm2
	m	20,000	
43	RpEE17A
	Inlocuirea prizelor 
	buc	4,000	
44	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor cu 2 clape
	buc	2,000	
		2. Cabinet 13
	
		2.1. Lucrari de constructie
	
		2.1.1. Demolari
	
45	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)
	m2	10,900	
46	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	25,400	
47	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc
	m2	5,600	
48	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	5,600	
49	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta
	m2	1,100	
50	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,000	
51	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator/
	buc	1,000	
		2.1.2. Pardosele
	
52	CG22A
	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	31,000	
53	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150
	kg	40,610	
54	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	31,000	
55	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	31,000	
56	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	31,900	
		2.1.3. Tavan
	
57	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	31,000	
58	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane
	m2	5,900	
59	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	5,900	
60	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton
	m2	5,900	
61	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	5,900	
		2.1.4. Pereti
	
62	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie/balcon/
	m2	20,600	
63	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton
	m2	52,500	
64	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	52,500	
65	CF17C
	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor
	m2	52,500	
66	CF51B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	52,500	
67	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	73,100	
68	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton
	m2	73,100	
69	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	73,100	
70	CK26D
	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi
	m	35,800	
71	CK26A
	Glafuri din mase plastice la ferestre b=20cm
	m	3,800	
72	CK26A
	Glafuri din mase plastice la ferestre b=35cm
	m	4,200	
73	CI06C4
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	1,100	
		2.1.5. Diferite lucrari
	
74	RpCU06A1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata
	m	14,000	
75	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri
	m	14,000	
76	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	1,000	
77	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,000	
78	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20  mm
	m	1,500	
79	SD20A
	Adaptor PPR F d20x20 avind filet interior-exterior, cu diametrul  20mm
	buc	1,000	
80	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	1,000	
81	SB09C
	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	2,000	
		2.1.6. Lucrari de electricitate
	
82	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/LED Amstrong/
	100 buc	0,060	
83	Pret de piata
	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi LED
	buc	6,000	
84	08-02-145-1
	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,200	
85	Pret de piata
	Cablu VVG 3x1.5mm2
	m	20,000	
86	RpEE17A
	Inlocuirea prizelor 
	buc	4,000	
87	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor cu 2 clape
	buc	2,000	
		3. Cabinet 12
	
		3.1. Lucrari de constructie
	
		3.1.1. Demolari
	
88	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)
	m2	10,900	
89	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	25,400	
90	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc
	m2	5,600	
91	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	5,600	
92	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta
	m2	1,100	
93	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,000	
94	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator/
	buc	1,000	
95	RpCO56B
	Demontari: dispartituri din PVC/cu recuperarea materialelor pentru a fi montate din nou/
	m2	12,100	
		3.1.2. Pardosele
	
96	CG22A
	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	31,000	
97	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150
	kg	40,610	
98	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	31,000	
99	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	31,000	
100	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	31,900	
		3.1.3. Tavan
	
101	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	31,000	
102	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane
	m2	5,900	
103	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	5,900	
104	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton
	m2	5,900	
105	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	5,900	
		3.1.4. Pereti
	
106	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie/balcon/
	m2	20,600	
107	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton
	m2	52,500	
108	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	52,500	
109	CF17C
	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor
	m2	52,500	
110	CF51B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	52,500	
111	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	73,100	
112	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton
	m2	73,100	
113	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	73,100	
114	CK26D
	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi
	m	35,800	
115	CK26A
	Glafuri din mase plastice la ferestre b=20cm
	m	3,800	
116	CK26A
	Glafuri din mase plastice la ferestre b=35cm
	m	4,200	
117	CI06C4
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	1,100	
118	CK27B
	Dispartituri din profile din mase plastice din panouri fixe montate la nivelul pardoselii/existent
	m2	12,100	
		3.1.5. Diferite lucrari
	
119	RpCU06A1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata
	m	14,000	
120	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri
	m	14,000	
121	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	1,000	
122	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,000	
123	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20  mm
	m	1,500	
124	SD20A
	Adaptor PPR F d20x20 avind filet interior-exterior, cu diametrul  20mm
	buc	1,000	
125	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	1,000	
126	SB09C
	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	2,000	
		3.1.6. Lucrari de electricitate
	
127	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/LED Amstrong/
	100 buc	0,060	
128	Pret de piata
	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi LED
	buc	6,000	
129	08-02-145-1
	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,200	
130	Pret de piata
	Cablu VVG 3x1.5mm2
	m	20,000	
131	RpEE17A
	Inlocuirea prizelor 
	buc	4,000	
132	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor cu 2 clape
	buc	2,000	
		4. Cabinet 11
	
		4.1. Lucrari de constructie
	
		4.1.1. Demolari
	
133	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)
	m2	10,900	
134	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	25,400	
135	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc
	m2	5,600	
136	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	5,600	
137	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta
	m2	1,100	
138	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,000	
139	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator/
	buc	1,000	
		4.1.2. Pardosele
	
140	CG22A
	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	31,000	
141	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150
	kg	40,610	
142	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	31,000	
143	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	31,000	
144	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	31,900	
		4.1.3. Tavan
	
145	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	31,000	
146	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane
	m2	5,900	
147	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	5,900	
148	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton
	m2	5,900	
149	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	9,500	
		4.1.4. Pereti
	
150	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie/balcon/
	m2	20,600	
151	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton
	m2	52,500	
152	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	52,500	
153	CF17C
	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor
	m2	52,500	
154	CF51B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	52,500	
155	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	73,100	
156	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton
	m2	73,100	
157	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	73,100	
158	CK26D
	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi
	m	35,800	
159	CK26A
	Glafuri din mase plastice la ferestre b=20cm
	m	3,800	
160	CK26A
	Glafuri din mase plastice la ferestre b=35cm
	m	4,200	
161	CI06C4
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	1,100	
		4.1.5. Diferite lucrari
	
162	RpCU06A1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata
	m	14,000	
163	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri
	m	14,000	
164	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	1,000	
165	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,000	
166	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20  mm
	m	1,500	
167	SD20A
	Adaptor PPR F d20x20 avind filet interior-exterior, cu diametrul  20mm
	buc	1,000	
168	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	1,000	
169	SB09C
	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	2,000	
		4.1.6. Lucrari de electricitate
	
170	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/LED Amstrong/
	100 buc	0,060	
171	Pret de piata
	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi LED
	buc	6,000	
172	08-02-145-1
	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,200	
173	Pret de piata
	Cablu VVG 3x1.5mm2
	m	20,000	
174	RpEE17A
	Inlocuirea prizelor 
	buc	4,000	
175	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor cu 2 clape
	buc	2,000	
		5. Cabinet 10
	
		5.1. Lucrari de constructie
	
		5.1.1. Demolari
	
176	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)
	m2	7,500	
177	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc
	m2	2,600	
178	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	2,600	
179	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta
	m2	1,100	
180	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,000	
181	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator/
	buc	1,000	
		5.1.2. Pardosele
	
182	CG22A
	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	2,600	
183	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150
	kg	3,500	
184	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	3,800	
185	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	16,900	
186	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	22,800	
187	CN53A k=2
	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu amorsa Betonkontakt in 2 straturi
	m2	14,300	
		5.1.3. Tavan
	
188	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	16,900	
189	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane
	m2	5,900	
190	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	5,900	
191	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton
	m2	5,900	
192	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	9,500	
		5.1.4. Pereti
	
193	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie/balcon/
	m2	11,900	
194	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton
	m2	41,200	
195	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	41,200	
196	CF17C
	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor
	m2	41,200	
197	CF51B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	41,200	
198	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	53,100	
199	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton
	m2	53,100	
200	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	53,100	
201	CK26D
	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi
	m	16,000	
202	CK26A
	Glafuri din mase plastice la ferestre b=20cm
	m	1,900	
203	CK26A
	Glafuri din mase plastice la ferestre b=35cm
	m	2,100	
204	CI06C4
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	1,100	
		5.1.5. Diferite lucrari
	
205	RpCU06A1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata
	m	8,500	
206	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri
	m	8,600	
207	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	1,000	
208	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,000	
209	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20  mm
	m	1,500	
210	SD20A
	Adaptor PPR F d20x20 avind filet interior-exterior, cu diametrul  20mm
	buc	1,000	
211	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	1,000	
212	SB09C
	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	2,000	
		5.1.6. Lucrari de electricitate
	
213	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/LED Amstrong/
	100 buc	0,030	
214	Pret de piata
	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi LED
	buc	3,000	
215	08-02-145-1
	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,200	
216	Pret de piata
	Cablu VVG 3x1.5mm2
	m	20,000	
217	RpEE17A
	Inlocuirea prizelor 
	buc	2,000	
218	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor cu 2 clape
	buc	2,000	
		6. Cabinet 9
	
		6.1. Lucrari de constructie
	
		6.1.1. Demolari
	
219	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)
	m2	8,400	
220	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc
	m2	4,100	
221	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	4,100	
222	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta
	m2	13,900	
223	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,000	
224	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc	1,000	
225	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator/
	buc	1,000	
226	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	10,500	
227	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
	m2	12,800	
		6.1.2. Pardosele
	
228	CG22A
	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	14,600	
229	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150
	kg	19,100	
230	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	14,600	
231	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	14,600	
232	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	19,700	
		6.1.3. Tavan
	
233	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	14,600	
		6.1.4. Timplarie
	
234	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	1,440	
235	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime
	m	4,900	
		6.1.5. Pereti
	
236	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie/balcon/
	m2	9,400	
237	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton
	m2	33,700	
238	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	33,700	
239	CF17C
	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor
	m2	33,700	
240	CF51B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	33,700	
241	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	43,100	
242	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton
	m2	43,100	
243	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	43,100	
244	CK26D
	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi
	m	18,300	
245	CK26A
	Glafuri din mase plastice la ferestre b=20cm
	m	1,900	
246	CK26A
	Glafuri din mase plastice la ferestre b=35cm
	m	2,100	
247	CI06C4
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	13,900	
		6.1.6. Diferite lucrari
	
248	RpCU06A1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata
	m	8,500	
249	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri
	m	8,600	
250	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	1,000	
251	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,000	
252	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc	1,000	
253	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20  mm
	m	1,500	
254	SD20A
	Adaptor PPR F d20x20 avind filet interior-exterior, cu diametrul  20mm
	buc	1,000	
255	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	1,000	
256	SB09C
	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	2,000	
257	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	1,000	
258	SB09E
	Cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	1,000	
		6.1.7. Lucrari de electricitate
	
259	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/LED Amstrong/
	100 buc	0,030	
260	Pret de piata
	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi LED
	buc	3,000	
261	08-02-145-1
	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,200	
262	Pret de piata
	Cablu VVG 3x1.5mm2
	m	20,000	
263	RpEE17A
	Inlocuirea prizelor 
	buc	2,000	
264	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor cu 2 clape
	buc	2,000	
		7. Cabinet 8
	
		7.1. Lucrari de constructie
	
		7.1.1. Demolari
	
265	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)
	m2	8,400	
266	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc
	m2	4,100	
267	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	4,100	
268	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta
	m2	13,900	
269	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,000	
270	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc	1,000	
271	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator/
	buc	1,000	
272	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	10,500	
273	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
	m2	12,800	
		7.1.2. Pardosele
	
274	CG22A
	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	14,600	
275	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150
	kg	19,100	
276	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	14,600	
277	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	14,600	
278	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	19,700	
		7.1.3. Tavan
	
279	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	14,600	
280	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane
	m2	5,900	
281	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	5,900	
282	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton
	m2	5,900	
283	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	9,500	
		7.1.4. Timplarie
	
284	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	1,470	
285	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime
	m	4,900	
		7.1.5. Pereti
	
286	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie/balcon/
	m2	9,400	
287	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton
	m2	33,700	
288	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	32,700	
289	CF17C
	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor
	m2	32,700	
290	CF51B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	32,700	
291	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	42,100	
292	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton
	m2	42,100	
293	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	42,100	
294	CK26D
	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi
	m	18,300	
295	CK26A
	Glafuri din mase plastice la ferestre b=20cm
	m	1,900	
296	CK26A
	Glafuri din mase plastice la ferestre b=35cm
	m	2,100	
297	CI06C4
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	13,900	
		7.1.6. Diferite lucrari
	
298	RpCU06A1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata
	m	8,500	
299	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri
	m	8,600	
300	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	1,000	
301	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,000	
302	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc	1,000	
303	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20  mm
	m	1,500	
304	SD20A
	Adaptor PPR F d20x20 avind filet interior-exterior, cu diametrul  20mm
	buc	1,000	
305	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	1,000	
306	SB09C
	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	2,000	
307	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	1,000	
308	SB09E
	Teu 110x110 x110mm din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	1,000	
309	SB09E
	Cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	1,000	
		7.1.7. Lucrari de electricitate
	
310	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/LED Amstrong/
	100 buc	0,030	
311	Pret de piata
	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi LED
	buc	3,000	
312	08-02-145-1
	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,200	
313	Pret de piata
	Cablu VVG 3x1.5mm2
	m	20,000	
314	RpEE17A
	Inlocuirea prizelor 
	buc	2,000	
315	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor cu 2 clape
	buc	2,000	
		8. Cabinet 7
	
		8.1. Lucrari de constructie
	
		8.1.1. Demolari
	
316	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)
	m2	8,400	
317	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc
	m2	3,240	
318	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	3,240	
319	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta
	m2	1,100	
320	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,000	
321	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc	1,000	
322	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator/
	buc	1,000	
323	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	13,300	
		8.1.2. Pardosele
	
324	CG22A
	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	13,300	
325	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150
	kg	17,420	
326	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	13,300	
327	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	13,300	
328	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	21,900	
		8.1.3. Tavan
	
329	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	13,300	
		8.1.4. Pereti
	
330	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie/balcon/
	m2	9,400	
331	CF54A
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor
	m2	12,100	
332	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton
	m2	21,650	
333	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	21,650	
334	CF17C
	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor
	m2	21,650	
335	CF51B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	21,650	
336	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	43,200	
337	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton
	m2	43,200	
338	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	43,200	
339	CK26D
	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi
	m	16,600	
340	CK26A
	Glafuri din mase plastice la ferestre b=20cm
	m	1,900	
341	CK26A
	Glafuri din mase plastice la ferestre b=35cm
	m	2,100	
		8.1.5. Diferite lucrari
	
342	RpCU06A1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata
	m	8,500	
343	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri
	m	8,600	
344	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	1,000	
345	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,000	
346	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20  mm
	m	1,500	
347	SD20A
	Adaptor PPR F d20x20 avind filet interior-exterior, cu diametrul  20mm
	buc	1,000	
348	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	1,000	
349	SB09C
	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	2,000	
		8.1.6. Lucrari de electricitate
	
350	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/LED Amstrong/
	100 buc	0,030	
351	Pret de piata
	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi LED
	buc	3,000	
352	08-02-145-1
	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,200	
353	Pret de piata
	Cablu VVG 3x1.5mm2
	m	20,000	
354	RpEE17A
	Inlocuirea prizelor 
	buc	2,000	
355	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor cu 2 clape
	buc	2,000	
		9. Cabinet 6
	
		9.1. Lucrari de constructie
	
		9.1.1. Demolari
	
356	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)
	m2	8,400	
357	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc
	m2	3,240	
358	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	3,240	
359	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta
	m2	1,100	
360	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,000	
361	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc	1,000	
362	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator/
	buc	1,000	
363	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	12,500	
		9.1.2. Pardosele
	
364	CG22A
	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	12,500	
365	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150
	kg	17,420	
366	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	12,500	
367	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	12,500	
368	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	21,900	
		9.1.3. Tavan
	
369	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	12,500	
370	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane
	m2	5,900	
371	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	5,900	
372	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton
	m2	5,900	
373	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	9,500	
		9.1.4. Pereti
	
374	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie/balcon/
	m2	9,400	
375	CF54A
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor
	m2	12,100	
376	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton
	m2	21,650	
377	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	21,650	
378	CF17C
	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor
	m2	21,650	
379	CF51B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	21,650	
380	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	43,200	
381	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton
	m2	43,200	
382	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	43,200	
383	CK26D
	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi
	m	16,600	
384	CK26A
	Glafuri din mase plastice la ferestre b=20cm
	m	1,900	
385	CK26A
	Glafuri din mase plastice la ferestre b=35cm
	m	2,100	
		9.1.5. Diferite lucrari
	
386	RpCU06A1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata
	m	8,500	
387	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri
	m	8,600	
388	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	1,000	
389	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,000	
390	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20  mm
	m	1,500	
391	SD20A
	Adaptor PPR F d20x20 avind filet interior-exterior, cu diametrul  20mm
	buc	1,000	
392	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	1,000	
393	SB09C
	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	2,000	
		9.1.6. Lucrari de electricitate
	
394	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/LED Amstrong/
	100 buc	0,030	
395	Pret de piata
	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi LED
	buc	3,000	
396	08-02-145-1
	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,200	
397	Pret de piata
	Cablu VVG 3x1.5mm2
	m	20,000	
398	RpEE17A
	Inlocuirea prizelor 
	buc	2,000	
399	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor cu 2 clape
	buc	2,000	
		10. Cabinet 4
	
		10.1. Lucrari de constructie
	
		10.1.1. Demolari
	
400	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)
	m2	10,900	
401	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	25,400	
402	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc
	m2	5,600	
403	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	5,600	
404	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta
	m2	1,100	
405	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,000	
406	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator/
	buc	1,000	
		10.1.2. Pardosele
	
407	CG22A
	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	31,000	
408	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150
	kg	40,610	
409	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	31,000	
410	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	31,000	
411	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	31,900	
		10.1.3. Tavan
	
412	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	31,000	
413	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane
	m2	5,900	
414	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	5,900	
415	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton
	m2	5,900	
416	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	9,500	
		10.1.4. Pereti
	
417	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie/balcon/
	m2	20,600	
418	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton
	m2	52,500	
419	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	52,500	
420	CF17C
	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor
	m2	52,500	
421	CF51B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	52,500	
422	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	73,100	
423	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton
	m2	73,100	
424	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	73,100	
425	CK26D
	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi
	m	35,800	
426	CK26A
	Glafuri din mase plastice la ferestre b=20cm
	m	3,800	
427	CK26A
	Glafuri din mase plastice la ferestre b=35cm
	m	4,200	
428	CI06C4
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	1,100	
		10.1.5. Diferite lucrari
	
429	RpCU06A1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata
	m	14,000	
430	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri
	m	14,000	
431	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	1,000	
432	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,000	
433	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20  mm
	m	1,500	
434	SD20A
	Adaptor PPR F d20x20 avind filet interior-exterior, cu diametrul  20mm
	buc	1,000	
435	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	1,000	
436	SB09C
	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	2,000	
		10.1.6. Lucrari de electricitate
	
437	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/LED Amstrong/
	100 buc	0,060	
438	Pret de piata
	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi LED
	buc	6,000	
439	08-02-145-1
	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,200	
440	Pret de piata
	Cablu VVG 3x1.5mm2
	m	20,000	
441	RpEE17A
	Inlocuirea prizelor 
	buc	4,000	
442	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor cu 2 clape
	buc	2,000	
		11. Cabinet 3
	
		11.1. Lucrari de constructie
	
		11.1.1. Demolari
	
443	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)
	m2	10,900	
444	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	25,400	
445	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc
	m2	5,600	
446	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	5,600	
447	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta
	m2	1,100	
448	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,000	
449	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator/
	buc	1,000	
		11.1.2. Pardosele
	
450	CG22A
	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	31,000	
451	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150
	kg	40,610	
452	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	31,000	
453	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	31,000	
454	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	31,900	
		11.1.3. Tavan
	
455	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	31,000	
456	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane
	m2	5,900	
457	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	5,900	
458	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton
	m2	5,900	
459	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	9,500	
		11.1.4. Pereti
	
460	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie/balcon/
	m2	20,600	
461	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton
	m2	52,500	
462	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	52,500	
463	CF17C
	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor
	m2	52,500	
464	CF51B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	52,500	
465	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	73,100	
466	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton
	m2	73,100	
467	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	73,100	
468	CK26D
	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi
	m	35,800	
469	CK26A
	Glafuri din mase plastice la ferestre b=20cm
	m	3,800	
470	CK26A
	Glafuri din mase plastice la ferestre b=35cm
	m	4,200	
471	CI06C4
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	1,100	
		11.1.5. Diferite lucrari
	
472	RpCU06A1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata
	m	14,000	
473	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri
	m	14,000	
474	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	1,000	
475	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,000	
476	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20  mm
	m	1,500	
477	SD20A
	Adaptor PPR F d20x20 avind filet interior-exterior, cu diametrul  20mm
	buc	1,000	
478	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	1,000	
479	SB09C
	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	2,000	
		11.1.6. Lucrari de electricitate
	
480	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/LED Amstrong/
	100 buc	0,060	
481	Pret de piata
	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi LED
	buc	6,000	
482	08-02-145-1
	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,200	
483	Pret de piata
	Cablu VVG 3x1.5mm2
	m	20,000	
484	RpEE17A
	Inlocuirea prizelor 
	buc	4,000	
485	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor cu 2 clape
	buc	2,000	
		12. Cabinet 2
	
		12.1. Lucrari de constructie
	
		12.1.1. Demolari
	
486	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)
	m2	10,900	
487	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	25,400	
488	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc
	m2	5,600	
489	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	5,600	
490	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta
	m2	1,100	
491	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,000	
492	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator/
	buc	1,000	
		12.1.2. Pardosele
	
493	CG22A
	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	31,000	
494	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150
	kg	40,610	
495	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	31,000	
496	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	31,000	
497	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	31,900	
		12.1.3. Tavan
	
498	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	31,000	
499	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane
	m2	5,900	
500	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	5,900	
501	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton
	m2	5,900	
502	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	9,500	
		12.1.4. Pereti
	
503	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie/balcon/
	m2	20,600	
504	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton
	m2	52,500	
505	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	52,500	
506	CF17C
	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor
	m2	52,500	
507	CF51B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	52,500	
508	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	73,100	
509	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton
	m2	73,100	
510	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	73,100	
511	CK26D
	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi
	m	35,800	
512	CK26A
	Glafuri din mase plastice la ferestre b=20cm
	m	3,800	
513	CK26A
	Glafuri din mase plastice la ferestre b=35cm
	m	4,200	
514	CI06C4
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	1,100	
		12.1.5. Diferite lucrari
	
515	RpCU06A1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata
	m	14,000	
516	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri
	m	14,000	
517	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	1,000	
518	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,000	
519	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20  mm
	m	1,500	
520	SD20A
	Adaptor PPR F d20x20 avind filet interior-exterior, cu diametrul  20mm
	buc	1,000	
521	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	1,000	
522	SB09C
	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	2,000	
		12.1.6. Lucrari de electricitate
	
523	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/LED Amstrong/
	100 buc	0,060	
524	Pret de piata
	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi LED
	buc	6,000	
525	08-02-145-1
	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,200	
526	Pret de piata
	Cablu VVG 3x1.5mm2
	m	20,000	
527	RpEE17A
	Inlocuirea prizelor 
	buc	4,000	
528	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor cu 2 clape
	buc	2,000	
		13. Cabinet 1
	
		13.1. Lucrari de constructie
	
		13.1.1. Demolari
	
529	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)
	m2	10,900	
530	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	25,400	
531	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc
	m2	5,600	
532	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	5,600	
533	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta
	m2	1,100	
534	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,000	
535	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator/
	buc	1,000	
		13.1.2. Pardosele
	
536	CG22A
	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	31,000	
537	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150
	kg	40,610	
538	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	31,000	
539	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	31,000	
540	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	31,900	
		13.1.3. Tavan
	
541	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	31,000	
542	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane
	m2	5,900	
543	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	5,900	
544	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton
	m2	5,900	
545	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	9,500	
		13.1.4. Pereti
	
546	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie/balcon/
	m2	20,600	
547	CF54A
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor
	m2	12,100	
548	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton
	m2	40,400	
549	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	40,400	
550	CF17C
	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor
	m2	40,400	
551	CF51B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	40,400	
552	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	73,100	
553	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton
	m2	73,100	
554	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	73,100	
555	CK26D
	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi
	m	35,800	
556	CK26A
	Glafuri din mase plastice la ferestre b=20cm
	m	3,800	
557	CK26A
	Glafuri din mase plastice la ferestre b=35cm
	m	4,200	
558	CI06C4
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	1,100	
		13.1.5. Diferite lucrari
	
559	RpCU06A1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata
	m	14,000	
560	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri
	m	14,000	
561	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	1,000	
562	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,000	
563	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20  mm
	m	1,500	
564	SD20A
	Adaptor PPR F d20x20 avind filet interior-exterior, cu diametrul  20mm
	buc	1,000	
565	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	1,000	
566	SB09C
	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	2,000	
		13.1.6. Lucrari de electricitate
	
567	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/LED Amstrong/
	100 buc	0,060	
568	Pret de piata
	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi LED
	buc	6,000	
569	08-02-145-1
	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,200	
570	Pret de piata
	Cablu VVG 3x1.5mm2
	m	20,000	
571	RpEE17A
	Inlocuirea prizelor 
	buc	4,000	
572	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor cu 2 clape
	buc	2,000	
		14. Cabinet 17
	
		14.1. Lucrari de constructie
	
		14.1.1. Demolari
	
573	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	14,300	
574	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta
	m2	1,100	
575	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,000	
576	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator/
	buc	1,000	
		14.1.2. Pardosele
	
577	CG22A
	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	14,300	
578	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150
	kg	15,600	
579	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	14,300	
580	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	14,500	
581	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	15,200	
		14.1.3. Tavan
	
582	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	14,300	
		14.1.4. Pereti
	
583	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton
	m2	42,400	
584	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	42,400	
585	CF17C
	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor
	m2	42,400	
586	CF51B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	42,400	
587	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	42,400	
588	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton
	m2	42,400	
589	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	42,400	
590	CK26D
	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi
	m	10,900	
591	CI06C4
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	0,700	
		14.1.5. Diferite lucrari
	
592	RpCU06A1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata
	m	14,000	
593	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri
	m	14,000	
594	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	1,000	
595	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,000	
596	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20  mm
	m	1,500	
597	SD20A
	Adaptor PPR F d20x20 avind filet interior-exterior, cu diametrul  20mm
	buc	1,000	
598	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	1,000	
599	SB09C
	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	2,000	
		14.1.6. Lucrari de electricitate
	
600	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/LED Amstrong/
	100 buc	0,020	
601	Pret de piata
	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi LED
	buc	2,000	
602	08-02-145-1
	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,200	
603	Pret de piata
	Cablu VVG 3x1.5mm2
	m	20,000	
604	RpEE17A
	Inlocuirea prizelor 
	buc	4,000	
605	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor cu 2 clape
	buc	1,000	
		15. Cabinet 18
	
		15.1. Lucrari de constructie
	
		15.1.1. Demolari
	
606	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	16,500	
607	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta
	m2	1,100	
608	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,000	
609	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator/
	buc	1,000	
		15.1.2. Pardosele
	
610	CG22A
	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	16,500	
611	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150
	kg	21,600	
612	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	16,500	
613	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	16,500	
614	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	16,000	
		15.1.3. Tavan
	
615	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	16,500	
		15.1.4. Pereti
	
616	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton
	m2	44,800	
617	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	44,800	
618	CF17C
	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor
	m2	44,800	
619	CF51B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	44,800	
620	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	44,800	
621	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton
	m2	44,800	
622	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	44,800	
623	CK26D
	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi
	m	12,500	
624	CI06C4
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	0,900	
		15.1.5. Diferite lucrari
	
625	RpCU06A1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata
	m	14,000	
626	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri
	m	14,000	
627	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	1,000	
628	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,000	
629	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20  mm
	m	1,500	
630	SD20A
	Adaptor PPR F d20x20 avind filet interior-exterior, cu diametrul  20mm
	buc	1,000	
631	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	1,000	
632	SB09C
	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	2,000	
		15.1.6. Lucrari de electricitate
	
633	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/LED Amstrong/
	100 buc	0,020	
634	Pret de piata
	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi LED
	buc	2,000	
635	08-02-145-1
	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,200	
636	Pret de piata
	Cablu VVG 3x1.5mm2
	m	20,000	
637	RpEE17A
	Inlocuirea prizelor 
	buc	4,000	
638	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor cu 2 clape
	buc	1,000	
		16. Cabinet 19
	
		16.1. Lucrari de constructie
	
		16.1.1. Demolari
	
639	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	17,100	
640	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta
	m2	1,100	
641	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,000	
642	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator/
	buc	1,000	
		16.1.2. Pardosele
	
643	CG22A
	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	17,100	
644	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150
	kg	37,620	
645	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	17,100	
646	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	17,100	
647	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	17,100	
		16.1.3. Tavan
	
648	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	17,100	
		16.1.4. Pereti
	
649	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton
	m2	45,400	
650	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	45,400	
651	CF17C
	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor
	m2	45,400	
652	CF51B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	45,400	
653	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	45,400	
654	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton
	m2	45,400	
655	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	45,400	
656	CK26D
	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi
	m	5,900	
657	CI06C4
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	1,100	
		16.1.5. Diferite lucrari
	
658	RpCU06A1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata
	m	14,000	
659	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri
	m	14,000	
660	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	1,000	
661	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,000	
662	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20  mm
	m	1,500	
663	SD20A
	Adaptor PPR F d20x20 avind filet interior-exterior, cu diametrul  20mm
	buc	1,000	
664	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	1,000	
665	SB09C
	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	2,000	
		16.1.6. Lucrari de electricitate
	
666	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/LED Amstrong/
	100 buc	0,020	
667	Pret de piata
	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi LED
	buc	2,000	
668	08-02-145-1
	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,200	
669	Pret de piata
	Cablu VVG 3x1.5mm2
	m	20,000	
670	RpEE17A
	Inlocuirea prizelor 
	buc	4,000	
671	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor cu 2 clape
	buc	1,000	
		17. Cabinet 21
	
		17.1. Lucrari de constructie
	
		17.1.1. Demolari
	
672	RpCK42B
	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic
	m2	14,800	
673	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta
	m2	1,100	
674	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,000	
675	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator/
	buc	1,000	
		17.1.2. Pardosele
	
676	CN53A k=2
	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu amorsa Betonkontakt in 2 straturi
	m2	14,800	
677	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	14,800	
678	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	17,100	
		17.1.3. Tavan
	
679	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	14,800	
		17.1.4. Pereti
	
680	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton
	m2	43,200	
681	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	43,200	
682	CF17C
	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor
	m2	43,200	
683	CF51B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	43,200	
684	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	43,200	
685	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton
	m2	43,200	
686	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	43,200	
687	CK26D
	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi
	m	5,900	
688	CI06C4
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	1,100	
		17.1.5. Diferite lucrari
	
689	RpCU06A1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata
	m	14,000	
690	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri
	m	14,000	
691	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	1,000	
692	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,000	
693	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20  mm
	m	1,500	
694	SD20A
	Adaptor PPR F d20x20 avind filet interior-exterior, cu diametrul  20mm
	buc	1,000	
695	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	1,000	
696	SB09C
	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	2,000	
		17.1.6. Lucrari de electricitate
	
697	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/LED Amstrong/
	100 buc	0,020	
698	Pret de piata
	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi LED
	buc	2,000	
699	08-02-145-1
	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,200	
700	Pret de piata
	Cablu VVG 3x1.5mm2
	m	20,000	
701	RpEE17A
	Inlocuirea prizelor 
	buc	4,000	
702	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor cu 2 clape
	buc	1,000	
		18. Cabinet 23
	
		18.1. Lucrari de constructie
	
		18.1.1. Demolari
	
703	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	25,400	
704	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta
	m2	1,100	
705	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,000	
706	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"/amestecator/
	buc	1,000	
		18.1.2. Pardosele
	
707	CG22A
	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	23,400	
708	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150
	kg	35,100	
709	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	23,400	
710	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	14,800	
711	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	23,400	
712	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	27,200	
		18.1.3. Tavan
	
713	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	23,400	
		18.1.4. Pereti
	
714	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton
	m2	70,800	
715	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	70,800	
716	CF17C
	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor
	m2	70,800	
717	CF51B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	70,800	
718	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	70,800	
719	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton
	m2	70,800	
720	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	70,800	
721	CK26D
	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi
	m	11,800	
722	CI06C4
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	1,100	
		18.1.5. Diferite lucrari
	
723	RpCU06A1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata
	m	14,000	
724	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri
	m	14,000	
725	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	1,000	
726	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,000	
727	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20  mm
	m	1,500	
728	SD20A
	Adaptor PPR F d20x20 avind filet interior-exterior, cu diametrul  20mm
	buc	1,000	
729	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	1,000	
730	SB09C
	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	2,000	
		18.1.6. Lucrari de electricitate
	
731	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/LED Amstrong/
	100 buc	0,030	
732	Pret de piata
	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi LED
	buc	3,000	
733	08-02-145-1
	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,300	
734	Pret de piata
	Cablu VVG 3x1.5mm2
	m	30,000	
735	RpEE17A
	Inlocuirea prizelor 
	buc	4,000	
736	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor cu 2 clape
	buc	2,000	
		19. Cabinet 24
	
		19.1. Lucrari de constructie
	
		19.1.1. Demolari
	
737	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)
	m2	2,940	
738	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc
	m2	15,600	
739	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	15,600	
		19.1.2. Timplarie
	
740	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	2,940	
741	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime
	m	9,800	
		19.1.3. Pardosele
	
742	CG22A
	Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	17,600	
743	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d4Bp1 150x150
	kg	21,840	
744	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	17,600	
745	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	17,600	
746	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	30,400	
		19.1.4. Pereti
	
747	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton
	m2	53,600	
748	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	53,600	
749	CF17C
	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor
	m2	53,600	
750	CF51B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	53,600	
751	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	53,600	
752	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton
	m2	53,600	
753	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	53,600	
754	CK26D
	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi
	m	5,900	
755	CI06C4
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	28,700	
		19.1.5. Diferite lucrari
	
756	RpCU06A1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata
	m	14,000	
757	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii de cabluri
	m	14,000	
758	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	1,000	
759	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,000	
760	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc	1,000	
761	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20  mm
	m	1,500	
762	SD20A
	Adaptor PPR F d20x20 avind filet interior-exterior, cu diametrul  20mm
	buc	1,000	
763	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	1,000	
764	SB09C
	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	2,000	
765	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	1,000	
766	SB09E
	Teu 110x110 x110mm din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	1,000	
767	SB09E
	Cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	1,000	
		19.1.6. Lucrari de electricitate
	
768	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/LED Amstrong/
	100 buc	0,020	
769	Pret de piata
	Corp de iluminat LED Amstrong 600x600 cu 4 lampi LED
	buc	2,000	
770	Pret de piata
	Corp de iluminat tip plafon
	buc	2,000	
771	08-02-145-1
	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,350	
772	Pret de piata
	Cablu VVG 3x1.5mm2
	m	35,000	
773	RpEE17A
	Inlocuirea prizelor 
	buc	2,000	
774	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor cu 2 clape
	buc	4,000	
		20. Gipsare
	
		20.1. Pereti
	
775	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton
	m2	45,600	
776	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	45,600	
777	CF17C
	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor
	m2	45,600	
778	CF51B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	45,600	
779	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	45,600	
780	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton
	m2	45,600	
781	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	45,600	
782	CK26D
	Cornier perforat din aluminiu montate la glaf de ferestre si usi
	m	5,900	
		21. Coridor
	
783	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton
	m2	393,300	
784	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	25,000	
785	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton
	m2	393,300	
786	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	393,300	
787	CN22A
	Vopsitorii de calitate superioara pe suprafete metalice executate emailuri  pe baza de derivati celulozici (Duco) -calorifere
	m2	6,750	
788	CN16D
	Vopsitorii cu  vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele /F.Coloriks email premium /
	m2	18,000