Anexa nr. 1 - Lista cu cantitățile de lucrări

Lucrări de reparație capitală exterioară a imobilelor, construcția garajului cu 2 boxe și amenajarea teritoriului SAMU Rezina

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	
					
1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari exterioare			
		Capitolul 1.1. Demolari			
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti              30% din suprafata fatadei, prin coordonarea cu Beneficiarul
	m2	54,00	
 2	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti             glafuri 
	m2	32,20	
 3	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti              (Soclu)
	m2	52,00	
 4	RpCB18C
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat  in fundatii, pereti, (Prag)
	m3	2,10	
 5	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti              (Soclu)garaj	m2	19,20	
 6	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	138,00	
 7	RpCG29C1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	3,00	
 8	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc    Desfacerea pragului din beton
	m3	1,2	
 9	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1  	t	5,00	
 10	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km  
	t	5,00	
 11	RpCO36A apl	Inlocuirea unui element , la fereastra, din cherestea de stejar sau foioase 
	m2	5,00	
 12	RpCR10A
	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, cu un strat pe vopsea existenta 	m2	15,00	
 		Capitolul 1.2. Fatada bloc administrativ			
13	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  15% din suprafata fatadei	m2	54,00	
 14	VB11A k=0,5 man	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu d150*150 mm, montata pe zidarie 
	buc	5,00	
 15	VA05A
	Montarea   a tuburilor de ventilatie din AL  ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 100 mm (exlus costul canalelor )	m	13,00	
 16	
	Canal de vent.plastic. O100 L-2000mm
	buc	6,50	
 17	
	Caciula de aerisire dn 110 S ex-grila gri
	buc	1,00	
 18	SA37I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	10,00	
 19	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala gr. 100mm, tip IZOWOOL 135,Cornier Al norma de consum 0,50ml/m2	m2	360,00	
 20	IzF55E
	Termoizolarea  exterioara glafurilorr a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi  ignifugate din vata minerala gr. 30mm откосы ,тип OBIO 135	m2	32,20	
 21	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 	m2	360,00	
 22	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	360,00	
 23	CE20A
	Sisteme de jgheaburi, 150 mm  tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosimea de 0,5 mm	m	82,00	
 24	CE22A
	Sisteme de burlane, 100 mm  tip brass din tabla  protejata anticoroziv cu grosimea de 0,5 mm	m	58,00	
 25	CB15A
	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	240,00	
 		Capitolul 1.3. Soclu			
26	RpCM33A
	Demontarea placajelor din  piatra cosauti cu recuperarea 
	m2	19,20	
 27	IzF05B1
	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construiti pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si  mastic de bitum H 80/90, la pereti drepti 	m2	52,00	
 28	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	57,00	
 29	CI02A
	Placaj la pereti drepti, cu placi din beton mozaicate cu dimensiuni pina la 25 cm x 25 cm, montate pe un grund de cca.2,5 cm cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile alternante sau in prelungire, umplute cu lapte de ciment alb sau cu adaos de culoare,pe suprafete mai mari de 16 mp  - soclu -cu piatra artificiala de cosauti  (26,5x12,5x1,8cm) 	m2	35,00	
 30	CI02A
	Placaj la pereti drepti, cu placi din beton mozaicate cu dimensiuni pina la 25 cm x 25 cm, montate pe un grund de cca.2,5 cm cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile alternante sau in prelungire, umplute cu lapte de ciment alb sau cu adaos de culoare,pe suprafete mai mari de 16 mp material recuperat 19,2m2  soclu -cu piatra artificiala de cosauti  (26,5x12,5x1,8cm) recuperata	m2	19,20	
 		Capitolul 1.4. Prag cu copertina			
31	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	5,00	
 32	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 
	kg	11,50	
 33	CG47B
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: pina la 200 x 200 mm  (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 х 200 мм) Placi de gresie - striata -Плитки ребристые antiderapante tip Ciocolata Patrat OL-13 gr.2,2cm	m2	5,00	
 34	CN21A
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (rame+constr.met. copertina)	m2	15,00	
 35	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	2,00	
 36	RpDB35A
	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip cu recuperare material recuperat   et II	m2	21,80	
 37	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	21,80	
 38	CG47B
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: pina la 200 x 200 mm  (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 х 200 мм) Placi de gresie - striata -Плитки ребристые antiderapante tip Ciocolata Patrat OL-13 gr.2,2cm material recuperat   et II	m2	21,80	
 39	CE18A
	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii    gr 6mm colorat cu profiluri de imbinare si inchidere  
	m2	21,80	
 		Capitolul 1.5. Fatada garaj
			
40	RpCM33A
	Demontarea placajelor din  piatra cosauti cu recuperarea (soclu)
	m2	16,20	
41	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact
	m2	160,00	
 42	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane   10% din suprafata fatadei	m2	16,00	
 43	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	160,00	
 44	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 	m2	160,00	
 45	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	160,00	
 46	CI02A
	Placaj la pereti drepti, cu placi din beton mozaicate cu dimensiuni pina la 25 cm x 25 cm, montate pe un grund de cca.2,5 cm cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile alternante sau in prelungire, umplute cu lapte de ciment alb sau cu adaos de culoare,pe suprafete mai mari de 16 mp  - soclu -cu piatra artificiala de cosauti  (26,5x12,5x1,8cm) cu placi recuperate	m2	16,20	
 47	RpCR22B
	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica ( Porti)	m2	19,20	
 		Capitolul 1.6. Pereu 67m2			
48	RpDB35A
	Desfaceri de pavaje trotuar, asezate pe nisip cu recuperare
	m2	12,00	
49	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu,  h=15cm	m3	10,05	
 50	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	6,70	
 51	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta, grosimea 100 mm
	m3	6,70	
 52	CC03A
	Montare plase sudate Vr 100x100x3 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	73,70	
 53	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	67,00	
 54	DE14A
	Placi prefabricate din beton la trotuare 250x250x22mm, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea Placi gresie Patrat Ciocolata  OL-13 gr 22mm ,	m2	55,00	
55	DE14A
	Placi prefabricate din beton la trotuare 250x250x22mm, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea Placi gresie Patrat Ciocolata  OL-13 gr 22mm ,12m2 placi recuperate	m2	12,00	
 56	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	52,00	
 57	DE11A
	Uluce prefabricate din beton cu dimensiunile de 50x16x6 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Uluc culoarea gri, 50x16x4,5 cm.	m	60,00	
 		Capitolul 1.7. Amenajare			
		Capitolul 1.7.1. Pavaj  			
58	RpDB35A
	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip cu recuperare	m2	337,00	
 59	RpDB35A
	Desfaceri de pavaje trotuar, asezate pe nisip cu recuperare
	m2	12,00	
 60	RpDB36B
	Desfacerea borduri beton
	m	50,00	
 61	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 	100 m2	2,00	
 62	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II 	100 m2	3,00	
 63	TsD03A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	0,50	
 64	TrI1AA01A3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare -   categoria 3
	t	30,00	
 65	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 
	t	30,00	
 66	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris 
	100 m2	3,37	
 67	DE18A
	Pavaje Rutier "Bobina"negru 200x100x60  din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm "Bobina" 200x100x60 - placi material recurerat	m2	83,00	
 68	DE18B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm Bobina" 200x100x60  - placi material recurerat	m2	100,00	
 69	DE14A
	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea Bobina" 200x100x60 	m2	154,00	
 70	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare БР100x30x15 cm	m	100,00	
 71	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x10 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	100,00	
 		Capitolul 1.7.2. Gazon 100mp			
72	TrI1AA01A3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare -   categoria 3
	t	30,00	
 73	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km Cernozem
	t	30,00	
 74	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu 
	100 m2	1,00	
 75	TsE02B
	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu 
	100 m2	1,00	
 76	TsH09C
	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp
	100 m2	1,00	
 		Capitolul 1.7.3. Imprejmuire			
77	RpCR23A
	Vopsirea in culori de ulei a garduli metalic, in doua straturi de vopsea	m2	46,50	
 78	CO06A
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m    Panou euro gard bordurat zincat D3,3 Zn, stipi cu capac, Element de fixare Standard zincat 2buc -1stilp	m	35,00	
 		Capitolul 1.7.4. Zona cosurilor de gunoi -1,0 m2			
79	TsA03B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime  teren mijlociu	m3	0,20	
 80	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris
	100 m2	0,03	
 81	CA03D
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) h=20cm	m3	0,15	
 82	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	1,10	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 05/21-2-1-1
Lucrari de constructii. 2boxe.
№
crt.	Simbol norme, cod  resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	
					
1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de terasamente			
1	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,89	
 2	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu Доработка вручную 	m3	2,70	
 3	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 	100 m3	0,91	
 4	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (для обратной засыпки и подсыпки под полы)	100 m3	0,76	
 5	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 	100 m3	0,29	
 6	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,29	
 7	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	7,30	
 8	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	39,40	
 9	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,15	
 10	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	26,60	
 11	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,15	
   		Capitolul 2. Fundatii			
12	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.В7,5 	m3	1,20	
 13	CA03E
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)  В15 Fm1 ,Fm2	m3	2,04	
 14	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 	m2	16,00	
 15	CC01A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv ар-ра до 8 мм	kg	143,70	
 16	CC01F1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	260,50	
 17	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 	kg	50,16	
 18	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.В7,5	m3	1,70	
 19	CA03E
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)  В15	m3	6,77	
 20	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 	m2	24,16	
 21	CC01A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv ар-ра до 8 мм	kg	11,60	
 22	CC01F1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	143,90	
23	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.В7,5	M3	1,46	
 24	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B20 (betonC20 fr.marunta)	m3	2,50	
 25	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 	m2	11,52	
 26	IzF50A
	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale H.O	m2	11,52	
27	IzF04F
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) H.V.	m2	20,20	
 28	CL17C
	Confectii metalice diverse, montate aparent (coltar.el-te de protective)  	kg	98,200	
 29	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina   GF021 в 2 слоя К=2	t	0,098	
30	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 	t	0,098	
31	CE31A1
	Capac din lemn 3.2*1.1*0.05 din scinduri geluite simple 0,176m3
	m2	3.52	
32	CN16A
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite 
	m2	7.04	
		Capitolul 3. Constructii metalice-carcas si peretii			
33	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv 	t	1,01	
34	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t ml	t	1,51	
35	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,66	
36	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	3,18	
37	IzA06A
	Vopsitorii anti incendie pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email) -Pirex-Metal Plus 
	m2	117,66	
38	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Pi1 si Pi2	kg	38,76	
39	CD07A
	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Tabla profilata T18 ГОСТ 24045 RAL 5019 protejata anticoroziv cu grosimea de min.0,5 mm si stratul de ZN 250gr/m2, inclusive mascarea colturilor	m2	122,00	
40	CE23C
	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm -lacrimar de soclu	m	25,00	
		Capitolul 4. Acoperis			
41	CL08A
	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare -cornier	t	0,21	
42	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,21	
43	CE06A1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.-Tabla profilata T40 ГОСТ 24045 RAL 7047 protejata anticoroziv, cu grosimea de min.0,5 mm si stratul de ZN 250gr/m2, inclusiv mascarea cu coltare imbinatrea perete/acoperis	m2	78,20	
44	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=160	m	11,00	
45	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=110	m	10,00	
46	CE23C
	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm -lacrimar de streasina	m	24,00	
		Capitolul 5. Usi si poarta			
47	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Uext-1	m2	1,80	
48	CK13B	Porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp  (recurs 28121063060001 cu norma de consum 0,00)      Porti sectionale industriale 	m2	20,40	
49	CE23C
	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm -lacrimar de usi+ ancadrament usa 	m	13,00	
50	CK26B	Montarea coltarului exterior (T-1* - 100x100mm) din tabla protejata anticoroziv prevopsita  	m	38,00
	
		Capitolul 6. Pardoseli industriale			
51	CG32A1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argila nisipoasa   200mm	m3	9,80	
52	CF17C apl 	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla p-u  hidroizolare , resurse – apa si aracet excludem	m2	49,00	
53	CG48A
	Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. B250, толщ.100mm, Plasa VR d5 pas100x100 3,4kg/m2, ciment inlocuit cu toping 	m2	49,00	
54	CG48A1
K=-10	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm(se scade 10cm)	m2	49,00	
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	49,00	
56	CG16A
	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	49,00	
		Capitolul 7. Alte lucrări 			
 57	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (h=100mm) pereu	m3	2,70	
 58	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=45mm)pereu	m3	1,22	
59	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm tip Caramida gr4 cm pereu	m2	27,00	
60	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm pereu	m	52,00	
61	CH10A1
	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg Scara metalica  vopsita in 2 straturi nr.1 (SA,PL-6) 	kg	24,94	
62	RCsB21Ck=0.36
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm gr.50cm	buc	6,00	
		Utilaj			
63	Pret furnizor	Porti cu lanț si mecanizm de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv   accesoriile necesare cu suprafata de 10,2m2 pentru o boxa 	m2	20,40	
   
Lista cu cantitaţile de lucrări  -2-1-2
Retele interioare А1.
№
crt.	Simbol norme, cod  resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	
					
1	2	3	4	5	
1	SA16A
	Teava din polietilen SDR17 PN16 d=20	m	25,00	
 2	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	25,00	
 3	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm	m	25,00	
 4	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet sferic d=15	buc	3,00	
 5	SD19A
	Robinet de inchedere d=15	buc	1,00	
 6	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" racord flexsibil d=15	buc	2,00	
 7	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Filtru d=15	buc	1,00	
 8	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Furtun termoizolant d=20	m	25,00	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 05/21-2-1-3
 Retele interioare  С1	
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	
					
1	2	3	4	5	
1	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Труба РР д=50	m	25,00	
2	SB01C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm  Cot 90*	buc	1,00	
3	SB01C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa 	buc	1,00	
4	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,50	
5	SC04A
	Lavoar din metal emalat	buc	1,00	
6	DE10C apl	Rigola POLYMAX BASIC DN200 H300 cu gratar metalic zincat A15 (1000x260x300)	buc	5,00	
7	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm -orange	m	13,00	
8	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm COT -orange	buc	1,00	
9	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm  TEU-orange	buc	1,00	
10	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Mufa PP 110mm -orange	buc	1,00	
11	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm  TEUredus 110x50x110-orange	buc	1,00	
12	SD04A
	Baterie amestecatoare pentru lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admite aliaj) cu cartus d40mm scurt, nasul (pipa) integru cu corpul bateriei montate, cu un singur orificiu, geutatea 1000gr	buc	1,00	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4
Garaj cu 2 boxe. Lucrari electrotehnice

 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	UM	Volum 	
					
	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montare
			
1	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie cu lacat, ЩРн-18з

	buc	1,00	
 2	RpEP12A
	Montarea contorului in punct de alimentare
	buc	1,00	
 3	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3C20Atip  hager, schneider, legrand sau eaton 
	buc	1,00	
 4	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3C25A,tip  hager, schneider, legrand sau eaton 
	buc	1,00	
 5	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Automat 1PC16A, tip  hager, schneider, legrand sau eaton 
	buc	3,00	
 6	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Automat 1PC6A, tip  hager, schneider, legrand sau eaton 
	buc	2,00	
 7	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,  АBДT-34/4/С16A/30mA, tip  hager, schneider, legrand sau eaton 
	buc	1,00	
 8	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,  АBДT-32/2/С16A/30mA, tip  hager, schneider, legrand sau eaton 
	buc	2,00	
 9	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,   BH 3P-32A, tip  hager, schneider, legrand sau eaton 
	buc	1,00	
 10	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2  
	100 m	2,20	
 11	Pret de piata	Cablu NYM 3x1,5
	m	130,00	
 12	Pret de piata	Cablu  NYM 3x2,5
	m	90,00	
 13	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	0,25	
 14	590-4086
	Cablu NYM-5*4
	m	25,00	
 15	08-02-409-1
к=0,5
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Tub gofrat de 750N  к=0,5 manopera
	100 m	2,45	
 16	Pret de piata
	Teava din vinilplast ПВХ 750N  Д=16мм 
	m	130,00	
 17	Pret de piata
	Teava din vinilplast ПВХ 750N   Д=20mm
	m	90,00	
 18	Pret de piata
	Teava din vinilplast ПВХ  750N  Д=25мм 
	m	25,00	
 19	08-03-591-3
	Montarea Intreruptor cu 1 clapeta exterior IP-65 16/220V tip  hager, schneider, legrand sau eaton 
	100 buc	0,02	
 20	08-03-591-5
	Montarea Intreruptor cu 2 clapete exterior IP-65 16/220V tip  hager, schneider, legrand sau eaton 
	100 buc	0,03	
 21	RpEE03A
	Montarea prizelor interne euro 1 pozitie cu capac IP-65 16/220V  hager, schneider, legrand sau eaton
	buc	3,00	
 22	Pret de piata	Priza externa 1 poz. cu capac IP-65
	buc	3,00	
 23	08-03-594-1
	Corp de iluminat pentru tuburi  LED 
	100 buc	0,05	
 24	Pret de piata
	Corp de iluminat exterior IP65  2х36Вт 
	buc	5,00	
 25	507-0107
	TUB LED T8 18W 6000K cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece, garantie 36 luni
	buc	10,00	
 26	08-03-594-1
	Projector LED cu senzor de miscare 
	100 buc	0,06	
 27	pret de piata
	Projector LED cu senzor de miscare 30W lumina alb rece termen de garantie 36 luni 
	buc	2,00	
 28	pret de piata
	Projector LED cu senzor de miscare 10W lumina alb rece termen de garantie 36 luni 
	buc	4,00	
 29	pret de piata
	Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 150x110x70
	buc	5,00	
 30	pret de piata
	Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70
	buc	5,00	
 31	RpEE03A
	Montarea  Priza fixa   3P+PE 32A 380V IP67
	buc	1,00	
 32	Pret de piata
	Priza fixa  3P+PE 32A 380V IP67
	buc	1,00	
 33	pret de piata
	Tros din otel d-8mm 
	m	25,00	
 34	pret de piata
	Clema de tros R676
	buc	4,00	
 35	pret de piata
	Manson HM500 натяжная
	buc	2,00	
 36	pret de piata
	Ancer AOK300
	buc	1,00	
 37	RpEJ05D
	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice
	buc	1,00	
38	08-02-472-6
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie , Sina metalica 40x4mm la - priza de pamint	100 m	0,15	
39	08-02-472-9
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm - la priza de pamint	100 m	0,09	
 		Capitolul 2. Utilaj
			
 40	Pretul firmei
	Panou de distributie cu lacat, ЩРн-18з

	buc	1,00	
 41	pret de piata
	Contor electric trifazat pentru sina DIN 3x10(80)A
	buc	1,00	
 42	Pretul firmei
	Automat 3PC20A
	buc	1,00	
 43	Pretul firmei
	Automat 3PC25A
	buc	1,00	
 44	Pretul firmei
	Automat 1PC16A
	buc	3,00	
 45	Pretul firmei
	Automat 1PC6A
	buc	2,00	
 46	Pretul firmei
	Automat АBДT-4PC16A 30мА
	buc	1,00	
 47	Pretul firmei	Automat АBДT-2PC16A 30мА	buc	2,00	
 48	Pretul firmei	Intreruptor BH 3P-32A	buc	1,00	
 
Lista cu cantitaţile de lucrări № 05/21-6-1
Retele exterioare A1

№
crt.	Simbol norme, cod  resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	
					
1	2	3	4	5	
1	TsA03E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren mijlociu	m3	3,00	
 2	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,00	
 3	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,10	
 4	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 	m3	0,59	
 5	Preti furnizor	Плита КЦД 10	buc	1,00	
 6	Preti furnizor	Кольцо КЦ 10-9	buc	1,00	
 7	Preti furnizor	Кольцо КЦО 1	buc	1,00	
 8	Preti furnizor	Кольцо КЦ- 7-3	buc	1,00	
 9	Preti furnizor	Плита КЦП 10 - 1	buc	1,00	
 10	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I - Люк  типа " Т " 	buc	1,00	
 11	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	20,80	
 12	SA16A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Teava PN10 PE100	m	30,00	
 13	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	30,00	
 14	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm	m	30,00	
 15	SF51A
	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 15 mm	компл.	1,00	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 05/21-6-2
Retele exterioare canalizare C1
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	Denumire lucrări       	U.M. 	Cantitate 	
					
1	2	3	4	5	
1	TsA03E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren mijlociu	m3	4,20	
2	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,55	
3	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,20	
4	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 	m3	0,59	
5	Preti furnizor	Плита КЦД 10	buc	1,00	
6	Preti furnizor	Кольцо КЦ 10-9	buc	1,00	
7	Preti furnizor	Кольцо КЦО 1	buc	1,00	
8	Preti furnizor	Кольцо КЦ- 7-3	buc	1,00	
9	Preti furnizor	Плита КЦП 10 - 1	buc	1,00	
10	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I - Люк  типа " Т " 	buc	1,00	
11	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	20,80	
12	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm   Teava canalizare PP d 110 mm ORANGE SN4	m	27,00	
13	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm COT -orange	buc	1,00	
14	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm  TEU-orange	buc	1,00	
15	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Mufa PP 110mm -orange	buc	1,00	
16	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm  TEU redus 110x50x110-orange	buc	1,00	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 05/21-7-1
Amenajare PG.
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitatea	
					
1	2	3	4	5	
 		1. Lucrari de pregatire			
1	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie) piatra sparta h=10cm	m2	27,00	
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t	10,80	
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km
	t	10,80	
4	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III
	100 m3	0,029	
		2. Nivelarea maselor de pamint			
5	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (dupa cartogramai)
	100 m3	0,25	
6	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (saparea albiei sub acces)
	100 m3	0,23	
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	0,08	
8	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km
	t	16,00	
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,08	
		3. Imbracaminte si pavaj			
10	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire PGS (h=150mm)acces	m3	17,25	
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=200mm) acces	m3	17,25	
12	DE18A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea (pavaje din beton h=60mm)Bobina 	m2	115,00	
13	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	23,00	
14	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire 	m3	2,25	
15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje Caramida din beton h=60mm)	m2	15,00	
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	15,00	
17	DE14A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea Bobina" 200x100x60	m2	68,00