Lucrari de schimbare a ascensorului la policlinica SIS	WinСмета2000
Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
ASCENSOR
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Schimbarea ascensorului					
		Capitolul 1.1. Demontarea ascensorului					
0	MАsD02A
	Demontarea in put acoperit a ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,4 m/s (pentru echipamente destinate folosirii ulterioare fara conservare si ambalare): capacitatea de ridicare  500 kg, la 16 statii, inaltimea putului 59 m 	ascensor	1,00			
 1	MАsD02B
	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 16, se adauga sau se  scade la norma  А	1 statie	-11,00			
 2	MАsD02C
	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 59 m, se adauga sau se scade la norma  А 	m	-45,20			
 3	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Demontarea captuselilor la intrarile in ascensor)	m2	16,00			
 4	TrB05B2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t	2,718			
 5	TrI1AF01B1
	Incarcarea materialelor din grupa F1 -piese demontate ascensor, avind sub 1000 kg -, cu transport de pina la 10 m, de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 	t	2,718			
 6	TsI50B10
	Transportarea pieselor ascensorului demontat cu autobasculanta la distanta de 20 km (in locul indicat de beneficiar)	t	2,718			
  		Total  	 lei				
		Asigurari sociale (ПЗ) * 24 % 	24,00 %				
		Cheltueli de regie (ПЗ+Asigur+Transp) * 14,5 % 	14,50 %				
		Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 % 	6,00 %				
 		Capitolul 1.2. Montarea ascensorului					
7	MАsB02A
	Montarea in put acoperit a ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,4 m/s: capacitatea de ridicare  500 kg, la 16 statii, inaltimea putului 59 m 	ascensor	1,00			
 8	MАsB02B
	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 16, se adauga sau se scade la norma А	1 statie	-11,00			
 9	MАsB02C
	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 59 m, se adauga sau se  scade la norma  А	m	-45,20			
 10	MRAsE01A
	Verificarea tehnica integrala a ascensorului la doua statii 	ascensor	1,00			
 11	MRAsE01B
	Pentru fiecare statie suplimentara mai mult de 2 se adauga la norma A	1 statie	3,00			
  		Total  	 lei				
		Asigurari sociale (ПЗ) * 24 % 	24,00 %				
		Transportarea materialelor (ПЗ+Asigur) * 7 % 	7,00 %				
		Cheltueli de regie (ПЗ+Asigur+Transp) * 76 % 	76,00 %				
		Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 % 	6,00 %				
 		Capitolul 1.3. Lucrari generale de constructie					
12	CE05A1atribuita
	Confectionarea si montarea Ancandramentelor usilor ascensorului realizate din tabla de INOX cu gros nu mai mijca de 0.7mm (norma tabla inox 5.6kg/m2)	m2	16,00			
  		Total  	 lei				
		Asigurari sociale (ПЗ) * 24 % 	24,00 %				
		Transportarea materialelor (ПЗ+Asigur) * 7 % 	7,00 %				
		Cheltueli de regie (ПЗ+Asigur+Transp) * 14,5 % 	14,50 %				
		Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 % 	6,00 %				
 		Capitolul 1.4. Utilaj					
13	Pret de piata
	Ascensor complet echipat pentru 4 pasageri cu capacitatea de ridicare de 450kg, viteza nominala 1m/s, usi cu inchideri automate, dirijare cu butoane si displai LSD, 5statii. Cabina de ridicare pasajeri cu dimensiunile interioare 930x1080x2100h, confectionata din INOX, dotata cu oglinzi si bare de sustinere, pardoseaua cabinei vafi realizata din marmor artificial. ATENTIE ascensorul va fi dotat cu telefon mobil interior, sistem de aprovizionare cu energie electrica alternativa (UPS) 	ascensor	1,00			
  		Total  	 lei				
		Cheltueli de repozitare (ПЗ) * 1,2 % 	1,20 %				
   
	Total:					
	Total  	 lei				
	Proiectul de executie si expertizarea cu privire la securitatea industriala si inregistrarea proiectului.	lei				
	TVA (ПЗ+Proiec) * 20 % 	20,00 %				
	Total deviz: