____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Directia Educatie Tineret si Sport sec. Botanica
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Directia Educatie Tineret si Sport sec.Botanica
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie capitala la Liceul Teoretic "Decebal"
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatie 
	
		1.1. Cantina
	
		1.1.1. Pardoseli
	
1	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	90,54
	
2	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	69,00
	
3	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	6,11
	
4	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	97,21
	
5	CK18C
	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)
	m	97,00
	
6	CG01A K=5
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 15 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	97,25
	
7	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli interioare
	m2	97,25
	
8	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2
	m2	97,25
	
		1.1.2. Tavan
	
9	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	96,35
	
10	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane interioare
	m2	96,35
	
11	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2	96,36
	
12	CF53B k=5
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)
	m2	96,36
	
13	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	96,36
	
14	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	96,36
	
15	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	96,36
	
16	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	96,36
	
		1.1.3. Pereti
	
17	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor
	m3	2,57
	
18	CD70С
	Zidarie in asize din blocuri de (fortan gr.12) la pereti cu  prepararea  manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m
	m3	4,33
	
19	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	29,35
	
20	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Демонтаж гипс картон - зал приема пищи)
	m2	2,64
	
21	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	193,55
	
22	RpIzA03A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma
	m2	193,55
	
23	CF02D3
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane
	m2	264,09
	
24	CK18C
	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)
	m	264,00
	
25	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp
	kg	475,20
	
26	CF02D5 k=6
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime
	m2	264,09
	
27	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	266,79
	
28	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor
	m2	266,79
	
29	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  "Betonocontact"
	m2	14,40
	
30	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	14,40
	
31	CF51B k=10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	14,40
	
32	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	14,40
	
33	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	14,40
	
34	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	14,40
	
35	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	14,40
	
36	CF54B
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor
	m2	2,64
	
37	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC  250x250mm
	buc	8,00
	
		1.1.4. Timplarie
	
38	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	30,12
	
39	RpCQ11C
	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla
	m2	2,24
	
40	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Наружная
	m2	3,07
	
41	CK57C
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (Class A cu doua deschideri si plasa moschit) - Окно Раздаточная - 2шт
	m2	1,60
	
42	CK57D
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat
	m2	23,21
	
43	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - 5 buc
	m2	11,47
	
44	CK27C
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi - perete dispartitor 1,2x1,8h + 2 usi
	m2	5,61
	
45	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	8,00
	
46	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi L=400mm
	m	8,50
	
47	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	8,50
	
48	RpCJ06C K=2
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime
	m	66,22
	
49	RpCJ06B K=2
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m	73,54
	
50	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime
	m	38,31
	
51	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	1,22
	
52	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	1,22
	
53	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	1,22
	
54	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	1,22
	
55	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	1,22
	
56	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	1,22
	
57	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor
	m2	30,63
	
		1.1.5. Incalzire
	
58	RpIC20B
	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 83x3.5-95x3.5 mm
	m	25,00
	
59	RpIC17B
	Demontarea tevilor din cupru de la instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul de 28-42 mm
	m	15,00
	
60	RpID29C
	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 80 mm
	buc	2,00
	
61	RpSF02I
	Busonarea conductelor de alimentare cu apa  in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 4"
	buc	2,00
	
62	RpSF02D
	Busonarea conductelor de alimentare cu apa  in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1 1/4"
	buc	4,00
	
63	RpIC29D
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul  2 1/2"-4"
	buc	2,00
	
64	RpIC29B
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul  1"-1 1/2"
	buc	4,00
	
65	RpIB12D
	Demontari radiatoare
	buc	8,00
	
66	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare
	buc	32,00
	
67	IB05A
	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 sectii
	buc	8,00
	
68	IB20B
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton
	buc	24,00
	
69	RpID07A
	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"
	buc	8,00
	
70	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"
	buc	16,00
	
71	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca d=25mm
	buc	16,00
	
72	RpIC07B1
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii,  asamblate prin sudare la legaturile aparatelor de incalzire, pentru constructii industriale, avind diametrul 89 mm
	m	25,00
	
73	RpIC16D
	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fitingurilor, avind diametrul de 89,9 mm Cot d=89mm
	buc	3,00
	
74	RpIC16D
	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fitingurilor, avind diametrul de 89,9 mm Переход 89/40
	buc	6,00
	
75	RpIC02B
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1"-1 1/4" d-40mm
	m	15,00
	
76	RpIC16B
	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fitingurilor, avind diametrul de 28-42 mm Отвод д=40мм
	buc	6,00
	
77	RpIF09D1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=89 mm
	m	25,00
	
78	RpIF09B1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal  avind diametrul si grosimea de la D=40 mm
	m	15,00
	
79	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2" Сгон д=40мм
	buc	4,00
	
80	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2" Резьба д=40мм
	buc	4,00
	
81	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2" Robinet d=40mm
	buc	4,00
	
82	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2" Переход д=40/32
	buc	4,00
	
83	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Americanca 32 x 1' ppr)
	buc	4,00
	
84	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	m	8,00
	
85	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot d=25mm
	buc	16,00
	
86	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu d=25mm
	buc	4,00
	
87	IC40F
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton
	buc	25,00
	
88	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida
	buc	15,00
	
89	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida d=25mm
	buc	8,00
	
90	RpCU05F
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime
	buc	12,00
	
91	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc	12,00
	
92	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	8,00
	
93	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m	15,00
	
94	IE03C
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm
	m	25,00
	
		1.1.6. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare
	
95	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	2,00
	
96	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"
	buc	1,00
	
97	RpSE06A
	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la  1000 l
	buc	1,00
	
98	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m	56,00
	
99	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
	m	22,00
	
100	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"
	m	60,00
	
101	RpSC19A
	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.
	buc	1,00
	
102	RpSC21C
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	7,00
	
103	RpSC23B1
	Montarea spalatorului din INOX (cu 2 compartimente) pentru vase,  avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton
	buc	4,00
	
104	RpSC23A
	Montarea spalatorului cu picurator INOX (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida
	buc	1,00
	
105	RpSC24B1
	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P
	buc	1,00
	
106	RpSD35A1
	Montarea bateriei amestecatoare  stativa  pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare  de perete
	buc	7,00
	
107	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	1,00
	
108	RpSD35A1
	Montarea bateriei amestecatoare  stativa  pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare  de perete
	buc	5,00
	
109	RpSD25A
	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
	buc	27,00
	
110	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Americana 25x3/4mm)
	buc	27,00
	
111	RpSA20B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm
	m	60,00
	
112	IC37G
	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu
	buc	40,00
	
113	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot
	buc	66,00
	
114	SB28B
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.
	buc	3,00
	
115	RpSD25B
	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"
	buc	2,00
	
116	RpSA43C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"
	buc	60,00
	
117	RpSB13C
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	22,00
	
118	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	10,00
	
119	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	14,00
	
120	RpSB15C
	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	1,00
	
121	RpSA43F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"
	buc	22,00
	
122	RpCU05F
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	13,00
	
123	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	13,00
	
124	RpSF05A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	m	60,00
	
125	RpSF06A
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	10 m	6,00
	
126	RpSF09A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"
	m	60,00
	
127	RpSF08A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m	2,80
	
		1.1.7. Canalizarae interioara si exterioara
	
128	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc
	m3	4,80
	
129	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite
	m3	2,50
	
130	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	0,50
	
131	RpSB13E
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	10,50
	
132	RpSB15E
	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	1,00
	
133	RpSB15E
	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	9,00
	
134	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00
	
135	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura (Trecere d=110/50mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,00
	
136	RpCA06A
	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	2,50
	
137	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	5,00
	
138	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	4,16
	
139	RCsB21C K=8
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 10 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	2,00
	
140	RCsB10D
	Astuparea cu beton clasa  B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	2,00
	
141	TsC02A1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (Траншеея и колодец)	100 m3	0,24
	
142	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	3,50
	
143	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,50
	
144	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	3,50
	
145	AcA07B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm	m	26,00
	
146	RpCA06A
	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi
	m3	14,20
	
147	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,20
	
148	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (fara capac, scari pt otel - 32kg)	buc	1,00
	
149	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I
	buc	1,00
	
		1.1.8. Rampa
	
150	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc - Атмозка
	m3	0,90
	
151	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	2,00
	
152	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	0,52
	
153	CA03C3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	5,50
	
154	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,00
	
155	CC01F
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	65,00
	
156	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,50
	
157	CH06B
	Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de  otel formata la rece, dreapta	m	6,00
	
158	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat
	buc	10,00
	
159	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg	115,00
	
160	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Profnastil
	m2	5,50
	
		1.1.9. Stelaje
	
161	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: stelaje	kg	604,40
	
162	CK31B
	Rafturi de stelaje, montate pe suport din metal, executate  OSB de 22 mm grosime  pe suporti metalice	m2	48,00
	
163	IzD03C
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,60
	
164	IzD04C
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,60
	
		1.1.10. Lucrari diverse
	
165	TrB05A2-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,00
	
166	TRI1AA04B3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	24,00
	
167	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t	24,00
	
		2. Electricitate 
	
		2.1. Lucrari de constructie
	
168	RpCU05I1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	18,00
	
169	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	18,00
	
170	RpCU06B1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	390,00
	
171	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	390,00
	
		2.2. Lucrari de montare
	
172	RpEB13B
	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 6-25 mmp	m	85,00
	
173	RpEQ03A
	Demontarea cutiei cu cleme
	buc	6,00
	
174	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	12,00
	
175	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350	buc	2,00
	
176	
	ЩРв-12 panou distribtie metal
	buc	1,00
	
177	
	ЩРн-24 panou distributie metal
	buc	1,00
	
178	
	Bara 5015N incorp. 15*16 albastra
	buc	3,00
	
179	
	Bara 5015N incorp. 15*16 verde
	buc	3,00
	
180	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	27,00
	
181	
	Авт выкл. ВА 47-29М 1Р 16А 4,5kA
	buc	15,00
	
182	
	Авт выкл. ВА 47-29М 1Р 10А 4,5kA
	buc	6,00
	
183	
	Авт выкл ВА 47-29 М 3Р 10А 4,5kA
	buc	2,00
	
184	
	Авт выкл ВА 47-29 М 3Р 25А 4,5kA
	buc	2,00
	
185	
	Авт выкл ВА 47-29 М 3Р 06А 4,5kA
	buc	2,00
	
186	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	11,00
	
187	
	Авт выкл ВА 47-29 М 1Р 32А 4,5kA
	buc	2,00
	
188	
	Авт выкл. ВА 47-29М 3P 32A 4,5kA B
	buc	3,00
	
189	
	Шина соединит типа PIN 3P 63A
	buc	2,00
	
190	
	Авт выкл ВА 47-29 М 3Р 40А 4,5kA
	buc	3,00
	
191	
	Выключатель нагрузки ВН-32 3P 32A
	buc	3,00
	
192	RpEA05B
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	530,00
	
193	08-02-401-1
	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	6,75
	
194	
	Cablu ВВГнг LS 5*6
	m	80,00
	
195	
	Cablu ВВГнг LS 5*4
	m	20,00
	
196	
	Cablu ВВГнг LS 5*2,5
	m	80,00
	
197	
	Cablu ВВГнг LS 3*4
	m	40,00
	
198	
	Cablu ВВГнг LS 3*2,5
	m	170,00
	
199	
	Cablu ВВГнг LS 3*1,5
	m	285,00
	
200	RpEA07B
	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IPE, plinte PVC	buc	6,00
	
201	
	Conector farbox 2*6mm
	buc	2,00
	
202	
	Conector farbox 2*4mm
	buc	3,00
	
203	RpEC07C
	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale - Resurse - (Manopera si material - cutie montare  6*40 - 25buc, restul materialelor se exclude
	buc	25,00
	
204	08-03-591-10
	Priza de fisa semietansata si etansata
	100 buc	0,14
	
205	
	Priza 2P+E alb
	buc	14,00
	
206	
	Rama 2 posturi alb	buc	3,00
	
207	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,04
	
208	
	Intrerupator 1P Alb
	buc	4,00
	
209	08-03-591-2
	Intreruptor cu 2 clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,05
	
210	
	Intrerupator 2P  alb
	buc	5,00
	
211	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,13
	
212	
	Fisa mobila 3P +E+N 32A 380V
	buc	5,00
	
213	
	Priza 2P+E IP-20 alb
	buc	3,00
	
214	
	Priza aplicat 3P+E+N 32A 380V
	buc	5,00
	
215	08-03-594-10
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,19
	
216	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,04
	
217	08-02-398-4
	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 120 mm2	100 m	0,75
	
218	
	Cablu АВВГ 4*50
	m	75,00
	
219	08-02-396-2
	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m
	100 m	0,39
	
220	
	100*3000 capac canal metalic
	buc	39,00
	
221	
	Кронштейн настенныи
	buc	17,00
	
222	
	Латок метал перфор. 50*100*3000
	m	39,00
	
223	08-02-158-15
	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc	4,00
	
224	
	TYT NG 30/15
	m	20,00
	
225	
	Manusa termoret. 50
	buc	4,00
	
226	08-03-574-4
	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 70 mm2	100 fire	0,20
	
227	
	TA 50-12-13 papuc tubular AL
	buc	20,00
	
228	08-03-572-5
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100
	buc	1,00
	
229	
	Комплект  шин N (PE)
	buc	1,00
	
230	
	Комплект силовых шин
	buc	1,00
	
231	
	Распор дюбель 10/6*100
	buc	20,00
	
232	08-03-523-1
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	3,00
	
233	
	Распор дюбель 10/6*100
	buc	3,00
	
234	08-02-412-5
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,05
	
235	
	Металорукав ПВХ покрыт МПГ 26
	m	5,00
	
236	08-03-526-3
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	1,00
	
		3. Utilaj
	
237	37
	LED SPO 120*2 T8 corp il
	buc	19,00
	
238	38
	18W 6500K T8 tub LED
	buc	38,00
	
239	100
	Corp Led rotund 24W IP 20
	buc	4,00
	
240	101
	Bec LED A6012W E 27
	buc	4,00
	
241	99
	КОРПУС МЕТАЛИЧЕСКИИ ПР-3-3 74 У2 IP54
	buc	1,00
	
242	102
	Авт выкл ВА 88-35 3З 250А 35kA
	buc	1,00