2-1-7   (RAC)- Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie-montare			
		1.1. Obiecte sanitare			
1	SC07A1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa incorporat in perete, avind sifonul interior tip S	buc	4,00	
2	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar in complect)	buc	9,00	
3	SC02A
	Cada pentru dus din polimetacril 	buc	4,00	
4	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	9,00	
5	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,00	
		1.2. Sistemul de alimentare cu apa potabila			
6	SD19A
	Robinet bila cu 3 cai cu mufe filetate, avind diametrul  1/2"	buc	1,00	
7	SD19A
	Robinet bila cu mufe filetate, avind diametrul  1/2"	buc	2,00	
8	SD19A
	Robinet bila cu mufe filetate, avind diametrul  3/4"	buc	1,00	
9	SD19B
	Robinet bila cu mufe filetate, avind diametrul  1"	buc	4,00	
10	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm	buc	10,00	
11	GB06A
	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 50 mm	2 buc	5,00	
12	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20*2.2 mm	m	22,00	
13	SA17A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25*2.3 mm	m	16,00	
14	SA17B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32*2.9 mm	m	20,00	
15	AcA04A
	Montarea a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm -Teava din otel d 50*3 mm	m	295,00	
16	CN23F
	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic  pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2	51,87	
17	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	148,00	
18	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=22*6 mm ППЭ	m	22,00	
19	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=28*6 mm ППЭ	m	16,00	
20	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=35*6 mm ППЭ	m	20,00	
21	SD17B
	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)	buc	6,00	
22	ID06A
	Supapa de aerisire, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	1,00	
23	SA34F
	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 3" (la bransament)	buc	2,00	
24	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	58,00	
25	SF01A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	295,00	
26	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm	m	58,00	
27	SF05A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"	m	295,00	
		1.3. Sistemul de alimentare cu apa calda			
28	SD19A
	Robinet bila cu mufe filetate, avind diametrul 16mm	buc	2,00	
29	SD19A
	Robinet bila cu mufe filetate, avind diametrul 20mm	buc	4,00	
30	SD19B
	Robinet bila cu mufe filetate, avind diametrul 25mm	buc	2,00	
31	ID06A
	Supapa de aerisire, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	1,00	
32	SA15A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16*2.2 mm	m	25,00	
33	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20*2.8 mm	m	22,00	
34	SA17A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25*3.5 mm	m	175,00	
35	SA17C
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40*5.5 mm	m	155,00	
36	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=20*9 mm ППЭ	m	25,00	
37	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=25*9 mm ППЭ	m	22,00	
38	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=32*9 mm ППЭ	m	175,00	
39	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=50*9 mm ППЭ	m	155,00	
40	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	377,00	
41	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm	m	377,00	
		1.4. Sistemul de canalizare menajera			
42	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	32,00	
43	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm - 30% din lungimea conductei - pentru fitinguri	m	9,60	
44	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	48,00	
45	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm - 30% din lungimea conductei - pentru fitinguri	m	14,40	
46	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (piesa inspectie)	buc	4,00	
47	SB28B
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm (cu clapeta uscata, conectarea orizontala) 	buc	4,00	
48	SB28B
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm (cu clapeta uscata, conectarea veticala) 	buc	2,00	
		2. Utilaj			
49	
	Compensator de dilatatie din cauciuc cu flanse Dn50	buc	2,00	
50	
	Robinet cu obturator disc rotativ cu flanse Dn50	buc	1,00	
51	
	Vana din fonta cu filetul tijei cu flanse Dn50	buc	3,00	
52	
	Manometru tehnic	buc	1,00	
53	
	Supapa termostatica de balansare MTCV Dn20mm Danfoss	buc	1,00	
54	
	Clapeta de canalizare Dn110 cu actionare electrica	buc	4,00	
		3. Montarea utilajului			
55	SA30A
	Compensator de dilatatie din cauciuc cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 50 mm	buc	2,00	
56	SD08A
	Robinet cu obturator disc rotativ, cu flanse, avind diametrul nominal de 50 mm	buc	1,00	
57	SD09C
	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50 mm	buc	3,00	
58	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru tehnic	buc	1,00	
59	ID07A
	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 3/4" (Supapa de balansare MTCV Dn20mm Danfoss)	buc	1,00	
60	SB11C
	Clapeta material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm cu actionarea electrica	buc	4,00	
61	AcB09A
	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a clapetei de canalizare	buc	4,00