|  |
| --- |
| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.\_\_\_\_\_ din “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_**Specificaţii tehnice**  |
|

|  |
| --- |
| *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]* |

 |
| Numărul procedurii de achiziție\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_din\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Obiectul achiziției:  **Articole și accesorii electrice\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| **Denumirea bunurilor/serviciilor**  | **Denumirea modelului bunului/serviciului** | **Ţara de origine** | **Produ-cătorul** | **Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă** | **Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant** | **Standarde de referinţă** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Bunuri/servicii**  |  |  |  |  |  |  |
| **Lotul 1** |  |  |  |  |  |  |
| 1.Multimetru DT - 9205 |  |  |  | Testerul DT9205a are caracteristici avansate, pe lăngă valorile de bază, este capabil să măsoare capacitatea, este echipat cu siguranțe de protecție și un ecran mare pivotant. De asemenea, este prevăzută o oprire automată. Conector separat pentru testarea tranzistorilor. |  |  |
| 2. Soclu sub unghi din carbolit E27 |  |  |  | Soclu sub unghi din carbolit E27. Suportul E27 de culoarea neagră, din plastic rezistent la căldură asigură fixarea fiabilă a lămpilor, este utilizat pentru echiparea lămpilor în diferite scopuri (de uz casnic sau industrial). Cartușul nu este supus coroziunii, va dura mult timp |  |  |
| 3. Curelușa pentru cablu FHS 4x300 alb (100 buc/ pachet |  |  |  | Curelușa pentru cablu FHS 4x300 alb (100 buc/ pachet). Elementele de fixare electrice asigură instalarea convenabilă și rapidă a oricăror cabluri și fire. |  |  |
| 4. Scoabă rotundă D.-7 (100buc /pachet) |  |  |  | Scoabă rotundă D.-7 (100buc /pachet) pentru fixarea cablului electric. |  |  |
|  **Lotul 2** |  |  |  |  |  |  |
| **1.** Corp illuminator C 2\*36W p/u LED LPO |  |  |  | Corp Iluminator p/u LED LPO 2\*36. Corp de iluminat liniar cu corpusul din metal montat la suprafață, potrivit pentru montarea pe tavan sau pe perete. Diferă în randament luminos ridicat la un consum relativ redus de energie de 36 W. Marimea - 120 cm; Culoare – Alb; Culoare luminii – alb rece. |  |  |
| **2.** TUBUL LED 18W T8 1200 mm |  |  |  | TUBUL LED 18W T8 1200 mm; Alb rece mat reprezinta cea mai buna alegere pentru inlocuirea tuburilor fluorescente, fiind cu 60 % mai efficient. |  |  |
|  **Lotul 3** |  |  |  |  |  |  |
| **1.** Casca de protecție |  |  |  | Casca de protectie pentru electromontor, de culoare oranj. |  |  |
| **2.** Centura de siguranța (carabin) |  |  |  | Centura de siguranța (carabin) fără gurele de umăr sunt proiectate pentru a asigura siguranța de lucrul la înălțime. În funcție de versiune, acestea pot fi utilizate în timpul lucrărilor de construcție și instalare, pe liniile electrice aeriene, comunicații și transmisii radio, alte structuri de energie și înălțime, ca echipament de protecție individuală care protejează împotriva căderii de la înălțime. |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  Anexa nr.23 la Documentația standard nr.\_\_\_\_\_ din “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022**Specificații de preț** |  |
| *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]* |  |
|  | Numărul procedurii de achiziție\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_din\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Obiectul de achiziției:\_ **Articole și accesorii electrice \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |
|  |  |  |
| **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor/serviciilor** | **Unitatea de măsură** | **Canti-tatea** | **Preţ unitar (fără TVA)** | **Preţ unitar (cu TVA)** | **Suma****fără****TVA** | **Suma****cu TVA** | **Termenul de** **livrare/prestare**  | **Clasificație bugetară (IBAN)** | **Discount****%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Bunuri/servicii** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Lotul 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31600000-2 | 1.Multimetru DT - 9205 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31600000-2 | 2.Soclu sub unghi din carbolit E27 | buc | 44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31600000-2 | 3.Curelușa pentru cablu FHS 4x300 alb (100 buc/ pachet) | pac | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31600000-2 | 4.Scoabă rotundă D.-7 (100buc /pachet) | pac | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Lotul 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31600000-2 | **1.** Corp illuminator C 2\*36W p/u LED LPO | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31600000-2 | **2.** TUBUL LED 18W T8 1200 mm | buc | 210 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Lotul 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31600000-2 | **1.** Casca de protecție | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31600000-2 | **2.** Centura de siguranța (carabin) | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |

 |
|  |  |  |