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PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Baza Auto a Cancelariei de Stat
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Baza Auto a Cancelariei de Stat
3. Obiectul achiziţiilor  Servicii de reparatie la tavane si pereti in parcare (pasarela-podet), in incinta Baza Auto a Cancelariei de Stat, din mun.Chisinau

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Servicii de reparatie (Pasarela podet)
	
	

	
	
	1.1. Tavanul
	
	

	1
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma
	m2
	105,300

	2
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Supraton Extra)
	m2
	105,300

	3
	CN06B

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe beton existent, executate mecanizat (Vopsea latex mata Mattlatex D100, culoarea antracit)
	m2
	105,300

	
	
	1.2. Pereti
	
	

	4
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma
	m2
	85,800

	5
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2
	17,000

	6
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2
	17,000

	7
	CF02A

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2
	17,000

	8
	CF17C

	Diverse Servicii - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	17,000

	9
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	17,000

	10
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Supraton Extra)
	m2
	85,800

	11
	CN06B

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe beton existent, executate mecanizat (Vopsea latex mata Mattlatex D100, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2
	85,800

	
	
	1.3. Pereti cu profnastil
	
	

	12
	СF59B aplicativ

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (banda de etansare, banda pentru imbinarea rosturilor, chit pe baza de ipsos, grund se exclud; se adauga elemente de sustinere cu norma 1.2buc/m2; suruburi cu autofiletare de inlocuit cu accesorii pentru fixare tabla cutata, norma 9buc/m2; placi gips-carton se inlocuieste cu profnastil cu norma 1.15, grosimea minima 0.5mm, modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2
	52,500

	13
	CK26B

	Coltar din tabla vopsita pe perimetru
	m
	62,400

	
	
	1.4. Pereti cu sadwich
	
	

	14
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg
	280,000

	15
	CN28B

	Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate mecanizat
	t
	0,280

	16
	CD73B

	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse intre riglelor. Panou Sandwich PIR 60mm cu lacat ascuns
	m2
	51,600

	
	
	1.5. Servicii de demontare
	
	

	17
	RpCM33F

	Demontarea placajelor din sticla
	m2
	51,600

	18
	RpAcA49E

	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 400-500 mm
	m
	22,000

	19
	RpAcA49A

	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm
	m
	22,000

	
	
	1.6. Transportare deseuri
	
	

	20
	TrI1AA01F1

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1
	t
	6,400

	21
	TsI50B10

	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 20 km 
	t
	6,400

	
	
	2. Servicii de reparatie (fatada)
	
	

	
	
	2.1. Servicii de demontare
	
	

	22
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2
	23,000

	
	
	2.2. Pereti cu profnastil
	
	

	23
	СF59B aplicativ

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (banda de etansare, banda pentru imbinarea rosturilor, chit pe baza de ipsos, grund se exclud; se adauga elemente de sustinere cu norma 1.2buc/m2; suruburi cu autofiletare de inlocuit cu accesorii pentru fixare tabla cutata, norma 9buc/m2; placi gips-carton se inlocuieste cu profnastil cu norma 1.15, grosimea minima 0.5mm, modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2
	23,000

	24
	CK26B

	Coltar din tabla vopsita pe perimetru
	m
	57,000

	
	
	2.3. Transportare deseuri
	
	

	25
	TrI1AA01F1

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1
	t
	2,600

	26
	TsI50B10

	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 20 km 
	t
	2,600



