CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie capitale a salii de festivitatii in incinta ,,LT Mihail Kogalniceanu" din or. Chisinau
2-1-1 Reparatie sala festiva. Solutii arhitecturale
	   №
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Reparatie sala festiva


	
	
	1.1. Lucrari de demolare


	1
	RpCH31A

	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie

	m2
	322,000


	2
	RpCO56C

	Demontari: captuseli din PFL, PAS, tec. la tavane suspendate

	m2
	192,600


	3
	RpCH32C

	Desfacerea carcasului de suport a tavanului suspendat

	m2
	192,600


	4
	RpCO56C

	Demontari: captuseli din PFL, PAS, tec. la pereti

	m2
	252,500


	5
	RpCH32C

	Desfacerea carcasului de suport a placajului pe pereti

	m2
	252,500


	6
	RpCH32A

	Desfacerea pardoseaua din dusumeaua inclusiv podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate

	m2
	239,700


	7
	RpCH32A

	Desfacerea scena din dusumeaua inclusiv podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate

	m2
	128,800


	8
	RpCH32F

	Desfacerea randurilor de scaune formate din 6 scaune

	buc
	40,000


	9
	TrB05A2-3

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m

	t
	48,600


	10
	TrB01C1-3

	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m

	t
	24,900


	11
	TsH92A

	Incarcarea in auto gunoi, frunze

	t
	123,500


	12
	TsI51B2

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km

	t
	123,500


	13
	TsH93A

	Descarcarea in auto gunoi

	t
	123,500


	14
	TrB05B2-5

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m

	t
	3,500


	
	
	1.2. Pereti


	15
	CD72G

	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu profile CW100 si UW100 cu placaj de PGC 12.5mm intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea peste 4 m
Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005

	m2
	110,700


	16
	CD72B

	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla CW100 si UW100 cu placaj de PGC 12.5m hidrofug intr-un strat din ambele parti cu izolatie VM 100mm, 26 kg/m3 , cu inaltimea pina la 4 m
Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005

	m2
	16,200


	17
	СF59H

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm cu executarea carcasei metalice 0.5mm simple plane, cu inaltimea peste 4 m: suprafete inclinate fara izolatie
Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005

	m2
	387,800


	18
	СF59F

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 cu executarea carcasei metalice 0.5mm simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri
Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005

	m2
	49,700


	19
	CB14A

	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)

	m2
	94,700


	20
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	652,900


	21
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	652,900


	22
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	652,900


	23
	CF17D

	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.

	kg
	2,612


	24
	IzF01E

	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe pereti verticale  cu ghidroizol Nc=0.85kg/m2, intr-un strat

	m2
	38,500


	25
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare

	m2
	38,500


	26
	CI22A

	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 100 x 100 mm
Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010

	m2
	38,500


	
	
	1.3. Tavan


	27
	СF59D

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9.5mm cu executarea carcasei metalice 0.5mm simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie
Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005

	m2
	14,600


	28
	СF59L

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9.5mm cu executarea carcasei metalice 0.5mm simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri
Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005

	m2
	17,300


	29
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare

	m2
	64,300


	30
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului

	m2
	64,300


	31
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	64,300


	32
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	96,200


	33
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	156,300


	34
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	156,300


	35
	CF17D

	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.

	kg
	0,625


	36
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	193,600


	37
	CB14C

	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)

	m2
	87,800


	
	
	1.4. Pardosea


	38
	CA02C02

	Polistirenbeton 340kg/m3 turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice
Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010

	m3
	46,200


	39
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi

	kg
	443,100


	40
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	354,500


	41
	CG01A1 k=6

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 3cm
K=6,000

	m2
	354,500


	42
	IzF01E k=2

	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe pardosea  cu ghidroizol Nc=0.85kg/m2, in 2 straturi
K=2,000

	m2
	8,600


	43
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardoseli

	m2
	354,500


	44
	CG17D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Gresie portelanata 60x120cm, gr.9mm, suprafata lucioasa) de coordonat cu beneficiarul

	m2
	354,500


	45
	CG18A

	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 10 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp

	m
	68,900


	46
	CG17D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Gresie ceramica 50x50cm, gr.8mm, suprafata lucioasa) de coordonat cu beneficiarul

	m2
	75,600


	
	
	1.5. Tamplarie


	47
	CK26A

	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 400mm
Materiale marunte (dopuri)=1,020

	m
	20,000


	48
	CK25A

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv

	m2
	9,000


	
	
	2. Scara exterioara


	49
	CL14A

	Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri refolosibile

	t
	0,800


	50
	RpCB18F

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu

	m3
	0,300


	51
	RpCA01A

	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite

	m3
	1,700


	52
	RpCD02B3

	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere  centralizate si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere

	kg
	40,300


	53
	RpCD01B2

	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere

	kg
	11,300


	54
	RpCB02E1

	Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii, pentru lucrari de subzidiri
Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,015

	m3
	2,000


	55
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	40,000


	56
	CL17C

	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.)

	kg
	750,900


	57
	CN21A

	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi

	m2
	26,200


	


	Elaborator    

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 



