Anexa nr. 23
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

___________________Aprobat

CAIET DE SARCINI
 
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul:    Lucrări de reabilitare a drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 93,65 - 94,45, Etapa II.
Autoritatea contractantă: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”. 
LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1656075668635.
AMPLASAMENT:	
Începutul sectorul proiectat al drumului se afla la km 93+670 (sfârşitul străzii Calea Ieşilor, SAC Rompetrol) sectorul Sculeni or. Chişinău.
Sfirsitul sectorului proiectat este situat la km 94+413, (coincide cu începutul racordării cu drumul local L462 M1-drumul de acces spre s. Ghidighici).
Sectorul de drum proiectat se află în administrarea SA Drumuri Chişinău.
Situatia juridica a terenului
Lucrarea este amplasata pe domeniului public al Primăriei Municipiului Chişinău, sectorul de la km 93+670 până la km 94+413.
TEMeiul proiectării:
Proiectul de faţă a fost elaborat în corespundere cu cerinţele expuse în Caietul de sarcini din Documentaţia de licitaţie pentru achiziţionarea serviciilor de proiectare, aprobat de ÎS “Administraţia de Stat a Drumurilor” şi Certificatul de Urbanism eliberat de Direcţia generală arhitectură şi urbanism a municipiului Chişinău.

Proiectul initial a fost elaborat in anul 2007, de catre compania SRL “Universinj”. In anul 2020 a fost efectuata Actualizarea proiectului pentru I Faza, ceea ce include constructia partii drepte a drumului M1, pe sectorul proiectat, si a racordarilor acesteia cu accesele spre Ghidighici si zona industriala Pruncul. 
Proiectul dat, prezinta actualizarea proiectului din 2007 pentru Faza II de constructie. Acesta include actualizarea datelor si a solutiilor de proiect pentru partea stinga a drumului M1.  Executarea accesului spre zona industriala Pruncul si a racordarilor cu accesele spre str. Pietrariei, si spre Ghidighici. Deasemenea este planificată supralărgirea părții carosabile a drumului pe sectorul de la km 93+670  - 94+413 a drumului M1. Conform proiectului actualizat solutia propusa in an.2007 la  intersectia str. Pietrariei si a accesului spre zona Pruncul a fost modificata. Astfel, a fost prevazuta o intersectie canalizata ce  asigura virarea la stinga de pe str. Pietrariei spre accesul Pruncul prin amenajarea benzii de stocare, si asigura virarea la stinga catre str. Pietrariei de pe accesul spre zona industriala  Pruncul. Datorita acestui fapt, str. Pietrariei a fost supralargita, astfel fiind proiectat un zid de sprijin din gabioane pe partea dreapta, pe sectorul Pc 1+15.00- Pc 1+80.00, pentru a asigura zona de protectie a retelei de canalizare, cu diametrul 600, pozitionate de-a lungul str. Pietrariei. 
Din cauza taluzului abrupt, un astfel de zid a fost prevazut si pe accesul spre zona Pruncul pe sectorul Pc 4+80.00 – Pc 5+80.00, partea stinga.  
Pentru asigurarea sigrantei circulatiei rutiere pe sectorul proiectat, in zona SAC “Vento”, au fost incluse benzile de accelerare (de pe drumul M1, Pc 93+930.00 – Pc 94+040.00) si decelerare (pe accesul Nr1, directia Leuseni, Pc 0+00- Pc 0+95.00). 
Pentru consolidarea albiei riului Bic, pe sectorul Pc 4+50 – 8+45, Access spre zona industriala Pruncul, au fost adoptate saltele Incomat umplute cu beton, atit pe malul sting cit si drept al albiei indreptate. Solutia este adoptata luind in considerare proiectul de consolidare a albiei riului Bic, pe portiunea str. M. Viteazul – str. P.rares din or. Chisinau. 
In legatura cu trecerea R. Moldova la standardele europene, in actualizarea proiectului au fost prevazute schimbul materialelor la constructia sistemului rutier, la consolidari, la constructiile pentru evacuarea apelor pluviale, etc. 
In proiect au fost de asemenea prevazute modificari a canalizarii pluviale, pentru evacuarea apelor pluviale de pe pod si curatirea acestora fiind adoptate statii moderne de epurare.  

LUCRĂRI DE ARTĂ

1.	Date generale
Prezentul compartiment al proiectului de execuție ”Actualizarea proiectului de executie privind reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 93,65-94,45” este elaborat în baza contractului, cu nr. 06-15/398 din data de 30.09.2020, incheiat intre Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor” și compania F.S.P. ”Universinj” S.R.L. 
Prin contractul mentionat mai sus Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor” a solicitat prestarea serviciilor de proiectare pentru actualizarea proiectului de executie privind reabilitarea drumului național M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 93,65-94,45, Etapa II. 
În acest capitol al proiectului de execuție sunt descrise Lucrarile de Poduri (Etapa II), și anume a podului peste r.Bâc și a pasajului peste calea ferată. Planșele de execuție, cu cantitățile de lucrări, au fost numerotate/codificate după cum urmeză: 
•	pod peste r.Bâc 		- 513/2020-3.1-LA  (a se vedea Volumul 3.1-LA);
•	pasaj peste calea ferată 	- 513/2020-3.2-LA  ( a se vedea Volumul 3.2- LA).
Pentru actualizarea lucrărilor de poduri în teren au fost efectuate inspectări și investigați suplimentare, inclusiv studii geotehnice și topografice. 
La elaborarea documentației de proiect sa ținut cont de:
•	Condițiile specifice stipulate în Caietul  De  Sarcini;
•	Hotărârea Guvernului Rpublicii Moldova, cu nr.913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării Tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții;  
•	Ordinulul Ministerului Economiei și Infrastructurii, cu nr.379 din 31.07.2018 cu privire la aprobarea Listei standardelor sonexe la produsele de construcții pentru utilizare în perioada de tranziție la standardele armonizate;
Pentru evaluarea corectă a lucrărilor sau luat în considerație preţurile medii pentru materiale şi utilaje practicate în zonă, adaptate la lucrările de execuţie.

2.	Soluţii constructive
2.1. Pod peste r.Bîc
Podul peste r. Bâc, amplasat la PC 941+41.96, este proiectat alăturat podului existent, care se află la etapa de finalizare. Podul alăturat va asigura continuitatea/traversarea drumului național M1 peste râul Bâc, pe sensul de circulație Dubăsari-Leușeni. 
Așa cum a fost solicitat prin caietul de sarcini, la elaboraea soluțiilor constructive s-a ținut cont de proiectul de execuție „Reabilitarea drumului M21 Chişinău – Dubăsari – Poltava (Ucraina), km 5,40 – 6,40”, elaborat în anul 2007.
Structura podului proiectată, în conformitate cu normele de proiectare în vigoare SNiP 2.05.03-84 şi NCM  D.02.01:2015, pentru clasa de încărcare A11 şi HK-80, va fi alcătuită din 4 deschideri, cu schema statică 4x18,00m, grinzi simplu rezemate, și va ave o lungime de 78,75m. Seismicitatea de calcul a structurii este de 8 grade.
Din punct de vedere al geometriei traseului, podul proiectat este amplasat în aliniament, și intersecteză direcția de scurgre a râului Bâc sub unghi de 90°. Profilul longitudinal al căii pe pod este proiectat în pantă de 4,06 %. 
Gabaritul de liberă trecere la nivelul căii pe pod va fi de 10,50m. 
Platforma podului alăturat va avea o lățime de 13,64m, în care se vor încadra partea carosabilă, cu două benzi de circulația a vehiculelor în sens unic, cu lățimea de 3,75m fiecare, plus lățimea datorită efectului optic de îngustare de 1,5m pentru fiecare bandă de circulație, și un trotuar pe stânga, cu lățimea utilă de 1,5m. 
Pentru a spori comfortul circulației, prin reducerea numărului de rosturi de dilatație, grinzile simplu rezemate vor fi continuizate, la nivelul plăcii carosabile, cu o placă simplu articulată, realizată din beton armat monolit.
Elementele principale de rezistență a suprastructurii reprezintă grinzi T, prefabricate din beton armat, proiectate cu referință la PT Nr. 54022-M.
Grinzile cu lungimea de 18,00m și înălțimea de 1,08m vor fi executate, cu modificări neînsemnate la nivelul tălpilor superioare, în vederea continuizării lor, în cofrajele PT 3.503.1-73, în conformitate cu desenele de execuție, condițiile tehnice prescrise în PT Nr. 54022-M și TU 5851-008-01388383-2002. Clasa de rezistenţă a betonului pentru grinzi va corespunde cu C25/30 XC4 XD1 XF2, în conformitate cu standardul SM EN 206+A1:2017.
În secţiune transversală suprastructura va avea 8 grinzi principale de rezistență, așezate cu pasul variabil de la 1,68m până la 1,73m.
Conlucrarea dintre grinzi se va realiza prin înbinarea lor la nivelul tălpilor superioare cu beton armat monolit, cu clasa de rezistenţă C25/30 XC4 XD3 XF4, în conformitate cu standardul SM EN 206+A1:2017.
Partea superioară a suprastructuri va fi protejată cu mebrană hidroizolantă,  pe bază de bitum și polimeri, aplicată prin lipire la cald, pe șapa de egalizare realizată din beton monolit.
Tablierul podului este proiectat în conformitate cu normele de proiectare  SNiP 2.05.03-84  şi va fi realizat în mai multe straturi. Pentru execuţia tablierului se vor utiliza materiale agrementate în Republica Moldova, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
Componenţa tablierului pe pod:
Beton asfaltic MAS 16 50/70 				- 40mm;
Beton asfaltic BA 16 50/70 				- 70mm;
hidroizolaţie						- 5mm;
Șapă de egalizare, beton С25/30 XC4 XD1 XF2,	- 30÷40mm.
Pentru siguranța cirulației vehiculelor calea pe pod va fi încadrată cu parapeți de siguranţă de tip H4BW6, cu înălţimea de 1,1m și 1,5m, realizați în conformitate cu cerințele standardului SM EN 1317-2018. Toate elementele constructive a parapetului de siguranţă vor fi asigurate cu sistem de protecţie împotriva coroziunii, aplicat prin zincare la cald, cu grosimea minimă de 80 microni, în conformitate cu SM SR EN ISO 1461:2012.
La capetele suprastructurii, deasupra culeelor, sunt prevăzute rosturi de dilatație cu acoperiri etanşe, performante,  care vor asigura continuitatea căii pe pod.
Scurgerea apelor pluviale de pe pod se va asigura datorită profilului longitudinal şi transversal proiectat în pante, prin gurile de scurgere prevăzute căte 2 pentru fiecare deschidere.
Captarea și evacuarea apelor de la nivelul suprastructurii, este prevăzut printr-un sistem de evacuare a apelor pluviale, instalat la întradosul suprastructurii (a se veda ”Desene de execuție”, Volum 3.1-LA). 
Siguranța circulației, pe timp de noapte, va fi asigurată de un sistem de iluminare exterioară modern (a se vedea ”Iluminatul electric Exterior”, Volum 4.1).
Pentru siguranța pietonilor trotuarul va fi totat cu parapet de sigurană pietonal, cu înălțimea de 1,1m,  realizat din profile de oțel. Parapetul pietonal va fi protejat anticoroziv, după cum urmeză:
•	strat de grund metalizat pe baza de zinc sau aluminiu - 80mkm;
•	2 straturi de vopsea pe baza de poliuretan si/sau rasina epoxidica - 80mkm fiecare.
Infrastructura podului este alcătuită din 2 culei și 3 pile. Pilele și culeele sunt alcătuite din elemente de beton armat, cu elevații din stîlpi circulari și riglă, încastraţi în fundaţii de adâncime separate. 
Fundaţiile de adâncime reprezintă piloţi prefabricați din beton armat, cu secţiunea pătratâ de 35x35cm, întroduși în teren prin batere, cu încastrare în radiere din beton armat monolit. 
Piloții prefabricați din beton armat se vor executa la uzină, în conformitate cu condițiile tehnice PT 3.500.1-1.93, cu clasa de rzistență a betonului С25/30 XC2 XA1.
Pentru a asigura o rezemare corespunzătoare a suprastructurii pe infrastructură, pile și culeele vor fi cu cuzineţi și reazeme antiseismice, realizați din beton armat, С25/30 XC4 XD3. 
Transmiterea sarcinilor de la suprastructură către infrastructură se va realiza prin aparate de reazem din elastomeri cu dimensiunile 200x250x63mm, executate în conformitate cu SM SR EN 1337-3:2010.
Suprafeţele de beton a culeelor, care ulterior vor fi înglobate în terasamentul rampelor de acces, vor fi protejate cu masticuri speciale pe bază de bitum, aplicat în două straturi.
La finalizarea lucrărilor de suprastructură și infrastructură, pe toate suprafețele de beton aparente, sunt prevăzute lucrări de protecţie anticorozivă a betonului, prin tratare cu soluţii hidrofobizante şi acoperire cu vopsea specială aplicată în două straturi.
Racordarea podului cu terasamentele rampelor de acces este realizată prin culei cu aripi întoarse şi sferturi de con, cu placi de racordare prefabricate din beton armat. Elementele prefabricate pentru racordarea podului cu terasamentele rampelor de acces se vor realiza în conformitate cu condiţiile tehnice prevăzute de P.T. 3.503.1-96. 
Sferturile de con şi umplutura terasamentului din spatele culeelor se vor realiza din soluri de drenaj, care vor asigură un coeficient de filtrare după compactare nu mai mic de 2m/24h, în conformitate cu normele  în vigoare SNiP 3.06.04-91.
Protejarea sferturilor de con va fi realizată cu pereu din beton turnat monolit, cu grosimea de 12cm pe un strat de piatră spartă, cu grosimea de 10cm, armat cu plasă sudată de oţel ø 6 A240, cu ochiuri de 200x200mm. 
Toate lucrările cu privire la protejarea sferturilor de con se vor executa în conformitate cu PT 3.503.1-156 și normele SNIP 3.06.04-91.
Pentru întreținerea și inspectarea periodică a podului, pe taluzele rampelor de acces la pod,  se vor amenaja scări de serviciu, realizate din beton armat monolit. 
Captarea și evacuarea apelor pluviale, de pe rampele de acces la pod, se va realiza prin sistemul de drenaj (a se vedea ”Retele exterioare de canalizare”, Volum 4.4) .

1.2. Pasaj peste calea ferată
Așa cum a fost menționat mai sus, la elaboraea soluțiilor constructive a pasajului s-a ținut cont de proiectul de execuție „Reabilitarea drumului M21 Chişinău–Dubăsari–Poltava (Ucraina), km 5,40 – 6,40”, elaborat în anul 2007.
Lucrarea dată este amplasată la PC 942+48.49, și reprezintă un pasaj superior, prin care se va asigura intersecția denivelată a drumul expres M1 ”Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina,” cu  calea ferată ”Chişinău-Ungheni”, pe sensul de circulație Dubăsari-Leușeni. 
Structura de pod este proiectată alăturat pasajului existent, care la momentul actual se află la etapa de finalizare.  Pasajul este în aliniament, şi intersecteză linia de cale ferată sub unghi de 78°. Astfel pasajul va avea oblicitate de 78° în sens antiorar, privit de sus pe direcția de creștere a kilometrajului.  
Pasajul superior, va avea o lungimea de 60,70m, cu trei deschideri 3x18,00m, cu schema statică grinzi simplu rezemate.
 Profilul longitudinal al căii pe pod este proiectat în pantă de 4,06%.   Gabaritul de liberă trecere la nivelul căii va fi de 10,50m, în conformitate cu proiectul inițial. 
Suprastructura pasajului  va avea o țățime de 13,64m, în care vor fi încadrate partea carosabilă cu două benzi de circulaţie a vehiculelor în sens unic, cu lățimea de 3,75m fiecare, plus lățimea datorită efectului optic de îngustare de 1,5m pentru fiecare bandă de circulație, și un trotuar pe stânga căii, cu lățimea utilă de 1,5m. 
Structura pasajulu este proiectată pentru clasa de încărcare A11 şi HK-80, în conformitate cu  normele de proiectare SNiP 2.05.03-84 şi NCM  D.02.01:2015. Seismicitatea de calcul a structurii este de 8 grade.
Elementele principale de rezistență a suprastructurii reprezintă grinzi T, prefabricate din beton armat, proiectate cu referință la PT Nr. 54022-M. 
Grinzile cu lungimea de 18,00m și înălțimea de 1,08m vor fi executate în conformitate cu desenele de execuție, cu oblicitate de 78°, în cofrajele PT 3.503.1-73, cu modificări neînsemnate la nivelul tălpilor superioare, în vederea continuizării lor. 
La execuția grinzilor se va ține cont de condițiile tehnice prescrise în PT Nr. 54022-M și       TU 5851-008-01388383-2002. Clasa de rezistenţă a betonului pentru grinzi va corespunde cu        C25/30 XC4 XD1 XF2, în conformitate cu standardul SM EN 206+A1:2017.
În secţiune transversală suprastructura va avea 8 grinzi principale de rezistență, așezate cu pasul variabil de la 1,68m până la 1,73m.
Conlucrarea dintre grinzi se va realiza prin înbinarea lor la nivelul tălpilor superioare cu beton armat monolit, cu clasa de rezistenţă C25/30 XC4 XD3 XF4, în conformitate cu standardul SM EN 206+A1:2017.
Partea superioară a suprastructuri va fi protejată cu mebrană hidroizolantă,  pe bază de bitum și polimeri, aplicată prin lipire la cald, pe șapa de egalizare realizată din beton monolit.
Tablierul podului este proiectat în conformitate cu normele de proiectare  SNiP 2.05.03-84  şi va fi realizat în mai multe straturi. Pentru execuţia tablierului se vor utiliza materiale agrementate în Republica Moldova, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
Componenţa tablierului pe pod:
Beton asfaltic MAS 16 50/70 				- 40mm;
Beton asfaltic BA 16 50/70 				- 70mm;
hidroizolaţie						- 5mm;
Șapă de egalizare, beton С25/30 XC4 XD1 XF2,	- 30÷40mm.
Pentru siguranța cirulației vehiculelor calea pe pod va fi încadrată cu parapeți de siguranţă de tip H4BW6, cu înălţimea de 1,1m și 1,5m, realizați în conformitate cu cerințele standardului SM EN 1317-2018. Toate elementele constructive a parapetului de siguranţă vor fi asigurate cu sistem de protecţie împotriva coroziunii, aplicat prin zincare la cald, cu grosimea minimă de 80 microni, în conformitate cu SM SR EN ISO 1461:2012.
La capetele suprastructurii, deasupra culeelor, sunt prevăzute rosturi de dilatație cu acoperiri etanşe, performante,  care vor asigura continuitatea căii pe pod.
Scurgerea apelor pluviale de pe pod se va asigura datorită profilului longitudinal şi transversal proiectat în pante, prin gurile de scurgere prevăzute căte 2 pentru fiecare deschidere.
Captarea și evacuarea apelor de la nivelul suprastructurii, este prevăzut printr-un sistem de evacuare a apelor pluviale, instalat la întradosul suprastructurii (a se veda ”Desene de execuție”, Volum 3.2-LA). 
Siguranța circulației, pe timp de noapte, va fi asigurată de un sistem de iluminare exterioară modern (a se vedea ”Iluminatul electric Exterior”, Volum 4.1).
Pentru siguranța pietonilor trotuarul va fi totat cu parapet de sigurană pietonal, cu înălțimea de 1,1m,  realizat din profile de oțel. Parapetul pietonal va fi protejat anticoroziv, după cum urmeză:
•	strat de grund metalizat pe baza de zinc sau aluminiu - 80mkm;
•	2 straturi de vopsea pe baza de poliuretan si/sau rasina epoxidica - 80mkm fiecare.
Infrastructura pasajului este alcătuită din 2 culei și 2 pile. Pilele și culeele sunt alcătuite din elemente de beton armat, cu elevații din stîlpi circulari și riglă, încastraţi în fundaţii indirecte, separate.  Fundaţiile de adâncime reprezintă piloţi prefabricați din beton armat, cu secţiunea pătratâ de 35x35cm, întroduși în teren prin batere, cu încastrare în radiere din beton armat monolit. 
Piloții prefabricați se vor executa la uzină, în conformitate cu planșele de execuție și cu condițiile tehnice a PT 3.500.1-1.93, cu clasa de rzistență a betonului С25/30 XC2 XA1.
Pentru a asigura o rezemare corespunzătoare a suprastructurii pe infrastructură, pile și culeele sunt dotate cu cuzineţi și reazeme antiseismice, realizați din beton armat, С25/30 XC4 XD3. 
Transmiterea sarcinilor de la suprastructură către infrastructură se va realiza prin aparate de reazem din elastomeri cu dimensiunile 200x250x63mm, executate în conformitate cu SM SR EN 1337-3:2010.
Suprafeţele de beton a culeelor, care ulterior vor fi înglobate în terasamentul rampelor de acces, vor fi protejate cu masticuri speciale pe bază de bitum, aplicate în două straturi.
La finalizarea lucrărilor de suprastructură și infrastructură, pe toate suprafețele de beton aparente, sunt prevăzute lucrări de protecţie anticorozivă a betonului, prin tratare cu soluţii hidrofobizante şi acoperire cu vopsea specială aplicată în două straturi.
Racordarea pasajului cu terasamentele rampelor de acces este realizată prin culei cu aripi întoarse şi sferturi de con, cu placi de racordare prefabricate din beton armat. Elementele prefabricate pentru racordarea podului cu terasamentele rampelor de acces se vor realiza în conformitate cu desenele de execuție, și cu condiţiile tehnice prevăzute de P.T. 3.503.1-96. 
Sferturile de con şi umplutura terasamentului din spatele culeelor se vor realiza din soluri de drenaj, care vor asigură un coeficient de filtrare după compactare nu mai mic de 2m/24h, în conformitate cu normele  în vigoare SNiP 3.06.04-91.
Protejarea sferturilor de con va fi realizată cu pereu din beton turnat monolit, cu grosimea de 12cm pe un strat de piatră spartă, cu grosimea de 10cm, armat cu plasă sudată de oţel ø 6 A240, cu ochiuri de 200x200mm. 
Toate lucrările cu privire la protejarea sferturilor de con se vor executa în conformitate cu PT 3.503.1-156 și normele SNIP 3.06.04-91.
Captarea și evacuarea apelor pluviale, de pe rampele de acces, se va realiza prin sistemul de drenaj (a se vedea ”Retele exterioare de canalizare”, Volum 4.4) .
Pentru întreținerea și inspectarea periodică a podului, pe taluzele rampelor de acces la pod,  se vor amenaja scări de serviciu, realizate din beton armat monolit. 

3. Organizarea lucrărilor de construcţie
Conform proiectului inițial, la etapa a II a proiectului vor fi executate podurile pentru sensul de circulaţie Dubăsari-Leușeni, cu organizarea prealabilă a traficului rutier pe podurile noi finalizate. Etapa a II va îcepe cu demolarea podurilor existente.  
Organizarea şantierului de construcție cuprinde un şir de lucrări de reamenajări a rețelelor utilitare inginereşti aflate în zona de desfăşurare a lucrărilor de execuţie a podurilor. Terenul pentru organizarea şantierului se află în proprietatea statului RM și a consiliumui local. Suprafaţa necesară lîngă obiect va fi pusă la dispoziţia antreprenorului prin acordul autorităților locale.
O atenţie deosebită necesită desfăşurarea lucrărilor de execuţie a pasajului peste calea ferată. Toate lucrările de organizare a şantierului, inclusiv lucrările de execuție vor fi coordonate în prealabil cu reprezentanţii autorităţilor locale şi proprietarii rețelelor de utilități ,care se află în amplasament. 
Organizarea şi cerinţele tehnice la executarea lucrărilor de edificare a podurilor, precum şi metodele şi fazele de verificare a calităţii lucrărilor de poduri, se vor efectua în conformitate cu cerinţele NCM A.08.01:2016 "Organizarea construcțiilor", СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", СНиП 3.06.04-91 "Мосты и трубы", СНиП 3.06.03-85"Автомобильные дороги", BCH 32-81 "Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб", NCM E.04.04:2016 ”Protecția contra acțiunilor mediului ambiant.
Proiectarea protecţiei anticorozive a construcţiilor”, CP E.04.04-2005 "Executarea lucrărilor de izolare, protecţie ţi finisare în construcţii", NCM A.08 .02 -2014 "Securitatea și sănătatea muncii în construcții", nr.721-XII din 02.02-96", NCM A.02.02-96 "Regulament privind conducerea şi asigurarea calităţii", CP A.08.01-96 "Instrucţiuni de verificare a calităţii şi de recepţie a lucrărilor ascunse şi/sau în faze determinantela construcţii", Proiectele la care se face referinţă în planşele proiectului,
Cantităţile de lucrări pentru executarea podurilor sunt prezentate pe planşe şi în listele cu cantităţile de lucrări. 
Reeşind din caracterul şi volumul lucrărilor, durata de execuţie a podurilor este de 12 luni, inclusiv perioada de pregătire. 

3.1. Măsuri de prevenire şi stingerea incendiilor
La execuţia lucrărilor se vor respecta prevederile specifice din legislaţia în vigoare, dintre care se menţionează:
•	Legea Nr.267 din 09.11.1994 privind apărarea împotriva incendiilor;
•	Hotărârea Nr.1159 din 24.10.2007 cu privire la aprobarea reglementării tehnice “Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” RT DSE 1.01-2005.
Conducătorul întreprinderii va desemna o persoană responsabilă de securitatea anti-incendiară.
Pe şantier e necesar de avut stingătore de foc de tipul ОП-2. Lucrările cu focul trebuie să fie executate doar în baza unui document de admisibilitate.
Sunt admişi la executarea unor astfel de lucrări lucrătorii cu o pregătire minimal specială în domeniul anti-incendiar, având certificate speciale de calificare.
În locurile de executare a lucrărilor cu focul trebuie să fie asigurate mijloace primare de luptă cu focul.
Tot personalul de pe şantier trebuie să respecte regimul de lucru în condiţii anti-incendiare. Fumatul e permis doar în anumite locuri amenajate, unde să fie disponibile: un butoi cu apă, o căldare şi o ladă cu nisip pentru mucurile de ţigară.

4. Impactul asupra mediului înconjurător
Proiectul este elaborat în conformitate cu cerinţele СР D. 02.01-96 "Учет требований по охране окружающей среды при проектировании, строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог и мостовых переходов" şi compartimentele corespunzătoare a  normelor СНиП 2.05.03-84, СНиП 2.05.02-85 şi СНиП 3.01.01-85.
În contractul antreprenorial vor fi indicate responsabilităţile executantului ce ţin de respectarea legislaţiei, normativelor tehnice şi a condiţiilor tehnice din proiect, privind ocrotirea mediului pe întreaga durată a efectuării lucrărilor.
Execuţia lucrărilor se va efectua cu respectarea Legii Nr. 1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecţia mediului înconjurător şi Legii Nr. 86-XIX din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.
Lucrările de construcție a podurilor propuse în proiectul dat nu întroduc efecte negative suplimentare faţă de situaţia existentă asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafaţă, vegetaţiei, faunei sau din punct de vedere al zgomotului şi peisajului. Prin executarea lucrărilor proiectate vor apărea condiţii care vor influenţa favorabil atât asupra factorilor de mediu, cât şi din punct de vedere economic şi social.
a)	Influenţa asupra factorilor de mediu datorita realizării unor condiţii de circulaţie superioare celor actuale:
-	va scădea gradul de poluare al aerului;
-	se va reduce volumul de praf;
-	va scădea simţitor emisia diverselor noxe de eşapament sau uzură maşinilor, ceea ce va avea un efect pozitiv asupra mediului.
b)	Influenţa socio-economică:
-	crearea de noi locuri de muncă pe durata execuţiei lucrărilor;
-	o mai rapidă deplasare înspre şi dinspre locurile de muncă;
-	reducerea consumului de carburanţi şi economii la costul transporturilor;
-	creşterea siguranţei rutiere şi a confortului optic pentru conducătorii auto.
Pe ansamblu din punct de vedere al mediului ambiant, lucrările proiectate nu introduc disfuncţionalităţi suplimentare faţă de situaţia actuală, ci dimpotrivă, au un efect pozitiv.

5. Instrucţiuni pentru urmărirea curentă a comportării în timp
Urmărireacomportării în timp a lucrărilor de poduri reprezintă o componenţă a sistemului calităţii în construcţii şi de asemenea o activitate sistematică de culegere şi valorificare a informaţiilor rezultate din observare şi măsuratori.
Consideaţii generale 
Cadrul general pentru desfaurarea activităţii de urmărire în timp este stabilit prin Hotaratea Nr. 382 din 24.04.1997 „Regulamentul privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor” Prevederile regulamentului sunt obligatorii pentru toţi factorii implicaţi (investitori, proiectanţi, executanţi, proprietari, administratori, utilizatori) pe toată durata de existenţă a acestor construcţii. Categoria de urmarire, perioadele îa care se realizează, precum şi metodologia de efectuare a urmăririi se stabilesc de proiectant în funcţie de categoria de importanţă a construcţiilor se consemnează în cartea tehnică a construcţiei prin grija proprietarului.
Pentru lucrările proiectate s-a asigurat un nivel de calitate corespunzator exigenţelor pentru construcţii de poduri având categoria de importanţă "CC-2", în conformitate cu NCM E.02.02–2016 “Fiabilitatea elementelor de construcţii şi terenurilor de fundaţii. Principii de bază”.
Lnstrucţiuni de urmărire curentă
În cadrul urmăririi curente, la aparitia unor fenomene care prin evoluţia lor pot afecta exploatarea în condiţii de siguranţă a construcţiei, proprietarul va solicita o consultanţă tehnică  de specialitate în vederea instituirii urmăririi extinse, conform reglementărilor în vigoare. Beneficiarul se va îngriji ca după trecerea apelor mari sau catastrofelor să intervină urgent pentru a executa eventualele reparaţii necesare în vederea asigurării siguranţei în exploatare a obiectivului.
Urmărirea curentă a comportării structurii în exploatare are ca scop depistarea din faza incipientă a unor fenomene de degradare a stării infrastructurii şi suprastructurii, cu scopul luării măsurilor de siguranţă a circulaţiei, de remediere a deficientelor apărute.
Instrucţiuni specifice pe categorii de lucrări
În continuare se vor enumera observaţiile care vor fi efectuate în cadrul urmăririi curente a comportării în timp după execuţia lucrărilor proiectate, pentru fiecare categorie de lucrări în parte, după cum urmează:
Infrastructura
Având în vedere configuraţia terenului şi ansamblul drumului, racordarea culeelor cu terasamentul se va realiza cu sferturi de con protejate cu pereu din beton armat. După perioadele de ploi se vor verifica /menţine integritatea acestor lucrări.
Se vor urmări în principal urmatoarele aspecte:
Se va controla apariţia de fisuri, crăpături, dislocari, exfolieri, segregări de betoane în elevaţiile pilelor şi culeelor, în bancheta cuzineţilor şi pereuri. Acestea vor fi luate în evidenţă şi se va urmări evoluţia lor (montare de martori, fixare de reperi). În cazul unei evoluţii  rapide a acestor fenomene se vor stabili măsurile corespunzătoare de stabilizare;
Atacarea de agenţi corozivi a betoanelor, eflorescente, exfolieri, zone umezite, parament degradat;
Apariţia de infiltraţii cauzate de degradarea şapei de hidroizolaţie;
Se va controla dacă drenurile funcţionează normal;
În situaţia apariţiei dezaxării caii pe pod se va controla daca infrastructurile sau aparatele de reazem au suferit deplasari sau rotiri. Aceasta se realizează cu mijloace tehnice adecvate personal cu calificare specială.
Aparate de reazem
Urmărirea curentă a comportării în exploatare a aparatelor de reazem se realizează conform prevederilor din urmatoarele reglementări: BCH 4-81 “Instrucţiuni privind inspectarea podurilor şi podeţelor rutiere, BCH 86-83 “Instrucţiuni pentru proiectarea şi instalarea aparatelor de reazem din polimeri penru poduri”.
Suprastructura 
Calea pe pod:
Calea să fie axată pe pod în limita toleranţelor prescrise;
Straturile asfaltice să aibă grosimea prevazută în proiect;
Să se asigure scurgerea eficientă a apelor din precipitaţii;
Parapetele, trotuarele trebuie să fie în stare bună faără elemente lipsă sau deteriorate.
Elementele de rezistenţă a suprastructurii:
Se va observa dacă sunt infiltraţii prin elementele de rezistenţă din beton armat, prin apariţia petelor de culoare alb-galbuie, de calcite;
Se va controla apariţia de fisuri sau crăpături în elementele de rezistenţă din beton armat, luându-se măsuri de urmărire a evoluţiei lor;
Se va observa starea de integritate a şapei de hidroizolaţie şi gurilor de scurgere;
Se va controla dacă sunt desprinderi de beton din elementele de rezistenţă, beton segregat sau armături dezvelite;
Se va examina cu atenţie betonul de îmbinare a elementelor de rezistenţă prefabricate intre ele.
Lucrări de terasamente
La terasamente se vor urmări în principal următoarele aspecte:
Apariţia de modificari ale formei profilului terasamentelor, cum ar fi tasări, alunecări, umflaturi, crăpături, zone de umezire excesivă, etc.;
să se menţină pantele prevazute în proiect;
să nu se producă ebulări ale materialelor de umplutură, ruperi sau degradări de taluzuri;
să nu se producă ravinări ale taluzurilor din cauza şiroirilor;
să nu se producă tasări ale rambleului, platformei sau deripări ale drumului;
menţinerea nivelului şi poziţiei în plan orizontal a drumului.
Lucrări de protecţie taluzuri şi maluri
Pentru lucrările de protecţie maluri se va urmări:
să fie în bunăstare, saltele de anrocamente să nu prezinte dislocări;
betonul din pereul executat să nu prezinte fisuri, crăpături;
rosturile dintre tronsoanele protecţiei să nu prezinte infiltraţii;
să se asigure scurgerea neimpiedicată a apelor;
să fie asigurată buna funcţionare a lucrărilor de colectare şi dirijare a apelor, adicănecolmatate sau degradate.
Pentru remedierea eventualelor defecţiuni se vor lua măsuri de urgenţă în aşa fel în ncât să se evite orice mărire a efectelor respectivelor defecţiuni, şi în special să se evite posibile accidente care să afecteze sănătatea oamenilor.
Toate aceste verificări se vor face conform normativelor menţionate în documentaţia de proiect. 
Lucrările de întreţinere a podurilor se vor efectua în conformitate cu cerinţele normelor BCH 24-88 "Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог" şi a Instrucţiunilor ramurale MTC al RM nr. 01-266 din 18.08.99. 
Pentru evaluarea stării tehnice generale a podurilor, periodic, se vor efectua inspectărea și examinărea lor în situ, în conformitate cu normele BCH 4-81 "Инструкция по обследованию мостов" şi СНиП 3.06.07-86 "Мосты и трубы. Правила обследований мостов".

5.Condiţii de exploatare şi întreţinere a lucrărilor de artă 
Cu scopul menţinerii stării tehnice şi estetice a podurilor, precum şi asigurarea continuităţii circulaţiei rutiere pe tot timpul exploatării lui, în condiţii de siguranţă deplină şi confort, la vitezele şi sarcinile reglementate prin lege, este necesar permanent de efectuat lucrărili de întreţinere. Lucrările de întreţinere a podurilor trebuie de efectuat în conformitate cu cerinţele BCH 24-88"Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог" şi a Instrucţiei ramurale MTC al RM nr. 01-266 din 18.08.99. 
Pentru evaluarea stării tehnice generale a podurilor, periodic, se vor efectua inspectărea și examinărea lor în situ, în conformitate cu normele BCH 4-81 "Инструкция по обследованию мостов" şi СНиП 3.06.07-86"Мосты и трубы. Правила обследований мостов".

Documente obligatorii la depunerea ofertei
1) Propunerea tehnică;
2) Propunerea financiară;
3) DUAE;
4) Garanția pentru ofertă;
5) Cerere de participare (anexa nr. 7);

Documente obligatorii la evaluarea ofertelor 
Autoritatea contractantă solicită prezentarea documentelor declarate în DUAE timp de 1 (unu) zi lucrătoare din data deschiderii ofertelor, pentru operatorul economic clasat pe primul loc, folosind fluxurile interactive de lucru prin intermediul SIA RSAP.
1)	Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);
2)	Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10.);
3)	Declarație privind experienţa similară (anexa nr. 12)/
    Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);
4)	Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);
5)	Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);
6)	Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 16)-după caz;
7)	Informaţii privind asocierea (anexa nr. 17) -după caz;
8)	Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 18) -după caz;
9)	Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19) -după caz;
10)	Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 20) -după caz;
11)	Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 21) -după caz;
12)	Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22);

1.	Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de reabilitare a drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 93,65 - 94,45, Etapa II.

       Autoritatea contractantă: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     	
U.M. 	Cantitate	
				pe unitate de măsură
	Volum	

1	2	3	4	6	7	
		Trasarea axelor construcțiilor 	Un.		2	
		Capitolul I. Drumul M1
				
		1.1. Defrisarea				
1	TsG08A
	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc		154,00	
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,190		
	8141260100100	Fasonator	h-om	1,090		
	7422090100200	Corhonitor	h-om	0,350		
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,096		
 2	TsG09A
	Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de pina la 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) pina la 40 cm  (154buc)	ha		1,00	
	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	12,690		
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	12,690		
 3	TrI1AG03G2
	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t		30,80	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,750		
 4	TsI51A5
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t		30,80	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383		
 5	TsG03B
	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2		50,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,770		
 		1.2. Demolarea parapetului directional				
6	DF10B
	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip greu	m		479,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,070		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,910		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,070		
 7	TrI1AA02F1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (stilpii din beton armat 89.3m3)	t		223,29	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,500		
 8	TrI1AF07A4
	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m	t		14,37	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,000		
 9	TsI51A1
	Transportarea  cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		237,66	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
 		1.3. Demolarea imbracamintei rutiere				
10	DI155B
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 11 cm  (k=1.1)	m2		3 104,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,053		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303		
	3410540000001-10	Autocamion, 10t	h-ut	0,0303		
 11	TsI51A5
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t		819,46	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383		
 12	RpDB38B
	Spargerea si desfacerea betonului de ciment - dalele de pe partea carosabila h=20cm (Norma este aplicativa, k=0.5)	m3		620,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,230		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,600		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,600		
 13	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III  (incarcarea materialului demolat)	100 m3		6,21	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,600		
 14	TsI51A5
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t		1 489,92	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383		
 15	TsC51B
	Lucrari la descarcare	100 m3		6,21	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 16	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si balast	m3		931,20	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138		
 17	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III  (incarcarea materialului demolat)	100 m3		9,31	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,600		
 18	TsI51A5
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t		1 676,16	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383		
 19	TsC51B
	Lucrari la descarcare	100 m3		9,31	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 20	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton	m		246,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,320		
 21	TrI1AA02F1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (bordura din beton)	t		67,65	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,500		
 22	TsI51A5
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t		67,65	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383		
 23	TRI1AA09F1
	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t		67,65	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,400		
 		1.4. Lucrari de terasament				
24	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea debleu)	100 m3		6,25	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250		
 25	TsI51A1
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		1 037,50	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
 26	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3		6,25	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 27	DI104
	Taierea treptelor pe taluzul rambleului	100 m3		2,40	
	9310060019930	Muncitor	h-om	134,000		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,250		
 28	TsC01D
	Scarificarea mecanica a terenului, cu autogreder cu scarificator pina la 175 cp pe adincimea de 50 cm, teren catg. 4. (k=1.25)	100m2		50,05	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,100		
 29	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3		25,03	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590		
 30	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului din cariera)	100 m3		54,67	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250		
 31	TsI51C5
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t		10 223,66	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137		
 32	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 10 km, teren categoria II (k=20)	100 m3		54,67	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,012		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,140		
 33	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3		50,12	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590		
 34	TsD14A01
	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3		273,35	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,100		
 35	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului	100m2		50,05	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312		
 36	DI98
	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2		2,50	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,940		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,038		
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,067		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,142		
 37	DI98
	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2		12,10	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,940		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,038		
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,067		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,142		
 38	DI99
	Profilarea mecanizata a taluzului debleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2		2,20	
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,270		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,060		
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,114		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,088		
 39	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I  (incarcarea pamint vegetal)	100 m3		4,71	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950		
 40	TsI51A5
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t		565,00	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383		
 41	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I  (asternerea pamint vegetal cu excavator)	100 m3		2,52	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950		
 42	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I  (impingerea pamint vegetal)	100 m3		2,19	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950		
 43	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3		471,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310		
 44	TsE03B
	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor)	100m2		14,58	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,090		
 		1.5. Lucrari de consolidare				
45	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2		16,80	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960		
 46	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2		16,80	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386		
 47	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2		14,58	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960		
 48	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2		14,58	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386		
 		1.6. Imbracamintea rutiera				
49	TsD25B
	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcursuri (precompactarea pamintului asternut)	100 m3		10,01	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,920		
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	1,340		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,160		
 50	TsD14B01
	Udarea mecanica a straturilor de pamint prin pulverizarea dozata a apei cu dispersie fina in procesul de frezare a pamintului pina la umiditatea optima cu eroarea +- 0,1%   (coeficient pentru materiale k=0.15, conform proiectului)	m3		1 001,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,023		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,120		
	2952500005011	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu instalatie pentru prepararea apei si solutiilor apoase a componentilor de stabilizator, cu sistem automatizat de dozare si cu reciclator suspendat	h-ut	0,023		
	3410540005607	Autocisterna 8 t cu sistem de descarcare	h-ut	0,012		
 51	DA21A
	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu 2% ciment 42,5R  (coeficient pentru materiale k=1,336, conform proiectului)  h=20cm	100 m3		10,01	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,900		
	2651122100002-2	Ciment 42.5R	t	2,800		
	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	0,900		
	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	0,250		
 52	DI110
	Amenajarea stratului de egalizare drenant (Strat de forma din balast amestec optimal fr.0-63, h=15cm)	m3		1 853,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150		
	1421102200467-63	Amestec de agregate din balast omogen optimal fr.0-63mm 	m3	1,220		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,070		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216		
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097		
 53	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta amestec optimal fr.0-63, pe baza de piatra sparta LA50) h=18cm	m3		991,96	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600		
	1411122201646-63	Piatra sparta amestec optimal fr.0-63	m3	0,203		
	1411122201672-63	Piatra sparta amestec optimal fr.0-63	m3	1,219		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015		
 54	DA10B
	Strat rutier din  material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Asternerea amestecului de agregate naturale stabilizate cu ciment mixt1 G1 clas C5/6 ) H=20cm	m3		1 088,00	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,720		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,160		
	125435464567522-213	Amestec de agregate naturale stabilizate cu ciment mixt1 G1 clas C5/6	m3	1,003		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,720		
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,077		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,072		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,004		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,077		
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,077		
 55	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,9 l/m2	t		4,496	
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
 56	DB19H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 12cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic  AB 31.5  50/70, h=12cm, k=1.714) nisipul bitumat din norma se exclude	m2		4 995,00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,070		
	111100010001310-315	Asfalt AB 31.5	t	0,165		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,019		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092		
 57	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2	t		1,998	
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
 58	DB19H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BAD 22.4 50/70) nisipul bitumat din norma se exclude	m2		4 995,00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,070		
	111100010001310-224	Mixtura asfaltica cu agregate mari BAD 22.4	t	0,165		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,019		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092		
 59	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2	t		1,998	
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
 60	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS16 50/70,  K=1.25 )  nisipul bitumat din norma se exclude, iar norma la betonul asfaltic se aplica 0.097 t/m2	m2		4 995,00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050		
	11110001000-162	Beton asfatic marunt dens, MAS16 50/70	t	0,097		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
 		1.7. Montarea bordurei				
61	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, (conform SM EN 1340, bordure de dimensiuni 100х30х18 см, pe fundatie de beton C12/15)	m		3 024,10	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,170		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,510		
	2663102100000-15	Beton C12/15	m3	0,053		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,010		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,006		
	2666122800284-3018	Bordura beton 100x30x18cm	m	1,005		
 62	
	Beton C12/15 (adaugator la norma DE10E)	m3		15,10	
	2663102100000-15	Beton C12/15	m3	1,000		
 		1.8. Rigola rapida trapezoidala din beton monolit (b=0.4, h=0.5) 86ml				
63	RpDB38B
	Spargerea si desfacerea betonului de ciment	m3		45,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,230		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,600		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,600		
 64	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III  (incarcarea materialului demolat)	100 m3		0,45	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,600		
 65	TsI51A5
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t		108,00	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383		
 66	TsC51B
	Lucrari la descarcare	100 m3		0,45	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 67	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea suprafetei)	100m2		3,90	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380		
 68	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)	100m2		0,48	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380		
 69	TsE03B
	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor)	100m2		2,64	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,090		
 70	Dl130
	Rigola din beton monolit C16/20  h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA30 h=10 cm (fundul rigolei)	100m2		0,39	
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,500		
	2663102100000-20	Beton C16/20 	m3	15,300		
	23203226000401	Bitum	t	0,260		
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,150		
	14111222016601-8315	Piatra sparta 8-31.5mm	m3	10,700		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,460		
 71	Dl130
	Rigola din beton monolit C16/20  h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA30 h=10 cm (taluzul rigolei)	100m2		1,79	
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,500		
	2663102100000-20	Beton C16/20 	m3	15,300		
	23203226000401	Bitum	t	0,260		
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,150		
	14111222016601-8315	Piatra sparta 8-31.5mm	m3	10,700		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,460		
 72	Dl119
	Fundatii monolite din beton C12/15 la edificiile artificiale (pinteni Nr.2)	m3		13,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	2663102100000-15	Beton C12/15	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 73	Dl119
	Fundatii monolite din beton C12/15 la edificiile artificiale (pinteni Nr.3)	m3		7,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	2663102100000-15	Beton C12/15	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 74	Dl119
	Fundatii monolite din beton C12/15 la edificiile artificiale (suport)	m3		4,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	2663102100000-15	Beton C12/15	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 75	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta LA30  h=10cm	m3		3,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	1,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 76	
	Material lemnos	m3		0,21	
	124654564548476946	Material lemnos	m3	1,000		
 77	DA17A
	Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (cartonul bitumat pentru rosturile transversale)	m2		32,00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,030		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,050		
	2682132601130	Cart bit.  str.acop. CA300  120 cm x 10 mp	m2	1,100		
 		1.9. Rigola trapezoidala din beton monolit 67ml				
78	Dl130
	Rigola din beton monolit C16/20, h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA30 h=10 cm (fundul rigolei)	100m2		0,27	
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,500		
	2663102100000-20	Beton C16/20 	m3	15,300		
	23203226000401	Bitum	t	0,260		
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,150		
	14111222016601-8315	Piatra sparta 8-31.5mm	m3	10,700		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,460		
 79	Dl131
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130   (k=-7)	100m2		-0,27	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,100		
	2663102100000-20	Beton C16/20 	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,010		
	23203226000401	Bitum	t	0,020		
 80	Dl130
	Rigola din beton monolit C16/20 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA30 h=10 cm (taluzul rigolei)	100m2		1,96	
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,500		
	2663102100000-20	Beton C16/20 	m3	15,300		
	23203226000401	Bitum	t	0,260		
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,150		
	14111222016601-8315	Piatra sparta 8-31.5mm	m3	10,700		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,460		
 81	Dl131
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130   (k=-7)	100m2		-1,96	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,100		
	2663102100000-20	Beton C16/20 	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,010		
	23203226000401	Bitum	t	0,020		
 82	
	Material lemnos	m3		0,06	
	124654564548476946	Material lemnos	m3	1,000		
 83	RpCE23A
	Mastic bituminos pentru umplere (masticul bituminos se aplica in normativ cu norma 1kg ) norma aplicativa	kg		43,00	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,240		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080		
	2320322600103-24	Mastic bituminos	kg	0,500		
	2653102100880-24	Mastic bituminos	kg	0,500		
	2320166200975	Combustibil lichid usor 	kg	0,230		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,015		
 		1.10. Rigola dreptunghiulara din beton monolit 160ml				
84	Dl130
	Rigola din beton monolit C16/20 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA30 h=10 cm (fundul rigolei)	100m2		1,28	
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,500		
	2663102100000-20	Beton C16/20 	m3	15,300		
	23203226000401	Bitum	t	0,260		
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,150		
	14111222016601-8315	Piatra sparta 8-31.5mm	m3	10,700		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,460		
 85	Dl131
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130   (k=+5)	100m2		1,28	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,100		
	2663102100000-20	Beton C16/20 	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,010		
	23203226000401	Bitum	t	0,020		
 86	Dl119
	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale (peretii rigolei)   h=20cm	m3		38,40	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	2663102100000-20	Beton C16/20 	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 87	RpCE23A
	Mastic bituminos pentru umplere (masticul bituminos se aplica in normativ cu norma 1kg ) norma aplicativa	kg		90,00	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,240		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080		
	2320322600103-24	Mastic bituminos	kg	0,500		
	2653102100880-24	Mastic bituminos	kg	0,500		
	2320166200975	Combustibil lichid usor 	kg	0,230		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,015		
 88	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2		0,99	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960		
 89	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2		0,99	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386		
 		1.11. Fintini de receptie a apelor pluviale				
		1.11.1. Fintina LK2				
90	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta LA30  h=15cm	m3		1,60	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	1,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 91	Dl119
	Fundatii monolite din beton C30/37 la edificiile artificiale	m3		4,20	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	2663102100000-37	Beton C30/37	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 92	AcE06A
	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere	buc		8,00	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,130		
	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	1,000		
 93	AcA10C
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 250 mm (Teava din polietelena SN4 diam.250mm)	m		13,00	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,197		
	2521216701001-250	Teava din polietilena SN4 D. 250mm	m	1,015		
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,030		
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135		
 94	AcA10D
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 400 mm (Teava din polietelena SN4 diam.400mm)	m		14,00	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,226		
	2521216701001-400	Teava din polietilena  SN4  D.400mm	m	1,015		
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,030		
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,014		
 95	AcA09A
	Montarea in pamint a conductelor din beton armat avind diametrul de 300 mm (Tevi tip. TBS 30.25)	m		10,50	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,770		
	2875274100000-300	Tevi din beton armat tip. TBS 30.25	m	1,010		
	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare 	buc	0,342		
	2874114112400	Piesa de legatura din otel pentru conducte	kg	40,000		
	2874115823017	Surub cap hexagonal M 24 x 100 gr. 4,8	buc	11,000		
	2874115840651	Piulita hexag. M24	buc	11,000		
	2410520006753	Automacara 10 - 14,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,010		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,160		
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,010		
 96	Dl121
	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2		20,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,564		
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii 	t	0,0045		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075		
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016		
 97	PD04A
	Montarea armaturilor  A500	kg		693,92	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090		
	271060200100	Otel beton	kg	1,000		
	2746133803141	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 	kg	0,015		
 98	RpDB38B
	Spargerea si desfacerea betonului de ciment	m3		0,25	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,230		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,600		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,600		
 		1.11.2. Fintina DK 43				
99	AcE13B
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3		0,49	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,110		
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	4,760		
	2663102100000-15	Beton C12/15	m3	0,410		
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,130		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,072		
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,125		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii 	kg	10,000		
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,200		
	2320156200901	Motorina	kg	1,800		
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	21,000		
	26511221004022	Ciment M-400 	kg	0,800		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,960		
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,076		
 100	material
	Placa КЦД-10a (1buc=0.18m3)	buc		1,00	
	155467568889-10a	Placa КЦД-10a (1buc=0.18m3)	m3	0,180		
 101	material
	Inel КЦ-10-9b (1buc=0.22m3)	buc		1,00	
	1554675687722109	Inel КЦ-10-9b (1buc=0.22m3)	m3	0,220		
 102	material
	Placa КЦП 3-10 (1buc=0.09m3)	buc		1,00	
	15546756877271-310	Placa КЦП 3-10 (1buc=0.09m3)	m3	0,090		
 103	AcE07C
	Montarea capacelor din fonta fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (capac nou cu rama din fonta)	buc		1,00	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,820		
	2875274200000-1	Capac cu rama de tip Greu	buc	1,000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,500		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,052		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,013		
 		1.11.3. Blocuri B6				
104	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta LA30	m3		0,42	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	1,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 105	DE16A
	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (element prefabricat B6) 0.022m3/buc	buc		14,40	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,300		
	2666122800611-600	Element  B 6	m3	0,022		
 		1.11.4. Blocuri B9 si B5				
106	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta LA30	m3		1,30	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	1,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 107	Dl119
	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton C12/15 )	m3		1,40	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	2663102100000-15	Beton C12/15	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 108	DE16B
	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Б-5)  0.08m3/buc	buc		12,00	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,190		
	2666122800611-500	Element  prefabricat din beton armat Б-5	m3	0,080		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,060		
 109	DE16B
	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Б-9) 0.09m3/buc	buc		2,00	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,190		
	2666122800611-900	Element  prefabricat din beton armat Б-9	m3	0,090		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,060		
 110	DE16B
	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat 0.2x0.2m) 0.004m3/buc	buc		2,00	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,190		
	2666122800611-223	Element  prefabricat din beton armat 0.2x0.2m	m3	0,004		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,060		
 		1.12. Zid de sprijin PC940+65-PC940+95				
111	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea debleu)	100 m3		0,15	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250		
 112	TsI51A1
	Transportarea  cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		27,00	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
 113	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3		0,15	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 114	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea fundatiei)	100 m3		0,06	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590		
 115	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2		0,90	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380		
 116	TsD25B
	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcursuri (precompactarea pamintului asternut)	100 m3		0,15	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,920		
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	1,340		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,160		
 117	TsD14B01
	Udarea mecanica a straturilor de pamint prin pulverizarea dozata a apei cu dispersie fina in procesul de frezare a pamintului pina la umiditatea optima cu eroarea +- 0,1%   (coeficient pentru materiale k=0.15, conform proiectului)	m3		15,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,023		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,120		
	2952500005011	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu instalatie pentru prepararea apei si solutiilor apoase a componentilor de stabilizator, cu sistem automatizat de dozare si cu reciclator suspendat	h-ut	0,023		
	3410540005607	Autocisterna 8 t cu sistem de descarcare	h-ut	0,012		
 118	DA21A
	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu 2% ciment 42,5R  (coeficient pentru materiale k=1,336, conform proiectului)  h=30cm	100 m3		0,15	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,900		
	2651122100002-2	Ciment 42.5R	t	2,800		
	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	0,900		
	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	0,250		
 119	TsJ05A
	Asternerea geotextilului TS-80 (in normativ geotextilul se aplica in m2 cu noma de consum = 1,0m2)	m2		60,00	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,030		
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,010		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,177		
	1711217329881-480	Geotextil  TS80	m2	1,000		
 120	RpCP04E
	Montarea saltelelor de gabioane din plasa sudata	kg		362,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,050		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,020		
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,020		
	2030112930100-55	Saltele de gabioane	kg	1,000		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,060		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,020		
 121	Dl129
	Umpluturi cu piatra bruta M800 fr.100-150mm	m3		24,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,780		
	1411122201001-10	Piatra bruta M800	m3	1,010		
 		1.13. Acces spre zona industriala Pruncul				
		1.13.1. Decaparea pamintului vegetal				
122	TsC20A1
	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II (decaparea pamintului vegetal)	100 m3		125,00	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,590		
 123	TsC22G1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II (k=2)	100 m3		125,00	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,760		
 		1.13.2. Lucrari de terasament				
124	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea debleu)	100 m3		62,61	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250		
 125	TsI51A1
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		10 393,26	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
 126	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3		62,61	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 127	DI104
	Taierea treptelor pe taluzul rambleului	100 m3		3,42	
	9310060019930	Muncitor	h-om	134,000		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,250		
 128	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului din cariera)	100 m3		319,90	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250		
 129	TsI51C5
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t		59 821,30	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137		
 130	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 10 km, teren categoria II (k=20)	100 m3		319,90	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,012		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,140		
 131	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3		290,80	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590		
 132	TsD14A01
	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3		1 454,00	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,100		
 133	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului	100m2		127,79	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312		
 134	DI98
	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2		106,16	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,940		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,038		
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,067		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,142		
 135	DI99
	Profilarea mecanizata a taluzului debleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2		1,38	
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,270		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,060		
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,114		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,088		
 136	TsC20A1
	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II (impingerea si asternerea pamintului vegetal)	100 m3		19,37	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,590		
 137	TsC22G1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II (k=2)	100 m3		19,37	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,760		
 138	TsC20A1
	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II (impingerea si asternerea pamintului vegetal)	100 m3		1,21	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,590		
 139	TsC22G1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II (k=2)	100 m3		1,21	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,760		
 140	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I  (incarcarea pamint vegetal)	100 m3		104,42	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950		
 141	TsI51A5
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t		12 530,52	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383		
 142	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3		104,42	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 		1.13.3. Imbracamintea rutiera				
143	TsD25B
	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcursuri (precompactarea pamintului asternut)	100 m3		11,07	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,920		
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	1,340		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,160		
 144	TsD14B01
	Udarea mecanica a straturilor de pamint prin pulverizarea dozata a apei cu dispersie fina in procesul de frezare a pamintului pina la umiditatea optima cu eroarea +- 0,1%   (coeficient pentru materiale k=0.15, conform proiectului)	m3		1 107,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,023		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,120		
	2952500005011	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu instalatie pentru prepararea apei si solutiilor apoase a componentilor de stabilizator, cu sistem automatizat de dozare si cu reciclator suspendat	h-ut	0,023		
	3410540005607	Autocisterna 8 t cu sistem de descarcare	h-ut	0,012		
 145	DA21A
	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu 2% ciment 42,5R  (coeficient pentru materiale k=1,336, conform proiectului)  h=20cm	100 m3		11,07	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,900		
	2651122100002-2	Ciment 42.5R	t	2,800		
	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	0,900		
	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	0,250		
 146	DI110
	Amenajarea stratului de egalizare drenant (Strat de forma din balast amestec optimal fr.0-63, h=15cm)	m3		2 260,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150		
	1421102200467-63	Amestec de agregate din balast omogen optimal fr.0-63mm 	m3	1,220		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,070		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216		
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097		
 147	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta amestec optimal fr.0-63, pe baza de piatra sparta LA50) h=15cm	m3		1 334,71	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600		
	1411122201646-63	Piatra sparta amestec optimal fr.0-63	m3	0,203		
	1411122201672-63	Piatra sparta amestec optimal fr.0-63	m3	1,219		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015		
 148	DA10B
	Strat rutier din  material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Asternerea amestecului de agregate naturale stabilizate cu ciment mixt1 G1 clas C5/6 ) H=15cm	m3		1 279,63	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,720		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,160		
	125435464567522-213	Amestec de agregate naturale stabilizate cu ciment mixt1 G1 clas C5/6	m3	1,003		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,720		
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,077		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,072		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,004		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,077		
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,077		
 149	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,9 l/m2	t		6,719	
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
 150	DB19H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 8cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic  AB 31.5  50/70, h=8cm, k=1.143) nisipul bitumat din norma se exclude	m2		7 466,00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,070		
	111100010001310-315	Asfalt AB 31.5	t	0,165		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,019		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092		
 151	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2	t		2,986	
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
 152	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BAD 22.4 50/70) nisipul bitumat din norma se exclude	m2		7 466,00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060		
	111100010001310-224	Mixtura asfaltica cu agregate mari BAD 22.4	t	0,141		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079		
 153	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2	t		2,986	
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
 154	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS16 50/70)  nisipul bitumat din norma se exclude, iar norma la betonul asfaltic se aplica 0.097 t/m2	m2		7 466,00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050		
	11110001000-162	Beton asfatic marunt dens, MAS16 50/70	t	0,097		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
 155	DI115
	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 de 10 cm	m2		404,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317		
	14111222016601-8315	Piatra sparta 8-31.5mm	m3	0,126		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045		
 156	DI116
	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl115 (k=5)	m2		404,00	
	14111222016601-8315	Piatra sparta 8-31.5mm	m3	0,0126		
 		1.13.4. Lucrari de consolidare				
157	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2		106,16	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960		
 158	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2		106,16	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386		
 159	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2		1,38	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960		
 160	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2		1,38	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386		
 161	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2		8,06	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960		
 162	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2		8,06	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386		
 		1.14. Demontare gard				
163	RpCS20G
	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale (55ml)	kg		181,50	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,020		
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,020		
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,020		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,020		
 164	RpCS20E
	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,20 m inaltime	m		55,00	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,500		
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,490		
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,060		
 		1.15. Constructia podetelor de diam.0.8m				
165	TsC03B2
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (curatirea canalului)	100 m3		0,40	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,560		
 166	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (decaparea covatei)	100 m3		5,02	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050		
 167	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3		50,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060		
 168	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm)	m3		201,20	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1421102200068	Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 169	Dl119
	Fundatii monolite din beton C16/20  la edificiile artificiale	m3		17,50	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	2663102100000-20	Beton C16/20 	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 170	Dl122
	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.8 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 0.8 m ) TS80.25.3   14buc.	m3		12,46	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,000		
	2666122800561-80	Tuburi din beton armat de diam 0,80m  TS80	m3	1,000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	1,980		
 171	Dl125
	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal tip СТ9)  4buc	m3		4,92	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,250		
	2663102100000-20	Beton C16/20 	m3	0,210		
	266612282200	Portal	m3	1,000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,660		
 172	Dl119
	Fundatii monolite din mortar de ciment C12/15	m3		0,50	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	26631021000-1	Mortar de ciment C12/15	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 173	Dl121
	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2		166,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,564		
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii 	t	0,0045		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075		
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016		
 174	Dl120
	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2		20,40	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,160		
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii 	t	0,0068		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075		
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,340		
 175	IzK01A
	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей)	t		0,017	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om.	25,880		
	87859	Пакля просмоленая	kg	29,250		
 176	pretul firmei
	Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A)	kg		17,30	
	87859	Пакля просмоленая	kg	1,000		
 177	Dl119
	Fundatii monolite din mortar de ciment C12/15	m3		0,80	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	26631021000-1	Mortar de ciment C12/15	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 178	TsD03A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3		2,40	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,650		
 179	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3		2,40	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390		
 180	PD04A
	Montarea armaturilor A240	kg		21,60	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090		
	271060200100	Otel beton	kg	1,000		
	2746133803141	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 	kg	0,015		
 181	Dl130
	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din  amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm h=10 cm  la intrare	100m2		0,098	
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,500		
	2663102100000-374	Beton C30/37 XC4 XD1 XF4	m3	15,300		
	23203226000401	Bitum	t	0,260		
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,150		
	1421102200068-1	Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm	m3	10,700		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,460		
 182	Dl131
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130  k=-7	100m2		-0,098	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,100		
	2663102100000-374	Beton C30/37 XC4 XD1 XF4	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,010		
	23203226000401	Bitum	t	0,020		
 183	PD04A
	Montarea armaturilor A240	kg		108,00	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090		
	271060200100	Otel beton	kg	1,000		
	2746133803141	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 	kg	0,015		
 184	Dl130
	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din  amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm h=10 cm   taluz	100m2		0,491	
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,500		
	2663102100000-374	Beton C30/37 XC4 XD1 XF4	m3	15,300		
	23203226000401	Bitum	t	0,260		
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,150		
	1421102200068-1	Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm	m3	10,700		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,460		
 185	Dl131
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130  k=-7	100m2		-0,491	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,100		
	2663102100000-374	Beton C30/37 XC4 XD1 XF4	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,010		
	23203226000401	Bitum	t	0,020		
 186	PD04A
	Montarea armaturilor A240	kg		37,00	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090		
	271060200100	Otel beton	kg	1,000		
	2746133803141	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 	kg	0,015		
 187	Dl130
	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din  amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm h=10 cm   la iesire	100m2		0,168	
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,500		
	2663102100000-374	Beton C30/37 XC4 XD1 XF4	m3	15,300		
	23203226000401	Bitum	t	0,260		
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,150		
	1421102200068-1	Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm	m3	10,700		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,460		
 188	Dl131
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130  k=-3	100m2		-0,168	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,100		
	2663102100000-374	Beton C30/37 XC4 XD1 XF4	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,010		
	23203226000401	Bitum	t	0,020		
 189	Dl119
	Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale (suport)	m3		1,40	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	2663102100000-374	Beton C30/37 XC4 XD1 XF4	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 		1.16. Constructia podetelor de diam.1.0m				
190	TsC03B2
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (curatirea canalului)	100 m3		0,70	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,560		
 191	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (decaparea covatei)	100 m3		0,88	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050		
 192	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3		9,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060		
 193	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm)	m3		56,90	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1421102200068	Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 194	Dl119
	Fundatii monolite din beton C16/20  la edificiile artificiale	m3		10,80	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	2663102100000-20	Beton C16/20 	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 195	Dl119
	Fundatii monolite din beton  la edificiile artificiale (rigola din beton C30/37 XC4 XD1 XF4)	m3		1,10	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	2663102100000-374	Beton C30/37 XC4 XD1 XF4	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 196	Dl122
	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1.0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 1,0 m ) TS100.25.2   7buc.	m3		8,68	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,000		
	2666122800561-100	Tuburi din beton armat de diam 1,0m  TS100	m3	1,000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	1,980		
 197	Dl125
	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portali tip П10,15 ) 2buc	m3		2,58	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,250		
	2663102100000-20	Beton C16/20 	m3	0,210		
	266612282200	Portal	m3	1,000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,660		
 198	Dl125
	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi СТ4) 4buc	m3		3,92	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,250		
	2663102100000-20	Beton C16/20 	m3	0,210		
	266612282154	Aripi 	m3	1,000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,660		
 199	Dl119
	Fundatii monolite din mortar de ciment C12/15	m3		0,30	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	26631021000-1	Mortar de ciment C12/15	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 200	Dl121
	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2		103,80	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,564		
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii 	t	0,0045		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075		
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016		
 201	Dl120
	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2		12,70	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,160		
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii 	t	0,0068		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075		
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,340		
 202	IzK01A
	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей)	t		0,011	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om.	25,880		
	87859	Пакля просмоленая	kg	29,250		
 203	pretul firmei
	Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A)	kg		10,80	
	87859	Пакля просмоленая	kg	1,000		
 204	Dl119
	Fundatii monolite din mortar de ciment C12/15	m3		0,50	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	26631021000-1	Mortar de ciment C12/15	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 205	TsD03A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3		0,19	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,650		
 206	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3		0,19	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390		
 207	PD04A
	Montarea armaturilor A240	kg		24,20	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090		
	271060200100	Otel beton	kg	1,000		
	2746133803141	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 	kg	0,015		
 208	Dl130
	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din  amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm h=10 cm  la intrare	100m2		0,11	
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,500		
	2663102100000-374	Beton C30/37 XC4 XD1 XF4	m3	15,300		
	23203226000401	Bitum	t	0,260		
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,150		
	1421102200068-1	Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm	m3	10,700		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,460		
 209	Dl131
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130  k=-7	100m2		-0,11	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,100		
	2663102100000-374	Beton C30/37 XC4 XD1 XF4	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,010		
	23203226000401	Bitum	t	0,020		
 210	PD04A
	Montarea armaturilor A240	kg		60,10	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090		
	271060200100	Otel beton	kg	1,000		
	2746133803141	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 	kg	0,015		
 211	Dl130
	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din  amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm h=10 cm   taluz	100m2		0,273	
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,500		
	2663102100000-374	Beton C30/37 XC4 XD1 XF4	m3	15,300		
	23203226000401	Bitum	t	0,260		
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,150		
	1421102200068-1	Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm	m3	10,700		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,460		
 212	Dl131
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130  k=-7	100m2		-0,273	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,100		
	2663102100000-374	Beton C30/37 XC4 XD1 XF4	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,010		
	23203226000401	Bitum	t	0,020		
 213	PD04A
	Montarea armaturilor A240	kg		55,90	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090		
	271060200100	Otel beton	kg	1,000		
	2746133803141	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 	kg	0,015		
 214	Dl130
	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din  amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm h=10 cm   la iesire	100m2		0,254	
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,500		
	2663102100000-374	Beton C30/37 XC4 XD1 XF4	m3	15,300		
	23203226000401	Bitum	t	0,260		
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,150		
	1421102200068-1	Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm	m3	10,700		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,460		
 215	Dl131
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130  k=-3	100m2		-0,254	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,100		
	2663102100000-374	Beton C30/37 XC4 XD1 XF4	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,010		
	23203226000401	Bitum	t	0,020		
 216	Dl119
	Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale (suport)	m3		1,70	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	2663102100000-374	Beton C30/37 XC4 XD1 XF4	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 217	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm)	m3		1,90	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1421102200068	Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 218	Dl119
	Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale (consolidare taluz)	m3		2,80	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	2663102100000-374	Beton C30/37 XC4 XD1 XF4	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 219	Dl119
	Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale (suport)	m3		2,50	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	2663102100000-374	Beton C30/37 XC4 XD1 XF4	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 		1.17. Constructia podetului cadru 3 x (1.6x1.0)				
220	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (decaparea covatei)	100 m3		5,83	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050		
 221	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3		15,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060		
 222	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3		2,75	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250		
 223	TsI51A1
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		494,84	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
 224	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3		2,75	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 225	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm)	m3		152,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1421102200068	Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 226	Dl119
	Fundatii monolite din beton C16/20 X0  la edificiile artificiale	m3		31,70	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	2663102100000-20	Beton C16/20 	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 227	Dl119
	Fundatii monolite din beton  la edificiile artificiale (la iesire cu beton C30/37 XC4 XD1 XF4)	m3		2,35	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	2663102100000-374	Beton C30/37 XC4 XD1 XF4	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 228	Dl125
	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi СТ4) 2buc	m3		1,96	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,250		
	2663102100000-20	Beton C16/20 	m3	0,210		
	266612282154	Aripi 	m3	1,000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,660		
 229	PD04A
	Montarea armaturilor A500S	kg		5 068,70	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090		
	271060200100	Otel beton	kg	1,000		
	2746133803141	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 	kg	0,015		
 230	CL18A
	Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton	kg		111,20	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,190		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,010		
	2775276309886-2	Pene de panta	kg	1,000		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010		
 231	PC02A
	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2		276,00	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,950		
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm 	m3	0,0018		
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004		
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013		
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm  	m2	0,060		
	2746133803143	Sirma moale obisnuita  D=3 mm	kg	0,071		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,042		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,150		
 232	PB10A
	Turnarea manuala a  betonului armat pentru elevatia infrastructurii podurilor, in culee si pile casetate, in confectionarea chesoanelor pentru fundatii, ziduri de sprijin (Rigola cadru din beton C35/45 XC4 XD3 XF4) h=20cm	m3		35,60	
	71230110200	Betonist	h-om	1,900		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,240		
	2663102100000-35454	Beton C35/45 XC4 XD3 XF4	m3	1,008		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,100		
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,544		
 233	PD04A
	Montarea armaturilor A500S	kg		2 629,80	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090		
	271060200100	Otel beton	kg	1,000		
	2746133803141	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 	kg	0,015		
 234	CL18A
	Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton	kg		131,00	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,190		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,010		
	2775276309886-2	Pene de panta	kg	1,000		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010		
 235	CB22A
	Cofraje pentru beton armat la elemente de tip special (dale la rigole)	m2		144,00	
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,650		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,010		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,080		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,400		
 236	PB11A
	Turnarea manuala a  betonului armat in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente (dala din beton C35/45 XC4 XD3 XF4) h=20cm	m3		18,00	
	71230110200	Betonist	h-om	1,250		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,240		
	2663102100000-35454	Beton C35/45 XC4 XD3 XF4	m3	1,008		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,100		
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,323		
 237	CL18A
	Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton	kg		2,97	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,190		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,010		
	2775276309886-2	Pene de panta	kg	1,000		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010		
 238	PC02A
	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2		8,40	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,950		
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm 	m3	0,0018		
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004		
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013		
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm  	m2	0,060		
	2746133803143	Sirma moale obisnuita  D=3 mm	kg	0,071		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,042		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,150		
 239	PB02A
	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (timpan din beton C30/37 XC4 XD1 XF4)	m3		0,96	
	71230110200	Betonist	h-om	0,950		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,200		
	2663102100000-374	Beton C30/37 XC4 XD1 XF4	m3	1,008		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,100		
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,380		
 240	PC02A
	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2		88,10	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,950		
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm 	m3	0,0018		
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004		
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013		
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm  	m2	0,060		
	2746133803143	Sirma moale obisnuita  D=3 mm	kg	0,071		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,042		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,150		
 241	PB02A
	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (camera de cadere din beton C30/37 XC4 XD1 XF4)	m3		30,10	
	71230110200	Betonist	h-om	0,950		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,200		
	2663102100000-374	Beton C30/37 XC4 XD1 XF4	m3	1,008		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,100		
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,380		
 242	Dl121
	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2		188,60	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,564		
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii 	t	0,0045		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075		
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016		
 243	Dl120
	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2		139,10	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,160		
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii 	t	0,0068		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075		
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,340		
 244	IzK01A
	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей)	t		0,162	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om.	25,880		
	87859	Пакля просмоленая	kg	29,250		
 245	pretul firmei
	Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A)	kg		162,20	
	87859	Пакля просмоленая	kg	1,000		
 246	Dl119
	Fundatii monolite din mortar de ciment C12/15	m3		4,40	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	26631021000-1	Mortar de ciment C12/15	m3	1,020		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 247	Dl119
	Fundatii monolite din beton  la edificiile artificiale (strat de protectie din beton C30/37 XC4 XD1 XF4) h=4cm   91.3m2	m3		3,65	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	2663102100000-374	Beton C30/37 XC4 XD1 XF4	m3	1,020		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 248	PD04A
	Montarea armaturilor A240	kg		66,90	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090		
	271060200100	Otel beton	kg	1,000		
	2746133803141	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 	kg	0,015		
 249	Dl130
	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din  balast  h=10 cm   la iesire	100m2		0,304	
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,500		
	2663102100000-374	Beton C30/37 XC4 XD1 XF4	m3	15,300		
	23203226000401	Bitum	t	0,260		
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,150		
	1421102200068-1	Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm	m3	10,700		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,460		
 250	Dl131
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130  k=-5	100m2		-0,304	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,100		
	2663102100000-374	Beton C30/37 XC4 XD1 XF4	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,010		
	23203226000401	Bitum	t	0,020		
 251	PD04A
	Montarea armaturilor A240	kg		21,10	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090		
	271060200100	Otel beton	kg	1,000		
	2746133803141	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 	kg	0,015		
 252	Dl130
	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din  balast h=10 cm   la iesire	100m2		0,096	
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,500		
	2663102100000-374	Beton C30/37 XC4 XD1 XF4	m3	15,300		
	23203226000401	Bitum	t	0,260		
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,150		
	1421102200068-1	Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm	m3	10,700		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,460		
 253	Dl131
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130  k=+3	100m2		0,096	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,100		
	2663102100000-374	Beton C30/37 XC4 XD1 XF4	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,010		
	23203226000401	Bitum	t	0,020		
 254	TsD03A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3		3,23	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,650		
 255	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3		3,23	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390		
 		1.18. Zid de sprijin PC4+76-PC5+80				
256	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2		1,10	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380		
 257	Dl119
	Fundatii monolite din beton C16/20  la edificiile artificiale	m3		1,70	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	2663102100000-20	Beton C16/20 	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 258	Dl123
	Montarea sectiilor rigolei, pentru edificii artificiale la drumuri (Rigole 1.2x1.2x6.0m, la teava de canalizare) 1 buc	m3		2,52	
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,100		
	2666122800562-22	Sectiile rigolei 1.2x1.2x60 la acoperirea tevii	m3	1,000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	3,380		
 259	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea debleu)	100 m3		8,70	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250		
 260	TsI51A3
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t		1 566,00	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307		
 261	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3		8,70	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 262	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea fundatiei)	100 m3		0,58	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590		
 263	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2		2,91	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380		
 264	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului din cariera)	100 m3		1,11	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250		
 265	TsI51C5
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t		189,35	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137		
 266	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3		1,11	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590		
 267	TsD14A01
	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3		16,52	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,100		
 268	TsF01A
	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,00...0,20 m	m2		56,00	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,510		
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0026		
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0047		
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100  S2111	kg	0,0297		
 269	TsD25B
	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcursuri (precompactarea pamintului asternut)	100 m3		1,06	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,920		
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	1,340		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,160		
 270	TsD14B01
	Udarea mecanica a straturilor de pamint prin pulverizarea dozata a apei cu dispersie fina in procesul de frezare a pamintului pina la umiditatea optima cu eroarea +- 0,1%   (coeficient pentru materiale k=0.15, conform proiectului)	m3		106,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,023		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,120		
	2952500005011	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu instalatie pentru prepararea apei si solutiilor apoase a componentilor de stabilizator, cu sistem automatizat de dozare si cu reciclator suspendat	h-ut	0,023		
	3410540005607	Autocisterna 8 t cu sistem de descarcare	h-ut	0,012		
 271	DA21A
	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu 2% ciment 42,5R  (coeficient pentru materiale k=1,336, conform proiectului)  h=30cm	100 m3		1,06	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,900		
	2651122100002-2	Ciment 42.5R	t	2,800		
	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	0,900		
	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	0,250		
 272	TsJ05A
	Asternerea geotextilului TS-80 (in normativ geotextilul se aplica in m2 cu noma de consum = 1,0m2)	m2		545,00	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,030		
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,010		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,177		
	1711217329881-480	Geotextil  TS80	m2	1,000		
 273	RpCP04E
	Montarea saltelelor de gabioane din plasa sudata	kg		3 382,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,050		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,020		
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,020		
	2030112930100-55	Saltele de gabioane	kg	1,000		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,060		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,020		
 274	Dl129
	Umpluturi cu piatra bruta M800 fr.100-150mm	m3		224,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,780		
	1411122201001-10	Piatra bruta M800	m3	1,010		
 275	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului din cariera)	100 m3		2,00	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250		
 276	TsI51C5
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t		360,00	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137		
 277	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3		175,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310		
 278	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3		1,75	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390		
 279	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3		0,25	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590		
 280	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2		4,16	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380		
 		1.19. Indreptarea albiei riului Bic				
281	TsC20A1
	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II (decaparea pamintului vegetal)	100 m3		84,40	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,590		
 282	TsC22G1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II (k=2)	100 m3		84,40	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,760		
 283	TsC07E1
	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in autovehicule, teren catg. II  (decaparea cu incarcarea)	100 m3		112,67	
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,750		
 284	TsI51A3
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t		22 308,66	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307		
 285	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 3 km, teren categoria II (k=6)	100 m3		112,67	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,012		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,140		
 286	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3		112,67	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 287	DI98
	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2		49,70	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,940		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,038		
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,067		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,142		
 		1.20. Consolidarea terasamentului a albiei vechi a riului Bic				
288	material
	Piatra bruta	m3		3 678,00	
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,000		
 289	TsC19D1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. IV (impingirea si asternerea pietrei brute)	100 m3		36,78	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,180		
 290	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea stratului de piatra bruta)	100 m3		36,78	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590		
 291	DI110
	Amenajarea stratului de egalizare din balast  h=15cm	m3		552,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150		
	1421102200467-63	Amestec de agregate din balast omogen optimal fr.0-63mm 	m3	1,220		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,070		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216		
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097		
 292	TsJ05A
	Asternerea geotextilului TS-80 (in normativ geotextilul se aplica in m2 cu noma de consum = 1,0m2)	m2		7 425,00	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,030		
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,010		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,177		
	1711317323525-80	Geotextil  TS80	m2	1,000		
 293	DI110
	Amenajarea stratului de egalizare din balast  h=25cm	m3		5 815,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150		
	1421102200467-63	Amestec de agregate din balast omogen optimal fr.0-63mm 	m3	1,220		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,070		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216		
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097		
 		1.21. Consolidarea albiei si malului riului Bic cu Incomat Standart 20,118 umplut cu beton monolit				
294	TsE03B
	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor)	100m2		56,50	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,090		
 295	material
	Piatra bruta	m3		1 972,80	
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,000		
 296	TsC19D1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. IV (impingirea si asternerea pietrei brute)	100 m3		19,73	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,180		
 297	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea stratului de piatra bruta)	100 m3		19,73	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590		
 298	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (amestec de agregate omogen optimal 0-63, pe baza de piatra sparta LA30) h=30cm	m3		1 972,80	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600		
	1411122201646-63	Piatra sparta amestec optimal fr.0-63	m3	0,203		
	1411122201672-63	Piatra sparta amestec optimal fr.0-63	m3	1,219		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015		
 299	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta LA30  h=10cm (pe taluze)	m3		565,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	1,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 300	TsJ05A
	Asternerea geotextilului  mai mare de 250gr/m2 BS20 (in normativ geotextilul se aplica in m2 cu noma de consum = 1,0m2)	m2		12 226,00	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,030		
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,010		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,177		
	1711317323525-251	Geotextil mai mare de 250gr/m2 BS20	m2	1,000		
 301	TsJ05A
	Asternerea rogojinei "Incomat" (materialele din norma se exclud)	m2		12 226,00	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,030		
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,010		
 302	material
	Rogojine Incomat standard 20.118	m2		12 226,00	
	1342364567678	Rogogine Incomat standard 20.118	m2	1,000		
 303	PB07B
	Turnarea cu pompa a betonului simplu in interiorul rogojinelor Incomat (umplerea rogojinelor cu beton monolit C20/25)	m3		2 445,20	
	71230110200	Betonist	h-om	0,470		
	2663102101000-25	Beton C20/25	m3	1,008		
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,467		
	2952270003337	Pompa  hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric,  P = 65, 100 metri conducta	h-ut	0,092		
 304	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri)	kg		1 833,90	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015		
 		1.22. Acces Nr.1				
		1.22.1. Decaparea pamintului vegetal				
305	TsC20A1
	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II (decaparea pamintului vegetal)	100 m3		16,56	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,590		
 306	TsC22G1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II (k=2)	100 m3		16,56	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,760		
 		1.22.2. Lucrari de terasament				
307	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului din cariera)	100 m3		63,09	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250		
 308	TsI51C5
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t		11 797,64	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137		
 309	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 10 km, teren categoria II (k=20)	100 m3		63,09	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,012		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,140		
 310	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3		57,60	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590		
 311	TsD14A01
	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3		288,00	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,100		
 312	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului	100m2		13,60	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312		
 313	DI98
	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2		10,62	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,940		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,038		
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,067		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,142		
 314	TsC20A1
	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II (impingerea si asternerea pamintului vegetal)	100 m3		1,59	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,590		
 315	TsC22G1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II (k=2)	100 m3		1,59	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,760		
 316	TsC20A1
	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II (impingerea si asternerea pamintului vegetal)	100 m3		0,14	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,590		
 317	TsC22G1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II (k=2)	100 m3		0,14	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,760		
 		1.22.3. Lucrari de consolidare				
318	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2		10,62	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960		
 319	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2		10,62	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386		
 320	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2		0,95	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960		
 321	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2		0,95	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386		
 		1.22.4. Imbracamintea rutiera				
322	TsD25B
	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcursuri (precompactarea pamintului asternut)	100 m3		1,31	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,920		
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	1,340		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,160		
 323	TsD14B01
	Udarea mecanica a straturilor de pamint prin pulverizarea dozata a apei cu dispersie fina in procesul de frezare a pamintului pina la umiditatea optima cu eroarea +- 0,1%   (coeficient pentru materiale k=0.15, conform proiectului)	m3		131,20	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,023		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,120		
	2952500005011	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu instalatie pentru prepararea apei si solutiilor apoase a componentilor de stabilizator, cu sistem automatizat de dozare si cu reciclator suspendat	h-ut	0,023		
	3410540005607	Autocisterna 8 t cu sistem de descarcare	h-ut	0,012		
 324	DA21A
	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu 2% ciment 42,5R  (coeficient pentru materiale k=1,336, conform proiectului)  h=20cm	100 m3		1,31	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,900		
	2651122100002-2	Ciment 42.5R	t	2,800		
	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	0,900		
	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	0,250		
 325	DI110
	Amenajarea stratului de egalizare drenant (amestec de agregate omogen optimal 0-63, h=15cm)	m3		287,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150		
	1421102200467-63	Amestec de agregate din balast omogen optimal fr.0-63mm 	m3	1,220		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,070		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216		
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097		
 326	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (amestec de agregate omogen optimal 0-63, pe baza de piatra sparta LA50) h=15cm	m3		98,40	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600		
	1411122201646-63	Piatra sparta amestec optimal fr.0-63	m3	0,203		
	1411122201672-63	Piatra sparta amestec optimal fr.0-63	m3	1,219		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015		
 327	DA10B
	Strat rutier din  material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Asternerea amestecului de agregate naturale stabilizate cu ciment mixt1 G1 clas C5/6 ) H=15cm	m3		92,40	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,720		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,160		
	125435464567522-213	Amestec de agregate naturale stabilizate cu ciment mixt1 G1 clas C5/6	m3	1,003		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,720		
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,077		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,072		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,004		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,077		
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,077		
 328	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,9 l/m2	t		0,45	
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
 329	DB19H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 8cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic  AB 31.5  50/70, h=8cm, k=1.143) nisipul bitumat din norma se exclude	m2		500,00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,070		
	111100010001310-315	Asfalt AB 31.5	t	0,165		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,019		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092		
 330	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2	t		0,20	
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
 331	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BAD 22.4 50/70) nisipul bitumat din norma se exclude	m2		500,00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060		
	111100010001310-224	Mixtura asfaltica cu agregate mari BAD 22.4	t	0,141		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079		
 332	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2	t		0,20	
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
 333	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS16 50/70)  nisipul bitumat din norma se exclude, iar norma la betonul asfaltic se aplica 0.097 t/m2	m2		500,00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050		
	11110001000-162	Beton asfatic marunt dens, MAS16 50/70	t	0,097		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
 334	DI115
	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 de 10 cm	m2		200,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317		
	14111222016601-8315	Piatra sparta 8-31.5mm	m3	0,126		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045		
 335	DI116
	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl115 (k=5)	m2		200,00	
	14111222016601-8315	Piatra sparta 8-31.5mm	m3	0,0126		
 		1.23. Acces spre str. Pietrariei				
		1.23.1. Decaparea pamintului vegetal				
336	TsC20A1
	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II (decaparea pamintului vegetal)	100 m3		12,00	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,590		
 337	TsC22G1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II (k=2)	100 m3		12,00	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,760		
 		1.23.2. Lucrari de terasament				
338	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea debleu)	100 m3		4,53	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250		
 339	TsI51A1
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		847,11	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
 340	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3		4,53	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 341	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului din cariera)	100 m3		26,20	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250		
 342	TsI51C5
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t		4 898,84	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137		
 343	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 10 km, teren categoria II (k=20)	100 m3		26,20	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,012		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,140		
 344	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3		23,92	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590		
 345	TsD14A01
	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3		119,60	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,100		
 346	DI104
	Taierea treptelor pe taluzul rambleului	100 m3		22,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	134,000		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,250		
 347	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului	100m2		11,10	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312		
 348	DI98
	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2		12,79	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,940		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,038		
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,067		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,142		
 349	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3		1,22	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590		
 350	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului	100m2		8,00	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312		
 		1.23.3. Imbracamintea rutiera				
351	RpAr6B
	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu  mastic bituminos	m		1 340,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,260		
	10119951	Mastic bituminos	kg	1,600		
	2952220000004	Autogudronator 	h-ut	0,019		
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,017		
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului 	h-ut	0,040		
 352	DC04A
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura	m		800,00	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,160		
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 	buc	0,0035		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,040		
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 	h-ut	0,160		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,160		
 353	RpAr6B
	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu  mastic bituminos	m		800,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,260		
	10119951	Mastic bituminos	kg	1,600		
	2952220000004	Autogudronator 	h-ut	0,019		
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,017		
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului 	h-ut	0,040		
 354	RpAr10A
	Etansarea rosturilor si fisurilor prin umplere cu snur	m		2 140,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,180		
	10100271	Snur de etansare diam.=12-40mm	m	1,020		
 355	PJ08B
	Darimarea partiala a elementelor de beton armat  (h=20cm)	m3		20,00	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,400		
	7111020030200	Miner	h-om	5,900		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	3,748		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,870		
 356	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta  h=30cm	m3		30,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138		
 357	DI110
	Amenajarea stratului de egalizare drenant (amestec de agregate omogen optimal 0-63, h=15cm)	m3		710,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150		
	1421102200467-63	Amestec de agregate din balast omogen optimal fr.0-63mm 	m3	1,220		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,070		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216		
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097		
 358	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (amestec de agregate omogen optimal 0-63, pe baza de piatra sparta LA50) h=15cm	m3		149,55	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600		
	1411122201646-63	Piatra sparta amestec optimal fr.0-63	m3	0,203		
	1411122201672-63	Piatra sparta amestec optimal fr.0-63	m3	1,219		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015		
 359	DA10B
	Strat rutier din  material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Asternerea amestecului de agregate naturale stabilizate cu ciment mixt1 G1 clas C5/6 ) H=15cm	m3		147,15	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,720		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,160		
	125435464567522-213	Amestec de agregate naturale stabilizate cu ciment mixt1 G1 clas C5/6	m3	1,003		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,720		
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,077		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,072		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,004		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,077		
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,077		
 360	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,9 l/m2	t		2,111	
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
 361	DB19H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 8cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic  AB 31.5  50/70, h=8cm, k=1.143) nisipul bitumat din norma se exclude	m2		1 059,00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,070		
	111100010001310-315	Asfalt AB 31.5	t	0,165		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,019		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092		
 362	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2	t		0,938	
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
 363	DB19H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 10cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BAD 22.4 50/70, strat de baza-7cm + strat de egalizare-3cm,  k=1.429) nisipul bitumat din norma se exclude	m2		1 287,00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,070		
	111100010001310-224	Mixtura asfaltica cu agregate mari BAD 22.4	t	0,165		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,019		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092		
 364	DB19H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BAD 22.4 50/70) nisipul bitumat din norma se exclude	m2		1 059,00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,070		
	111100010001310-224	Mixtura asfaltica cu agregate mari BAD 22.4	t	0,165		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,019		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092		
 365	TsJ05A
	Asternerea geocompozit 100x100 kN 1.1kg/m2 (in normativ geocompozitul se aplica in m2 cu noma de consum = 1,0m2)	m2		1 565,00	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,030		
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,010		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,177		
	1711317323525-2511	Geocompozit 100x100 kN  1.1kg/m2	m2	1,000		
 366	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2	t		0,938	
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
 367	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS16 50/70,  K=1.25 )  nisipul bitumat din norma se exclude, iar norma la betonul asfaltic se aplica 0.097 t/m2	m2		470,00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050		
	11110001000-162	Beton asfatic marunt dens, MAS16 50/70	t	0,097		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
 		1.23.4. Lucrari de consolidare				
368	TsC20A1
	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II (impingerea si asternerea pamintului vegetal)	100 m3		1,92	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,590		
 369	TsC22G1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II (k=2)	100 m3		1,92	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,760		
 370	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2		12,79	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960		
 371	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2		12,79	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386		
 		1.24. Zid de sprijin PC1+15 - PC1+65				
372	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2		1,10	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380		
 373	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (decaparea debleu)	100 m3		0,70	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050		
 374	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea fundatiei)	100 m3		0,33	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590		
 375	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2		1,65	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380		
 376	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului din cariera)	100 m3		0,54	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250		
 377	TsI51C5
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t		91,04	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137		
 378	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3		0,54	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590		
 379	TsD14A01
	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3		53,00	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,100		
 380	TsD25B
	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcursuri (precompactarea pamintului asternut)	100 m3		0,53	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,920		
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	1,340		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,160		
 381	TsD14B01
	Udarea mecanica a straturilor de pamint prin pulverizarea dozata a apei cu dispersie fina in procesul de frezare a pamintului pina la umiditatea optima cu eroarea +- 0,1%   (coeficient pentru materiale k=0.15, conform proiectului)	m3		53,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,023		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,120		
	2952500005011	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu instalatie pentru prepararea apei si solutiilor apoase a componentilor de stabilizator, cu sistem automatizat de dozare si cu reciclator suspendat	h-ut	0,023		
	3410540005607	Autocisterna 8 t cu sistem de descarcare	h-ut	0,012		
 382	DA21A
	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu 2% ciment 42,5R  (coeficient pentru materiale k=1,336, conform proiectului)  h=30cm	100 m3		0,53	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,900		
	2651122100002-2	Ciment 42.5R	t	2,800		
	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	0,900		
	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	0,250		
 383	TsJ05A
	Asternerea geotextilului TS-80 (in normativ geotextilul se aplica in m2 cu noma de consum = 1,0m2)	m2		397,00	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,030		
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,010		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,177		
	1711217329881-480	Geotextil  TS80	m2	1,000		
 384	RpCP04E
	Montarea saltelelor de gabioane din plasa sudata	kg		2 102,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,050		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,020		
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,020		
	2030112930100-55	Saltele de gabioane	kg	1,000		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,060		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,020		
 385	Dl129
	Umpluturi cu piatra bruta M800 fr.100-150mm	m3		139,20	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,780		
	1411122201001-10	Piatra bruta M800	m3	1,010		
 386	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului din cariera)	100 m3		6,81	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250		
 387	TsI51C5
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t		1 225,80	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137		
 388	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3		175,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310		
 389	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3		1,75	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390		
 390	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3		5,06	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590		
 391	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2		3,80	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380		
 		1.25. Acces PC 7+80				
		1.25.1. Defrisarea				
392	TsG03B
	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2		6,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,770		
 		1.25.2. Decaparea pamintului vegetal				
393	TsC20A1
	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II (decaparea pamintului vegetal)	100 m3		4,62	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,590		
 394	TsC22G1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II (k=2)	100 m3		4,62	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,760		
 		1.25.3. Lucrari de terasament				
395	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea debleu)	100 m3		0,78	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250		
 396	TsI51A1
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		129,50	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
 397	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3		0,78	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 398	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului din cariera)	100 m3		7,85	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250		
 399	TsI51C5
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t		1 468,79	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137		
 400	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 10 km, teren categoria II (k=20)	100 m3		7,85	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,012		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,140		
 401	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3		7,17	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590		
 402	TsD14A01
	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3		39,00	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,100		
 403	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului	100m2		6,15	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312		
 404	DI98
	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2		1,15	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,940		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,038		
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,067		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,142		
 405	DI98
	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2		0,38	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,940		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,038		
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,067		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,142		
 406	TsC20A1
	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II (impingerea si asternerea pamintului vegetal)	100 m3		0,17	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,590		
 407	TsC22G1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II (k=2)	100 m3		0,17	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,760		
 408	TsC20A1
	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II (impingerea si asternerea pamintului vegetal)	100 m3		0,08	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,590		
 409	TsC22G1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II (k=2)	100 m3		0,08	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,760		
 		1.25.4. Lucrari de consolidare				
410	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2		1,15	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960		
 411	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2		1,15	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386		
 412	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2		0,51	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960		
 413	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2		0,51	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386		
 		1.25.5. Imbracamintea rutiera				
414	DI110
	Amenajarea stratului de egalizare drenant (amestec de agregate omogen optimal 0-63, h=15cm)	m3		61,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150		
	1421102200467-63	Amestec de agregate din balast omogen optimal fr.0-63mm 	m3	1,220		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,070		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216		
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097		
 415	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (amestec de agregate omogen optimal 0-63, pe baza de piatra sparta LA50) h=15cm	m3		61,65	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600		
	1411122201646-63	Piatra sparta amestec optimal fr.0-63	m3	0,203		
	1411122201672-63	Piatra sparta amestec optimal fr.0-63	m3	1,219		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015		
 416	DA10B
	Strat rutier din  material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Asternerea amestecului de agregate naturale stabilizate cu ciment mixt1 G1 clas C5/6 ) H=15cm	m3		58,98	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,720		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,160		
	125435464567522-213	Amestec de agregate naturale stabilizate cu ciment mixt1 G1 clas C5/6	m3	1,003		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,720		
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,077		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,072		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,004		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,077		
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,077		
 417	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,9 l/m2	t		0,354	
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
 418	DB19H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 8cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic  AB 31.5  50/70, h=8cm, k=1.143) nisipul bitumat din norma se exclude	m2		341,00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,070		
	111100010001310-315	Asfalt AB 31.5	t	0,165		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,019		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092		
 419	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2	t		0,136	
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
 420	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BAD 22.4 50/70) nisipul bitumat din norma se exclude	m2		341,00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060		
	111100010001310-224	Mixtura asfaltica cu agregate mari BAD 22.4	t	0,141		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079		
 421	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2	t		0,136	
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
 422	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS16 50/70)  nisipul bitumat din norma se exclude, iar norma la betonul asfaltic se aplica 0.097 t/m2	m2		341,00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050		
	11110001000-162	Beton asfatic marunt dens, MAS16 50/70	t	0,097		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
 		1.26. Constructia podetului de diam.0.6m				
423	TsC03B2
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (curatirea canalului)	100 m3		0,10	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,560		
 424	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (decaparea covatei)	100 m3		0,21	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050		
 425	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3		1,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060		
 426	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm)	m3		5,30	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1421102200068	Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 427	Dl122
	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 0,6 m ) TS60.25.3   7buc.	m3		4,20	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,000		
	2666122800561-60	Tuburi din beton armat de diam 0,60m  TS60	m3	1,000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	1,980		
 428	Dl125
	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal tip СТ9)  2buc	m3		2,46	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,250		
	2663102100000-20	Beton C16/20 	m3	0,210		
	266612282200	Portal	m3	1,000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,660		
 429	Dl121
	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2		57,60	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,564		
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii 	t	0,0045		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075		
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016		
 430	Dl120
	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2		9,30	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,160		
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii 	t	0,0068		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075		
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,340		
 431	IzK01A
	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей)	t		0,004	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om.	25,880		
	87859	Пакля просмоленая	kg	29,250		
 432	pretul firmei
	Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A)	kg		3,90	
	87859	Пакля просмоленая	kg	1,000		
 433	TsD03A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3		0,14	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,650		
 434	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3		0,14	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390		
 		1.27. Acces N3				
		1.27.1. Lucrari de terasament				
435	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea debleu)	100 m3		2,80	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250		
 436	TsI51A1
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		523,60	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
 437	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3		2,80	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 438	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului din cariera)	100 m3		1,99	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250		
 439	TsI51C5
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t		372,04	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137		
 440	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 10 km, teren categoria II (k=20)	100 m3		1,99	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,012		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,140		
 441	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3		1,82	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590		
 442	TsD14A01
	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3		9,10	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,100		
 443	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului	100m2		15,60	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312		
 444	DI98
	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2		2,58	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,940		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,038		
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,067		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,142		
 445	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3		2,73	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590		
 446	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului	100m2		3,52	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312		
 		1.27.2. Imbracamintea rutiera				
447	DI110
	Amenajarea stratului de egalizare drenant (amestec de agregate omogen optimal 0-63, h=15cm)	m3		231,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150		
	1421102200467-63	Amestec de agregate din balast omogen optimal fr.0-63mm 	m3	1,220		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,070		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216		
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097		
 448	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (amestec de agregate omogen optimal 0-63, pe baza de piatra sparta) h=18cm	m3		169,31	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600		
	1411122201646-63	Piatra sparta amestec optimal fr.0-63	m3	0,203		
	1411122201672-63	Piatra sparta amestec optimal fr.0-63	m3	1,219		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015		
 449	DA10B
	Strat rutier din  material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Asternerea amestecului de agregate naturale stabilizate cu ciment mixt1 G1 clas C5/6 ) H=20cm	m3		185,56	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,720		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,160		
	125435464567522-213	Amestec de agregate naturale stabilizate cu ciment mixt1 G1 clas C5/6	m3	1,003		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,720		
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,077		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,072		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,004		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,077		
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,077		
 450	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,9 l/m2	t		0,752	
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
 451	DB19H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 8cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic  AB 31.5  50/70, h=8cm, k=1.143) nisipul bitumat din norma se exclude	m2		835,00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,070		
	111100010001310-315	Asfalt AB 31.5	t	0,165		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,019		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092		
 452	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2	t		0,334	
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
 453	DB19H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BAD 22.4 50/70) nisipul bitumat din norma se exclude	m2		835,00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,070		
	111100010001310-224	Mixtura asfaltica cu agregate mari BAD 22.4	t	0,165		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,019		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092		
 454	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2	t		0,334	
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
 455	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS16 50/70,  K=1.25 )  nisipul bitumat din norma se exclude, iar norma la betonul asfaltic se aplica 0.097 t/m2	m2		835,00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050		
	11110001000-162	Beton asfatic marunt dens, MAS16 50/70	t	0,097		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
 		1.27.3. Lucrari de consolidare				
456	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I  (incarcarea pamint vegetal)	100 m3		0,39	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950		
 457	TsI51A1
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		46,44	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
 458	TsC20A1
	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II (impingerea si asternerea pamintului vegetal)	100 m3		0,39	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,590		
 459	TsC22G1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II (k=2)	100 m3		0,39	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,760		
 460	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2		2,58	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380		
 461	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2		2,58	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960		
 462	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2		2,58	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386		
 		1.28. Constructia trotuarului				
463	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2		36,18	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380		
 464	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Conform SM EN 1340, bordure mici 100х20x8 cm,  pe fundatie de beton C16/20 )	m		1 510,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020		
	2663102100000-20	Beton C16/20 	m3	0,048		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003		
	2666122800325-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 	m	1,005		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,003		
 465	DI110
	Amenajarea stratului de egalizare drenant (Strat de forma din balast amestec optimal fr.0-63, h=15cm)	m3		543,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150		
	1421102200467-63	Amestec de agregate din balast omogen optimal fr.0-63mm 	m3	1,220		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,070		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216		
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097		
 466	Dl111
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Piatra sparta fr.16-31.5mm   LA50)	m2		953,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,256		
	1411122201672-1631	Piatra sparta fr.16-31.5	m3	0,174		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,020		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055		
 467	DI112
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 (k=+3)	m2		953,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135		
	1411122201672-1631	Piatra sparta fr.16-31.5	m3	0,0057		
 468	Dl111
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Piatra sparta fr.16-31.5mm   LA50)	m2		2 636,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,256		
	1411122201672-1631	Piatra sparta fr.16-31.5	m3	0,174		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,020		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055		
 469	Dl111
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Piatra sparta fr.16-31.5mm   LA50)	m2		30,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,256		
	1411122201672-1631	Piatra sparta fr.16-31.5	m3	0,174		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,020		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055		
 470	DI112
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 (k=+18)	m2		30,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135		
	1411122201672-1631	Piatra sparta fr.16-31.5	m3	0,0057		
 471	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2	t		0,024	
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
 472	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 6,0 cm, cu asternere manuala(Beton asfaltic marunt BA 16, SM EN 13108)  nisipul bitumat din norma se exclude   betonul asfaltic se aplica cu norma 0.097 t/m2    k=1.5	m2		30,00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120		
	111100010001311-16	Beton asfaltic BA16	t	0,097		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114		
 473	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2	t		0,762	
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
 474	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala(Beton asfaltic marunt BA 16, SM EN 13108)  nisipul bitumat din norma se exclude   betonul asfaltic se aplica cu norma 0.097 t/m2   k=1.25	m2		953,00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120		
	111100010001311-16	Beton asfaltic BA16	t	0,097		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114		
 475	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2	t		2,132	
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
 476	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(Beton asfaltic marunt BA 16, SM EN 13108)  nisipul bitumat din norma se exclude   betonul asfaltic se aplica cu norma 0.097 t/m2	m2		2 666,00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120		
	111100010001311-16	Beton asfaltic BA16	t	0,097		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114		
 		1.29. Acces spre statia de epurare				
		1.29.1. Lucrari de terasament				
477	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului din cariera)	100 m3		5,50	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250		
 478	TsI51C5
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t		1 028,50	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137		
 479	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3		5,00	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590		
 480	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului	100m2		5,25	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312		
 481	DI98
	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2		1,45	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,940		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,038		
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,067		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,142		
 		1.29.2. Imbracamintea rutiera				
482	DI110
	Amenajarea stratului de egalizare drenant (amestec de agregate omogen optimal 0-63, h=10cm)	m3		38,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150		
	1421102200467-63	Amestec de agregate din balast omogen optimal fr.0-63mm 	m3	1,220		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,070		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216		
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097		
 483	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (amestec de agregate omogen optimal 0-63, pe baza de piatra sparta) h=30cm	m3		114,00	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600		
	1411122201646-63	Piatra sparta amestec optimal fr.0-63	m3	0,203		
	1411122201672-63	Piatra sparta amestec optimal fr.0-63	m3	1,219		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015		
 		1.29.3. Lucrari de consolidare				
484	TsC20A1
	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II (impingerea si asternerea pamintului vegetal)	100 m3		0,15	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,590		
 485	TsC22G1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II (k=2)	100 m3		0,15	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,760		
 486	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2		1,45	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960		
 487	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2		1,45	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386		
 		1.30. Montarea parapete de siguranta				
488	DI135
	Executarea parapetului metalic  H2-A-W5 (1ml=39.2kg)	m		719,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,330		
	2663102100001-15	Beton clasa C12/15	m3	0,0372		
	28111063012001-5	Parapet metalic H2-A-W5	t	0,0248		
	2952270002911	Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m	h-ut	0,0369		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0264		
 489	material
	Parapet metalic  H2-A-W5 (Adaugator la norma DI135, conform proiectului)	t		10,354	
	28111063012001-5	Parapet metalic H2-A-W5	t	1,000		
 490	DI135
	Executarea parapetului metalic  H4b-A-W5 (1ml=68kg)	m		418,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,330		
	2663102100001-15	Beton clasa C12/15	m3	0,0372		
	28111063012001-4b	Parapet metalic H4b-A-W5	t	0,0248		
	2952270002911	Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m	h-ut	0,0369		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0264		
 491	material
	Parapet metalic  H4b-A-W5 (Adaugator la norma DI135, conform proiectului)	t		18,058	
	28111063012001-4b	Parapet metalic H4b-A-W5	t	1,000		
 492	DI135
	Executarea parapetului metalic  H1-A-W3 (1ml=29.9kg)	m		889,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,330		
	2663102100001-15	Beton clasa C12/15	m3	0,0372		
	28111063012001-13	Parapet metalic H1-A-W3	t	0,0248		
	2952270002911	Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m	h-ut	0,0369		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0264		
 493	material
	Parapet metalic  H1-A-W3 (Adaugator la norma DI135, conform proiectului)	t		4,534	
	28111063012001-13	Parapet metalic H1-A-W3	t	1,000		
 		1.31. Montare parapetelor pietonal				
494	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3		17,98	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060		
 495	Dl119
	Fundatii monolite din beton C16/20  la edificiile artificiale	m3		17,98	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	2663102100000-20	Beton C16/20 	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 496	DI127
	Montarea parapetului metalic pietonal (999ml)	t		7,393	
	9310060019930	Muncitor	h-om	31,400		
	28111063013001-2	Parapet metalic pietonal	t	1,000		
 		1.32. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
497	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.30)	buc		5,00	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,330		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,760		
	2663102100001-15	Beton clasa C12/15	m3	0,078		
	2811106301794-230	Stilp metalic confectionat industrial  CKM2.30	buc	1,000		
 498	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35)	buc		59,00	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,330		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,760		
	2663102100001-15	Beton clasa C12/15	m3	0,078		
	2811106301794-235	Stilp metalic confectionat industrial  CKM2.35	buc	1,000		
 499	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.40)	buc		13,00	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,330		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,760		
	2663102100001-15	Beton clasa C12/15	m3	0,078		
	2811106301794-240	Stilp metalic confectionat industrial  CKM2.40	buc	1,000		
 500	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM3.40)	buc		1,00	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,330		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,760		
	2663102100001-151	Beton C12/15	m3	0,076		
	2811106301794-340	Stilp metalic confectionat industrial  CKM3.40	buc	1,000		
 501	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM4.40)	buc		4,00	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,330		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,760		
	2663102100001-151	Beton C12/15	m3	0,076		
	2811106301794-440	Stilp metalic confectionat industrial  CKM4.40	buc	1,000		
 502	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoareA900	buc		16,00	
	7124010010700	Montator PB	h-om.	0,220		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220		
	2615107326105-90000	Indicatoare(А900)	buc	1,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	2,000		
	2874125881230	Saiba plata  M 8	kg	0,020		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040		
 503	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoareA1200	buc		3,00	
	7124010010700	Montator PB	h-om.	0,220		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220		
	2615107326105-1200	Indicatoare(А1200)	buc	1,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	2,000		
	2874125881230	Saiba plata  M 8	kg	0,020		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040		
 504	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700	buc		3,00	
	7124010010700	Montator PB	h-om.	0,220		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220		
	2615107326105-700700	Indicatoare (В700)	buc	1,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	2,000		
	2874125881230	Saiba plata  M 8	kg	0,020		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040		
 505	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B900	buc		38,00	
	7124010010700	Montator PB	h-om.	0,220		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220		
	2615107326105-900900	Indicatoare (В900)	buc	1,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	2,000		
	2874125881230	Saiba plata  M 8	kg	0,020		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040		
 506	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-700	buc		9,00	
	7124010010700	Montator PB	h-om.	0,220		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220		
	2615107326105-70	Indicatoare D-700	buc	1,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	2,000		
	2874125881230	Saiba plata  M 8	kg	0,020		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040		
 507	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-900	buc		5,00	
	7124010010700	Montator PB	h-om.	0,220		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220		
	2615107326105-90	Indicatoare D-900	buc	1,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	2,000		
	2874125881230	Saiba plata  M 8	kg	0,020		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040		
 508	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 350x850	buc		5,00	
	7124010010700	Montator PB	h-om.	0,220		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220		
	2615107326105-35850	Indicator 350x850	buc	1,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	2,000		
	2874125881230	Saiba plata  M 8	kg	0,020		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040		
 509	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 600x900	buc		2,00	
	7124010010700	Montator PB	h-om.	0,220		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220		
	2615107326105-6090	Indicator 600x900	buc	1,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	2,000		
	2874125881230	Saiba plata  M 8	kg	0,020		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040		
 510	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 930x700	buc		1,00	
	7124010010700	Montator PB	h-om.	0,220		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220		
	2615107326105-93070	Indicator 930x700	buc	1,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	2,000		
	2874125881230	Saiba plata  M 8	kg	0,020		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040		
 511	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 1400x700	buc		4,00	
	7124010010700	Montator PB	h-om.	0,220		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220		
	2615107326105-14070	Indicatoare 1400x700	buc	1,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	2,000		
	2874125881230	Saiba plata  M 8	kg	0,020		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040		
 512	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 2000x1020	buc		1,00	
	7124010010700	Montator PB	h-om.	0,220		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220		
	2615107326105-200102	Indicatoare 2000x1020	buc	1,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	2,000		
	2874125881230	Saiba plata  M 8	kg	0,020		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040		
 513	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 1500x400	buc		4,00	
	7124010010700	Montator PB	h-om.	0,220		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220		
	2615107326105-15040	Indicatoare 1500x400	buc	1,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	2,000		
	2874125881230	Saiba plata  M 8	kg	0,020		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040		
 514	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 3000x1500	buc		1,00	
	7124010010700	Montator PB	h-om.	0,220		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220		
	2615107326105-300150	Indicatoare 3000x1500	buc	1,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	2,000		
	2874125881230	Saiba plata  M 8	kg	0,020		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040		
 515	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 2500x1500	buc		1,00	
	7124010010700	Montator PB	h-om.	0,220		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220		
	2615107326105-250150	Indicatoare 2500x1500	buc	1,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	2,000		
	2874125881230	Saiba plata  M 8	kg	0,020		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040		
 516	DF17A
	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2		1 804,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,090		
	2430126108720	Email alb ii E.109-5 	kg	0,730		
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350		
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048		
 		1.33. Acces temporar				
		1.33.1. Lucrari de terasament				
517	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea debleu)	100 m3		1,20	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250		
 518	TsI51A1
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		223,90	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
 519	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3		1,20	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 520	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3		0,31	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590		
 521	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului	100m2		1,54	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312		
 522	DI98
	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2		0,90	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,940		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,038		
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,067		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,142		
 523	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3		1,21	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590		
 524	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului	100m2		1,93	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312		
 		1.33.2. Imbracamintea rutiera				
525	RpAr6B
	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu  mastic bituminos	m		55,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,260		
	10119951	Mastic bituminos	kg	1,600		
	2952220000004	Autogudronator 	h-ut	0,019		
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,017		
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului 	h-ut	0,040		
 526	DC04A
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura	m		55,00	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,160		
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 	buc	0,0035		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,040		
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 	h-ut	0,160		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,160		
 527	RpAr10A
	Etansarea rosturilor si fisurilor prin umplere cu snur	m		110,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,180		
	10100271	Snur de etansare diam.=12-40mm	m	1,020		
 528	DI110
	Amenajarea stratului de egalizare drenant (amestec de agregate omogen optimal 0-63, h=15cm)	m3		28,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150		
	1421102200467-63	Amestec de agregate din balast omogen optimal fr.0-63mm 	m3	1,220		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,070		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216		
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097		
 529	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (amestec de agregate omogen optimal 0-63, pe baza de piatra sparta) h=18cm	m3		20,70	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600		
	1411122201646-63	Piatra sparta amestec optimal fr.0-63	m3	0,203		
	1411122201672-63	Piatra sparta amestec optimal fr.0-63	m3	1,219		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015		
 530	DA10B
	Strat rutier din  material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Asternerea amestecului de agregate naturale stabilizate cu ciment mixt1 G1 clas C5/6 ) H=20cm	m3		23,00	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,720		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,160		
	125435464567522-213	Amestec de agregate naturale stabilizate cu ciment mixt1 G1 clas C5/6	m3	1,003		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,720		
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,077		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,072		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,004		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,077		
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,077		
 531	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,9 l/m2	t		0,297	
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
 532	DB19H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 12cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic  AB 31.5  50/70, h=12cm, k=1.714) nisipul bitumat din norma se exclude	m2		115,00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,070		
	111100010001310-315	Asfalt AB 31.5	t	0,165		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,019		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092		
 533	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2	t		0,132	
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
 534	DB19H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BAD 22.4 50/70) nisipul bitumat din norma se exclude	m2		297,00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,070		
	111100010001310-224	Mixtura asfaltica cu agregate mari BAD 22.4	t	0,165		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,019		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092		
 535	DB19H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BAD 22.4 50/70) nisipul bitumat din norma se exclude	m2		330,00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,070		
	111100010001310-224	Mixtura asfaltica cu agregate mari BAD 22.4	t	0,165		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,019		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092		
 536	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2	t		0,132	
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
 537	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS16 50/70,  K=1.25 )  nisipul bitumat din norma se exclude, iar norma la betonul asfaltic se aplica 0.097 t/m2	m2		330,00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050		
	11110001000-162	Beton asfatic marunt dens, MAS16 50/70	t	0,097		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
 		1.33.3. Lucrari de consolidare				
538	TsC20A1
	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II (impingerea si asternerea pamintului vegetal)	100 m3		0,14	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,590		
 539	TsC22G1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II (k=2)	100 m3		0,14	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,760		
 540	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2		0,90	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960		
 541	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2		0,90	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386		
 
		Capitolul II. Podul peste r. Bac „stanga”
1. Demontarea podului existent				
1	PK31A
	Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (demontarea parapetelor) k=0.7	t		3,25	
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	23,4000		
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	2,5300		
	4011106202741	Energie electrica	kw	8,0000		
 2	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - с рампы или площадки, в авто 1 категории)	t		3,25	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500		
 3	TsI51B2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 12 км)	t		3,25	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut.	0,0647		
 4	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3		52,91	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000		
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut.	0,7750		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0191		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	0,7750		
 5	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea	100 m3		0,53	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	2,2500		
 6	TsI51B2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 12 км)	t		124,55	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut.	0,0647		
 7	PJ06B
	Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3		38,48	
	7111020030200	Miner	h-om	5,9000		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	1,4960		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	0,7480		
 8	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea	100 m3		0,38	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	2,2500		
 9	TsI51B2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 12 км)	t		96,20	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut.	0,0647		
 10	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3		54,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000		
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut.	0,7750		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0191		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	0,7750		
 11	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea	100 m3		0,54	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	2,2500		
 12	TsI51B2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 12 км)	t		126,90	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut.	0,0647		
 13	PJ06B
	Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3		79,20	
	7111020030200	Miner	h-om	5,9000		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	1,4960		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	0,7480		
 14	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea	100 m3		0,79	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	2,2500		
 15	TsI51B2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 12 км)	t		198,00	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut.	0,0647		
 16	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3		55,00	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	2,0500		
 17	TsC26A1
	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II  (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 65-80 СР, грунт I или II категории)	100 m3		55,00	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut.	1,3200		
 18	TsC27A1
	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II k=9	100 m3		55,00	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut.	0,7400		
 19	DI96
	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma  (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3		55,00	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut.	1,1920		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	1,5900		
 20	TsA01B1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu	m3		6,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700		
 21	PK12A
	Guri de scurgere, din fonta pentru poduri  Demontare K=0.7	kg		160,00	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,0200		
 22	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - с рампы или площадки, в авто 1 категории)	t		0,16	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500		
 23	TsI51B2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 12 км)	t		0,16	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut.	0,0647		
 24	PJ04B
	Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan  cu aer comprimat (Разборка бетонных береговах опор, свай опорных стен, без взрывчатки,  воздушным отбойным молотком)	m3		31,60	
	7111020030200	Miner	h-om	0,6100		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	0,3740		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	0,1870		
 25	PJ06B
	Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3		17,80	
	7111020030200	Miner	h-om	5,9000		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	1,4960		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	0,7480		
 26	PJ06B
	Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3		0,80	
	7111020030200	Miner	h-om	5,9000		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	1,4960		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	0,7480		
 27	PJ04B
	Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan  cu aer comprimat (Разборка бетонных береговах опор, свай опорных стен, без взрывчатки,  воздушным отбойным молотком)	m3		0,31	
	7111020030200	Miner	h-om	0,6100		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	0,3740		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	0,1870		
 28	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea	100 m3		0,51	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	2,2500		
 29	TsI51B2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 12 км)	t		126,25	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut.	0,0647		
 30	PK41A
	Dezmembrarea pieselor metalice nituite in elemente componente, prin taierea niturilor	t		26,72	
	8281030022100	Lacatus	h-om	30,0000		
 31	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - с рампы или площадки, в авто 1 категории)	t		26,72	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500		
 32	TsI51B2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 12 км)	t		26,72	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut.	0,0647		
 33	PK41A
	Dezmembrarea pieselor metalice nituite in elemente componente, prin taierea niturilor	t		0,54	
	8281030022100	Lacatus	h-om	30,0000		
 34	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - с рампы или площадки, в авто 1 категории)	t		0,54	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500		
 35	TsI51B2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 12 км)	t		0,54	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut.	0,0647		
 36	PI06F
	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 120-129.9 tf grinzelor k=0.5 manopere și utilaj macara 100t	buc		28,00	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,2500		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut.	0,6100		
 37	TsI51B2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 12 км)	t		282,30	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut.	0,0647		
 38	PK42A
	Dezmembrarea partilor avariate ale podurilor metalice, prin taierea cu flacara oxiacetilenica (Разборка повреждённых частй металлических мостов, ацетиленокислородной резкой)	t		0,90	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4400		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000		
	2414117300045	Acetilena	kg	0,1000		
 39	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - с рампы или площадки, в авто 1 категории)	t		0,90	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500		
 40	TsI51B2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 12 км)	t		0,90	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut.	0,0647		
 41	Pret
	Chiria elementelor shelelor metalice de inventar pe o perioada de 39 zi	ora		312,00	
	22221122	Shela metalice	ora	1,0000		
 42	PH16A1
	Montarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf (Установка стальных инвентарных деталей на подмостки, кружала весом 2 т/шт., краном на пневматичесом ходу 10-14,9 tf)	t		17,10	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,9800		
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	28,7800		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0900		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0600		
	2010102917673	Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689	m3	0,0200		
	2010322958902	Traverse norm vechi	buc	0,0800		
	2874115825144	Surub cap patrat L 20 x 24	buc	3,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,3000		
	2811236309000	Dorn ol pt, pentru tabliere metalice	kg	0,3000		
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut.	0,9000		
 43	PH17A1
	Demontarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2  t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf (Демонтаж металических инвентарных деталей с подмостков, кружал весом 2 т/шт., краном на пневматическом ходу 10-14,9 tf)	t		17,10	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	8,5300		
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	18,6600		
	2010102917673	Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689	m3	0,0100		
	2010322958902	Traverse norm vechi	buc	0,0800		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,1800		
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut.	0,7200		
 44	DH16A
	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc (Очистка напорных каналов и участков под мостом от заиливания и бревен)	m3		5,00	
	7129020012800	Pavator	h-om	4,0500		
 45	PJ06B
	Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3		94,50	
	7111020030200	Miner	h-om	5,9000		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	1,4960		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	0,7480		
 46	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea	100 m3		0,95	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	2,2500		
 47	TsI51B2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 12 км)	t		236,25	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut.	0,0647		
 48	PD09D
	Taierea cu flacara oxiacetilenica, la locul de montaj, a barelor de otel-beton, avind diametrul peste 22  mm (Резка ацетиленокислородная, на месте установки стержней из арматурной стали, диаметром более 22 мм)	100 buc		2,68	
	7112020030100	Specialist	h-om	5,3600		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6400		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5900		
 49	PJ06B
	Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3		46,90	
	7111020030200	Miner	h-om	5,9000		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	1,4960		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	0,7480		
 50	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea	100 m3		0,47	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	2,2500		
 51	TsI51B2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 12 км)	t		117,25	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut.	0,0647		
 		2. Pregatirea terenurilor de depozitare, platformelor de montare la podul "sting"				
52	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3		3,00	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut.	2,7400		
 53	TsC22B1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18В1, при перемещении грунта на каждые 10 м  свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=2	100 m3		3,00	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut.	1,6100		
 54	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3		2,50	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	2,0500		
 55	TsC26B1
	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории)	100 m3		2,50	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut.	0,7500		
 56	TsC27B1
	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-180 CP pamint provenit din teren catg. I sau II K=9	100 m3		2,50	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut.	0,3700		
 57	DI96
	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma  (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3		5,50	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut.	1,1920		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	1,5900		
 58	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2		3,50	
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000		
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000		
	11202062010361	Savura	m3	1,0000		
	4100116202806	Apa 	m3	3,0000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0420		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	0,2580		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut.	1,1200		
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut.	2,7100		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,4140		
	29522700076111	Distribuitor de criblura 	h-ut.	0,1060		
 		3. Executarea pilelor la podul "sting"				
59	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3		6,20	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut.	2,7400		
 60	PA05A
	Piloti din beton armat,  C30/37  XC2  XA1 prefabricati cu sectiunea plina (CM8-35T3)	m3		36,00	
	26611264006904	Piloti  din bet.armat.prefabricat cu sectiune plina (CM8-35T3)   C30/37  XC2  XA1	m3	1,0070		
 61	PA05A
	Piloti din beton armat,  C30/37  XC2   XA1 prefabricati cu sectiunea plina (CM9-35T4)	m3		40,32	
	26611264006906-1	Piloti  din bet.armat.prefabricat cu sectiune plina (CM9-35T4)   C30/37  XC2  XA1	m3	1,0070		
 62	PA05A
	Piloti din beton armat,  C30/37  XC2  XA1  prefabricati cu sectiunea plina (CM10-35T4)	m3		67,50	
	26611264006908-2	Piloti  din bet.armat.prefabricat cu sectiune plina (CM112-35T4)  C30/37  XC2   XA1	m3	1,0070		
 63	PA05A
	Piloti din beton armat,  C30/37  XC2  XA1 prefabricati cu sectiunea plina (CM12-35T4)	m3		67,05	
	26611264006908-3	Piloti  din bet.armat.prefabricat cu sectiune plina (CM112-35T4)   C30/37  XC2   XA1	m3	1,0070		
 64	PA06A  k=0.95
	Fisa pilotilor de beton armat prefabricati, cu sectiunea plina sau inelara, batuti pe uscat sau pe apa de pe platforme fixe cu soneta universala, cu motor de ardere interna, in teren categoria I	m		108,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,0200		
	2010102912427	Dulap stejar lung cls.B tiv., Gr=80mm, Lung=2,00m S8689	m3	0,0020		
	2875276312742	Capisoane metalice pentru piloti din beton armat	kg	0,6500		
	2952270003605	Soneta universala cu motor ardere interna cu berbec de 3,1 - 4,0 tf	h-ut.	0,4200		
 65	PA06B
	Fisa pilotilor de beton armat prefabricati, cu sectiunea plina sau inelara, batuti pe uscat sau pe apa de pe platforme fixe cu soneta universala, cu motor de ardere interna, in teren categoria II	m		1 021,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,7200		
	2010102912427	Dulap stejar lung cls.B tiv., Gr=80mm, Lung=2,00m S8689	m3	0,0025		
	2875276312742	Capisoane metalice pentru piloti din beton armat	kg	0,9500		
	2952270003605	Soneta universala cu motor ardere interna cu berbec de 3,1 - 4,0 tf	h-ut.	0,5400		
 66	PA06C
	Fisa pilotilor de beton armat prefabricati, cu sectiunea plina sau inelara, batuti pe uscat sau pe apa de pe platforme fixe cu soneta universala, cu motor de ardere interna, in teren categoria III	m		374,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om	5,1300		
	2010102912427	Dulap stejar lung cls.B tiv., Gr=80mm, Lung=2,00m S8689	m3	0,0030		
	2875276312742	Capisoane metalice pentru piloti din beton armat	kg	1,2000		
	2952270003605	Soneta universala cu motor ardere interna cu berbec de 3,1 - 4,0 tf	h-ut.	0,7300		
 67	PA06B
	Fisa pilotilor de beton armat prefabricati, cu sectiunea plina sau inelara, batuti pe uscat sau pe apa de pe platforme fixe cu soneta universala, cu motor de ardere interna, in teren categoria II (cu inclinatie 1/8)	m		159,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,7200		
	2010102912427	Dulap stejar lung cls.B tiv., Gr=80mm, Lung=2,00m S8689	m3	0,0025		
	2875276312742	Capisoane metalice pentru piloti din beton armat	kg	0,9500		
	2952270003605	Soneta universala cu motor ardere interna cu berbec de 3,1 - 4,0 tf	h-ut.	0,5400		
 68	PA06C
	Fisa pilotilor de beton armat prefabricati, cu sectiunea plina sau inelara, batuti pe uscat sau pe apa de pe platforme fixe cu soneta universala, cu motor de ardere interna, in teren categoria III (cu inclinatie de 1/8)	m		30,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om	5,1300		
	2010102912427	Dulap stejar lung cls.B tiv., Gr=80mm, Lung=2,00m S8689	m3	0,0030		
	2875276312742	Capisoane metalice pentru piloti din beton armat	kg	1,2000		
	2952270003605	Soneta universala cu motor ardere interna cu berbec de 3,1 - 4,0 tf	h-ut.	0,7300		
 69	TsC03C1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3		4,60	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	2,3500		
 70	TsA04C1
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la  fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala   adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare	m3		30,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6400		
 71	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta de granit	m3		19,80	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201752g	Piatra sparta de granit M1000	m3	1,1500		
	4100116202818	Apa	m3	0,1000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,4200		
 72	PL01B
	Fundatiile podetelor si pilelor podurilor din beton armat monolit (Фундаменты труб и опор мостов из монолитного железобетона) ростверк C25/30   XC2   ar-ra  A500C -  29377kg , cofraj 249.84m2	m3		198,66	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4300		
	2663102100000-C20/25	Beton C20/25   XC2	m3	1,0200		
	2710703517201	Armatura  A500C	t	0,1480		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0400		
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,7600		
	2922140006742	Macara pe senile 20-29,9 TF	h-ut.	0,4300		
 73	PL02A
	Pile din stilpi de beton armat prefabricat la poduri (Стоечные опоры мостов из железобетонных блоков) L 4,66 m  C35/45   XC4  XD3  XF4	m3		4,50	
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,1100		
	40290501	Mortar de ciment M20	m3	0,0040		
	2020142961102-1	Blocuri din beton armat prefabricat stilp L- 5,64 m   C35/45  XC4  XD3  XF4 	m3	1,0000		
	28111063012002	Elemente metalice la schele	t	0,0400		
	2811106501502	Traversa din lemn de conifere neinbibata pentru calea ferata, tip III	buc	0,9000		
	2922140006742	Macara pe senile 20-29,9 TF	h-ut.	1,1500		
 74	PL02A
	Pile din stilpi de beton armat prefabricat la poduri (Стоечные опоры мостов из железобетонных блоков) L 6,75 m  C35/45   XC4  XD3  XF4	m3		7,65	
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,1100		
	40290501	Mortar de ciment M20	m3	0,0040		
	2020142961102-1	Blocuri din beton armat prefabricat stilp L- 5,64 m   C35/45  XC4  XD3  XF4 	m3	1,0000		
	28111063012002	Elemente metalice la schele	t	0,0400		
	2811106501502	Traversa din lemn de conifere neinbibata pentru calea ferata, tip III	buc	0,9000		
	2922140006742	Macara pe senile 20-29,9 TF	h-ut.	1,1500		
 75	PL02A
	Pile din stilpi de beton armat prefabricat la poduri (Стоечные опоры мостов из железобетонных блоков) L 9,02 m  C35/45   XC4  XD3  XF4	m3		9,48	
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,1100		
	40290501	Mortar de ciment M20	m3	0,0040		
	2020142961102-1	Blocuri din beton armat prefabricat stilp L- 5,64 m   C35/45  XC4  XD3  XF4 	m3	1,0000		
	28111063012002	Elemente metalice la schele	t	0,0400		
	2811106501502	Traversa din lemn de conifere neinbibata pentru calea ferata, tip III	buc	0,9000		
	2922140006742	Macara pe senile 20-29,9 TF	h-ut.	1,1500		
 76	PL02A
	Pile din stilpi de beton armat prefabricat la poduri (Стоечные опоры мостов из железобетонных блоков) L 7,82 m  C35/45   XC4  XD3  XF4	m3		9,24	
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,1100		
	40290501	Mortar de ciment M20	m3	0,0040		
	2020142961102-1	Blocuri din beton armat prefabricat stilp L- 5,64 m   C35/45  XC4  XD3  XF4 	m3	1,0000		
	28111063012002	Elemente metalice la schele	t	0,0400		
	2811106501502	Traversa din lemn de conifere neinbibata pentru calea ferata, tip III	buc	0,9000		
	2922140006742	Macara pe senile 20-29,9 TF	h-ut.	1,1500		
 77	PL02A
	Pile din stilpi de beton armat prefabricat la poduri (Стоечные опоры мостов из железобетонных блоков) L 5,55 m  C35/45   XC4  XD3  XF4	m3		5,82	
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,1100		
	40290501	Mortar de ciment M20	m3	0,0040		
	2020142961102-1	Blocuri din beton armat prefabricat stilp L- 5,64 m   C35/45  XC4  XD3  XF4 	m3	1,0000		
	28111063012002	Elemente metalice la schele	t	0,0400		
	2811106501502	Traversa din lemn de conifere neinbibata pentru calea ferata, tip III	buc	0,9000		
	2922140006742	Macara pe senile 20-29,9 TF	h-ut.	1,1500		
 78	PL02A
	Pile din stilpi de beton armat prefabricat la poduri (Стоечные опоры мостов из железобетонных блоков) L 5,64 m  C25/30   XC4  XD1  XF4   (B40 cu 4% antrenori cu aer)	m3		4,08	
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,1100		
	40290501	Mortar de ciment M20	m3	0,0040		
	2020142961102-1	Blocuri din beton armat prefabricat stilp L- 5,64 m   C35/45  XC4  XD3  XF4 	m3	1,0000		
	28111063012002	Elemente metalice la schele	t	0,0400		
	2811106501502	Traversa din lemn de conifere neinbibata pentru calea ferata, tip III	buc	0,9000		
	2922140006742	Macara pe senile 20-29,9 TF	h-ut.	1,1500		
 79	PD04A
	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (la imbinarea stilpului cu radierul)   A500C	kg		2 058,00	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900		
	271060200100	Otel beton  A500C	kg	1,0000		
	2746133803141	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 	kg	0,0150		
 80	PB10C
	Turnarea cu macaraua a  betonului armat  pentru elevatia infrastructurii podurilor, in culee si pile casetate, in confectionarea chesoanelor pentru fundatii, ziduri de sprijin (la imbinarea stilpilor cu radierul) C30/37  XC4   XD1  XF4	m3		36,81	
	71230110200	Betonist	h-om	1,9000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6500		
	2663102101000-C30/37	Beton gata preparat marca C30/37  XC4  XD1  XF4 	m3	1,0080		
	4100116202818	Apa	m3	0,1000		
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut.	0,0850		
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut.	0,5440		
 81	PC02B
	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, susprafete curbe (la imbinarea stilpilor cu radierul)	m2		108,80	
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,1600		
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm 	m3	0,0035		
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004		
	2010102908775	Scind stejar cls.A netiv., G=25-40mm, L=1,80-4 L=min 6cm ti	m3	0,0030		
	2010102914255	Scind.fag.scurt..neab.cl.C.gr=32mm l=1-1,7m lt=6 St8689	m3	0,0007		
	2670112202011	Placaj pentru lucrari exterioare de fag 8/5 grosime	m3	0,0008		
	2746133803143	Sirma moale obisnuita  D=3 mm	kg	0,1410		
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0120		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0300		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500		
 82	PL01B
	Fundatiile podetelor si pilelor podurilor din beton armat monolit (Фундаменты труб и опор мостов из монолитного железобетона) capitel C35/45   XC4  XD3  XF4  ar-ra   A2470 - 24 kg,  A500C - 876 kg, cofraj  - 28.6m2	m3		8,19	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4300		
	2663102100000-C35/45	Beton C35/45  XC4   XD3  XF4	m3	1,0200		
	2710703517201-1	Armatura  A240, A500C	t	0,1100		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0400		
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,7600		
	2922140006742	Macara pe senile 20-29,9 TF	h-ut.	0,4300		
 83	PD05A
	Confectionarea centralizata a carcaselor sudate din otel beton, pentru coloane forate (Централизированное изготовление каркасов путём сварки из арматурной стали, для буровых колон)   A500C	kg		13 410,00	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	271060200100	Otel beton  A500C	kg	1,0000		
	2746133803141	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 	kg	0,0050		
	2873155901235	Electrod sud.otel.  E 51.2 R1 2 x 350 inv.	kg	0,0100		
 84	PD11A
	Montarea carcaselor de armaturi gata confectionate, in coloane de beton armat si lansarea lor in coloane, la adincime (Укладка готовах арматурных каркасов, в железобетонные колонны и их опускание на глубину)	t		13,41	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4500		
	7136080025000	Montator conducte	h-om	6,0500		
	7212030022700	Sudor	h-om	8,1900		
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	39,3000		
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	15,1600		
	2410520006754	Automacara 15 - 19,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut.	1,6000		
	3110500003005	Convertizor de sudura 15-28  kw 	h-ut.	4,2400		
 85	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		374,00	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton  A500C	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
 86	PD09B
	Taierea cu flacara oxiacetilenica, la locul de montaj, a barelor de otel-beton, avind diametrul de pina la 12-16 mm	100 buc		10,88	
	7112020030100	Specialist	h-om	2,6500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2400		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200		
 87	PL03A
	Pilele podului din beton monolit, executate fara captusire (Ригель) C35/45  XC4  XD3   XF4  cofraj - 221.6m2	m3		77,84	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4500		
	2663102100000-C35/45	Beton C35/45  XC4   XD3  XF4	m3	1,0200		
	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,0033		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2980		
	28111063012001	Elemente metalice	t	0,0017		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut.	1,6000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	0,0500		
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut.	0,0200		
	2922140006742	Macara pe senile 20-29,9 TF	h-ut.	0,7800		
 88	PD01A
	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (in riglele pilelor)  A500C	kg		762,00	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200		
	271060200100	Otel beton  A500C	kg	1,0000		
	2746133803141	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 	kg	0,0100		
 89	PL04B
	Pilele podului din beton armat monolit: aripile culeei (Опоры мостов из монолитного железобетона: шкафные стенки) C35/45   XC4  XD3  XF4  ar-ra A240 - 60 kg, A500C - 1902.0 kg, cofraj - 125,3m2	m3		17,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,5200		
	2663102100000-C35/45	Beton C35/45  XC4   XD3  XF4	m3	0,0000		
	40290501	Mortar de ciment M20	m3	0,0107		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1300		
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,7600		
	2710703517201-1	Armatura  A240, A500C	t	0,1155		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut.	10,1500		
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut.	0,7400		
 90	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		111,00	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton  A500C	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
 91	PD07B
	Innadirea armaturilor din otel-beton asezate una linga alta, prin cordoane de sudura electrica avind diametrul de la 20 mm pina la 30 mm  inclusiv	m		88,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,3300		
	2873155901235	Electrod sud.otel.  E 51.2 R1 2 x 350 inv.	kg	1,6370		
 92	PK50B
	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de 10-25 mm	m		88,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,7000		
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	1,4200		
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,4600		
 93	PL04A
	Pilele podului din beton armat monolit: bancheta cuzinetilorr (Опоры мостов из монолитного железобетона: подферменные тумбы) C35/45   XC4  XD3  XF4 , ar-ra   A240 - 477 kg,  A500C - 332 kg, cofraj - 36,8m2	m3		8,60	
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,6500		
	2663102100000-C35/45	Beton C35/45  XC4   XD3  XF4	m3	1,0200		
	40290501	Mortar de ciment M20	m3	0,0030		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0430		
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,5450		
	2710703517201-1	Armatura  A240, A500C	t	0,0940		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut.	0,9000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut.	0,0780		
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut.	0,5760		
 94	PF03B
	Strat suport pentru hidroizolatii, din mortar M 20, aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment avind grosimea de 3 cm (Подстилающий слой для гидроизоляции, из цементного раствора M 20, который наносится на заливку из цементного молока, толщиной 3 см) 10см, К-3,333	m2		59,10	
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,7300		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388 	kg	10,0000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0360		
	4100116202818	Apa	m3	0,0110		
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic	h-ut.	0,0100		
 95	PF03B
	Strat suport pentru hidroizolatii, din mortar M 20, aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment avind grosimea de 3 cm (Подстилающий слой для гидроизоляции, из цементного раствора M 20, который наносится на заливку из цементного молока, толщиной 3 см) 4см, К-1,333	m2		87,50	
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,7300		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388 	kg	10,0000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0360		
	4100116202818	Apa	m3	0,0110		
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic	h-ut.	0,0100		
 96	Dl121
	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m2		581,30	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640		
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii 	t	0,0045		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075		
 97	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями,  бульдозером  на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3		11,10	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut.	1,0900		
 98	Dl105
	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice  (Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками)	100 m3		1,10	
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000		
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut.	10,9000		
 99	TsD11A1
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP   К=1,67 (tractorul din norma afost exclus)	100 m3		10,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0100		
	2952240004009	Rulou compactor vibrator 3,1-6 tf fara tractor	h-ut.	1,1800		
 100	TsD14A01
	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3		50,00	
	4100116202806	Apa 	m3	1,0000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,1000		
 101	DB01A
	Curatirea mеcanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase (обеспыливание)	m2		211,00	
	2912340002509	Motocompresor de joasa presiune 	h/ut	0,0003		
 102	IzA05I
	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat amorsa si trei straturi email) (Гидрофобизация опор эмалью)  за 1 раз  k=0.33	m2		211,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800		
	2430116100100	Email grund, chit, lac perclorvinil	kg	0,5650		
	2430226109400	Diluant d.006-50	kg	0,1100		
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
 103	IzA05G
	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) ( Антикоррозионная окраска опор краской)  за 2 раза  k=0.67	m2		211,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400		
	2430116104200	Vopsea  epoxigudron v.3207 ntr 7621	kg	0,7800		
	2430226109400	Diluant d.006-50	kg	0,1000		
	2430226103153	Intaritor epoxi-poliamidic i.357 ntr 26	kg	0,1560		
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
 		4. Montarea suprastructurii de rezistenta la podului "sting"				
104	PK30A1
	Montarea aparatelor de reazem, din cauciuc cu dimensiunele de 25x20x6,2 cm, greutatea de 9,2 kg, pentru poduri de cale ferata si poduri de sosea	buc		64,00	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,6500		
 105	Pret
	Aparat de reazem din cauciuc cu deminseunile de 25x20x6,2 cm, greutatea de 9 kg	buc		64,00	
	1234567890111	Aparat de reazem din cauciuc (25x20x6,2cm, gr.9 kg)	buc	1,0000		
 106	PK30A1
	Montarea aparatelor de reazem, din cauciuc cu dimensiunele de15x30x3,0 cm, pentru poduri de cale ferata si poduri de sosea	buc		16,00	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,6500		
 107	Pret
	Aparat de reazem din cauciuc cu deminseunile de 15x30x3,0 cm	buc		16,00	
	1234567890112	Aparat de reazem din cauciuc (15x30x3,0cm)	buc	1,0000		
 108	PK38A
	Material metalic prelucrat partial in uzina, pentru consolidari de tabliere metalice in gusee, platbande, profile	t		0,88	
	2875276311633	Piesa  metal. prel. partial in gusee-platb-prof	kg	1 020,0000		
 109	PK49B
	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi  de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la poduri de grinzi cu inima plina	t		0,88	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,7600		
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	3,6200		
 110	PK50B
	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de 10-25 mm	m		58,90	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,7000		
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	1,4200		
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,4600		
 111	PI06E
	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de  80-89.9 tf  (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощъю автокрана или крана на пневмоходу грузоподъемностью 80-89,9 tf)	buc		32,00	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	94,7000		
	2010102900566	Lemn rotund de stejar  virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0190		
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0850		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,5000		
	3410520006737	Macara pe pneuri 80-89,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut.	5,5800		
 112	PI08A
	Elemente prefabricate din beton armat,  confectionate in uzina (grinzi din beton armat C35/45.  XC4  XD3  XF4 cu deinseunile de 1800x130x108 cm., greut.18,70t.)	buc		32,00	
	266612280051111	Elemente pentru poduri din beton armat (grinda din beton armat C35/45  XC4  XD3  XF4, dimensiunea de 1800x130x108 cm., greut.18,70t.)	m3	7,2000		
 113	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (слой из мембраны, просто уложенного без приклеиваиня) in 2 straturi K-2 Texnoelast Most C	m2		33,00	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200		
	2682132600452	Folie de hidroliz.tip Tehnoelast Most C calandrata pe baza de bitum ramfor.cu tes.poliamidic 	m2	1,1200		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,0005		
 114	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой из пергаминтной бумаги, просто уложенного без приклеиваиня)	m2		466,00	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200		
	85094	Пергамин	m2	1,0800		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,0005		
 115	PD04A
	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat  A240 - 2804 kg, A500C - 6081 kg	kg		8 885,00	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900		
	271060200100-1	Otel beton  A240, A500C	kg	1,0000		
	2746133803141	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 	kg	0,0150		
 116	PB11C
	Turnarea cu macaraua a  betonului armat  in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente C35/45  XC4  XD3  XF4	m3		52,54	
	71230110200	Betonist	h-om	1,2500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300		
	26631021010-C35/45-1	Beton gata preparat marca C35/45  XC4  XD3  XF4 	m3	1,0080		
	4100116202818	Apa	m3	0,1000		
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut.	0,0850		
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut.	0,3230		
 117	PC05A
	Cofraje din placaj tip P pentru beton armat in solidarizarea si monolitizarea suprastructurilor la poduri din elemente prefabricate, inclusiv trotuarele	m2		225,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,0200		
	2010102917673	Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689	m3	0,0004		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm  pentru pereti	m2	0,0009		
	2874115824000	Surub cap patrat  M 20 x 240	buc	0,0970		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0870		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500		
 118	CL18A
	Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton	kg		3 057,00	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton  A500C	kg	1,0000		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
 119	PK49B
	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi  de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la poduri de grinzi cu inima plina	t		3,06	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,7600		
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	3,6200		
 120	DB01A
	Curatirea mеcanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase (обеспыливание)	m2		1 966,00	
	2912340002509	Motocompresor de joasa presiune 	h/ut	0,0003		
 121	IzA05I
	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat amorsa si trei straturi email) (Гидрофобизация опор эмалью)  за 1 раз  k=0.33	m2		1 966,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800		
	2430116100100	Email grund, chit, lac perclorvinil	kg	0,5650		
	2430226109400	Diluant d.006-50	kg	0,1100		
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
 122	IzA05G
	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) ( Антикоррозионная окраска опор краской) за 2 раза  k=0.67	m2		1 966,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400		
	2430116104200	Vopsea  epoxigudron v.3207 ntr 7621	kg	0,7800		
	2430226109400	Diluant d.006-50	kg	0,1000		
	2430226103153	Intaritor epoxi-poliamidic i.357 ntr 26	kg	0,1560		
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
 123	Pret
	Chiria elementelor shelelor metalice de inventar pe o perioada de 3 luni	ora		720,00	
	22221122	Shela metalice	ora	1,0000		
 124	PH16A1
	Montarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf (Установка стальных инвентарных деталей на подмостки, кружала весом 2 т/шт., краном на пневматичесом ходу 10-14,9 tf)	t		39,47	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,9800		
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	28,7800		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0900		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0600		
	2010102917673	Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689	m3	0,0200		
	2010322958902	Traverse norm vechi	buc	0,0800		
	2874115825144	Surub cap patrat L 20 x 24	buc	3,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,3000		
	2811236309000	Dorn ol pt, pentru tabliere metalice	kg	0,3000		
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut.	0,9000		
 125	PG01A
	Platforma de lucru, suspendata, executata din lemn de foioase (Подвесной рабочий помост из дерева лиственных пород)	m2		169,70	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0800		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,6800		
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	2,8000		
	0221122900670	Lemn rotund cons.rur.nec.stej l min 1 m diam sub min 18 cm S4342	m3	0,0030		
	0221122900917	Lemn rotund pt piloti din stejar diam 30 cm I = 6-10 m	m3	0,0120		
	2010102917673	Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689	m3	0,0020		
	2873146311260	Clema leg.pt.cablu d=28 mm	buc	1,2000		
	2874115820456	Surub cap hexagonal M 12x240	kg	0,2200		
	2873145886849	Cuie cu cap con. Tip A  2,5 x 40 OL34 S2111	kg	0,0800		
	1010116200303	Huila scop energ. mixta	kg	17,0000		
 126	PG14A
	Demontarea lemnariei din poduri, cintre si esafodaje (Снятие лесоматериалов с мостов, кружал и подмстей)	m3		2,89	
	7124010010700	Dulgher	h-om	6,1600		
 127	PH17A1
	Demontarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2  t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf (Демонтаж металических инвентарных деталей с подмостков, кружал весом 2 т/шт., краном на пневматическом ходу 10-14,9 tf)	t		39,47	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	8,5300		
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	18,6600		
	2010102917673	Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689	m3	0,0100		
	2010322958902	Traverse norm vechi	buc	0,0800		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,1800		
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut.	0,7200		
 		5. Calea podului "sting"				
128	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Установка цоколя)	kg		5 010,00	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton  A500C	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
 129	CN20A
	Vopsitorii interioare sau exterioare cu  vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Внутренняя или наружная окраска металлических  изделий, масляной краской в 3 слоя)	m2		125,25	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2600		
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	0,2400		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600		
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500		
 130	PB02A
	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (заполнение цоколя бетоном) C25/30  X0	m3		1,60	
	71230110200	Betonist	h-om.	0,9500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000		
	26631021010-C25/30-2	Beton gata preparat marca C25/30 X0	m3	1,0080		
	4100116202818	Apa	m3	0,1000		
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800		
 131	DB01A
	Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2		977,00	
	4100116202806	Apa 	m3	0,0030		
	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut.	0,0003		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0003		
 132	PF04A2
	Strat de amorsaj din bitum taiat cu benzina auto CO/R 75,   pentru sape hidrofuge, aplicat cu peria	m2		977,00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0400		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii 	kg	0,3100		
	2320116200572	Benzina auto, neetilata,  tip CO/R 75, normala	kg	0,7100		
 133	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu  Tehnoelast Most C	m2		984,00	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800		
	2682132600470	Membrane Tehnoelast Most	m2	1,1500		
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000		
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut.	0,1000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0400		
 134	PB01A
	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (Укладка бетона для дополнения, выравнивания, засыпки и откосов, выполненная слоями, толщиной 5-20 см) C30/37  XC4  XD1  XF2	m3		28,00	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,9000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200		
	26631021010-C30/37	Beton gata preparat marca C30/37  XC4  XD1  XF2 	m3	1,0080		
	4100116202818	Apa	m3	0,1000		
 135	RCsB30O
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 160 mm	buc		6,00	
	7123011000200	Betonist	h-om	0,6050		
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2590		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0119		
	4100126202818	Apa	m3	0,0851		
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut.	0,4200		
 136	PK12A
	Guri de scurgere, din fonta pentru poduri	kg		251,40	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,0200		
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,0200		
	2513730000011	Piesa din fonta turnata pt guri de scurgere la poduri	kg	1,0000		
	2320166200975	Combustibil lichid usor 	kg	0,0062		
 137	RCsB21B
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm  D52 mm k=1.04	buc		9,00	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1400		
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,0000		
	2811236832352	Burghiu widia 	buc	0,5000		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut.	0,0700		
 138	PK13B
	Tuburi pentru evacuarea vaporilor de apa din hidroizolatii, la podurile de sosea, avind conul de colectare montat sub bariera de vapori confectionate din material plastic  L=0.58 m, ermetic -2.14 kg	buc		9,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5900		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6800		
	1010196-1	Ermetic, marca "u-30m"	kg	0,2375		
	2521216700303-1	Tevi din polietilena d-40mm	m	0,5800		
 139	DA19A
	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Слой против загрязнений (заражения) из нетканного, фильтрующего, синтетического текстиля, уложенного на строительный участок дороги или земляное полотно дороги)	m2		0,20	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340		
	1711217329883-5	Сетка из стекловолокна	m2	1,0000		
 140	DA02A1
	Drenuri de acostament pentru evacuarea apei din fundatii executate transversal caii de 0,4 - 0,5 m adincime cu pietris (Дренажи тип щебень с эпоксидным клеем)  rasina epoxidica - 39 kg	m		72,15	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6100		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1200		
	7112020030100	Specialist	h-om	0,2300		
	14141122201754	Piatra sparta   fr.5-10 (criblura)	m3	0,0074		
	2416407336680	Rasina epoxidica 040	kg	0,5410		
 141	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 1.4 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm k=0.28	buc		206,00	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000		
	2811236832352	Burghiu widia 	buc	0,3000		
	2940520007609-2	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut.	0,0600		
 142	CE19C3
	Jgheaburi semirotund, cu D=18 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m  rasina epoxidica  - 5.54 kg, mortar cimennt - 0.03 m3, plat banda - 2.06 kg, ar-ra  A240 - 103 kg	m		72,00	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm 	kg	2,4500		
	2416407336680	Rasina epoxidica 040	kg	0,0760		
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm  A240	kg	1,4070		
	2875276311231-1	Scoaba din otel	kg	0,4260		
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,0280		
	2664102102017	Mortar ciment M-20	m3	0,0004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100		
 143	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 1.0 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm k=0.20	buc		7,00	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000		
	2811236832352	Burghiu widia 	buc	0,3000		
	2940520007609-2	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut.	0,0600		
 144	CE21C
	Burlane rotunde, cu D=15,4 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat,  inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m  ancorelor - 7 buc	m		8,25	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm 	kg	2,9100		
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,8500		
	2525	Ancor	buc	0,8500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0120		
 145	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm  100x24x15 cm  C35/45  XC4  XD3  XF4	m		74,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400		
	402-0006	Mortar de ciment  M 20	m3	0,0100		
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 240 x 150  C35/45  XC4  XD3  XF4 	m	1,0050		
 146	PL04C
	Pilele podului din beton armat monolit: in console de trotuar (Опоры мостов из монолитного железобетона: тротуарные консоли) , C35/45  XC4  XD3  XF4	m3		14,52	
	9310060019930	Muncitor	h-om	14,6000		
	2663102100000-C35/45	Beton C35/45  XC4   XD3  XF4	m3	1,0400		
	40290501	Mortar de ciment M20	m3	0,1040		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0760		
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,2300		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut.	0,9540		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut.	0,4640		
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut.	1,0600		
 147	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		370,00	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton  A500C	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
 148	Dl127
	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Металлические перила на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t		2,90	
	9310060019930	Muncitor	h-om	31,4000		
	28111063013001	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) перильное ограждение	t	1,0000		
 149	PK49C
	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi  de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la parapete metalice (Окраска металлических деталей двумя слоями белой краски V 101-2, ручной кистью, на металлических перилах)	t		2,90	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	8,8000		
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	5,3000		
 150	PK31A
	Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (устройство барьерного ограждения мостового)	t		6,14	
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	23,4000		
	2811106301300-1	Constructii metalice (барьерное ограждение) мостовое	kg	1 000,0000		
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	2,5300		
	4011106202741	Energie electrica	kw	8,0000		
 151	PK31A
	Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (устройство барьерного ограждения мостового)	t		8,10	
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	23,4000		
	2811106301300-1	Constructii metalice (барьерное ограждение) мостовое	kg	1 000,0000		
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	2,5300		
	4011106202741	Energie electrica	kw	8,0000		
 152	PK31A
	Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (устройство барьерного ограждения мостового)	t		1,28	
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	23,4000		
	2811106301300-1	Constructii metalice (барьерное ограждение) мостовое	kg	1 000,0000		
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	2,5300		
	4011106202741	Energie electrica	kw	8,0000		
 153	PK31A
	Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (устройство барьерного ограждения мостового)	t		1,43	
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	23,4000		
	2811106301300-1	Constructii metalice (барьерное ограждение) мостовое	kg	1 000,0000		
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	2,5300		
	4011106202741	Energie electrica	kw	8,0000		
 154	PL01B
	Fundatiile podetelor si pilelor podurilor din beton armat monolit (Фундаменты труб и опор мостов из монолитного железобетона) C16/20  XC1	m3		1,40	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4300		
	2663102100000-C16/20	Beton C16/20  XC1	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0400		
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,7600		
	2922140006742-1	Macara pe senile 6 .3TF	h-ut.	0,4300		
 155	PL01B
	Fundatiile podetelor si pilelor podurilor din beton armat monolit (Фундаменты труб и опор мостов из монолитного железобетона) C16/20  XC1	m3		1,40	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4300		
	2663102100000-C16/20	Beton C16/20  XC1	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0400		
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,7600		
	2922140006742-1	Macara pe senile 6 .3TF	h-ut.	0,4300		
 156	DB01A
	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2		812,00	
	4100116202806	Apa 	m3	0,0030		
	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut.	0,0003		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0003		
 157	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)  0,9л/м2	t		0,73	
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,3000		
 158	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7,0 см механически) BA 16 50/70) k=1.75	m2		812,00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	111100010001311-BA16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 50/70 	t	0,0940		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	0,0053		
 159	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,4 л/м2	t		0,33	
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,3000		
 160	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие MAS16 50/70 SM EN 13108-5 ),	m2		812,00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	1111000100013-MAS	Mixtura asfaltica preparata la cald MAS 16 50/70 SM EN 13108-5 	t	0,0972		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	0,0053		
 161	DI08A
	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m		216,00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1100		
	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	0,4600		
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,4300		
	2320166200676	White spirit	kg	0,0280		
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,6000		
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut.	0,0080		
 162	Pret
	Diferenta de mastic bituminos	kg		36,70	
	232032260022M	Mastic bituminos	kg	1,0000		
 163	PC01A
	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2		6,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9300		
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm 	m3	0,0006		
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm  pentru pereti	m2	0,0600		
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500		
 164	RpDC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m		54,60	
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3700		
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0035		
	1212121212121	Apa	m3	0,0400		
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut.	0,3700		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,3700		
 165	RpDB37A
	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2		15,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900		
 166	RpDB37A1
	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga k=4	m2		15,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300		
 167	TRI1AA03C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t		2,60	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000		
 168	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t		2,60	
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut.	0,1820		
 169	DB01A
	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2		15,80	
	4100116202806	Apa 	m3	0,0030		
	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut.	0,0003		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0003		
 170	SA19A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m		76,20	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800		
	2521216717050	Teava din material plastic 	m	1,0200		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut.	0,0119		
 171	PF11Af
	Dispozitiv pentru acoperirea rostului de dilatatie la poduri de sosea, compuse din elemente elastomerice, elemente metalice de fixare, benzi de caucuic pentru colectarea si evacuarea apellor, mortare si betoane speciale, tip  "Freyssinet"  sau altele similare (деформационные швы)	m		27,28	
	7129040010110	Asfaltator	h-om.	0,2400		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,3200		
	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om.	0,0400		
	2320166200975	Combustibil lichid usor 	kg	3,8200		
	2430226102886-1	Chit Tigiepox	kg	0,6610		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii 	kg	1,6800		
	4456-3.	Dispozitiv pentru rasturile de dilatare "Freyssinet"	m	1,0000		
	12354-1	Membrana din cauciuc	м2	0,5000		
 172	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 1,4 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm k=0.28	buc		546,00	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000		
	2811236832352	Burghiu widia 	buc	0,3000		
	2940520007609-2	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut.	0,0600		
 173	CL18A
	Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton cu rasin epoxidice 7.1kg,  A500C - 87.3 kg	kg		87,30	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton  A500C	kg	1,0000		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	2416407336680	Rasina epoxidica 040	kg	0,0810		
 174	CA05A3
	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice, beton armat	m3		1,64	
	7123010010200	Betonist	h-om	5,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500		
	5622-1	Amorsa pentru mortar Tigigrout	kg	156,1000		
	6542-1	Mortar special (Tigigrout)	kg	1 442,6800		
	4100116202818	Apa	m3	0,3400		
	29522700037002	Betoniera de  250 l cu cadere libera	h-ut.	0,3250		
	2922140007000	Macara 	h-ut.	0,2800		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut.	0,6000		
 175	34-02-003-1
	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km		0,06	
	1	Muncitor	h-om	133,0000		
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0008		
	2521216700509-2	Teava PVC tip M, D= 15 mm	m	1 000,0000		
 176	Pret firmei
	Placa de aluminiu	kg		17,40	
	111222	Placa de aluminiu	kg	1,0000		
 177	PA18A
	Ancorarea in amplasament a cadrului spatial pentru sustinerea incintei de palplanse, montat pe platforme plutitoare	buc		6,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om	241,9200		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	54,8000		
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	694,2200		
	7212030022700	Sudor	h-om	56,7000		
	2010102913263	Dulapi stejar cls.C tiv., G=50/50-80/80mm, L=1-1,70m tiv	m3	0,1800		
	2873155901235	Electrod sud.otel.  E 51.2 R1 2 x 350 inv.	kg	25,0000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,9500		
	4011106202741	Energie electrica	kw	82,0000		
	2875276312742	Capisoane metalice pentru piloti din beton armat	kg	68,4000		
	2873114702470	Cablu  de otel zincat simplu 24 1 19 120 b S 1513-74	kg	396,0000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,8000		
	2410520006754	Automacara 15 - 19,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut.	15,5000		
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut.	28,0500		
	2952240005011	Remoecher fluvial, cu motor cu ardere interna 199  cp	h-ut.	23,4600		
	2952270003605	Soneta universala cu motor ardere interna cu berbec de 3,1 - 4,0 tf	h-ut.	67,3200		
	2952240005111	Salupa remorcher de 150 cp	h-ut.	38,7600		
 178	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (montarea scoabelor metalice pentru fixarea jgheabului de evacuare a apelor de suprafata)	kg		211,00	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton  A500C	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
 		6. Executarea conurilor. Scari la podul "sting"				
179	TsD03A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3		58,52	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut.	0,6500		
 180	Pret
	Nisip cu prundis	m3		5 852,00	
	1421102200525.	Nisip cu prundis	m3	1,1500		
 181	TsD11A1
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP   К=1,67 (tractorul din norma afost exclus)	100 m3		54,22	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0100		
	2952240004009	Rulou compactor vibrator 3,1-6 tf fara tractor	h-ut.	1,1800		
 182	TsD14A01
	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3		434,00	
	4100116202806	Apa 	m3	1,0000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,1000		
 183	TsD01C
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3		430,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300		
 184	Pret
	Nisip cu prundis	m3		430,00	
	1421102200525.	Nisip cu prundis	m3	1,1500		
 185	Dl105
	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice  (Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками)	100 m3		4,30	
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000		
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut.	10,9000		
 186	DI104
	Taierea treptelor pe taluzul rambleului  (Нарезка уступов по откосам насыпи	100 m3		2,43	
	9310060019930	Muncitor	h-om	134,0000		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	1,2500		
 187	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta de granit, pe taluzul conului, h =10 cm.	m3		103,10	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201752g	Piatra sparta de granit M1000	m3	1,1500		
	4100116202818	Apa	m3	0,1000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,4200		
 188	PD01A
	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi  A240	kg		2 268,00	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200		
	271060200100-2	Otel beton  A240	kg	1,0000		
	2746133803141	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 	kg	0,0100		
 189	PB09C
	Turnarea cu macaraua a  betonului armat, pe panta taluzului conului in straturi de 12 cm.C30/37  XC4   XF1	m3		123,72	
	71230110200	Betonist	h-om	1,2000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300		
	2663102101-C30/37-1	Beton gata preparat marca C30/37  XC4  XF1 	m3	1,0080		
	4100116202818	Apa	m3	0,1000		
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut.	0,0850		
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut.	0,4840		
 190	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m		870,00	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900		
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 	buc	0,0035		
	4100116202806	Apa 	m3	0,0400		
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 	h-ut.	0,2940		
 191	DI08A
	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (Ремонт швов и заливка щелей гидравлического покрытия битумной мастикой)	m		870,00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1100		
	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	0,4600		
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,4300		
	2320166200676	White spirit	kg	0,0280		
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,6000		
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut.	0,0080		
 192	Pret
	Diferenta de mastic bituminos	kg		1 833,00	
	232032260022M	Mastic bituminos	kg	1,0000		
 193	TsA02C
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3		25,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100		
 194	PB06C
	Turnarea cu macaraua a  betonului simplu in pinten cu sectiunea de 40x50 cm.C16/20  X0	m3		15,00	
	71230110200	Betonist	h-om	1,1500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6500		
	26631021010-C16/20-1	Beton gata preparat marca C16/20  XO	m3	1,0080		
	4100116202818	Apa	m3	0,1000		
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut.	0,0800		
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut.	0,3570		
 195	PB06C
	Turnarea cu macaraua a  betonului simplu  in pinten cu sectiunea de 21x50 cm.C16/20  XO	m3		4,25	
	71230110200	Betonist	h-om	1,1500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6500		
	26631021010-C16/20-1	Beton gata preparat marca C16/20  XO	m3	1,0080		
	4100116202818	Apa	m3	0,1000		
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut.	0,0800		
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut.	0,3570		
 196	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta de granit(подушка из щебня )	m3		2,75	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201752-11	Piatra sparta dt granit	m3	1,1500		
	4100116202818	Apa	m3	0,1000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,4200		
 197	PK29A
	Executia scarilor pe taluz din trepte de beton armat C30/37   XC4  XD1  XF3  лестницы на откосах)  ar-ra  A500C - 694 kg	m		19,00	
	7123010010200	Betonist	h-om.	2,0600		
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,5100		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200		
	26631021010-C30/37-3	Beton gata preparat marca C30/37  XC4  XD1  XF3 	m3	0,3030		
	2710602000078-1	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm  A500C	kg	36,5300		
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0090		
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0030		
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,1500		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,2800		
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,0810		
 198	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		95,00	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton  A500C	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
 199	PC01A
	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2		32,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9300		
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm 	m3	0,0006		
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm  pentru pereti	m2	0,0600		
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500		
 200	Dl127
	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Металлические перила на искусственных сооружениях автомобильных дорог) перила на лестницах	t		0,15	
	9310060019930	Muncitor	h-om	31,4000		
	28111063013001-1	Constructii metalice (перильное ограждение)	t	1,0000		
 201	PK49C
	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi  de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la parapete metalice (Окраска металлических деталей двумя слоями белой краски V 101-2, ручной кистью, на металлических перилах)	t		0,15	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	8,8000		
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	5,3000		
 		7. Racordarea podului "sting" cu drumul				
202	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3		15,60	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm	m3	0,2030		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm	m3	1,2190		
	4100116202806	Apa 	m3	0,1500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0150		
 203	PI06C
	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 20-29.9 tf	buc		24,00	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	27,8000		
	2010102900566	Lemn rotund de stejar  virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0070		
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0330		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,7500		
	3410520006731	Macara pe pneuri 20-29,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut.	2,5200		
 204	PI08A
	Elemente prefabricate din beton armat,  confectionate in uzina (blocul longrinei din beton armat  cu dimensiunile de 650x63x50 cm.)   C30/37  XC4  XD1  XF2	buc		4,00	
	266612280051120	Elemente pentru poduri din beton armat (blocul longrinei dimensiunea de 650x63x50 cm.,  C30/37  XC4  XD1  XF2 greut.4,3t.)  	m3	1,7100		
 205	PI08A
	Elemente prefabricate din beton armat,  confectionate in uzina (blocul longrinei din beton armat  cu dimensiunile de 800x124x40 cm.)   C30/37  XC4  XD1  XF2	buc		4,00	
	266612280051121	Elemente pentru poduri din beton armat (blocul longrinei  dimensiunea de 800x124x40 cm.,  C30/37  XC4  XD1  XF2  greut.9,75t.)	m3	4,1000		
 206	PI08A
	Elemente prefabricate din beton armat,  confectionate in uzina (blocul longrinei din beton armat  cu dimensiunile de 800x98x40 cm.)  C30/37  XC4  XD1  XF2	buc		16,00	
	266612280051122	Elemente pentru poduri din beton armat (blocul longrinei dimensiunea de 800x98x40 cm., greut.7,65t.)  C30/37  XC4 XD1  XF2 	m3	3,0700		
 207	PF03A
	Strat suport pentru hidroizolatii, din mortar marca 100, aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment avind grosimea de 2 cm (Подстилающий слой для гидроизоляции, из цементного раствора марки 100, который наносится на заливку из цементного молока, толщиной 2 см)	m2		30,00	
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,5700		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388 	kg	7,0000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0240		
	4100116202818	Apa	m3	0,0080		
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic	h-ut.	0,0070		
 208	PB09C
	Turnarea cu macaraua a  betonului armat  la monolitizarea blocului longrinei C30/37  XC4  XD1  XF2	m3		0,48	
	71230110200	Betonist	h-om	1,2000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300		
	26631021010-C30/37-1	Beton gata preparat marca C30/37  XC4  XD1  XF2 	m3	1,0080		
	4100116202818	Apa	m3	0,1000		
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut.	0,0850		
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut.	0,4840		
 209	PB09C
	Turnarea cu macaraua a  betonului armat  la monolitizarea placilor de racordare C 30/37  XC4  XD1  XF2	m3		2,70	
	71230110200	Betonist	h-om	1,2000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300		
	26631021010-C30/37-1	Beton gata preparat marca C30/37  XC4  XD1  XF2 	m3	1,0080		
	4100116202818	Apa	m3	0,1000		
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut.	0,0850		
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut.	0,4840		
 210	PD04A
	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat A240	kg		48,00	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900		
	271060200100-2	Otel beton  A240	kg	1,0000		
	2746133803141	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 	kg	0,0150		
 211	PC01A
	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2		1,60	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9300		
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm 	m3	0,0006		
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm  pentru pereti	m2	0,0600		
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500		
 212	Dl121
	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог) переходных плит	m2		206,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640		
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii 	t	0,0045		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0093		
                                                                                                                                   		Capitolul III. Podul peste calea ferata „stang”
1. Demontarea podului existent				
1	PI06A
	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощъю автокрана или крана напневмоходу с грузоподъемностью 9,9 tf) in fereastra  k=2.0  pentru manopere si mecanizme	buc		6,00	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,2500		
	2010102900566	Lemn rotund de stejar  virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0040		
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0150		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,3000		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut.	0,6100		
 2	PI08A
	Elemente prefabricate din beton armat,  confectionate in uzina (Dala 2.5x1.0x018 m)	buc		6,00	
	2666122800511-111302	Elemente pentru poduri din beton armat Dala 2.5 x1.0 x0.18 м)	m3	0,4500		
 3	PK07A
	Contrasine executate pe poduri provizorii de cale ferata normala,  cu restrictie de 15 km/ora, din sina tip 49, recuperata (Направляющие рельсы выполненные на временных нормальных железнодорожных мостах, с ограничением 15 км/час, из шины типа 49, восстановленной) in fereastra  k=2.0  pentru manopere si mecanizme	m		10,00	
	7422091060223	Constructor cale ferata	h-om	1,8100		
	2010102917665	Dulap fag neab gr=50-80 mm lung=2-5 m S8689	m3	0,0800		
	2710703514001	Sina c. f. tip 49 normala cal. recuperata	kg	44,6500		
	2811237329811	Materiale marunte sine c. f. mai mare de 31 kg 	kg	1,0000		
 4	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip k=2.0   pentru manopere si mecanizme	m3		1,75	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,4200		
 5	PK31A
	Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (demontarea parapetelor) k=0.7	t		2,96	
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	23,4000		
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	2,5300		
	4011106202741	Energie electrica	kw	8,0000		
 6	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - с рампы или площадки, в авто 1 категории)	t		2,96	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500		
 7	TsI51B2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 12 км)	t		2,96	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut.	0,0647		
 8	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3		37,18	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000		
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut.	0,7750		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0191		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	0,7750		
 9	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea	100 m3		0,37	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	2,2500		
 10	TsI51B2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 12 км)	t		81,80	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut.	0,0647		
 11	PJ06B
	Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3		27,04	
	7111020030200	Miner	h-om	5,9000		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	1,4960		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	0,7480		
 12	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea	100 m3		0,27	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	2,2500		
 13	TsI51B2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 12 км)	t		67,60	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut.	0,0647		
 14	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3		39,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000		
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut.	0,7750		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0191		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	0,7750		
 15	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea	100 m3		0,39	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	2,2500		
 16	TsI51B2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 12 км)	t		85,80	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut.	0,0647		
 17	PJ06B
	Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3		57,20	
	7111020030200	Miner	h-om	5,9000		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	1,4960		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	0,7480		
 18	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea	100 m3		0,57	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	2,2500		
 19	TsI51B2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 12 км)	t		143,00	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut.	0,0647		
 20	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3		64,00	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	2,0500		
 21	TsC26A1
	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II  (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 65-80 СР, грунт I или II категории)	100 m3		64,00	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut.	1,3200		
 22	TsC27A1
	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II (Повышение расхода маш-ч. в TsС26 при перемещении на каждые 5 м  свыше предусмотренной дистанции в соответствующей позиции бльдозером на тракторе 65-80 СР, грунт I или II категории) k=9	100 m3		64,00	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut.	0,7400		
 23	DI96
	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma  (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3		64,00	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut.	1,1920		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	1,5900		
 24	TsA01B1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu	m3		16,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700		
 25	PK12A
	Guri de scurgere, din fonta pentru poduri  Demontare K=0.7	kg		120,00	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,0200		
 26	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - с рампы или площадки, в авто 1 категории)	t		0,12	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500		
 27	TsI51B2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 12 км)	t		0,12	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut.	0,0647		
 28	PJ04B
	Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan  cu aer comprimat (Разборка бетонных береговах опор, свай опорных стен, без взрывчатки,  воздушным отбойным молотком)	m3		25,40	
	7111020030200	Miner	h-om	0,6100		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	0,3740		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	0,1870		
 29	PJ06B
	Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3		14,30	
	7111020030200	Miner	h-om	5,9000		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	1,4960		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	0,7480		
 30	PJ06B
	Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3		0,80	
	7111020030200	Miner	h-om	5,9000		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	1,4960		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	0,7480		
 31	PJ04B
	Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan  cu aer comprimat (Разборка бетонных береговах опор, свай опорных стен, без взрывчатки,  воздушным отбойным молотком)	m3		0,31	
	7111020030200	Miner	h-om	0,6100		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	0,3740		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	0,1870		
 32	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea	100 m3		0,41	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	2,2500		
 33	TsI51B2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 12 км)	t		102,00	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut.	0,0647		
 34	PK41A
	Dezmembrarea pieselor metalice nituite in elemente componente, prin taierea niturilor	t		20,04	
	8281030022100	Lacatus	h-om	30,0000		
 35	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - с рампы или площадки, в авто 1 категории)	t		20,04	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500		
 36	TsI51B2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 12 км)	t		20,04	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut.	0,0647		
 37	PK41A
	Dezmembrarea pieselor metalice nituite in elemente componente, prin taierea niturilor	t		0,40	
	8281030022100	Lacatus	h-om	30,0000		
 38	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - с рампы или площадки, в авто 1 категории)	t		0,40	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500		
 39	TsI51B2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 12 км)	t		0,40	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut.	0,0647		
 40	PI06F
	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 120-129.9 tf grinzelor k=0,5,  k=2 in fereastra 0.5*2.0=1.0 pentru manopere si mecanizme 100t	buc		7,00	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,2500		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut.	0,6100		
 41	PI06A
	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (demontare corniselor) k=0,8	buc		14,00	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,2500		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut.	0,6100		
 42	TsI51B2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 12 км)	t		216,00	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut.	0,0647		
 43	PK42A
	Dezmembrarea partilor avariate ale podurilor metalice, prin taierea cu flacara oxiacetilenica (Разборка повреждённых частй металлических мостов, ацетиленокислородной резкой)	t		0,72	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4400		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000		
	2414117300045	Acetilena	kg	0,1000		
 44	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - с рампы или площадки, в авто 1 категории)	t		0,72	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500		
 45	TsI51B2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 12 км)	t		0,72	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut.	0,0647		
 46	Pret
	Chiria elementelor shelelor metalice de inventar pe o perioada de 26 zi	ora		208,00	
	22221122	Shela metalice	ora	1,0000		
 47	PH16A1
	Montarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf (Установка стальных инвентарных деталей на подмостки, кружала весом 2 т/шт., краном на пневматичесом ходу 10-14,9 tf)	t		11,40	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,9800		
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	28,7800		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0900		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0600		
	2010102917673	Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689	m3	0,0200		
	2010322958902	Traverse norm vechi	buc	0,0800		
	2874115825144	Surub cap patrat L 20 x 24	buc	3,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,3000		
	2811236309000	Dorn ol pt, pentru tabliere metalice	kg	0,3000		
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut.	0,9000		
 48	PH17A1
	Demontarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2  t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf (Демонтаж металических инвентарных деталей с подмостков, кружал весом 2 т/шт., краном на пневматическом ходу 10-14,9 tf)	t		11,40	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	8,5300		
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	18,6600		
	2010102917673	Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689	m3	0,0100		
	2010322958902	Traverse norm vechi	buc	0,0800		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,1800		
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut.	0,7200		
 49	DH16A
	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc (Очистка напорных каналов и участков под мостом от заиливания и бревен)	m3		5,00	
	7129020012800	Pavator	h-om	4,0500		
 50	PJ06B
	Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat in fereastra  k=2 pentru manopete si mecanizme	m3		39,30	
	7111020030200	Miner	h-om	5,9000		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	1,4960		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	0,7480		
 51	PJ06B
	Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3		39,30	
	7111020030200	Miner	h-om	5,9000		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	1,4960		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	0,7480		
 52	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea	100 m3		0,79	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	2,2500		
 53	TsI51B2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 12 км)	t		196,50	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut.	0,0647		
 54	PD09D
	Taierea cu flacara oxiacetilenica, la locul de montaj, a barelor de otel-beton, avind diametrul peste 22  mm (Резка ацетиленокислородная, на месте установки стержней из арматурной стали, диаметром более 22 мм)	100 buc		2,48	
	7112020030100	Specialist	h-om	5,3600		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6400		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5900		
 55	PJ06B
	Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3		15,90	
	7111020030200	Miner	h-om	5,9000		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	1,4960		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	0,7480		
 56	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea	100 m3		0,16	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	2,2500		
 57	TsI51B2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 12 км)	t		39,75	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut.	0,0647		
 		2. Pregatirea terenurilor de depozitare, platformelor de montare la podul "sting"				
58	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3		3,00	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut.	2,7400		
 59	TsC22B1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18В1, при перемещении грунта на каждые 10 м  свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=2	100 m3		3,00	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut.	1,6100		
 60	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3		2,50	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	2,0500		
 61	TsC26B1
	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории)	100 m3		2,50	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut.	0,7500		
 62	TsC27B1
	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-180 CP pamint provenit din teren catg. I sau II (Повышение расхода маш-ч. в TsС26 при перемещении на каждые 5 м  свыше предусмотренной дистанции в соответствующей позиции бльдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории) k=9	100 m3		2,50	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut.	0,3700		
 63	DI96
	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma  (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3		5,50	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut.	1,1920		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	1,5900		
 64	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2		2,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000		
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000		
	11202062010361	Savura	m3	1,0000		
	4100116202806	Apa 	m3	3,0000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0420		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	0,2580		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut.	1,1200		
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut.	2,7100		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,4140		
	29522700076111	Distribuitor de criblura 	h-ut.	0,1060		
 		3. Executarea pilelor la podul "sting"				
65	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3		4,30	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut.	2,7400		
 66	PA05A
	Piloti din beton armat C30/37  XC2  XA1, prefabricati cu sectiunea plina (CM8-35T3)	m3		54,00	
	26611264006904	Piloti  din bet.armat.prefabricat cu sectiune plina (CM8-35T3)   C30/37   XC2   XA1	m3	1,0070		
 67	PA05A
	Piloti din beton armat C30/37   XC2   XA1 prefabricati cu sectiunea plina (CM9-35T4)	m3		50,40	
	26611264006906-1	Piloti  din bet.armat.prefabricat cu sectiune plina (CM9-35T4)   C30/37  XC2   XA1	m3	1,0070		
 68	PA05A
	Piloti din beton armat C30/37  XC2  XA1, prefabricati cu sectiunea plina (CM10-35T4)	m3		45,00	
	26611264006908-2	Piloti  din bet.armat.prefabricat cu sectiune plina (CM10-35T4)   C30/37  XC2  XA1	m3	1,0070		
 69	PA06A  k=0.95
	Fisa pilotilor de beton armat prefabricati, cu sectiunea plina sau inelara, batuti pe uscat sau pe apa de pe platforme fixe cu soneta universala, cu motor de ardere interna, in teren categoria I	m		108,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,0200		
	2010102912427	Dulap stejar lung cls.B tiv., Gr=80mm, Lung=2,00m S8689	m3	0,0020		
	2875276312742	Capisoane metalice pentru piloti din beton armat	kg	0,6500		
	2952270003605	Soneta universala cu motor ardere interna cu berbec de 3,1 - 4,0 tf	h-ut.	0,4200		
 70	PA06B
	Fisa pilotilor de beton armat prefabricati, cu sectiunea plina sau inelara, batuti pe uscat sau pe apa de pe platforme fixe cu soneta universala, cu motor de ardere interna, in teren categoria II	m		724,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,7200		
	2010102912427	Dulap stejar lung cls.B tiv., Gr=80mm, Lung=2,00m S8689	m3	0,0025		
	2875276312742	Capisoane metalice pentru piloti din beton armat	kg	0,9500		
	2952270003605	Soneta universala cu motor ardere interna cu berbec de 3,1 - 4,0 tf	h-ut.	0,5400		
 71	PA06C
	Fisa pilotilor de beton armat prefabricati, cu sectiunea plina sau inelara, batuti pe uscat sau pe apa de pe platforme fixe cu soneta universala, cu motor de ardere interna, in teren categoria III	m		194,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om	5,1300		
	2010102912427	Dulap stejar lung cls.B tiv., Gr=80mm, Lung=2,00m S8689	m3	0,0030		
	2875276312742	Capisoane metalice pentru piloti din beton armat	kg	1,2000		
	2952270003605	Soneta universala cu motor ardere interna cu berbec de 3,1 - 4,0 tf	h-ut.	0,7300		
 72	PA06B
	Fisa pilotilor de beton armat prefabricati, cu sectiunea plina sau inelara, batuti pe uscat sau pe apa de pe platforme fixe cu soneta universala, cu motor de ardere interna, in teren categoria II (cu inclinatie 1/8)	m		143,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,7200		
	2010102912427	Dulap stejar lung cls.B tiv., Gr=80mm, Lung=2,00m S8689	m3	0,0025		
	2875276312742	Capisoane metalice pentru piloti din beton armat	kg	0,9500		
	2952270003605	Soneta universala cu motor ardere interna cu berbec de 3,1 - 4,0 tf	h-ut.	0,5400		
 73	PA06C
	Fisa pilotilor de beton armat prefabricati, cu sectiunea plina sau inelara, batuti pe uscat sau pe apa de pe platforme fixe cu soneta universala, cu motor de ardere interna, in teren categoria III (cu inclinatie de 1/8)	m		28,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om	5,1300		
	2010102912427	Dulap stejar lung cls.B tiv., Gr=80mm, Lung=2,00m S8689	m3	0,0030		
	2875276312742	Capisoane metalice pentru piloti din beton armat	kg	1,2000		
	2952270003605	Soneta universala cu motor ardere interna cu berbec de 3,1 - 4,0 tf	h-ut.	0,7300		
 74	TsC03C1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3		3,30	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	2,3500		
 75	TsA04C1
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la  fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala   adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare	m3		20,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6400		
 76	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta de granit	m3		15,63	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201752g	Piatra sparta de granit M1000	m3	1,1500		
	4100116202818	Apa	m3	0,1000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,4200		
 77	PL01B
	Fundatiile podetelor si pilelor podurilor din beton armat monolit (Фундаменты труб и опор мостов из монолитного железобетона) ростверк C25/30 XC2  ar-ra  A500C- 22881kg ,cofraj 189.4m2	m3		165,73	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4300		
	2663102100-C25/30-1	Beton C25/30   XC2	m3	1,0200		
	2710703517201	Armatura A240,  A500C	t	0,1381		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0400		
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,7600		
	2922140006742	Macara pe senile 20-29,9 TF	h-ut.	0,4300		
 78	PL02A
	Pile din stilpi de beton armat prefabricat la poduri (Стоечные опоры мостов из железобетонных блоков) L 5,29 m  C35/45   XC4  XD3  XF4	m3		5,43	
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,1100		
	40290501	Mortar de ciment M20	m3	0,0040		
	2020142961102-1	Blocuri din beton armat prefabricat stilp L-5,29 m   C35/45  XC4  XD3  XF4  	m3	1,0000		
	28111063012002	Elemente metalice la schele	t	0,0400		
	2811106501502	Traversa din lemn de conifere neinbibata pentru calea ferata, tip III	buc	0,9000		
	2922140006742	Macara pe senile 20-29,9 TF	h-ut.	1,1500		
 79	PL02A
	Pile din stilpi de beton armat prefabricat la poduri (Стоечные опоры мостов из железобетонных блоков)  L7,19 m  C35/45  XC4  XD3	m3		8,31	
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,1100		
	40290501	Mortar de ciment M20	m3	0,0040		
	2020142961102-2	Blocuri din beton armat prefabricat stilp L-7.19m  C35/45  XC4  XD3  XF4  	m3	1,0000		
	28111063012002	Elemente metalice la schele	t	0,0400		
	2811106501502	Traversa din lemn de conifere neinbibata pentru calea ferata, tip III	buc	0,9000		
	2922140006742	Macara pe senile 20-29,9 TF	h-ut.	1,1500		
 80	PL02A
	Pile din stilpi de beton armat prefabricat la poduri (Стоечные опоры мостов из железобетонных блоков)  L7,54 m  C35/45   XC4  XD3  XF4	m3		8,82	
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,1100		
	40290501	Mortar de ciment M20	m3	0,0040		
	2020142961102-3	Blocuri din beton armat prefabricat stilp L-7,54m  C35/45  XC4  XD3  XF4 	m3	1,0000		
	28111063012002	Elemente metalice la schele	t	0,0400		
	2811106501502	Traversa din lemn de conifere neinbibata pentru calea ferata, tip III	buc	0,9000		
	2922140006742	Macara pe senile 20-29,9 TF	h-ut.	1,1500		
 81	PL02A
	Pile din stilpi de beton armat prefabricat la poduri (Стоечные опоры мостов из железобетонных блоков)   L3,79 m   C35/45  XC4  XD3  XF4	m3		3,18	
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,1100		
	40290501	Mortar de ciment M20	m3	0,0040		
	2020142961102-4	Blocuri din beton armat prefabricat stilp L-3,79m  C25/30  XC4  XD1  XF4 (B40 cu 4% antrenori de aer)	m3	1,0000		
	28111063012002	Elemente metalice la schele	t	0,0400		
	2811106501502	Traversa din lemn de conifere neinbibata pentru calea ferata, tip III	buc	0,9000		
	2922140006742	Macara pe senile 20-29,9 TF	h-ut.	1,1500		
 82	PL02A
	Pile din stilpi de beton armat prefabricat la poduri (Стоечные опоры мостов из железобетонных блоков)   L5,38 m  C35/45  XC4  XD3  XF4	m3		3,81	
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,1100		
	40290501	Mortar de ciment M20	m3	0,0040		
	2020142961102-5	Blocuri din beton armat prefabricat stilp L-5,38m  C35/45  XC4  XD3  XF4 	m3	1,0000		
	28111063012002	Elemente metalice la schele	t	0,0400		
	2811106501502	Traversa din lemn de conifere neinbibata pentru calea ferata, tip III	buc	0,9000		
	2922140006742	Macara pe senile 20-29,9 TF	h-ut.	1,1500		
 83	PD04A
	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (la imbinarea stilpului cu radierul)  A500C	kg		1 470,00	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900		
	271060200100	Otel beton   A500C	kg	1,0000		
	2746133803141	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 	kg	0,0150		
 84	PB10C
	Turnarea cu macaraua a  betonului armat  pentru elevatia infrastructurii podurilor, in culee si pile casetate, in confectionarea chesoanelor pentru fundatii, ziduri de sprijin (la imbinarea stilpilor cu radierul) C30/37 XC4  XD1  XF4 (B40 cu 4% antrenori de aer)	m3		26,67	
	71230110200	Betonist	h-om	1,9000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6500		
	2663102101000-C30/37	Beton gata preparat marca C30/37  XC4  XD1  XF4 	m3	1,0080		
	4100116202818	Apa	m3	0,1000		
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut.	0,0850		
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut.	0,5440		
 85	PC02B
	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, susprafete curbe (la imbinarea stilpilor cu radierul)	m2		79,20	
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,1600		
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm 	m3	0,0035		
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004		
	2010102908775	Scind stejar cls.A netiv., G=25-40mm, L=1,80-4 L=min 6cm ti	m3	0,0030		
	2010102914255	Scind.fag.scurt..neab.cl.C.gr=32mm l=1-1,7m lt=6 St8689	m3	0,0007		
	2670112202011	Placaj pentru lucrari exterioare de fag 8/5 grosime	m3	0,0008		
	2746133803143	Sirma moale obisnuita  D=3 mm	kg	0,1410		
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0120		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0300		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500		
 86	PL01B
	Fundatiile podetelor si pilelor podurilor din beton armat monolit  capitel C35/45  XC4   XD3  XF4  ar-ra - A240 - 24kg,  A500C - 874 kg , cofraj-28.6m2	m3		8,19	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4300		
	2663102100000-C35/45	Beton C35/45   XC4   XD3   XF4	m3	1,0200		
	2710703517201	Armatura A240,  A500C	t	0,1100		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0400		
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,7600		
	2922140006742	Macara pe senile 20-29,9 TF	h-ut.	0,4300		
 87	PD05A
	Confectionarea centralizata a carcaselor sudate din otel beton, pentru coloane forate (Централизированное изготовление каркасов путём сварки из арматурной стали, для буровых колон)   A500C	kg		11 248,00	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	271060200100	Otel beton   A500C	kg	1,0000		
	2746133803141	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 	kg	0,0050		
	2873155901235	Electrod sud.otel.  E 51.2 R1 2 x 350 inv.	kg	0,0100		
 88	PD11A
	Montarea carcaselor de armaturi gata confectionate, in coloane de beton armat si lansarea lor in coloane, la adincime (Укладка готовах арматурных каркасов, в железобетонные колонны и их опускание на глубину)	t		11,25	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4500		
	7136080025000	Montator conducte	h-om	6,0500		
	7212030022700	Sudor	h-om	8,1900		
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	39,3000		
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	15,1600		
	2410520006754	Automacara 15 - 19,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut.	1,6000		
	3110500003005	Convertizor de sudura 15-28  kw 	h-ut.	4,2400		
 89	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		249,00	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton 	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
 90	PD09B
	Taierea cu flacara oxiacetilenica, la locul de montaj, a barelor de otel-beton, avind diametrul de pina la 12-16 mm	100 buc		9,02	
	7112020030100	Specialist	h-om	2,6500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2400		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200		
 91	PL03A
	Pilele podului din beton monolit, executate fara captusire (Ригель) C35/45  XC4  XD3   XF4 cofraj - 185.2m2	m3		64,96	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4500		
	2663102100000-C35/45	Beton C35/45   XC4   XD3   XF4	m3	1,0200		
	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,0033		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2980		
	28111063012001	Elemente metalice	t	0,0017		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut.	1,6000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	0,0500		
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut.	0,0200		
	2922140006742	Macara pe senile 20-29,9 TF	h-ut.	0,7800		
 92	PD01A
	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (in riglele pilei)  A500C	kg		632,00	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200		
	271060200100	Otel beton   A500C	kg	1,0000		
	2746133803141	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 	kg	0,0100		
 93	PL04B
	Pilele podului din beton armat monolit: aripile culeei  zidul de garda C35/45   XC4  XD3   XF4  ar-ra -  A240 - 64 kg ,  A500C - 1938 kg, cofraj - 129.6 m2	m3		17,34	
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,5200		
	2663102100000-C35/45	Beton C35/45   XC4   XD3   XF4	m3	0,0000		
	40290501	Mortar de ciment M20	m3	0,0107		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1300		
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,7600		
	2710703517201	Armatura A240,  A500C	t	0,1155		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut.	10,1500		
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut.	0,7400		
 94	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		111,00	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton 	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
 95	PD07B
	Innadirea armaturilor din otel-beton asezate una linga alta, prin cordoane de sudura electrica avind diametrul de la 20 mm pina la 30 mm  inclusiv	m		91,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,3300		
	2873155901235	Electrod sud.otel.  E 51.2 R1 2 x 350 inv.	kg	1,6370		
 96	PK50B
	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de 10-25 mm	m		91,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,7000		
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	1,4200		
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,4600		
 97	PL04A
	Pilele podului din beton armat monolit: bancheta cuzinetilorr  C35/45   XC4  XD3   XF4 , ar-ra A240 - 405 kg, A500C - 250 kg, cofraj - 29.5m2	m3		7,60	
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,6500		
	2663102100000-C35/45	Beton C35/45   XC4   XD3   XF4	m3	1,0200		
	40290501	Mortar de ciment M20	m3	0,0030		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0430		
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,5450		
	2710703517201	Armatura A240,  A500C	t	0,0857		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut.	0,9000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut.	0,0780		
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut.	0,5760		
 98	PF03B
	Strat suport pentru hidroizolatii, din mortar M 20, aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment avind grosimea de 3 cm (Подстилающий слой для гидроизоляции, из цементного раствора M20, который наносится на заливку из цементного молока, толщиной 3 см) 10см, К-3,333	m2		46,50	
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,7300		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388 	kg	10,0000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0360		
	4100116202818	Apa	m3	0,0110		
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic	h-ut.	0,0100		
 99	PF03B
	Strat suport pentru hidroizolatii, din mortar M 20, aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment avind grosimea de 3 cm (Подстилающий слой для гидроизоляции, из цементного раствора M 20, который наносится на заливку из цементного молока, толщиной 3 см) 4см, К-1,333	m2		70,00	
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,7300		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388 	kg	10,0000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0360		
	4100116202818	Apa	m3	0,0110		
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic	h-ut.	0,0100		
 100	Dl121
	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m2		569,40	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640		
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii 	t	0,0045		
	4029050	Mortar de ciment   M20	m3	0,0075		
 101	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями,  бульдозером  на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3		4,30	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut.	1,0900		
 102	Dl105
	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice  (Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками)	100 m3		0,60	
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000		
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut.	10,9000		
 103	TsD11A1
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP   К=1,67 (tractorul din norma afost exclus)	100 m3		3,70	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0100		
	2952240004009	Rulou compactor vibrator 3,1-6 tf fara tractor	h-ut.	1,1800		
 104	TsD14A01
	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3		18,50	
	4100116202806	Apa 	m3	1,0000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,1000		
 105	DB01A
	Curatirea mеcanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase (обеспыливание)	m2		164,00	
	2912340002509	Motocompresor de joasa presiune 	h/ut	0,0003		
 106	IzA05I
	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat amorsa si trei straturi email) (Гидрофобизация опор эмалью)  за 1 раз  k=0.33	m2		164,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800		
	2430116100100	Email grund, chit, lac perclorvinil	kg	0,5650		
	2430226109400	Diluant d.006-50	kg	0,1100		
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
 107	IzA05G
	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) ( Антикоррозионная окраска опор краской)  за 2 раза  k=0.67	m2		164,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400		
	2430116104200	Vopsea  epoxigudron v.3207 ntr 7621	kg	0,7800		
	2430226109400	Diluant d.006-50	kg	0,1000		
	2430226103153	Intaritor epoxi-poliamidic i.357 ntr 26	kg	0,1560		
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
 		4. Montarea suprastructurii de rezistenta la podului "sting"				
108	PK30A1
	Montarea aparatelor de reazem, din cauciuc cu dimensiunele de 25x20x6,2 cm, greutatea de 9,2 kg, pentru poduri de cale ferata si poduri de sosea	buc		48,00	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,6500		
 109	Pret
	Aparat de reazem din cauciuc cu deminseunile de 25x20x6,2 cm, greutatea de 9 kg	buc		48,00	
	1234567890111	Aparat de reazem din cauciuc (25x20x6,2cm, gr.9 kg)	buc	1,0000		
 110	PK30A1
	Montarea aparatelor de reazem, din cauciuc cu dimensiunele de15x30x3,0 cm, pentru poduri de cale ferata si poduri de sosea	buc		12,00	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,6500		
 111	Pret
	Aparat de reazem din cauciuc cu deminseunile de 15x30x3,0 cm	buc		12,00	
	1234567890112	Aparat de reazem din cauciuc (15x30x3,0cm)	buc	1,0000		
 112	PK38A
	Material metalic prelucrat partial in uzina, pentru consolidari de tabliere metalice in gusee, platbande, profile	t		0,70	
	2875276311633	Piesa  metal. prel. partial in gusee-platb-prof	kg	1 020,0000		
 113	PK49B
	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi  de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la poduri de grinzi cu inima plina	t		0,70	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,7600		
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	3,6200		
 114	PK50B
	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de 10-25 mm	m		44,20	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,7000		
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	1,4200		
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,4600		
 115	PI06E
	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de  80-89.9 tf  (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощъю автокрана или крана на пневмоходу грузоподъемностью 80-89,9 tf)	buc		24,00	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	94,7000		
	2010102900566	Lemn rotund de stejar  virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0190		
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0850		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,5000		
	3410520006737	Macara pe pneuri 80-89,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut.	5,5800		
 116	PI08A
	Elemente prefabricate din beton armat,  confectionate in uzina (grinzi din beton armat C35/45  XC4  XD3  XF4 cu deinseunile de 1786x130x108 cm., greut.17.9t.)	buc		16,00	
	266612280051110	Elemente pentru poduri din beton armat (grinda din beton armat , C35/45  XC4  XD3  XF4 dimensiunea de 1786x130x108 cm., greut.17.9t.)	m3	7,1700		
 117	PI08A
	Elemente prefabricate din beton armat,  confectionate in uzina (grinzi din beton armat C35/45  XC4  XD3  XF4  cu deinseunile de 1800x130x108 cm., greut.18,70t.)	buc		8,00	
	266612280051111	Elemente pentru poduri din beton armat (grinda din beton armat C35/45  XC4  XD3  XF4, dimensiunea de 1800x130x108 cm., greut.18,70t.)	m3	7,2000		
 118	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (слой из мембраны, просто уложенного без приклеиваиня) in 2 straturi  Texnoelast Most C  k=2	m2		22,00	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200		
	2682132600452	Folie de hidroliz.tip Tehnoelast Most C calandrata pe baza de bitum ramfor.cu tes.poliamidic 	m2	1,1200		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,0005		
 119	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой из пергаминтной бумаги, просто уложенного без приклеиваиня)	m2		357,00	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200		
	85094	Пергамин	m2	1,0800		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,0005		
 120	PD04A
	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat  A240 - 2060 kg, A500C - 6390.0 kg	kg		8 450,00	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900		
	271060200100-1	Otel beton  A240,  A500C	kg	1,0000		
	2746133803141	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 	kg	0,0150		
 121	PB11C
	Turnarea cu macaraua a  betonului armat in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente C35/45  XC4  XD3  XF4	m3		50,65	
	71230110200	Betonist	h-om	1,2500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300		
	2663102101000-C35/45	Beton gata preparat marca C35/45  XC4  XD3  XF4 	m3	1,0080		
	4100116202818	Apa	m3	0,1000		
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut.	0,0850		
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut.	0,3230		
 122	PC05A
	Cofraje din placaj tip P pentru beton armat in solidarizarea si monolitizarea suprastructurilor la poduri din elemente prefabricate, inclusiv trotuarele	m2		225,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,0200		
	2010102917673	Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689	m3	0,0004		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm  pentru pereti	m2	0,0009		
	2874115824000	Surub cap patrat  M 20 x 240	buc	0,0970		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0870		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500		
 123	CL18A
	Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton	kg		2 284,00	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton 	kg	1,0000		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
 124	PK49B
	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi  de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la poduri de grinzi cu inima plina	t		2,28	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,7600		
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	3,6200		
 125	DB01A
	Curatirea mеcanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase (обеспыливание)	m2		1 467,00	
	2912340002509	Motocompresor de joasa presiune 	h/ut	0,0003		
 126	IzA05I
	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat amorsa si trei straturi email) (Гидрофобизация опор эмалью)  за 1 раз	m2		1 467,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800		
	2430116100100	Email grund, chit, lac perclorvinil	kg	0,5650		
	2430226109400	Diluant d.006-50	kg	0,1100		
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
 127	IzA05G
	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) ( Антикоррозионная окраска опор краской) за 2 раза	m2		1 467,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400		
	2430116104200	Vopsea  epoxigudron v.3207 ntr 7621	kg	0,7800		
	2430226109400	Diluant d.006-50	kg	0,1000		
	2430226103153	Intaritor epoxi-poliamidic i.357 ntr 26	kg	0,1560		
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
 128	Pret
	Chiria elementelor shelelor metalice de inventar pe o perioada de 2.5 luni	ora		860,00	
	22221122	Shela metalice	ora	1,0000		
 129	PH16A1
	Montarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf (Установка стальных инвентарных деталей на подмостки, кружала весом 2 т/шт., краном на пневматичесом ходу 10-14,9 tf)	t		31,04	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,9800		
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	28,7800		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0900		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0600		
	2010102917673	Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689	m3	0,0200		
	2010322958902	Traverse norm vechi	buc	0,0800		
	2874115825144	Surub cap patrat L 20 x 24	buc	3,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,3000		
	2811236309000	Dorn ol pt, pentru tabliere metalice	kg	0,3000		
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut.	0,9000		
 130	PG01A
	Platforma de lucru, suspendata, executata din lemn de foioase (Подвесной рабочий помост из дерева лиственных пород)	m2		136,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0800		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,6800		
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	2,8000		
	0221122900670	Lemn rotund cons.rur.nec.stej l min 1 m diam sub min 18 cm S4342	m3	0,0030		
	0221122900917	Lemn rotund pt piloti din stejar diam 30 cm I = 6-10 m	m3	0,0120		
	2010102917673	Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689	m3	0,0020		
	2873146311260	Clema leg.pt.cablu d=28 mm	buc	1,2000		
	2874115820456	Surub cap hexagonal M 12x240	kg	0,2200		
	2873145886849	Cuie cu cap con. Tip A  2,5 x 40 OL34 S2111	kg	0,0800		
	1010116200303	Huila scop energ. mixta	kg	17,0000		
 131	PG14A
	Demontarea lemnariei din poduri, cintre si esafodaje (Снятие лесоматериалов с мостов, кружал и подмстей)	m3		2,31	
	7124010010700	Dulgher	h-om	6,1600		
 132	PH17A1
	Demontarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2  t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf (Демонтаж металических инвентарных деталей с подмостков, кружал весом 2 т/шт., краном на пневматическом ходу 10-14,9 tf)	t		31,04	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	8,5300		
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	18,6600		
	2010102917673	Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689	m3	0,0100		
	2010322958902	Traverse norm vechi	buc	0,0800		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,1800		
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut.	0,7200		
 		5. Calea podului "sting"				
133	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Установка цоколя)	kg		3 760,00	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton 	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
 134	CN20A
	Vopsitorii interioare sau exterioare cu  vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Внутренняя или наружная окраска металлических  изделий, масляной краской в 3 слоя)	m2		94,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2600		
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	0,2400		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600		
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500		
 135	PB02A
	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (заполнение цоколя бетоном) C25/30 X0	m3		1,20	
	71230110200	Betonist	h-om.	0,9500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000		
	2663102101-C25/30-2	Beton gata preparat marca C25/30  XC0  	m3	1,0080		
	4100116202818	Apa	m3	0,1000		
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800		
 136	DB01A
	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2		727,30	
	4100116202806	Apa 	m3	0,0030		
	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut.	0,0003		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0003		
 137	PF04A2
	Strat de amorsaj din bitum taiat cu benzina auto CO/R 75,   pentru sape hidrofuge, aplicat cu peria	m2		727,30	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0400		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii 	kg	0,3100		
	2320116200572	Benzina auto, neetilata,  tip CO/R 75, normala	kg	0,7100		
 138	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu  Tehnoelast Most C	m2		734,00	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800		
	2682132600470	Membrane Tehnoelast Most	m2	1,1500		
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000		
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut.	0,1000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0400		
 139	PB01A
	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (Укладка бетона для дополнения, выравнивания, засыпки и откосов, выполненная слоями, толщиной 5-20 см) C30/37 XC4  XD1  XF2	m3		20,90	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,9000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200		
	26631021010-C30/37-1	Beton gata preparat marca C30/37  XC4  XD1  XF2 	m3	1,0080		
	4100116202818	Apa	m3	0,1000		
 140	RCsB30O
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 160 mm	buc		4,00	
	7123011000200	Betonist	h-om	0,6050		
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2590		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0119		
	4100126202818	Apa	m3	0,0851		
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut.	0,4200		
 141	PK12A
	Guri de scurgere, din fonta pentru poduri	kg		167,60	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,0200		
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,0200		
	2513730000011	Piesa din fonta turnata pt guri de scurgere la poduri	kg	1,0000		
	2320166200975	Combustibil lichid usor 	kg	0,0062		
 142	RCsB21B
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm k=1.04	buc		7,00	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1400		
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,0000		
	2811236832352	Burghiu widia 	buc	0,5000		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut.	0,0700		
 143	PK13B
	Tuburi pentru evacuarea vaporilor de apa din hidroizolatii, la podurile de sosea, avind conul de colectare montat sub bariera de vapori confectionate din material plastic  L=0.59 m, ermetic-1.66 kg	buc		7,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5900		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6800		
	1010196-1	Ermetic, marca "u-30m"	kg	0,2375		
	2521216700303-1	Tevi din polietilena d-40mm	m	0,5800		
 144	DA19A
	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Слой против загрязнений (заражения) из нетканного, фильтрующего, синтетического текстиля, уложенного на строительный участок дороги или земляное полотно дороги)	m2		0,16	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340		
	1711217329883-5	Сетка из стекловолокна	m2	1,0000		
 145	DA02A1
	Drenuri de acostament pentru evacuarea apei din fundatii executate transversal caii de 0,4 - 0,5 m adincime cu pietris (Дренажи тип щебень с эпоксидным клеем)  rasina epoxidica 31 kg	m		53,82	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6100		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1200		
	7112020030100	Specialist	h-om	0,2300		
	14141122201754	Piatra sparta   fr.5-10 (criblura)	m3	0,0074		
	2416407336680	Rasina epoxidica 040	kg	0,5760		
 146	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 1.4 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm k=0.28	buc		152,00	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000		
	2811236832352	Burghiu widia 	buc	0,3000		
	2940520007609-2	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut.	0,0600		
 147	CE19C3
	Jgheaburi semirotund, cu D=18 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m  rasina epoxidica - 4.09 kg, mortar de ciment - 0.02 m3, banda de otel - 1.52 kg, ar-ra A240 - 76 kg	m		54,00	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm 	kg	2,4500		
	2416407336680	Rasina epoxidica 040	kg	0,0760		
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm  A240	kg	1,4070		
	2875276311231-1	Scoaba din otel	kg	0,4260		
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,0280		
	2664102102017	Mortar ciment M-20	m3	0,0004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100		
 148	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 1.0 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm k=0.20	buc		8,00	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000		
	2811236832352	Burghiu widia 	buc	0,3000		
	2940520007609-2	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut.	0,0600		
 149	CE21C
	Burlane rotunde, cu D=15,4 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat,  inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m  ancorelor 8 buc	m		9,90	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm 	kg	3,0610		
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,8100		
	2525	Ancor	buc	0,8100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0120		
 150	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm  100x24x15 cm   C35/45  XC4  XD3  XF4   cu un strat de mortar M20  0,54 m3	m		55,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400		
	402-0006	Mortar de ciment  M 20	m3	0,0100		
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 240 x 150  C35/45  XC4  XD3  XF4 	m	1,0050		
 151	PL04C
	Pilele podului din beton armat monolit: in console de trotuar, C35/45  XC4   XD3  XF4  (B45 cu 4% antrenori de aer)	m3		10,83	
	9310060019930	Muncitor	h-om	14,6000		
	2663102100000-C35/45	Beton C35/45   XC4   XD3   XF4	m3	1,0400		
	40290501	Mortar de ciment M20	m3	0,1040		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0760		
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,2300		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut.	0,9540		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut.	0,4640		
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut.	1,0600		
 152	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		276,00	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton 	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
 153	Dl127
	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Металлические перила на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t		2,23	
	9310060019930	Muncitor	h-om	31,4000		
	28111063013001	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) перильное ограждение	t	1,0000		
 154	PK49C
	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi  de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la parapete metalice (Окраска металлических деталей двумя слоями белой краски V 101-2, ручной кистью, на металлических перилах)	t		2,23	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	8,8000		
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	5,3000		
 155	PK31A
	Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (устройство барьерного ограждения мостового)	t		4,60	
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	23,4000		
	2811106301300-1	Constructii metalice (барьерное ограждение) мостовое	kg	1 000,0000		
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	2,5300		
	4011106202741	Energie electrica	kw	8,0000		
 156	PK31A
	Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (устройство барьерного ограждения мостового)	t		6,07	
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	23,4000		
	2811106301300-1	Constructii metalice (барьерное ограждение) мостовое	kg	1 000,0000		
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	2,5300		
	4011106202741	Energie electrica	kw	8,0000		
 157	PK31A
	Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (устройство барьерного ограждения мостового)	t		1,28	
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	23,4000		
	2811106301300-1	Constructii metalice (барьерное ограждение) мостовое	kg	1 000,0000		
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	2,5300		
	4011106202741	Energie electrica	kw	8,0000		
 158	PK31A
	Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (устройство барьерного ограждения мостового)	t		1,43	
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	23,4000		
	2811106301300-1	Constructii metalice (барьерное ограждение) мостовое	kg	1 000,0000		
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	2,5300		
	4011106202741	Energie electrica	kw	8,0000		
 159	PL01B
	Fundatiile podetelor si pilelor podurilor din beton armat monolit (Фундаменты труб и опор мостов из монолитного железобетона) C16/20   XC1	m3		1,40	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4300		
	2663102100000-C16/20	Beton C16/20   XC1	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0400		
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,7600		
	2922140006742-1	Macara pe senile 6 .3TF	h-ut.	0,4300		
 160	PL01B
	Fundatiile podetelor si pilelor podurilor din beton armat monolit (Фундаменты труб и опор мостов из монолитного железобетона) C16/20  XC1	m3		1,40	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4300		
	2663102100000-C16/20	Beton C16/20   XC1	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0400		
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,7600		
	2922140006742-1	Macara pe senile 6 .3TF	h-ut.	0,4300		
 161	DB01A
	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2		606,00	
	4100116202806	Apa 	m3	0,0030		
	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut.	0,0003		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0003		
 162	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)  0,9л/м2	t		0,55	
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,3000		
 163	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7,0 см механически) BA 16 50/70   k=1.75	m2		606,00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	111100011311-BA16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16  50/70 	t	0,0940		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	0,0053		
 164	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,4 л/м2	t		0,24	
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,3000		
 165	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие MAS16 50/70 SM EN 13108-5	m2		606,00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	1111000100013-MAS 16	Mixtura asfaltica preparata la cald MAS 16 50/70  	t	0,0972		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	0,0053		
 166	DI08A
	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m		108,00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1100		
	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	0,4600		
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,4300		
	2320166200676	White spirit	kg	0,0280		
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,6000		
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut.	0,0080		
 167	Pret
	Diferenta de mastic bituminos	kg		18,60	
	232032260022M	Mastic bituminos	kg	1,0000		
 168	PC01A
	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2		6,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9300		
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm 	m3	0,0006		
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm  pentru pereti	m2	0,0600		
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500		
 169	RpDC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m		54,60	
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3700		
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0035		
	1212121212121	Apa	m3	0,0400		
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut.	0,3700		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,3700		
 170	RpDB37A
	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2		15,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900		
 171	RpDB37A1
	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga k=4	m2		15,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300		
 172	TRI1AA03C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t		2,60	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000		
 173	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t		2,60	
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut.	0,1820		
 174	DB01A
	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2		15,80	
	4100116202806	Apa 	m3	0,0030		
	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut.	0,0003		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0003		
 175	SA19A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m		76,20	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800		
	2521216717050	Teava din material plastic 	m	1,0200		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut.	0,0119		
 176	PF11Af
	Dispozitiv pentru acoperirea rostului de dilatatie la poduri de sosea, compuse din elemente elastomerice, elemente metalice de fixare, benzi de caucuic pentru colectarea si evacuarea apellor, mortare si betoane speciale, tip  "Freyssinet"  sau altele similare (деформационные швы)	m		28,00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om.	0,2400		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,3200		
	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om.	0,0400		
	2320166200975	Combustibil lichid usor 	kg	3,8200		
	2430226102886-1	Chit Tigiepox	kg	0,6610		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii 	kg	1,6800		
	4456-3.	Dispozitiv pentru rasturile de dilatare "Freyssinet"	m	1,0000		
	12354-1	Membrana din cauciuc	м2	0,5000		
 177	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 1,4 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm k=0.28	buc		560,00	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000		
	2811236832352	Burghiu widia 	buc	0,3000		
	2940520007609-2	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut.	0,0600		
 178	CL18A
	Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton cu rasin epoxidice 7.28kg  A500C - 89.6 kg	kg		89,60	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100		
	2775276309886-1	Confectii metalice inglobate in beton  A500C	kg	1,0000		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	2416407336680	Rasina epoxidica 040	kg	0,0820		
 179	CA05A3
	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice, beton armat	m3		1,68	
	7123010010200	Betonist	h-om	5,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500		
	5622-1	Amorsa pentru mortar  Tigigrout	kg	156,5500		
	6542-1	Mortar special (Tigigrout)	kg	1 445,2400		
	4100116202818	Apa	m3	0,3400		
	29522700037002	Betoniera de  250 l cu cadere libera	h-ut.	0,3250		
	2922140007000	Macara 	h-ut.	0,2800		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut.	0,6000		
 180	34-02-003-1
	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km		0,03	
	1	Muncitor	h-om	133,0000		
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0008		
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800		
	2521216700509-2	Teava PVC tip M, D= 15 mm	m	1 000,0000		
 181	Pret firmei
	Placa de aluminiu	kg		17,40	
	111222	Placa de aluminiu	kg	1,0000		
 182	Pret firmei
	Ancor	buc		6,00	
	2525	Ancor	buc	1,0000		
 183	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (montarea scoabelor metalice pentru fixarea jgheabului de evacuare a apelor de suprafata)	kg		158,00	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton 	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
 		6. Executarea conurilor				
184	TsD03A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3		40,00	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut.	0,6500		
 185	Pret
	Nisip cu prundis	m3		4 000,00	
	1421102200525.	Nisip cu prundis	m3	1,1500		
 186	TsD11A1
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP   К=1,67 (tractorul din norma afost exclus)	100 m3		42,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0100		
	2952240004009	Rulou compactor vibrator 3,1-6 tf fara tractor	h-ut.	1,1800		
 187	TsD14A01
	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3		336,00	
	4100116202806	Apa 	m3	1,0000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,1000		
 188	TsD01C
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3		350,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300		
 189	Pret
	Nisip cu prundis	m3		350,00	
	1421102200525.	Nisip cu prundis	m3	1,1500		
 190	Dl105
	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice  (Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками)	100 m3		3,50	
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000		
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut.	10,9000		
 191	DI104
	Taierea treptelor pe taluzul rambleului  (Нарезка уступов по откосам насыпи	100 m3		2,34	
	9310060019930	Muncitor	h-om	134,0000		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	1,2500		
 192	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta de granit, pe taluzul conului, h =10 cm.	m3		89,70	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201752g	Piatra sparta de granit M1000	m3	1,1500		
	4100116202818	Apa	m3	0,1000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,4200		
 193	PD01A
	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi  A240	kg		2 000,00	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200		
	271060200100-2	Otel beton  A240	kg	1,0000		
	2746133803141	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 	kg	0,0100		
 194	PB09C
	Turnarea cu macaraua a  betonului armat, pe panta taluzului conului in straturi de 12 cm.C30/37   XC4   XF1	m3		107,64	
	71230110200	Betonist	h-om	1,2000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300		
	26631021010-C30/37-2	Beton gata preparat marca C30/37  XC4  XF1	m3	1,0080		
	4100116202818	Apa	m3	0,1000		
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut.	0,0850		
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut.	0,4840		
 195	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m		757,00	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900		
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 	buc	0,0035		
	4100116202806	Apa 	m3	0,0400		
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 	h-ut.	0,2940		
 196	DI08A
	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (Ремонт швов и заливка щелей гидравлического покрытия битумной мастикой)	m		757,00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1100		
	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	0,4600		
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,4300		
	2320166200676	White spirit	kg	0,0280		
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,6000		
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut.	0,0080		
 197	Pret
	Diferenta de mastic bituminos	kg		1 594,50	
	232032260022M	Mastic bituminos	kg	1,0000		
 198	TsA02C
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3		21,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100		
 199	PB06C
	Turnarea cu macaraua a  betonului simplu  in pinten cu sectiunea de 40x50 cm.C16/20   X0	m3		16,00	
	71230110200	Betonist	h-om	1,1500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6500		
	2663102101-C16/20-1	Beton gata preparat marca C16/20  X0	m3	1,0080		
	4100116202818	Apa	m3	0,1000		
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut.	0,0800		
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut.	0,3570		
 200	PB06C
	Turnarea cu macaraua a  betonului simplu  in pinten cu sectiunea de 21x50 cm.C16/20  X0	m3		4,18	
	71230110200	Betonist	h-om	1,1500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6500		
	2663102101-C16/20-1	Beton gata preparat marca C16/20  X0	m3	1,0080		
	4100116202818	Apa	m3	0,1000		
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut.	0,0800		
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut.	0,3570		
 		7. Racordarea podului "sting" cu drumul				
201	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3		31,20	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm	m3	0,2030		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm	m3	1,2190		
	4100116202806	Apa 	m3	0,1500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0150		
 202	PI06C
	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 20-29.9 tf	buc		24,00	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	27,8000		
	2010102900566	Lemn rotund de stejar  virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0070		
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0330		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,7500		
	3410520006731	Macara pe pneuri 20-29,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut.	2,5200		
 203	PI08A
	Elemente prefabricate din beton armat,  confectionate in uzina (blocul longrinei din beton armat  cu dimensiunile de 650x63x50 cm.)  C30/37  XC4  XD1  XF2	buc		4,00	
	266612280051120	Elemente pentru poduri din beton armat (blocul longrinei din beton armat C30/37 XC4  XD1  XF2 dimensiunea de 650x63x50 cm., greut.4,3 t.)	m3	1,7100		
 204	PI08A
	Elemente prefabricate din beton armat,  confectionate in uzina (blocul longrinei din beton armat C30/37  XC4  XD1  XF2 cu dimensiunile de 800x124x40 cm.)	buc		4,00	
	266612280051121	Elemente pentru poduri din beton armat (blocul longrinei din beton armat C30/37  XC4  XD1  XF2, dimensiunea de 800x124x40 cm., greut.9,75t.)	m3	4,1000		
 205	PI08A
	Elemente prefabricate din beton armat,  confectionate in uzina (blocul longrinei din beton armat C30/37   XC4  XD1  XF2 cu dimensiunile de 800x98x40 cm.)	buc		16,00	
	266612280051122	Elemente pentru poduri din beton armat (blocul longrinei din beton armat C30/37  XC4  XD1   XF2, dimensiunea de 800x98x40 cm., greut.7,65t.)	m3	3,0700		
 206	PF03A
	Strat suport pentru hidroizolatii, din mortar M20, aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment avind grosimea de 2 cm (Подстилающий слой для гидроизоляции, из цементного раствора M20, который наносится на заливку из цементного молока, толщиной 2 см)	m2		30,00	
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,5700		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388 	kg	7,0000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0240		
	4100116202818	Apa	m3	0,0080		
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic	h-ut.	0,0070		
 207	PB09C
	Turnarea cu macaraua a  betonului armat  la monolitizarea blocului longrinei C30/37   XC4   XD1  XF2	m3		0,48	
	71230110200	Betonist	h-om	1,2000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300		
	2663102101000-C25/30	Beton gata preparat marca C25/30  XC4  XD1  XF2 	m3	1,0080		
	4100116202818	Apa	m3	0,1000		
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut.	0,0850		
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut.	0,4840		
 208	PB09C
	Turnarea cu macaraua a  betonului armat  la monolitizarea placilor de racordare C 30/37  XC4  XD1  XF2	m3		2,70	
	71230110200	Betonist	h-om	1,2000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300		
	266310210100C30/37-2	Beton gata preparat marca C30/37  XC4  XD1  XF2	m3	1,0080		
	4100116202818	Apa	m3	0,1000		
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut.	0,0850		
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut.	0,4840		
 209	PD04A
	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat   A240	kg		48,00	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900		
	271060200100-2	Otel beton  A240	kg	1,0000		
	2746133803141	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 	kg	0,0150		
 210	PC01A
	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2		1,60	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9300		
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm 	m3	0,0006		
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm  pentru pereti	m2	0,0600		
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500		
 211	Dl121
	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог) переходных плит	m2		206,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640		
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii 	t	0,0045		
	4029050	Mortar de ciment   M20	m3	0,0093		
						
 		Capitolul IV. Amenajarea iluminării.
1. Lucrari  de constructie 				
1	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II  pentru pilon	100 m3		6,30	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut.	4,3900		
 2	TsD18B
	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3		630,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000		
 3	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II pentru pilon	100 m3		0,385	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut.	4,3900		
 4	TsD18B
	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3		4,70	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000		
 5	34-02-003-1
	Executarea conductelor din tevi de PVC: Diam.100mm	km		1,80	
	1	Muncitor	h-om	133,0000		
	530-01820100	Tevi din PVC  diametrul exterior 100 mm	m	1 000,0000		
 6	material
	Canal metalic 50x50x5 mm	m		5,00	
	59024564532145-1	Canal metalic 50x50x5 mm	m	1,0000		
 7	CL01B
	Stilpi din otel gata confectionati, (Pilon metalic  conic-octagonal cu cutie si usa pentru cablu H=10m, 1buc.=160kg)  52 buc	t		8,32	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	11,2000		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,4000		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7000		
	281110630202-10	Stilp din otel gata confectionati H=10 m	kg	1 000,0000		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,7500		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000		
	2874115883700	Saiba   M 20	buc	4,0000		
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14  kw 	h-ut.	0,7500		
 8	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 (0.65 m3 pentru 1buc)   C12/15	m3		33,80	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	2663102100000-15	Beton B15  C12/15	m3	1,0250		
	4100116202818	Apa	m3	0,1000		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut.	0,6000		
 9	CL18A
	Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton cu rasin epoxidice 1.41kg  ancora	kg		159,00	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	2416407336680	Rasina epoxidica 040	kg	0,0090		
 10	PF01C
	Tencuiala din mortar de ciment marca 200, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus  h 1 - 2 cm	m2		2,20	
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,3500		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0120		
	4100116202818	Apa	m3	0,0030		
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic	h-ut.	0,0030		
 11	33-04-016-5
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc		52,00	
	1	Muncitor	h-om	0,2500		
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	0,1400		
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	0,1400		
 		2. Lucrari de montare 				
12	08-02-148-2
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m		19,80	
	1	Muncitor	h-om	18,3000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004		
	1010865	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm	t	0,0008		
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041		
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0096		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,5600		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	4,2600		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	4,2600		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,5600		
 13	Pret de firma
	Cablu АПвзБбШп-5х35mm2	m		1 870,00	
	5902161-55435	Cablu АПвзБбШп-5х35mm2	m	1,0000		
 14	Pret de firma
	Cablu АПвзБбШп-5х70 mm2	m		110,00	
	5902161-55435-3	Cablu АПвзБбШп-5х70mm2	m	1,0000		
 15	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ПРГН1,5мм)	100 m		20,80	
	1	Muncitor	h-om	5,6100		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,1600		
 16	561-570
	Cablu ПРГН1,5мм	m		2 080,00	
	590-409	Conductor ПРГН 1,5 mm2	m	1,0000		
 17	08-02-165-6
	Manson  terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 (manson terminal 4KVTp-1 5x35mm2)	buc		104,00	
	1	Muncitor	h-om	6,6500		
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0004		
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100		
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0024		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0100		
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	0,0100		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0100		
 18	08-02-165-6
	Manson  terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 (manson terminal 4KVTp-1 5x70mm2)	buc		2,00	
	1	Muncitor	h-om	6,6500		
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0004		
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100		
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0024		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0100		
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	0,0100		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0100		
 19	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat,  (кронштейн 1P-L2.5м)	buc		52,00	
	1	Muncitor	h-om	3,4100		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006		
	1019852	Vopsea	kg	0,5000		
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	1,3300		
 20	pretul firmei
	Console metalice (кронштейн 1P-1m; L2.5м)	buc		52,00	
	59011151125	Console metalice (кронштейн 1P-1m; L2.5м)	buc	1,0000		
 21	08-02-369-2
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED-125W	buc		52,00	
	1	Muncitor	h-om	2,3400		
	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,0120		
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100		
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0100		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0200		
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	0,8400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0200		
 22	08-02-472-9
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 16 mm	100 m		0,20	
	1	Muncitor	h-om	21,3000		
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920		
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,9000		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000		
	1019852	Vopsea	kg	2,4000		
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1900		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,3600		
 						
		Capitolul V. Stație de epurare a apelor pluviale.
1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari terasament				
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал)	100 m3		1,600	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	2,0500		
 2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3		15,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600		
 3	TsC19B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Перемещение лишнего грунта в насыпь, к=0,85)	100 m3		1,750	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut.	1,5400		
 4	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip , nisipos	m3		220,000	
	9312040019600	Sapator	h-om.	0,6100		
	14211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm , песчанный грунт	m3	1,0250		
 5	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение)	100 m3		2,200	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut.	10,3900		
 6	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3		37,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		
 		1.2. Lucrari de betoane				
7	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		5,300	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,4200		
 8	CA02A
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Бетонная подготовка из бетона В3,5)   C8/10	m3		1,600	
	7123010010200	Betonist	h-om.	3,9500		
	2663102100001-C8/10	Beton clasa В3,5   C8/10	m3	1,0250		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000		
 9	CA03B
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa  C 16/20	m3		13,100	
	7123010010200	Betonist	h-om.	3,5500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,4000		
	266310210000-C16/20	Beton clasa  C16/20	m3	1,0250		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
 10	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2		14,800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	0,1000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		
 11	CC02I2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in  pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante   A240, A400	kg		3,720	
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	0,1020		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0030		
	2710602400000	Otel beton A240, A400	kg	1,0250		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000		
 12	CC02J2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in  pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante carcase A240, A400	kg		319,500	
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	0,0600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0030		
	2710602200000	Otel beton A240, A400	kg	1,0250		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara 	h-ut.	0,0010		
 13	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		120,000	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100		
	2775276309886h3	Confectii metalice (Закл/дет из листа)	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
 14	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сальники Ду=200, 300мм)	kg		60,480	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100		
	2775276309886h2	Confectii metalice (Ду=200, 300)	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
 15	IzD03C
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции  из профилей, толщиной до 8  мм, вручную )	t		0,180	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000		
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600		
 16	IzD04C
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции  из профилей, толщиной до 8 мм, вручную)	t		0,180	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000		
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600		
 17	34-02-003-1
	Executarea conductelor din tevi de PVC: diam.100 mm   pentru ventilare	km		0,003	
	1	Muncitor	h-om	133,0000		
	530-01820100	Tevi din PVC de tensiune joasa, diametrul exterior 100 mm	m	1 000,0000		
 						
 		Capitolul VII. Rețele exterioare de canalizare.
1. C2, km 7+020 - drum de acces 0+25,75				
		1.1. Lucrari terasament				
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3		5,400	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
 2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3		60,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600		
 3	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip Песчаная подушка	m3		34,500	
	9312040019600	Sapator	h-om.	0,6100		
	14211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm , песчанный грунт	m3	1,0250		
 4	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip , nisipos pentru    tevi	m3		170,300	
	9312040019600	Sapator	h-om.	0,6100		
	14211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm , песчанный грунт	m3	1,0250		
 5	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка мех)	100 m3		3,610	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900		
 6	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3		3,610	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900		
 7	TsC19B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разравнивание лишнего грунта, к=0,85)	100 m3		2,390	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400		
 		1.2. Tevi si armaturi				
8	AcA07B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm (Подземная укладка труб ПВХ вне зданий, типа 4(G) или 3(М), диаметр 110-160 мм)   PVC   SN D160 mm	m		13,000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700		
	2521216700000-160	Teava din PVC  SN  D160	m	1,0500		
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010		
 9	AcA07C
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm  PVC  SN4  D250 mm k=1.19 la manopere si utilaj	m		420,000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4500		
	2521216700000-250	Teava din PVC SN4   D250 mm	m	1,0500		
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010		
 10	AcA07C
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm  PVC  SN4  D300 mm k=1.43 la manopere si utilaj	m		63,000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4500		
	2521216700000-300	Teava din PVC SN4   D300 mm	m	1,0500		
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010		
 11	AcD05B
	Montarea tuburilor circulare, din beton, cu lungimea de  2 m, cu adincimea de pina la 2 m, cu mufa si inel de cauciuc, tuburile avind diametrul de 300-400 mm  TBS30.25	m		80,000	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,5600		
	2661122804500-300	Tuburi din beton simplu circulare cu mufa si inel de cauciuc  TBS30.25	m	1,0100		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  nisipos	m3	0,1200		
	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare 	buc	0,5000		
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0170		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0250		
 12	GA08E
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 406 x 7 mm  toc de protectie	m		103,700	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,2000		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4800		
	2521216701000	Teava din otel 	m	1,0200		
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	9,1000		
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,2200		
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0020		
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,2800		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,2000		
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	2,9000		
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,5000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0900		
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000		
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3600		
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,4000		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0800		
 13	AcA11D
	Протаскивание труб в футляр  D200	m		96,500	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,7500		
 14	AcA07C
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm  PVC  SN4  D200 mm	m		96,500	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4500		
	2521216700000-200	Teava din PVC SN4   D200 mm	m	1,0500		
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010		
 15	AcA07C
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm  PVC  SN4  D200 mm	m		13,200	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4500		
	2521216700000-200	Teava din PVC SN4   D200 mm	m	1,0500		
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010		
 16	AcA04C
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200 mm Трубы стальные электросварные ГОСТ10704-91 D159х3 mm	m		10,000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,5300		
	25212167010001-159	Teava din otel  Трубы стальные электросварные ГОСТ10704-91 D159х3 mm	m	1,0100		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4700		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,4100		
	2873155901261	Electrod  S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl  5 x 450 mm	kg	0,4100		
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	3,2500		
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,1500		
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,6500		
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14  kw 	h-ut	0,1500		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0410		
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0030		
 17	AcA25B
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 125-250 мм)  reducere otel D200x150	buc		2,000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,2700		
	2875274110150	Piesa de legatura din otel pentru sudura reducere otel  D200x150	buc	1,0000		
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,9300		
 18	IzI06A
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate, executata cu un strat de carton bitumat, lipit la suprapuneri si grunduit cu bitum (izolatia tocului de diam 159 mm  L=10 m	m2		5,020	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3380		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1520		
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,7350		
	2682132601131	Cart bit.  str.acop. CA400  130 cm 	m2	1,1300		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0003		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,4880		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1100		
	2320166200676	White spirit	kg	0,1900		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130		
 19	IzI06A
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate, executata cu un strat de carton bitumat, lipit la suprapuneri si grunduit cu bitum (izolatia tocului de diam 406 mm  L=103.7 m	m2		132,200	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3380		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1520		
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,7350		
	2682132601131	Cart bit.  str.acop. CA400  130 cm 	m2	1,1300		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0003		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,4880		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1100		
	2320166200676	White spirit	kg	0,1900		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130		
 20	IC44D
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm (Изготовление, установка и заделка (цементация) защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 219 x 8 мм ... 273 x 7 мм)  PE100  D200  L=0.2 m	buc		3,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500		
	2722103310000-200	Teava instalatie  PE100  D200	m	0,2000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1320		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0700		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420		
	1421202206000	Nisip  0,0-7,0 mm  nisipos	m3	0,0036		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003		
 21	IC44D
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm (Изготовление, установка и заделка (цементация) защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 219 x 8 мм ... 273 x 7 мм)  PE100  D250  L=0.2 m	buc		38,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500		
	2722103310000-250	Teava instalatie  PE100  D250	m	0,2000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1320		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0700		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420		
	1421202206000	Nisip  0,0-7,0 mm  nisipos	m3	0,0036		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003		
 22	IC44E
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 324 x 8 mm ... 356 x 9 mm (Изготовление, установка и заделка (цементация) защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 324 x 8 мм ... 356 x 9мм)   PE100  D315  L=0.2 m	buc		26,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000		
	2722103310000-315	Teava instalatie  PE100 D315	m	0,2000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1600		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1200		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,8560		
	1421202206000	Nisip  0,0-7,0 mm  nisipos	m3	0,0048		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0012		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0004		
 23	IC44E
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 324 x 8 mm ... 356 x 9 mm (Изготовление, установка и заделка (цементация) защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 324 x 8 мм ... 356 x 9мм)   PE100  D400  L=0.2 m	buc		15,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000		
	2722103310000-400	Teava instalatie  PE100 D400	m	0,2000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1600		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1200		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,8560		
	1421202206000	Nisip  0,0-7,0 mm  nisipos	m3	0,0048		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0012		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0004		
 		2. C2  km8+072 - drum de acces				
		2.1. Lucrari terasament				
24	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3		2,350	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
 25	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3		23,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600		
 26	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip Песчаная подушка	m3		15,200	
	9312040019600	Sapator	h-om.	0,6100		
	14211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm , песчанный грунт	m3	1,0250		
 27	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip , nisipos pentru tevi	m3		85,200	
	9312040019600	Sapator	h-om.	0,6100		
	14211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm , песчанный грунт	m3	1,0250		
 28	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка мех)	100 m3		1,500	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900		
 29	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3		1,500	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900		
 30	TsC19B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разравнивание лишнего грунта, к=0,85)	100 m3		1,100	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400		
 		2.2. Tevi si armatura				
31	AcA04F
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 600-800 mm (Подземная укладка стальных труб, соединенных электросваркой, диаметр 600-800 мм)   D600 mm	m		41,000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,3000		
	2521216701000-600	Teava din otel  D600 mm 	m	1,0100		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,9900		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,9800		
	2873155901261	Electrod  S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl  5 x 450 mm	kg	1,8900		
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	12,0000		
	2320322600374	Citom	kg	0,1500		
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,3800		
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	1,1600		
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14  kw 	h-ut	0,2900		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0100		
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tracto cu senile pina 15 tf	h-ut	0,1200		
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0200		
 32	AcA04F
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 600-800 mm (Подземная укладка стальных труб, соединенных электросваркой, диаметр 600-800 мм)   D600 mm	m		83,000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,3000		
	2521216701000-600	Teava din otel  D600 mm 	m	1,0100		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,9900		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,9800		
	2873155901261	Electrod  S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl  5 x 450 mm	kg	1,8900		
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	12,0000		
	2320322600374	Citom	kg	0,1500		
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,3800		
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	1,1600		
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14  kw 	h-ut	0,2900		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0100		
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tracto cu senile pina 15 tf	h-ut	0,1200		
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0200		
 33	AcD05E
	Montarea tuburilor circulare, din beton, cu lungimea de  2 m, cu adincimea de pina la 2 m, cu mufa si inel de cauciuc, tuburile avind diametrul de 900-1000 mm  TBS 100.25	m		39,000	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	3,6500		
	2661122804500-1000	Tuburi din beton simplu circulare cu mufa si inel de cauciuc   TBS100.25	m	1,0100		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  nisipos	m3	0,2640		
	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare 	buc	0,5000		
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0450		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0500		
 34	AcA27B
	Imbinarea cu inel de cauciuc a pieselor de legatura din otel, pentru conducte de presiune, din beton armat sau precomrimat (PREMO), avind diametrul de 800-1000 mm (Соединение резиновым кольцом стальных накладок для напорных трубопроводов, из армированного или предварительно напряженного бетона (PREMO), диаметр 800-1000 мм)	buc		1,000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,0500		
	2513736601500-1	Inel de cauciuc pentru etansare D1000 mm	buc	1,0100		
 35	IC42D
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 31 kg  - 65 kg/ buc  (Опоры и фиксаторы для крепления трубопроводов, весом  31 кг-65 кг/штука) вес 1 шт 42.0 кг  buc 13   применительно	kg		546,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1700		
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000		
 36	AcA10A
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 110-140 mm  PE80  D110 mm	m		6,000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470		
	2521216701001-110	Teava din polietilena  PE80  D110 mm	m	1,0150		
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300		
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115		
 37	AcB01E
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 500-600 mm  Vana cu pana baucizata Py16 cu reductor D600 mm  30ч539р	buc		2,000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,2500		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,6400		
 38	AcB01E
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 500-600 mm  compensator de montaj din cauciuc DN600 Py16 L=260	buc		2,000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,2500		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,6400		
 39	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm robinet fluture cu flanse D100	buc		1,000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500		
	28741173000-rob 100	Robinet fluture cu flanse  D100	buc	1,0000		
 40	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  flange adapter - plug D110	buc		1,000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900		
	2875274110100-flang	Flange adapter - plug D100	buc	1,0000		
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100		
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000		
 41	AcB01E
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 500-600 mm teu de otel D600x600 mm	buc		2,000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,2500		
	28741173000-Teu600	Teu de otel D 600x600 mm 	buc	1,0000		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,6400		
 42	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului  cot de otel D100	buc		1,000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800		
	2523156713811cotD100	Cot de otel D100	buc	1,0300		
 43	AcA26D
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 500-600 mm flansa plana din otel pentru sudara D600	buc		7,000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,3300		
	287527411-flansD600	Flansa plana din otel pentru sudara D600	buc	1,0000		
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100		
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	16,0000		
 44	AcA26D
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 500-600 mm flansa oarba din otel pentru sudara D600	buc		1,000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,3300		
	28752741-flansD600	Flansa oarba din otel pentru sudara D600	buc	1,0000		
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100		
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	16,0000		
 45	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  flansa plana din otel D100	buc		1,000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900		
	2875274110100-flans	Flansa plana din otel D100	buc	1,0000		
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100		
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000		
 46	AcB01E
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 500-600 mm  cot de sector sudat di notel 30gr  D630*12	buc		2,000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,2500		
	28741173-Cot 30  630	Cot se sector sudat din otel 30gr D630*12 	buc	1,0000		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,6400		
 47	AcB01E
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 500-600 mm  cot de sector sudat di notel 60gr  D630*12	buc		1,000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,2500		
	28741173-Cot 60  630	Cot se sector sudat din otel 60gr D630*12 	buc	1,0000		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,6400		
 48	AcB01E
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 500-600 mm  cot de sector sudat di notel 20gr  D630*12	buc		1,000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,2500		
	28741173-Cot 20  630	Cot se sector sudat din otel 20gr D630*12 	buc	1,0000		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,6400		
 49	IC44C
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm   PE100 D140  L=0.3 m	buc		2,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500		
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,3000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0600		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420		
	1421202206000	Nisip  0,0-7,0 mm  nisipos	m3	0,0036		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003		
 50	IzL06A
	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind normala   (izolatia tocului de diam.630 mm cu banda "Fibertex") L=82m	m2		162,200	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300		
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,3600		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300		
	7420000000500	Tractorist	h-om	0,0200		
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,1040		
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0460		
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	1,1420		
	2513206621000-55	Banda de protectie "Fibertex"	m2	1,0400		
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300		
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,1500		
 51	AcE51J
	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 600 mm (Врезка в существующий трубопровод из стальных труб (со штуцером), диам. 600 мм)	piesa		2,000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	8,2700		
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	6,6300		
	2521216701000-600	Teava din otel  D600 mm 	m	0,6000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,8000		
	2411115904520	Acetilena	m3	0,4200		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,5000		
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	2,1600		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	9,7600		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,1200		
 52	RpAcA49F
	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 600-800 mm (Разборка стальных трубопроводов соединенных сваркой, диам. 600-800 мм)  D600 mm	m		206,000	
	7212030022700	Sudor	h-om	3,3100		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,1900		
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,1000		
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	1,5400		
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,1200		
 		3. Camin 3000x2000x1800(h)  poz.19				
53	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3		0,730	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
 54	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3		7,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600		
 55	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка мех)	100 m3		0,530	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900		
 56	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3		0,530	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900		
 57	TsC19B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разравнивание лишнего грунта, к=0,85)	100 m3		0,270	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400		
 58	TsC53B
	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2		0,110	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100		
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	5,1000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,5000		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400		
 59	CA02A
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Бетонная подготовка из бетона В3,5)	m3		1,000	
	7123010010200	Betonist	h-om.	3,9500		
	266310210000-3.5	Beton clasa В3,5	m3	1,0250		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000		
 60	CA03B
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Днище и стены из бетона В15)	m3		6,300	
	7123010010200	Betonist	h-om.	3,5500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,4000		
	266310210000-C12/15	Beton clasa C12/15	m3	1,0250		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
 61	CB02B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка для стен)	m2		53,800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	0,1000		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		
	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0200		
 62	CC02J2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in  pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A500C	kg		705,080	
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	0,0600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0030		
	2710602200000	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm   A500C	kg	1,0250		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0010		
 63	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сальники Ду=100, 400, 600 мм)	kg		174,600	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100		
	2775276309886h2	Confectii metalice (Ду=200, 300)	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
 64	IzA06A(F)
	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email) (Окраска  сальников 5 слоев эмали ХВ-785, 1-слой грунта ХС010)	m2		22,000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,8700		
	2430116100000k1	Email clorcauciuc (эмаль ХВ-785)	kg	0,6000		
	24302261012586	Grund alb clorcauc. (грунт ХС010)	kg	0,1500		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0530		
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
 65	IzF04F
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba(Обмазка наружных стен битумом за 2раза)	m2		31,400	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,0600		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii 	kg	1,7000		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130		
 66	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м,  в сухих грунтах)	m3		0,290	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100		
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	4,1600		
	2663102100957-C12/15	Beton de ciment  C12/15	m3	0,4100		
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  nisipos	m3	0,1600		
	26511221004022	Ciment M-400 	kg	0,8000		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900		
 67	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1, люк легкий	buc		2,000	
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000		
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000		
 68	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului  КЦ7-6,  КЦ7-3	buc		2,000	
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-6 (0,10 m3)	buc	1,0000		
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine  КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000		
 69	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului плита  ПО1	buc		2,000	
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine ПО-1 (0,70 m3)	buc	1,0000		
 		4. Amenajarea caminului D 1000 mm Cr-5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24   12 buc    DK57				
70	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором )	100 m3		0,300	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
 71	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  (Доработка грунта вручную откосов, выемок)	m3		3,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600		
 72	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка мех)	100 m3		0,280	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900		
 73	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3		0,280	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900		
 74	TsC19B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разравнивание лишнего грунта, к=0,85)	100 m3		0,050	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400		
 75	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м,  в сухих грунтах)	m3		6,190	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100		
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	4,1600		
	2663102100957-C12/15	Beton de ciment  C12/15	m3	0,4100		
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  nisipos	m3	0,1600		
	26511221004022	Ciment M-400 	kg	0,8000		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900		
 76	
	Inel cu fund CT 10-10 (1buc=0.426 m3)	buc		12,000	
	13123123-CT10-10	Inel cu fund CT 10-10 (1buc=0.426 m3) 	buc	1,0000		
 77	
	Placa de acoperire  CTP3  - 10 (1buc=0.09 m3)	buc		12,000	
	1333-CTP10-10	Placa de acoperire  CT20-10  (1buc=0.11 m3) 	buc	1,0000		
 78	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I(Люк легкий)	buc		12,000	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om.	0,7000		
	2875274200000h	Capac cu rama (Люк легкий)	buc	1,0000		
 79	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (rigola din beton B20 F 200 W 6)	m3		2,400	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	2663102100000-C16/20	Beton C16/20	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4280		
 		5. Amenajarea caminului D 1000 mm Cr-6, 8, 10, 12, 14, 19, 21, 23   7 buc   DK57				
80	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором )	100 m3		0,250	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
 81	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  (Доработка грунта вручную откосов, выемок)	m3		2,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600		
 82	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка мех)	100 m3		0,240	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900		
 83	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3		0,240	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900		
 84	TsC19B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разравнивание лишнего грунта, к=0,85)	100 m3		0,030	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400		
 85	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м,  в сухих грунтах)	m3		3,540	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100		
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	4,1600		
	2663102100957-C12/15	Beton de ciment  C12/15	m3	0,4100		
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  nisipos	m3	0,1600		
	26511221004022	Ciment M-400 	kg	0,8000		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900		
 86	
	Inel cu fund CT 10-10 (1buc=0.426 m3)	buc		6,000	
	13123123-CT10-10	Inel cu fund CT 10-10 (1buc=0.426 m3) 	buc	1,0000		
 87	
	Inel cu fund CT 10-7.5 (1buc=0.35 m3)	buc		1,000	
	13123123-CT10-7.5	Inel cu fund CT 10-7.5 (1buc=0.35 m3) 	buc	1,0000		
 88	
	Placa de acoperire  CTP3  - 10 (1buc=0.09 m3)	buc		7,000	
	1333-CTP10-10	Placa de acoperire  CT20-10  (1buc=0.11 m3) 	buc	1,0000		
 89	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I(Люк легкий)	buc		7,000	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om.	0,7000		
	2875274200000h	Capac cu rama (Люк легкий)	buc	1,0000		
 90	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (rigola din beton B20 F 200 W 6)	m3		0,560	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	2663102100000-C16/20	Beton C16/20	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4280		
 		6. Amenajarea caminului D 1000 mm    18 buc   				
91	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором )	100 m3		0,550	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
 92	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  (Доработка грунта вручную откосов, выемок)	m3		5,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600		
 93	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка мех)	100 m3		0,490	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900		
 94	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3		0,490	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900		
 95	TsC19B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разравнивание лишнего грунта, к=0,85)	100 m3		0,064	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400		
 96	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м,  в сухих грунтах)	m3		10,110	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100		
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	4,1600		
	2663102100957-C12/15	Beton de ciment  C12/15	m3	0,4100		
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  nisipos	m3	0,1600		
	26511221004022	Ciment M-400 	kg	0,8000		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900		
 97	
	Inel cu fund CT 10-10 (1buc=0.426 m3)	buc		18,000	
	13123123-CT10-10	Inel cu fund CT 10-10 (1buc=0.426 m3) 	buc	1,0000		
 98	
	Inele CT10-7.5 (1buc=0.23  m3)	buc		1,000	
	1312312312-CT10-7.5	Inel CT10-7.5 (1buc=0.23 m3)	buc	1,0000		
 99	
	Inele CT10- 5 (1buc=0.153  m3)	buc		1,000	
	1312312312-CT10-5	Inel CT10- 5 (1buc=0.153 m3)	buc	1,0000		
 100	
	Inele CT7-3 (1buc=0.05  m3)	buc		5,000	
	1312312312-CT7-3	Inel CT7-3 (1buc=0.05 m3)	buc	1,0000		
 101	
	Inel de aducere la cota  H20 (1buc=0.04 m3)	buc		2,000	
	13123123-H20	Inel aducere la cota H20(1buc=0.04 m3) 	buc	1,0000		
 102	
	Inel de aducere la cota  CT01 (1buc=0.02 m3)	buc		2,000	
	13123123-H20CTO1	Inel aducere la cota CTO1 (1buc=0.02 m3) 	buc	1,0000		
 103	
	Placa de acoperire necarosabila CPA 90/62.5/10 (1buc=0.08 m3)	buc		15,000	
	1333-CPA 90/62.5/10	Placa de acoperire necarosabila CPA 90/62.5/10  (1buc=197 kg) 	buc	1,0000		
 104	
	Placa de acoperire necarosabila CPA 90/62.5/10 (1buc=0.084 m3)	buc		3,000	
	1333-CPA 90/62.5/10	Placa de acoperire necarosabila CPA 90/62.5/10  (1buc=197 kg) 	buc	1,0000		
 105	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I(Люк легкий)	buc		3,000	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om.	0,7000		
	2875274200000h	Capac cu rama (Люк легкий)	buc	1,0000		
 106	AcE07C
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Люк тяжелый)	buc		15,000	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200		
	2875274200000	Capac cu rama  Люк тяжелый	buc	1,0000		
 107	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (rigola din beton B20 F 200 W 6)	m3		4,370	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	2663102100000-C16/20	Beton C16/20	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4280		
 		7. Amenajarea caminelor  D 1500 Kp				
108	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором )	100 m3		0,080	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
 109	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3		1,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600		
 110	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка мех)	100 m3		0,070	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900		
 111	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3		0,070	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900		
 112	TsC19B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разравнивание лишнего грунта, к=0,85)	100 m3		0,010	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400		
 113	AcE14A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)	m3		1,270	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600		
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	2,9000		
	2663102100957-C12/15	Beton de ciment  C12/15	m3	0,5200		
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  nisipos	m3	0,1450		
	26511221004022	Ciment M-400 	kg	0,7000		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680		
 114	
	Fundatii pentru inele  CTD 15 (1buc=0.33 m3)	buc		1,000	
	13123123-CTD15	Fundatii pentru inele  CTD 15  (1buc=0.33 m3) 	buc	1,0000		
 115	
	Inele CT15-9 (1buc=0.4 m3)	buc		1,000	
	1312312312008-CT15-9	Inel CT15-6 (1buc=0.27 m3)	buc	1,0000		
 116	
	Inele CT15-6 (1buc=0.27 m3)	buc		1,000	
	1312312312008-CT15-9	Inel CT15-6 (1buc=0.27 m3)	buc	1,0000		
 117	
	Placa de acoperire necarosabila CTP 1-15-1 (1buc=0.27 m3)	buc		1,000	
	13123123-CP 1-15-1	Placa de acoperire necarosabila CTP 1-15-1  (1buc=685 kg) 	buc	1,0000		
 118	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I(Люк легкий)	buc		1,000	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om.	0,7000		
	2875274200000h	Capac cu rama (Люк легкий)	buc	1,0000		
 119	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (rigola din beton C16/20	m3		0,180	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	2663102100000-C16/20	Beton C16/20	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4280		
 120	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta pentru capat	m3		0,300	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
 121	Dl119
	Fundatii monolite din beton  la edificiile artificiale  C12/15	m3		0,920	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	2663102100000-C12/15	Beton C12/15	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4280		
 122	AcB01B
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm cuplaj de sertizare  D150 mm	buc		1,000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7000		
	2874117300000-02	Cuplaj de sertizare	buc	1,0000		
 123	AcB01D
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300-400 mm  cuplaj de sertizare  D300 mm	buc		1,000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,6500		
	2874117300000-03	Cuplaj de sertizare  D300 mm	buc	1,0000		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,5000		
 124	AcB01B
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm supapa antiinundatie D150 mm	buc		1,000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7000		
	2874117300000-04	Supapa antiinundatie D150 mm	buc	1,0000		
 125	AcB01D
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300-400 mm  supapa antiinundatie D300 mm	buc		1,000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,6500		
	2874117300000-05	Supapa antiinundatie  D300 mm	buc	1,0000		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,5000		
 126	AcA04C
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200 mm Трубы стальные электросварные ГОСТ10704-91 D159х5 mm	m		1,000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,5300		
	25212167010001-159-5	Teava din otel  Трубы стальные электросварные ГОСТ10704-91 D159х5 mm	m	1,0100		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4700		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,4100		
	2873155901261	Electrod  S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl  5 x 450 mm	kg	0,4100		
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	3,2500		
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,1500		
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,6500		
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14  kw 	h-ut	0,1500		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0410		
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0030		
 127	AcA04D
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 300-350 mm (Подземная укладка стальных труб, соединенных электросваркой, диаметр 300-350 мм)	m		1,000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,0100		
	2521216701000-325	Teava din otel   D325x5 mm	m	1,0100		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6300		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,8900		
	2873155901261	Electrod  S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl  5 x 450 mm	kg	1,2000		
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	9,1600		
	2320322600374	Citom	kg	0,1100		
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,2200		
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,9100		
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14  kw 	h-ut	0,1700		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0610		
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0050		
 128	DI129
	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3		0,950	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800		
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100		
 129	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu  pentru gard	m3		0,700	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200		
 130	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3		0,400	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		
 131	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3		0,400	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500		
	4100116202806	Apa 	m3	0,1000		
 132	CA03B
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 12/15	m3		0,384	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500		
	2663102100001  B7.5	Beton clasa. B7.5	m3	1,0250		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
 133	CO06A4
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici h=0.5 m	m		40,000	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900		
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	0,5000		
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,2400		
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	4,0000		
 134	CA03B
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 12/15	m3		0,144	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500		
	2663102100001  B7.5	Beton clasa. B7.5	m3	1,0250		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
 135	CO07A1
	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat poarta	kg		110,000	
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,0500		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010		
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb  pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050		
 		8. Amenajarea caminelor  D2000  BI				
136	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором )	100 m3		0,350	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
 137	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  (Доработка грунта вручную откосов, выемок)	m3		3,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600		
 138	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка мех)	100 m3		0,340	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900		
 139	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3		0,340	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900		
 140	TsC19B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разравнивание лишнего грунта, к=0,85)	100 m3		0,040	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400		
 141	AcE15A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м, в сухих грунтах) 1 buc	m3		2,450	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,6400		
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	2,4200		
	2663102100957-C12/15	Beton de ciment  C12/15	m3	0,5730		
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0690		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  nisipos	m3	0,1320		
	26511221004022	Ciment M-400 	kg	0,6000		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0650		
 142	
	Inel cu fund CTD 20 (1buc=1.475 m3)	buc		1,000	
	13123123-CTD20	Inel cu fund CTD 20 (1buc=1.475 m3) 	buc	1,0000		
 143	
	Inele CT20-9 (1buc=0.59 m3)	buc		2,000	
	1312312312-CT20-9	Inel CT20-10 (1buc=0.59 m3)	buc	1,0000		
 144	
	Inele CT7-9 (1buc=0.15 m3)	buc		1,000	
	1312312312008-CT7-9	Inel CT7-9 (1buc=0.15 m3)	buc	1,0000		
 145	
	Placa de acoperire necarosabila CTP 1-20-1 (1buc=0.512m3)	buc		1,000	
	13123123-CTP 1-20-1	Placa de acoperire necarosabila CTP  1-20-1 (1buc=0.512 m3) 	buc	1,0000		
 146	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I(Люк легкий)	buc		1,000	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om.	0,7000		
	2875274200000h	Capac cu rama (Люк легкий)	buc	1,0000		
 		9. Amenajarea caminului D 1000 mm    1 buc   Cg3				
147	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 	100 m3		0,180	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
 148	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  	m3		2,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600		
 149	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка мех)	100 m3		0,170	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900		
 150	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3		0,170	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900		
 151	TsC19B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разравнивание лишнего грунта, к=0,85)	100 m3		0,030	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400		
 152	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м,  в сухих грунтах)	m3		1,530	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100		
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	4,1600		
	2663102100957-C12/15	Beton de ciment  C12/15	m3	0,4100		
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  nisipos	m3	0,1600		
	26511221004022	Ciment M-400 	kg	0,8000		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900		
 153	
	Fundatii pentru inele  CTD 10 (1buc=0.16 m3)	buc		1,000	
	13123123-CTD10	Fundatii pentru inele CTD 10 (1buc=0.16 m3) 	buc	1,0000		
 154	
	Inele CT10-9 (1buc=0.24  m3)	buc		4,000	
	1312312312-CT10-9	Inel CT10-9 (1buc=0.24 m3)	buc	1,0000		
 155	
	Placa de acoperire  CTP1- 10 -1 (1buc=0.10 m3)	buc		1,000	
	1333-CTP1-10-1	Placa de acoperire  CTP1-10-1  (1buc=0.10 m3) 	buc	1,0000		
 156	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I(Люк легкий)	buc		1,000	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om.	0,7000		
	2875274200000h	Capac cu rama (Люк легкий)	buc	1,0000		

Permis special pentru circulația, pe drumurile publice, a utilajului greu, cu dimensiuni mai mari decât cele admisibile și utilaj
1	HG nr. 1073 din 01.10.2007	Permis special pentru circulația, pe drumurile publice, a utilajului greu, cu dimensiuni mai mari decât cele admisibile (pod peste r. Bac și pod peste calea ferată)	lei			
		UTILAJ				
		Capitolul IV. Amenajarea iluminării.
				
2	pretul firmei
	Mufa terminala 4KVTp-1 5x35 mm2	buc		104,00	
	1254678787987845	Manson terminal 4KVTp-1 5x35 mm2	buc	1,0000		
 3	pretul firmei
	Mufa terminala 4KVTp-1 5x70 mm2	buc		2,00	
	1254678787987845-2	Manson terminal 4KVTp-1 5x70 mm2	buc	1,0000		
 4	pretul firmei
	Corp de iluminat LED-125W	buc		52,00	
	59011154-1225	Corp de iluminat LED-125W  	buc	1,0000		
		Capitolul V. Stație de epurare a apelor pluviale.				
5	Oferta Standartpark	Utilaj pentru statia de epurare	buc		1,000	
	3333	Utilaj pentru statie de epurare	buc	1,0000		
		Capitolul VII. Rețele exterioare de canalizare.
				
6	Pret firmei
	Vana cu pana caucizata Py cu reductor D600 mm	buc		2,000	
	28741173000-Vana600	Vana cu pana caucizata Py cu reductor D 600 mm 30с539р	buc	1,0000		
7	Pret firmei
	Compensator de montaj din cauciuc Py16 D600 mm  L=260 mm	buc		2,000	
	28741173000-Comp600	Compensator de montaj din cauciuc Py D 600 mm 	buc	1,0000		
						
		Atenţie !				
cheltuielile de regie și beneficiu nu se calculeaza pentru permis special și utilaj	

Pregătirea amestecului de piatra spartă cu ciment
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     	
U.M. 	Cantitate	
				pe unitate de măsură
	Volum	

1	2	3	4	6	7	
1	DZ01A
	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din balast, cu 4% ciment (amestecul din piatra sparta cu 4% de ciment), Y=2,2 t/m3	m3		1,00	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,38		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	89,40		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,133		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,023		
	2952270003005	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	0,077		
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	0,077		
 2	material
	piatra sparta	m3		1,60	
	1411122201752-255	Piatra sparta 	m3	1,00		
 
Director adjunct	Iurie PASA	
                                       (funcţia, semnătura)