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                                                                                                                                                                                                                                      Anexa nr. 22
                                                                                                                                                                                       la Documentația standard nr.115
                                                                                                                                                                             din “ 15 ” septembrie 2021
[bookmark: _Hlk77771394]Specificaţii tehnice

		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]




	Numărul procedurii de achiziție  

	Obiectul achiziției DIVERSE ECHIPAMENTE DE LABORATOR

	
	

	Denumirea bunurilor/serviciilor 
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă
	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	LOT  1 Moara de laborator cu cutite (LÎPA)
	
	
	
	Moara de pregatire a probelor de laborator cu recipient de macinare separate ( usor detasabil de corpul utilajului, pentru curatare).
Material proba :alimente uscate, duritate medie, oase, cereale, seminte,  minerale etc.
Carcasa principala, recipientul si capacul sunt din inox
Unitatea containerului si corpul masinii sunt separate  
Motor: min  1200W
Viteza  (rpm)   0- 30,000
Volum  min 400 CC
Capacitate min 1,5 L
Alimentare AC 110 V/220 V, 50 /60 Hz 
 Accesorii: cupa suplimentara, 
lame si  cilindru complet metallic, chee de dezasamblare, capac transparent  pentru observarea materialului din interiorul cupei, 
capac pentru cantitati mici.
 Moara se livreaza cu toate accesoriile complete  de operare.
	
	

	LOT 2 Masina de tocat carne (LÎPA)
	
	
	
	 Putere  maxima   -2000 W
Capacitate tocare , kg/ min  -2,5
Functie revers
Numar site, 3 buc
Accesorii in set
Material carcasa metal
Materie tava - metal
	
	

	LOT 3 Blender de laborator (LÎPA)
	
	
	
	Blender Putere  - 1- 2,0 kW
Material bol -  sticla rezistenta
Capacitate 2-3 L
Material lame – inox
Trepte de viteza -3
Lame detasabile din otel inoxidabil
	
	

	LOT 4 Termometru digital pentru frigider/congelator cu sonda si magnet (LÎPA)
	
	
	
	Termometru digital pentru frigider / congelator cu sonda  si magnet. Termometru digital cu afisaj al valorii masurate, afisat pentru valori ideale ale temperaturii in frigider: de la +4 ... + 8° C) si  congelator Prevazut  cu magnet pentru amplasat pe usa frigiderului Rezoluție :0,1°C
Tip sonda: Glonț din oțel inoxidabil 40 x 5 mm pe cablu de 1 m
Alimentare: 1 x 1,5 volți AAA oferind aproximativ 3 ani de utilizare continuă
Temperatura interioara: -20 ... +50 ° C
	
	

	LOT 5 Plita de masa electrica (LÎPA)
	
	
	
	Material suprafata emailat, Numarul de arzatoare 2, Putere  W-2000, Tipul elementului de incalzire spirala
	
	

	LOT 6 Etuvă (LÎPA)
	
	
	
	· Pentru uscarea probelor;
· Pentru sterilizarea materialelor de laborator cu aer cald,
· capacitate utilă de ≈ 80 – 100  litri;
· finisaj exterior: oțel galvanizat;
· interior: oțel inox;
· izolație: fibră de sticlă;
· rafturi: 2;
· sistem de control al temperaturii;
· setarea temperaturii digitală (domeniu ± 1°C);
· domeniu de temperatură 40 - 300°C;
· taimer auto start/ auto stop;
· afișaj temperatură/ timp LED display;
· alimentare 230V/ 50Hz;
· circuit de siguranță la supraâncălzire;
cu semnal acustic
	
	

	LOT 7 Lampă UV bactericidă (LÎPA)
	
	
	
	Caracteristici:
	Utilizabile în microbiologie pentru decontaminarea aerului și a suprafețelor;
	Tipul de radiație: UV-C cu lungime de undă 254nm;
	Parametri:
	Lungime de undă ≈ 253,7 nm (UV-C),
	Putere lampă 30-55W,
	Intensitatea radiației min.1,5W/m2 la 1 m distanță,
	Suprafața de acoperire aproximativ 20m2
	Timp de funcționare zilnic 30-60 min,
	Durata de viață a tubului UV  9000 ore,
	Cu certificat de conformitate și certificat de calitate de la producător,
	
	

	LOT 8 Termometru din sticlă cu lichid (LÎPA)
	
	
	
	TL-2 (-30...+70) gr.C, d= 1 gr.C
	
	

	LOT 9 Termometru din sticlă cu lichid (LÎPA)
	
	
	
	СП-83 (+20...+200) gr.C, d=1 gr.C
	
	

	LOT 10 Balanta tehnica cu grad de precizie 10-3 (LÎPA)
	
	
	
	Capacitatea maxima de cântarire: 400-500 g 
Diviziune: 0,001g (d); 0,01g (e); 
Reproductibilitate:0.001g
Linearitate: ± 0.003 g
Afisare pe display LCD 
Calibrare interna 
Afisare domeniu greutate curenta printr-o bara de grafic 
Timp de stabilizare: intre 3- 5 secunde 
Temperatura  de lucru : +10 .....+30°C;
Umiditate ambientala admisa max. 80 % (fara condens)
Se solicita ca balanta  sa respecte prevederile metrologice in vigoare privind marcarea cu marcaj CE, etichetarea cu marca M, prin care sa se certifice respectarea cerintelor metrologice.
	
	

	LOT 11 Agitatoare tip Vortex (LÎPA)
	
	
	
	Agitator compact, universal, potrivit pentru aplicatiile ce implica vase mici si placi de microtitrare
Display digital pentru afisarea timpului de agitare
Cronometru cu functia de numaratoare inversa: 1 sec….999min
Doua moduri de operare:
-	modul A (modul sigur cu detectarea atasamentului) – viteza maxima de minim 3000 rpm sa fie atinsa cu atasamentul standard pt  tuburi cu diam pana la 50 mm, in modul contact; la utilizarea altor atasamente viteza sa poata fi de 1300 rpm
-	modul B (fara detectarea atasamentului) – este posibila o viteza de 3000 rpm cu toate atasamentele; stabil pe tot dom. vitezei; 
Posibilitatea de adaptare diverse
	
	

	LOT 12 Set pentru upgrade HPLC Agilent 1260 Infinity II Prime (LÎPA)
	
	
	
	Set pentru upgrade HPLC Agilent 1260 Infinity II Prime, prin adăugarea unei valve pentru comutarea automată între 4 coloane. Piesele vor fi compatibile cu sistemul Agilent HPLC 1260 Infinity II Prime, conectat la Ultivo TQ LC/MS.
Setul va include:
• Kit de modernizare a mecanismului de acționare a supapei pentru termostatul de coloane; 
• Valvă de selecție pentru 4 coloane (4 poziții/10 porturi); 
• Kit complet de capilare cu diametrul de 0.12 mm pentru conectarea selectorului de coloane și a coloanelor utilizate;
• Ansamblu capac, tub și filtru de sticla pentru sticlele de solvenți - set alcătuit din 4 buc.
• Filtru de aspirație din oțel inox pentru solvent - set din 2 buc.
Piesele vor fi livrate noi, în ambalaj original de la producătorul echipamentului.
Prezentarea bunurilor și confirmarea compatibilității va fi efectuate de un reprezentant autorizat și certificate de producător.
Obligatoriu furnizorul va prezenta Autorizația de la producătorul echipamentului și Certificatul de instruire a inginerului la uzina producătorului.
	
	

	LOT 13 Baie cu ultrasunet cu încălzire reglabilă, cu mișcare de agitare (LÎPA)
	
	
	
	Baie de curatare cu ultrasunete si incalzire, cu reglare digitala a temperaturii si a timpului. Vas confectionat in totalitate din inox, prevazut cu valva pentru evacuarea lichidului. 
Capacitate: min. 9,5 L
Frecvență: estimativ 37 kHz
Putere de încălzire: estimativ 400 W
Încălzire reglabilă în limite de 10-80°C
Baie  cu 5 moduri cu ultrasunete, posibilitatea de a salva până la 4 programe de curățare Reglabile):
-	Dinamic: Combină modurile de impuls cu ultrasunete și de baleiaj pentru a crește performanța generală de curățare.
-	Puls: Îndepărtează chiar și contaminările persistente printr-o distribuție a câmpului sonor pulsatoriu.
-	Sweep: Distribuție uniformă a puterii ultrasonice pentru majoritatea sarcinilor de curățare.
-	Eco: Pentru o curățare delicată cu funcționare silențioasă și pentru o durată de viață mai lungă a dispozitivului de curățare cu ultrasunete. 
-	Degazare: Degazare rapidă a soluțiilor de curățare proaspăt preparate și a probelor (HPLC).
Baie cu afișaj clar și ușor de citit, care arată toți parametrii relevanți, de exemplu, timpul de curățare rămas,
temperatura setată/reală pentru o ajustare precisă.
	
	

	LOT 14 Set valvă de înaltă presiune pentru LCMS Ultivo (LÎPA)
	
	
	
	Set valvă de înaltă presiune, compatibil cu sistemul Agilent LCMS Ultivo, care va include următoarele componente:
Set valvă cu 2 poziții/6 porturi, 600 bar - 1 kit;
Teu CDS / conector tip T - 1 buc;
Capilar din oțel inoxidabil, 0,12 × 105 mm - 4 buc;
Set de fitinguri și ferule pentru 1/16", 10 bucăți/set - 1 kit.
Piesele vor fi livrate în ambalaj original de la producătorului echipamentului.
Serviciile vor fi prestate de un reprezentant autorizat și certificat de producător.
	
	

	LOT 15 Thermo-hygrometer (LÎPA)
	
	
	
	Temperature range: -10℃~+50℃. (14~+122).
- Humidity range: 10%~99%RH.
- Resolution: temperature: 0.1℃(0.1), humidity: 1% RH.
- Accuracy: temperature: ± 1℃(1.8), humidity: ± 5%RH (40%~80%).
- Storage condition: -20℃~60℃, 20~80%RH   
	
	

	LOT 16 Sonda de prelevare probe de tip Nobbe (M.Manole,4)
	
	
	
	Material de inox
Pentru semințe in containere mici.
Diametrul exterior al tubului - 8 mm;
Lungimea găurii - 25 mm;
Latimea - 6 mm.
	
	

	LOT 17 Sondă de prelevare probe de tip baston (M.Manole,4)
	
	
	
	Material de inox.
Camere cu deschidere simultană.
Orificii partiționate.
Prelevare de probe medii de cereale până la o adâncime de 2 m.
Diametrul exterior al tubului - 14 mm;
Lungimea găurii - 40 mm;
Latimea - 10 mm.
	
	

	LOT 18 PURITY WORK BOARD - Seeds Test Automation (diafanoscop) (M.Manole,4)
	
	
	
	-Specificații ale lupei iluminate semi-deluxe cu braț flexibil, reglarea intensității luminii
-sticlă opal blițuită pentru o transmisie uniformă și lină a luminii.
-dimensiuni 84-1/2″L x 33″l x 11-1/2″Î
-sistem echipat cu - Lupă iluminată cu braț flexibil Model semi-deluxe cu bază mobilă (L104SD+L104B)
-mecanismul cu arc ascuns permite curățarea ușoară. 
-lentilă: Lentilă de înaltă calitate, special concepută, cu control al distorsiunii, dimensionată corect pentru vederea ambilor ochi (bioculară).
-diametru liber 130 mm, lentilă 3.2D. --mărire a suprafeței de aproximativ 4 ori.
-distanța de lucru sub montura obiectivului este de 250 mm, iar câmpul vizibil poate fi de până la 250 mm.
-iluminare: Lumină fluorescentă circulară standard de 22 wați.
-stativ: mecanism de echilibrare ascuns cu mișcare extrem de ușoară pentru a plasa obiectivul în poziția și orientarea corectă. Centrul obiectivului poate ajunge la 900 mm în fața axei monturii, cu o rotire de până la 360 de grade.
	
	

	LOT 19 Termometru cu sonda detasabila (M.Manole,4) 
	
	
	
	Termometru, adaptor CA, sondă din oțel inoxidabil cu senzor RTD din platină.
- înregistrare de date Traceable™ cu intervale de timp definite de utilizator.
- interval de temperatură de la -90 la +105°C și o rezoluție de 0,01 și menține o precizie de ±0,25°C pe întregul interval de temperatură.
- descărcarea datelor pe stick USB
Indicatori de stare: Baterie descărcată, memorie plină, transfer de date USB și stare de alarmă activă
	
	

	LOT 20 Termometru digital de precizie cu sonda detasabila  -200 la +200 °C (M.Manole,4)
	
	
	
	Precizie, acuratete ±	0.05 0C
Rezoluţie temperatură	0.01 °C
Domeniu de măsurare temperatură (min.)	-200 °C
Domeniu de măsurare temperatură (max.)	+200 °C
Sonda incorporabila in pachet cu termometru
	
	

	LOT 21 Lampa electrica anti-insecte, cu lumina UV si grilaj metalic cu electrosoc  (M.Manole,4)
	
	
	
	[image: ]
Aria de actiune: 25 m²
Tavă detașabilă și ușor de curățat
Putere: 18 W
Greutate: 600 g
	
	

	LOT 22 Dulap pentru pastrarea colectiei de insect Material MDF (M.Manole,4)
	
	
	
	[image: ]
Dulap 10 SD (30x40) pentru 10 sertare -  Lățimea dulapului este de 44,5 cm, înălțimea de 80 cm și adâncimea de 35 cm.
	
	

	LOT 23 Reșou electric  (M.Manole,4)
	
	
	
	-cu un arzător
-spirala inchisă
	
	

	LOT 24 Morișca de laborator  (M.Manole,4)
	
	
	
	LZM
p/u măcinarea produsului cu un cuțit rotativ din oțel.
Caracteristici tehnice:
· Timp de măcinare pentru o probă care cântărește 20 g 45 sec
· Mod de operare ciclic 5 min de lucru pauză de 10 minute
· Masa produsului măcinat nu mai mult de 50 g
· Viteza de rotație cel puțin 23.000 rpm
· Consumul de energie 230 W
· Tensiune, frecvență, curent, V / Hz / A 220/50 / 1,0
· Dimensiuni generale,mm 140 x 205
Greutate 1,2 kg
	
	

	 LOT 25 Thermo-higro-logger (M.Manole,4)
	
	
	
	[image: ]
-p/u climat control în camere de lucru
-temperatură 0-50˚C
(precizie ±1 ˚C)
-umiditate 30-75%
(precizie ±3%)
-consumul de energie-baterii
3×1,5V AAA
-data,ceas
-materialul corpului-plastic
	
	

	LOT 26 Termometru din sticla cu lichid (M.Manole,4)
	
	
	
	-maximal
(20-200) ºC
	
	

	 LOT 27 Balanța  de laborator (M.Manole,4)
	
	
	
	-Electronică
-Tehnică
3,0-6,0kg
Afisare pe display LCD 
Calibrare interna 
Afisare domeniu greutate curenta printr-o bara de grafic 
Timp de stabilizare: intre 3- 5 secunde 
Temperatura  de lucru : +10 .....+30°C;
Umiditate ambientala admisa max. 80 % (fara condens)
Se solicita ca balanta  sa respecte prevederile metrologice in vigoare privind marcarea cu marcaj CE, etichetarea cu marca M, prin care sa se certifice respectarea cerintelor metrologice.
	
	

	LOT 28 Lampă de masă cu lupă (M.Manole,4)
	
	
	
	Lampa cu lupa Marire Optică: 10x, versatil, ușor de utilizat.
Material: Sticlă de înaltă calitate pentrulentile și corp metalic rezistent.
Lumina: reglabila 
Clema de fixare pe masa pentru stabilitate.
Amortizor: Amortizor din cauciuc antiderapant pentru a preveni alunecarea pe suprafețe.
	
	

	LOT 29 Higrometru elecronic (M.Manole,4)
	
	
	
	Max-min thermo hygro & clock, cu baterie .
Suport  pliabil din spatele carcasei.
Carcasa robustă din plastic rezistentă la apă, cu dimensiuni de 109 x 70 x 19 mm. 
Afișaj dual pentru umiditate și temperatură pe un ecran LCD de 40 x 30 mm. 
Memorie pentru citirea temperaturii maxime și minime, cu funcție de alarmă.
Intervalul de măsurare a umidității este de la 10% RH la 99% RH, cu o precizie de +/- 1%.
Intervalul de măsurare a temperaturii este de la -58°F la +158°F (+/- 0,2°F) sau de la -50°C la +70°C (+/- 0,1°C), selectiv. 
Valorile F și C interschimbabile printr-un comutator de pe panoul frontal.
Montare pe masă cât şi pe perete.
	
	

	 LOT 30 Agitatator (VORTEX) (LDSA)
	
	
	
	Aparat destinat amesticării ușoare dar și intensă pentru tuburi 0,2-50ml
Tip de mișcare: orbital, 4 mm
Interval de viteză: 750 - 3000 rpm.
Timp de accelerare: 3 s
Capacitate tub: 1,5-50ml
Afișare viteză: scară (min/max)
Comutator: modul tactil/continuu
	
	

	 LOT 31 Omogenizator (stomacher) (LDSA)
	
	
	
	Omogenizator  de asemenea numit blender de laborator pentru volume de probă de la 50 la 400 ml. Mixerele de laborator  oferă o amestecare și omogenizare rapidă și fiabilă a unei game largi de probe de  testare a bacteriilor, în special potrivită pentru prepararea probelor de testare microbiană.
 Aparatele  funcționează prin acțiunea unor palete reciproce duble asupra probei conținute într-o pungă de plastic sterilă. Conținerea sigură a probei în punga de plastic sterilă previne contaminarea încrucișată ,recuperare îmbunătățită a organismelor. Fără căldură, fără tratament de sterilizare,.     Numărătoare inversă a timpului de procesare
Setare programabilă a vitezei paletei și a timpului.
Volum -50-400 ml
Turație 0-260 RPM/min                                                                                         3 programe pentru controlul RPM
Dimensiuni exterioare 45x21x24
Dimensiuni interioare 10x19x22
	
	

	 LOT 32 Agitatator (seiker Multi Bio 3D) (LDSA) 
	
	
	
	Agitator pentu agitare plăcilor planșetelor cu tip de mișcare- legănare cu înclinare. Intervalul de control al vitezei 1 - 100 RPM (Mișcare orbitală și reciprocă) (1) (2)
Semnal sonor timer +
Unghi de cotitură 0°–360° (creștere 30°) (Mișcare reciprocă) (2)
Unghi de balansare 0°–5° (creștere 1°) (Mișcare Vibro) (3)
Mecanism de acționare directă +
Unghiul de înclinare a platformei fixe 7°
Timp maxim de funcționare continuă 168 h
Orbită 22 mm
Sarcina maximă 1 kg
Covorașul din silicon anti-alunecare este furnizat ca standard +
Interval de setare a timpului pentru (1) (2) 0-250 sec
Interval de setare a timpului pentru (3) 0-5 sec
Numărul de cicluri 0 - 125 ori
Suprafata de lucru platforma 215x215 mm
Dimensiuni generale (W×D×H) 235x235x140 mm
Greutate 1,8 kg
Curent de intrare/consum de energie 12 V, 380 mA / 4,6 W
Alimentare externă Intrare AC 100–240 V; 50/60 Hz; Ieșire DC 12 V
	
	

	 LOT 33 Plăci pentru testul de seroaglutinare cu antigen colorat cu Roz Bengal (LDSA)
	
	
	
	Plaque opaline de Prestigoroups 255*18,  96 discuri  ø 19mm. ROBIN S.A.S Setul include o bază plană din metacrilat pe care se sprigină o placă de sticlă și un mixer metacrilat transparent care permite să se execute 60,96,48,30 de mixaje de discuri
	
	

	LOT 34 Rotor pentru centrifugă (LDSA)
	
	
	
	A-2-DWP Swing-out Microplate Rotor with 2 Buckets
Eppendorf
Capacitate max.: 2 x 5 microplăci, 2 x 4 plăci de cultură, 2 x 2 plăci cu godeuri adânci sau 2 x 1 seturi de plăci de filtrare
Înălțime maximă de încărcare: 89 mm
Viteză max.: 3.700 rpm / 2.250 g
	
	

	LOT 34 Detector de gaz amoniac (NH3) în încaperi (LDSA)
	
	
	
	Pentru masurarea concentrației ammoniacului în încaperi, portabil,
Caracteristici ale produsului:
Afișaj
Afișaj LCD mai mare
Tip de gaz
Detector de gaz amoniac (NH3)
Interval de măsurare
0~100PPM
Rezoluție
0.1PPM
Eroare de bază:
0.5PPM
Timp de răspuns:
Mai puțin de 120 de secunde
Timp de recuperare:
Mai puțin de 120 de secunde
Repetabilitate:
Mai puțin de ± 1%
Principiu de măsurare
Principiu electrochimic, durată de viață de 2 ani
Alarmă joasă / înaltă / Setare alarmă
da
Pentru alarmă:
Alarmă dublă acustică, optică, se poate seta valoarea alarmei, un sunet de alarmă este împărțit în 80 dB
Temperatură de funcționare:
-20~ 50℃
Umiditate de funcționare:
<;95%RH (Fără gel)
Temperatură de depozitare:
0~40℃
Greutate / Dimensiune produs:
170g / 181*63*30(mm)
Sursă de alimentare
Baterie li-ion de 3.7V
Timp de funcționare continuă
>60 ore
	
	

	LOT 36 Recirculator bactericid UV (LDSA)
	
	
	
	Recirculator de aer, cu lămpi ”ozone free”, pentru spațiu 25-30 m3, cu support pe roti, 220V			
	
	

	LOT 37 Echipament pentru masurarea concentratiei bioxidului de carbon, temperatura și umeditatea in incaperi, portabil (LDSA)
	
	
	
	pentru masurarea concentratiei bioxidului de carbon cu măsurarea concentrației max. de la 0,10% - 0,30% , temperatura de la 15 C -25 C  și umeditatea de la 50% – 75%  in incaperi, portabil ,pe baterii si 220V, display
Sistem de operare: Universal
Conectivitate: Wi-Fi
Funcții: Conexiune wireless
Material: ABS
Interfata: 1 x USB-C
Continut pachet: 1 x Cablu USB
Tehnologie: Smart
Tip conectare: Cu fir
Tip senzor: De temperatura + umiditate
Utilizare: Interior
Utilizat pentru Control termic
	
	

	LOT 38 Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată, (str. Grenoble 128 U)
	
	
	
	clasa I, intervalul de masurare 0,01-220 g, precizia 0,0001
	
	

	LOT 39 Baie de apa ultrasonica, (str. Grenoble 128 U)
	
	
	
	volum 6 L, incalzire max 80C, +-1C, 180W
	
	

	LOT 40 Manometru cu element elastic
ОБМ 1-100 (str. Grenoble 128 U)
	
	
	
	Presiune 10 kg/cm² (bar).     Dimensiuni (L x W x H x Ø) 100 mm     Filet de conectare M20×1,5.Amplasarea racordului: radial (de jos).Materialul carcasei: oțel.
Materialul racordului: aliaj de cupru .          
	
	

	TOTAL
	
	
	
	
	
	

	
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________
	       Anexa nr.23
         la Documentația standard nr.115
din “ 15 ” septembrie  2021
Specificații de preț
	


	[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	

	
	Numărul  procedurii de achiziție  

	
	Obiectul de achiziției :  DIVERSE ECHIPAMENTE DE LABORATOR

	
	
	

	Cod CPV
	Denumirea bunurilor/serviciilor
	Unitatea de măsură
	Canti-tatea
	Preţ unitar (fără TVA)
	Preţ unitar (cu TVA)
	Suma
fără
TVA
	Suma
cu TVA
	Termenul de 
livrare/prestare 
	Clasificație bugetară (IBAN)
	Discount
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	38000000-5
	LOT  1 Moara de laborator cu cutite (LÎPA)
	bucată
	2
	
	
	
	
	Conform  Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	38000000-5
	LOT 2 Masina de tocat carne (LÎPA)
	bucată
	2
	
	
	
	
	Conform Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	38000000-5
	LOT 3 Blender de laborator (LÎPA)
	bucată
	2
	
	
	
	
	Conform Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	38000000-5
	LOT 4 Termometru digital pentru frigider/congelator cu sonda si magnet (LÎPA)
	bucată
	20
	
	
	
	
	Conform Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	38000000-5
	LOT 5 Plita de masa electrica (LÎPA)
	bucată
	4
	
	
	
	
	Conform Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	38000000-5
	LOT 6 Etuvă (LÎPA)
	bucată
	2
	
	
	
	
	Conform Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	38000000-5
	LOT 7 Lampă UV bactericidă (LÎPA)
	bucată
	6
	
	
	
	
	Conform Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	38000000-5
	LOT 8 Termometru din sticlă cu lichid (LÎPA)
	bucată
	1
	
	
	
	
	Conform Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	38000000-5
	LOT 9 Termometru din sticlă cu lichid (LÎPA)
	bucată
	1
	
	
	
	
	Conform Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	38000000-5
	LOT 10 Balanta tehnica cu grad de precizie 10-3 (LÎPA)
	bucată
	1
	
	
	
	
	Conform Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	38000000-5
	LOT 11 Agitatoare tip Vortex (LÎPA)
	bucată
	4
	
	
	
	
	Conform Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	38000000-5
	LOT 12 Set pentru upgrade HPLC Agilent 1260 Infinity II Prime (LÎPA)
	set
	1
	
	
	
	
	Conform Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	38000000-5
	LOT 13 Baie cu ultrasunet cu încălzire reglabilă, cu mișcare de agitare (LÎPA)
	bucată
	1
	
	
	
	
	Conform Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	38000000-5
	LOT 14 Set valvă de înaltă presiune pentru LCMS Ultivo (LÎPA)
	set
	1
	
	
	
	
	Conform Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	38000000-5
	LOT 15 Thermo-hygrometer (LÎPA)
	bucată
	6
	
	
	
	
	Conform Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	38000000-5
	LOT 16 Sonda de prelevare probe de tip Nobbe (M.Manole,4)
	bucată
	1
	
	
	
	
	Conform Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	38000000-5
	LOT 17 Sondă de prelevare probe de tip baston (M.Manole,4)
	bucată
	1
	
	
	
	
	Conform Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	38000000-5
	LOT 18 PURITY WORK BOARD - Seeds Test Automation (diafanoscop) (M.Manole,4)
	bucată
	1
	
	
	
	
	Conform Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	38000000-5
	LOT 19 Termometru cu sonda detasabila (M.Manole,4) 
	bucată
	3
	
	
	
	
	Conform Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	38000000-5
	LOT 20 Termometru digital de precizie cu sonda detasabila  -200 la +200 °C (M.Manole,4)
	bucată
	1
	
	
	
	
	Conform Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	38000000-5
	LOT 21 Lampa electrica anti-insecte, cu lumina UV si grilaj metalic cu electrosoc  (M.Manole,4)
	bucată
	1
	
	
	
	
	Conform Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	38000000-5
	LOT 22 Dulap pentru pastrarea colectiei de insect Material MDF (M.Manole,4)
	bucată
	1
	
	
	
	
	Conform Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	38000000-5
	LOT 23 Reșou electric  (M.Manole,4)
	bucată
	3
	
	
	
	
	Conform Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	38000000-5
	LOT 24 Morișca de laborator  (M.Manole,4)
	bucată
	2
	
	
	
	
	Conform Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	38000000-5
	 LOT 25 Thermo-higro-logger (M.Manole,4)
	bucată
	3
	
	
	
	
	Conform Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	38000000-5
	LOT 26 Termometru din sticla cu lichid (M.Manole,4)
	bucată
	1
	
	
	
	
	Conform Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	38000000-5
	 LOT 27 Balanța  de laborator (M.Manole,4)
	bucată
	1
	
	
	
	
	Conform Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	38000000-5
	LOT 28 Lampă de masă cu lupă (M.Manole,4)
	bucată
	2
	
	
	
	
	Conform Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	38000000-5
	LOT 29 Higrometru elecronic (M.Manole,4)
	bucată
	3
	
	
	
	
	Conform Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	38000000-5
	 LOT 30 Agitatator (VORTEX) (LDSA)
	bucată
	1
	
	
	
	
	Conform Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	38000000-5
	 LOT 31 Omogenizator (stomacher) (LDSA)
	bucată
	1
	
	
	
	
	Conform Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	38000000-5
	 LOT 32 Agitatator (seiker Multi Bio 3D) (LDSA) 
	bucată
	1
	
	
	
	
	Conform Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	38000000-5
	 LOT 33 Plăci pentru testul de seroaglutinare cu antigen colorat cu Roz Bengal (LDSA)
	bucată
	2
	
	
	
	
	Conform Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	38000000-5
	LOT 34 Rotor pentru centrifugă (LDSA)
	bucată
	1
	
	
	
	
	Conform Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	38000000-5
	LOT 34 Detector de gaz amoniac (NH3) în încaperi (LDSA)
	bucată
	4
	
	
	
	
	Conform Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	38000000-5
	LOT 36 Recirculator bactericid UV (LDSA)
	bucată
	4
	
	
	
	
	Conform Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	38000000-5
	LOT 37 Echipament pentru masurarea concentratiei bioxidului de carbon, temperatura și umeditatea in incaperi, portabil (LDSA)
	bucată 
	4
	
	
	
	
	Conform Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	38000000-5
	LOT 38 Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată, (str. Grenoble 128 U)
	bucată
	1
	
	
	
	
	Conform Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	38000000-5
	LOT 39 Baie de apa ultrasonica, (str. Grenoble 128 U)
	bucată
	1
	
	
	
	
	Conform Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	38000000-5
	LOT 40 Manometru cu element elastic
ОБМ 1-100 (str. Grenoble 128 U)
	bucată
	1
	
	
	
	
	Conform Pct.12 din Anuntul de participare
	MD64TRPCCC518430A00412AA
	

	
	TOTAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ___________
Ofertantul: ___________________             Adresa: ________________________________________________________
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                                                                                                                                                                                                                                            Anexa nr. 22                                                                                                                                                                                            la Documentația standard nr.115                                                                                                                                                                                  din “ 15 ” septembrie 2021   Specificaţii tehnice  

[ Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă  –   în  coloanele 1, 5,]  

 

Numărul procedurii de achiziție     

Obiectul achiziției   DIVERSE ECHIPAMENT E   DE LABORATOR  

  

Denumirea  bunurilor/serviciilor   Denumirea  modelului  bunului/ser viciului  Ţara de  origine  Produ - cătorul  Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea  contractantă  Specificarea tehnică  deplină propusă de  către ofertant    Standar de de  referinţă  

1  2  3  4  5  6  7  

LOT  1   Moara de  laborator cu cutite  (LÎPA)     Moara de pregatire a probelor de laborator cu recipient de macinare  separate ( usor detasabil de corpul utilajului, pentru curatare).   Material proba :alimente uscate, duritate medie, oase, cereale, seminte,   minerale etc.   Carcasa principala, recipientul si capacul sunt din inox   Unitatea containerului si corpul masinii sunt separate     Motor: min  1200W   Viteza  (rpm)   0 -   30,000   Volum  min 400 CC   Capacitate min 1,5 L   Alimentare AC 110 V/220 V, 50 /60 Hz      Accesorii: cupa suplimentara,    lame si  cilindru complet metallic, chee de dezasamblare, capac  transparent  pentru observarea materialului din interiorul cupei,    capac pentru cantitati mici.     Moara se livreaza cu toate accesoriile complete  de operare.    

LOT 2   Masina de tocat  carne  (LÎPA)       Putere  maxima    - 2000 W   Capacitate tocare , kg/ min   - 2,5   Functie revers   Numar site, 3 buc    

