Extinderea statiei de epurare conform proiectului si a retelor de apeduct si canalizare in sectorul nou in s. Magdacesti, r-l Criuleni cu conectarea la retelele existente	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 01-20-A-01-TH-2-4

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Montarea conductelor tehnologice
			
1	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent:  Различн.м/к,контейнер,решетка,стрела держатель ,кронштейн,крышка
	kg	205,8400	
 2	CL08A
	Elemente metalice  gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare Монтаж ( шкаф металический, крышка, стрела, труба, мачта)
	t	1,0650	
 3	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	1,2710	
 4	AcA52C
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. 
	m	11,0000	
 5	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Cot D 90 mm 90*
	buc	2,0000	
 6	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Reductie D 90*40 mm
	buc	2,0000	
 7	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Capat flansa D 90 mm
	buc	2,0000	
 8	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa D 100
	buc	2,0000	
 9	AcF11A
	Spalarea conductelor  pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	11,0000	
 10	AcA04C
	Montarea  a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 219x4,5 Вытяжная труба
	m	12,0000	
 11	IzA06G
	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email perclorvinilic (un strat grund de miniu, un strat amestec de 90 % grund miniu si 10 % email perclorvinilic si trei straturi de email)
	m2	8,2500	
 		Capitolul 2. Montarea utilajului tehnologic
			
12	AcC06A
	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h
	buc	1,0000	
 13	M1C21A
	Macara tehnologica sau mijloc de ridicat, cu greutatea proprie de 0-1 t, montata la inaltimea de pina la 15 m
	t	0,0850	
 14	VC05A
	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi  - trifoi, in constructie antiexploziva axiale,  de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw
	buc	1,0000	
 15	M1J34A
	Montarea conductei din otel inox, mansonate, prin sudare electrica in mediu de argon, conducta avind diametrul de 50 mm
	t	0,0060	
 16	
	Стоимость трубы из нержавеющей стали Дн50х5
	m	7,0000	
 		Capitolul 3. Costul utilajului
			
17	
	PRO1000 2xRexa_PRO_V05DA-226_EAD1X2-T0039-540-O, complet echipata cu 2 pompe, automatizari, alte accesorii pentru lucru in ansamblu, Punerea in functiune PIF
	buc	1,0000	
 18	
	Таль эл.,г/п 0,25тн,Н=6м
	buc	1,0000	
 19	
	Вентилятор крышный ВКР-4
	buc	1,0000