CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor   IMSP SCMS MPS
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de termoizolare a glafurilor sectia Fizioterapia
	
1	RpCJ12B2
	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, , pentru reparatii la tencuieli sclivisite
	m2	7,32
	
2	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m	48,82
	
3	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  
	m2	12,20
	
4	RCsR24D
	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in doua straturi pe beton cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil si un strat de vopsea decorativa
	m2	19,58
	
5	TrI1AA01F1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1
	t	1,48
	
6	TsI50B10
	Transportarea incarcaturii, deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km 
	t	1,48
	
7	CK32A
	Storuri pentru ferestre din pinze 
	m2	6,80
	
8	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata 250
	m	12,30
	
9	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b350-400
	m	12,30
	
10	CK23B1
	Ferestre din mase plastice 6 camere de aer, sticla dubla 4*16*4 lowe grosimea fetelor vazute din interior si exterior nu mai mica de 2.8 mm cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusivk=3
	m2	5,41
	
		2. Lucrari de termoizolare a glafurilor sectia Ghepatologie
	
11	RpCJ12B2
	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, , pentru reparatii la tencuieli sclivisite
	m2	1,16
	
12	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m	7,76
	
13	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	1,94
	
14	RCsR24D
	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in doua straturi pe beton cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil si un strat de vopsea decorativa
	m2	3,20
	
15	TrI1AA01F1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1
	t	1,02
	
16	TsI50B10
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km 
	t	1,02
	
17	CK32A
	Storuri pentru ferestre din pinze 
	m2	1,43
	
18	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata b250
	m	1,20
	
19	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b350-400
	m	1,20
	
20	CK23B1
	Ferestre din mase plastice 6 camere de aer, sticla dubla 4*16*4 lowe grosimea fetelor vazute din interior si exterior nu mai mica de 2.8 mm cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv
	m2	3,03
	
		3. Lucrari de termoizolare a glafurilor sectia Gereatrie
	
21	RpCJ12B2
	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, , pentru reparatii la tencuieli sclivisite
	m2	2,40
	
22	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m	16,10
	
23	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	4,02
	
24	RCsR24D
	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in doua straturi pe beton cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil si un strat de vopsea decorativa
	m2	6,40
	
25	TrI1AA01F1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1
	t	1,20
	
26	TsI50B10
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km 
	t	1,20
	
27	CK32A
	Storuri pentru ferestre din pinze 
	m2	2,70
	
28	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata b250
	m	2,20
	
29	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b350-400
	m	2,20
	
30	CK23B1
	Ferestre din mase plastice 6camere de aer, sticla dubla 4*16*4 lowe grosimea fetelor vazute din interior si exterior nu mai mica de 2.8 mm cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv
	m2	6,45
	
		4. Lucrari de termoizolare a glafurilor sectia Neurologie
	
31	RpCJ12B2
	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, , pentru reparatii la tencuieli sclivisite
	m2	1,14
	
32	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m	7,74
	
33	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	1,92
	
34	RCsR24D
	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in doua straturi pe beton cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil si un strat de vopsea decorativa
	m2	3,06
	
35	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t	1,04
	
36	TsI50B10
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km 
	t	1,04
	
37	CK32A
	Storuri pentru ferestre din pinze 
	m2	1,44
	
38	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata b250
	m	1,10
	
39	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b350-400
	m	1,10
	
40	CK23B1
	Ferestre din mase plastice 6 camere de aer, sticla dubla 4*16*4 lowe grosimea fetelor vazute din interior si exterior nu mai mica de 2.8 mm cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv
	m2	2,95
	
		5. Lucrari de termoizolare a glafurilor bloc administrativ
	
41	RpCJ12B2
	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, , pentru reparatii la tencuieli sclivisite
	m2	77,05
	
42	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m	512,18
	
43	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	205,07
	
44	RCsR24D
	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in doua straturi pe beton cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil si un strat de vopsea decorativa
	m2	205,07
	
45	TrI1AA01F1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1
	t	8,50
	
46	TsI50B10
	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km 
	t	8,50
	
47	CK32A
	Storuri pentru ferestre din pinze 
	m2	56,70
	
48	CK26B
	Glafuri (250) montate la ferestre din tabla zincatak=3
	m	36,46
	
49	CK26C
	Pervazuri (350-400)montate la ferestre sau usi din mase plasticek=3
	m	36,46
	
50	CK23B1
	Ferestre din mase plastice 6 camere de aer, sticla dubla 4*16*4 lowe grosimea fetelor vazute din interior si exterior nu mai mica de 2.8 mm cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusivk=3
	m2	49,28
	
		6. Lucrari de termoizolare a glafurilor boc administrativ si policlinica
	
51	RpCJ12B
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, 
	m2	75,95
	
52	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m	506,30
	
53	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	126,60
	
54	RCsR24D
	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in doua straturi pe beton cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil si un strat de vopsea decorativa
	m2	202,48
	
55	TrI1AA01F1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1
	t	7,87
	
56	TsI50B10
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km 
	t	7,87
	
57	CK32A
	Storuri pentru ferestre din pinze 
	m2	90,44
	
58	CK26B
	Glafuri (250)montate la ferestre din tabla zincatak=3
	m	44,86
	
59	CK26C
	Pervazuri b350-400montate la ferestre sau usi din mase plasticek=3
	m	44,86
	
60	CK23B1
	Ferestre din mase plastice 6 camere de aer, sticla dubla 4*16*4 lowe grosimea fetelor vazute din interior si exterior nu mai mica de 2.8 mm cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusivk=3
	m2	69,80
	
61	CK23C1
	Vitraliu din mase plastice profil cu 6 camere, grosimea fetelor vazute din interior si exterior nu mai mica de 2.*mm, sticla 4*16*4lowe cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5  mp 
	m2	13,70