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PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de amenajare a scenei din s. Domulgeni, r-nul Floresti
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Scena modulara


	1
	CL18A

	Confectii metalice diverse (Teava profilata 20*20*2mm)

	kg
	215,6500

	2
	CL18A

	Confectii metalice diverse (Teava profilata 40*20*2mm)

	kg
	1 257,9800

	3
	CL18A

	Confectii metalice diverse (Teava profilata 40*40*2mm)

	kg
	336,7100

	4
	CL18A

	Confectii metalice diverse (Teava profilata 80*40*2mm)

	kg
	202,6800

	5
	CL18A

	Confectii metalice diverse (Teava profilata 80*80*2mm)

	kg
	204,4200

	6
	CL18A

	Confectii metalice diverse (Teava profilata 80*80*3mm)

	kg
	172,9700

	7
	CL18A

	Confectii metalice diverse (List metalic de 2 mm)

	kg
	97,5000

	8
	CL18A

	Confectii metalice diverse (Fisie metalica 40*3mm)

	kg
	33,7000

	9
	CL18A

	Confectii metalice diverse (Cornier metalic 30*30*3mm)

	kg
	16,0100

	10
	CL18A

	Confectii metalice diverse (Prut d-10mm)

	kg
	8,4000

	11
	CN20B

	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul

	m2
	175,9000

	12
	CE07A

	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)

	m2
	130,0000

	13
	CE28A

	Carcasa de lemn de rasinoase la scaune, inclusiv executate si montarea tuturor pieselor componente conform detaliilor si a fierariei de ancorare si prindere, executate la un punct de lucru

	m3
	0,6200

	14
	CN17A

	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul

	m2
	49,6800

	
	
	2. Platforma


	15
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	125,0000

	16
	CG01A1 K-4

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 2 cm

	m2
	125,0000

	17
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	12,0000

	18
	CG17D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 

	m2
	125,0000

	19
	CI21A

	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm 

	m2
	12,0000
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