Formular Nr.1

CAIET DE SARCINI
pentru Cererea Ofertelor de Preţ

1. Denumerea beneficiarului de stat:  Primăria comunei Ciorescu
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primăria comunei Ciorescu
3. Obiectul achiziţiilor Lucrări de reparație a 4 grupe din IET nr. 220 “LICURICI”, comuna Ciorescu, mun. Chișinău

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	Denumirea lucrărilor    	Unitatea de măsură 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Reparații
1.1. Reparații grădinița gr. Struguraș
1.1.1. Tâmplării	

1	RpCO56A
	Demontari: tâmplărie din lemn (usi, etc.)
	m2	10,30	
2	CK25A
	Uși confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie 
	m2	10,30	
3	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, având suprafața tocului între 1,00 si 2,5 mp inclusiv
	m2	7,96	
		1.1.2. Reparații interioare (pereți)
	
4	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	38,90	
5	RpCJ35B
	Desfaceri teracota gresie nterioare sau exterioare, etc 
	m2	17,50	
6	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	17,50	
7	TrI1AA01B1
	Încarcarea materialelor din grupa A - grele și marunte prin aruncare - de pe teren, în vagon, categoria 1
	t	9,00	
8	TsI50B5
	Transportarea pamântului cu autobasculanta la distanta de 15 km
	t	9,00	
9	RpCR29A
	Curatarea pereților de var
	m2	44,00	
10	CF54A
	Placarea peretilor cu plăci din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor
	m2	235,60	
11	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	235,60	
12	CF50B
	Tencuieli interioare de 15 mm grosime, executate manual, preparare manuala a mortarului.
	m2	53,20	
13	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	269,70	
14	CG47D
	Plăci de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: peste 200 x 300 mm 
	m2	16,20	
		1.1.3. Pardoseli
	
15	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	118,20	
16	CG36B
	Pardoseli din plăci laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent
	m2	118,20	
17	CG09A1
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti , in incaperi cu suprafete mai mari sau egal cu  16 mp
	m	89,80	
18	CG17D1
	Pardoseli din plăci de teracota ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	18,80	
		1.1.4. Tavane
	
19	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	117,80	
		1.1.5. Lucrări electrice
	
20	RpEE03A
	Montarea prizelor 
	buc	4,00	
21	RpEE14A
	Montarea întrerupătoarelor 
	buc	5,00	
22	RpEF02C
	Montarea corpuri de iluminat multiple, 
	buc	23,00	
23	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, având sectiunea de 3x1,5
	m	51,00	
		1.1.6. Bloc sanitar, Tavan
	
24	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	38,80	
25	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	38,80	
26	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	38,80	
27	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc	3,00	
28	SB05E
	Teava din PVC neplastifiata tip ușor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, având diametrul de 110 mm
	m	7,30	
29	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, având sifonul interior tip S
	buc	3,00	
30	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, având țeava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. 
	buc	4,00	
31	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, având diametrul de 1/2" 
	buc	4,00	
32	SD01A	Robinet, având diametrul de 15mm
	buc	12,00	
		1.2. Reparații grădinița gr. Ghiocel

1.2.1. Tâmplării

33	RpCO56A	Demontări: tâmplărie din lemn (uși, etc.)
	m2	10,10	
34	CK25A
	Uși confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie 
	m2	10,10	
35	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, având suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv
	m2	7,40	
		1.2.2. Reparații interioare (pereți)
	
36	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	36,80	
37	RpCJ35B
	Desfaceri teracota gresie nterioare sau exterioare, etc 
	m2	15,60	
38	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	15,00	
39	TrI1AA01B1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1
	t	8,70	
40	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km
	t	8,70	
41	RpCR29A
	Curatarea peretilor de var
	m2	42,10	
42	CF54A
	Placarea peretilor cu plăci din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor
	m2	232,00	
43	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	232,00	
44	CF50B
	Tencuieli interioare de 15 mm grosime, executate manual, preparare manuala a mortarului.
	m2	49,20	
45	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	267,20	
46	CG47D
	Plăci de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: peste 200 x 300 mm 
	m2	15,20	
		1.2.3. Pardoseli
	
47	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.
	m2	116,00	
48	CG36B
	Pardoseli din plăci laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent
	m2	115,00	
49	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereți, în încaperi cu suprafete mai mari sau egal cu 16 mp
	m	86,00	
50	CG17D1	Pardoseli din plăci de teracota ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	15,80	
		1.2.4. Tavane
	
51	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	114,00	
		1.2.5. Lucrări electrice
	
52	RpEE03A	Montarea prizelor 
	buc	4,00	
53	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor 
	buc	5,00	
54	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, 
	buc	19,00	
55	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, având sectiunea de 3x1,5
	m	44,00	
		1.2.6. Bloc sanitar, Tavan
	
56	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor 
	m2	33,00	
57	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor și tavanelor 
	m2	33,00	
58	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	33,00	
59	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc	3,00	
60	SB05E
	Teava din PVC neplastifiata tip ușor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, având diametrul de 110 mm
	m	6,20	
61	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc, inclusiv pentru handicapați, așezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, având sifonul interior tip S
	buc	3,00	
62	SC04A
	Lavoar din semiportelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, având țeavă de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. 
	buc	4,00	
63	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, având diametrul de 1/2" 
	buc	4,00	
64	SD01A
	Robinet, având diametrul de 15mm
	buc	11,00	
		1.3. Reparații grădinița gr. Floricica

1.3.1. Tâmplării

65	RpCO56A
	Demontari: tâmplărie din lemn (usi, etc.)
	m2	10,20	
66	CK25A
	Uși confecționate din profiluri din mase plastice, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie 
	m2	10,20	
67	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, având suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv
	m2	14,80	
		1.3.2. Reparații interioare (pereți)
	
68	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane
	m2	35,54	
69	RpCJ35B
	Desfaceri teracota gresie interioare sau exterioare, etc 
	m2	15,40	
70	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	14,90	
71	TrI1AA01B1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele și marunte prin aruncare - de pe teren, în vagon, categoria 1
	t	8,20	
72	TsI50B5
	Transportarea pamântului cu autobasculanta la distanta de 15 km
	t	8,20	
73	RpCR29A
	Curățarea pereților de var
	m2	41,10	
74	CF54A
	Placarea pereților cu plăci din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile ușilor si ferestrelor
	m2	229,00	
75	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	229,00	
76	CF50B
	Tencuieli interioare de 15 mm grosime, executate manual, preparare manuala a mortarului.
	m2	48,10	
77	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	263,00	
78	CG47D
	Plăci de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: peste 200 x 300 mm 
	m2	15,40	
		1.3.3. Pardoseli
	
79	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	117,70	
80	CG36B
	Pardoseli din plăci laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent
	m2	117,70	
81	CG09A1
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti, în încaperi cu suprafete mai mari sau egal cu 16 mp
	m	85,60	
82	CG17D1
	Pardoseli din plăci de teracota ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	15,50	
		1.3.4. Tavane
	
83	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	115,80	
		1.3.5. Lucrări electrice
	
84	RpEE03A
	Montarea prizelor 
	buc	5,00	
85	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor 
	buc	5,00	
86	RpEF02C
	Montarea corpuri de iluminat multiple, 
	buc	20,00	
87	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, având sectiunea de 3x1,5
	m	45,00	
		1.3.6. Bloc sanitar, Tavan
	
88	CN53A
	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor 
	m2	34,30	
89	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor 
	m2	34,30	
90	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	34,30	
91	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianța, complet echipat 
	buc	3,00	
92	SB05E
	Țeavă din PVC neplastifiata tip ușor (U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseala, având diametrul de 110 mm
	m	6,20	
93	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, așezat pe pardoseală, cu rezervorul de apă montat la înălțime sau semiînalțime, având sifonul interior tip S
	buc	3,00	
94	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, având teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. 
	buc	5,00	
95	SD04A
	Baterie amestecatoare cu braț basculant stativ pentru lavoar, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapati, având diametrul de 1/2" 
	buc	5,00	
96	SD01A
	Robinet, având diametrul de 15mm
	buc	13,00	
		1.4. Reparații gradinița gr. Steluța

1.4.1. Tâmplării

97	RpCO56A
	Demontari: tâmplărie din lemn (usi, etc.)
	m2	6,60	
98	CK25A
	Uși confecționate din profiluri din mase plastice, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidarie 
	m2	6,60	
		1.4.2. Reparații interioare (pereți)
	
99	CF54A
	Placarea pereților cu plăci din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montăți pe structura din profil zincat: pe suprafețe plane, exclusiv glafurile ușilor și ferestrelor
	m2	223,00	
100	TsI50B5
	Transportarea pamântului cu autobasculanta la distanta de 15 km
	t	8,20	
101	TrI1AA01B1
	Încărcarea materialelor din grupa A - grele și marunte prin aruncare - de pe teren, în vagon, categoria 1
	t	8,20	
102	CN53A
	Grunduirea suprafeșelor interioare a pereților 
	m2	223,00	
103	CF50B
	Tencuieli interioare de 15 mm grosime, executate manual, preparare manuala a mortarului.
	m2	66,00	
104	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasa,  aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	263,00	
105	CG47D
	Plăci de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: peste 200 x 300 mm 
	m2	4,40	
		1.4.3. Pardoseli
	
106	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	117,70	
107	CG36B
	Pardoseli din plăci laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent
	m2	117,70	
108	CG09A1
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti, în încaperi cu suprafețe mai mari sau egal cu 16 mp
	m	85,60	
109	CG17D1
	Pardoseli din plăci de teracotă ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	15,50	
		1.4.4. Tavane
	
110	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	114,00	
		1.4.5. Lucrări electrice
	
111	RpEE03A
	Montarea prizelor 
	buc	5,00	
112	RpEE14A
	Montarea întrerupătoarelor 
	buc	4,00	
113	RpEF02C
	Montarea corpuri de iluminat multiple, 
	buc	18,00	
114	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, având secțiunea de 3x1,5
	m	42,00	

PRIMAR                                       SCRIPNIC Ivan