Extinderea spatiilor fizice pentru proiectul Clasa Viitorului U.P.S. Ion Creanga str I. Creanga 1	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. cab 201
			
		Capitolul 1.1. Lucrari de constructii
			
		Capitolul 1.1.1. Pereti
			
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	56,00	
 2	RpCM33E
	Demontarea placajelor din PAL, azbociment
	m2	71,40	
 3	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betogrund
	m2	110,00	
 4	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala
	m2	49,00	
 5	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	61,00	
 6	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	61,00	
 7	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi
	m2	12,00	
 8	CK26D
	Coltare din aluminiu montate la glafuri 
	m	36,00	
 9	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	110,00	
 10	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor supraton
	m2	110,00	
 11	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea lav pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	110,00	
 12	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura
	m2	27,00	
 13	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, )
	m2	2,10	
 		Capitolul 1.1.2. Tavan
			
14	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	83,00	
 		Capitolul 1.1.3. Pardoseli
			
15	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	92,00	
 16	RpCK41B
	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2	92,00	
 17	RpIzC42A
	Desfacerea izolatiilor, executate la pardoseli
	m2	92,00	
 18	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2	92,00	
 19	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen , la pardoseli 
	m2	92,00	
 		Capitolul 1.2. Lucrari electrice
			
20	RpCU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime
	buc	5,00	
 21	RpEB15A
	Demontarea conductorilor punte (INTENC) sau cordoane cu 2 sau 3 conductori
	m	120,00	
 22	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m	50,00	
 23	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	50,00	
 24	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	26,00	
 25	RpEE15A k=0.8
	Montarea intrerupatoarelor -  Demontaj
	buc	2,00	
 26	RpEA05B
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm
	m	55,00	
 27	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5- mmp
	m	150,00	
 28	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5- mmp
	m	250,00	
 29	RpEF15B
	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub
	buc	14,00	
 30	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2
	100 m	2,90	
 31	pret furnizor
	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.5e, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF)
	m	290,00	
 32	RpEE17A
	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230
	buc	30,00	
 33	RpEE17A
	Inlocuirea prizelor - priza retea 
	buc	16,00	
 34	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158
	buc	2,00	
 35	RpEJ06B
	Incercari, verificari electrice si reglari la circuite 
	buc	2,00	
 36	RpEJ06C
	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat
	buc	14,00	
 		Capitolul 2. cab 203
			
		Capitolul 2.1. Lucrari de constructii
			
		Capitolul 2.1.1. Pereti
			
37	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	5,00	
 38	RpCM33E
	Demontarea placajelor din PAL, azbociment
	m2	10,80	
 39	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betogrund
	m2	5,00	
 40	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	5,00	
 41	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	5,00	
 42	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi
	m2	6,50	
 43	CK26D
	Coltare din aluminiu montate la glafuri 
	m	21,00	
 44	СF59B
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie
	m2	62,00	
 45	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	73,50	
 46	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor supraton
	m2	73,50	
 47	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea lav pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	73,50	
 48	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura
	m2	7,20	
 49	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, )
	m2	2,10	
 		Capitolul 2.1.2. Tavan
			
50	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	42,00	
 		Capitolul 2.1.3. Pardoseli
			
51	CG33A aplicativ
	Pardoseli din parchet laminat in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite
	m2	43,00	
 		Capitolul 2.2. Lucrari electrice
			
52	RpCU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime
	buc	2,00	
 53	RpEB15A
	Demontarea conductorilor punte (INTENC) sau cordoane cu 2 sau 3 conductori
	m	60,00	
 54	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m	25,00	
 55	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	25,00	
 56	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	6,00	
 57	RpEE15A k=0.8
	Montarea intrerupatoarelor -  Demontaj
	buc	2,00	
 58	RpEA05B
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm
	m	35,00	
 59	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5- mmp
	m	75,00	
 60	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5- mmp
	m	80,00	
 61	RpEF15B
	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub
	buc	6,00	
 62	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2
	100 m	0,65	
 63	pret furnizor
	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.5e, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF)
	m	65,00	
 64	RpEE17A
	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230
	buc	20,00	
 65	RpEE17A
	Inlocuirea prizelor - priza retea 
	buc	5,00	
 66	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158
	buc	1,00	
 67	RpEJ06B
	Incercari, verificari electrice si reglari la circuite 
	buc	2,00	
 68	RpEJ06C
	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat
	buc	6,00	
 		Capitolul 3. cab 204
			
		Capitolul 3.1. Lucrari de constructii
			
		Capitolul 3.1.1. Pereti
			
69	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	5,00	
 70	RpCM33E
	Demontarea placajelor din PAL, azbociment
	m2	10,80	
 71	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betogrund
	m2	5,00	
 72	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	5,00	
 73	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	5,00	
 74	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi
	m2	6,50	
 75	CK26D
	Coltare din aluminiu montate la glafuri 
	m	21,00	
 76	СF59B
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie
	m2	62,00	
 77	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	73,50	
 78	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor supraton
	m2	73,50	
 79	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea lav pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	73,50	
 80	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura
	m2	7,20	
 81	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, )
	m2	2,10	
 		Capitolul 3.1.2. Tavan
			
82	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	42,00	
 		Capitolul 3.1.3. Pardoseli
			
83	CG33A aplicativ
	Pardoseli din parchet laminat in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite
	m2	43,00	
 		Capitolul 3.2. Lucrari electrice
			
84	RpCU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime
	buc	2,00	
 85	RpEB15A
	Demontarea conductorilor punte (INTENC) sau cordoane cu 2 sau 3 conductori
	m	60,00	
 86	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m	25,00	
 87	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	25,00	
 88	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	6,00	
 89	RpEE15A k=0.8
	Montarea intrerupatoarelor -  Demontaj
	buc	2,00	
 90	RpEA05B
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm
	m	35,00	
 91	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5- mmp
	m	85,00	
 92	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5- mmp
	m	110,00	
 93	RpEF15B
	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub
	buc	6,00	
 94	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2
	100 m	0,65	
 95	pret furnizor
	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.5e, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF)
	m	65,00	
 96	RpEE17A
	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230
	buc	20,00	
 97	RpEE17A
	Inlocuirea prizelor - priza retea 
	buc	5,00	
 98	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158
	buc	1,00	
 99	RpEJ06B
	Incercari, verificari electrice si reglari la circuite 
	buc	2,00	
 100	RpEJ06C
	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat
	buc	6,00	
 		Capitolul 4. cab 213
			
		Capitolul 4.1. Lucrari de constructii
			
		Capitolul 4.1.1. Pereti
			
101	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	56,40	
 102	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betogrund
	m2	54,60	
 103	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	54,60	
 104	CF51B
	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus   pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	56,40	
 105	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	54,60	
 106	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi
	m2	6,50	
 107	CK26D
	Coltare din aluminiu montate la glafuri 
	m	21,00	
 108	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	62,90	
 109	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor supraton
	m2	62,90	
 110	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea lav pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	62,90	
 111	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura
	m2	7,20	
 112	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi,ferestre )
	m2	2,10	
 113	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp 
	m2	11,50	
 114	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	5,70	
 115	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice
	m	5,60	
 		Capitolul 4.1.2. Tavan
			
116	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	32,00	
 		Capitolul 4.1.3. Pardoseli
			
117	RpCK06A
	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie in benzi simple
	m2	0,50	
 118	RpCK10C
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive
	m2	32,00	
 119	RpCK11C
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi
	m2	32,00	
 120	RpCK28C
	Inlocuirea plintelor  la pereti, executate din PVC
	m	21,00	
 		Capitolul 4.2. Lucrari electrice
			
121	RpCU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime
	buc	2,00	
 122	RpEB15A
	Demontarea conductorilor punte (INTENC) sau cordoane cu 2 sau 3 conductori
	m	60,00	
 123	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m	25,00	
 124	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	25,00	
 125	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	6,00	
 126	RpEE15A k=0.8
	Montarea intrerupatoarelor -  Demontaj
	buc	2,00	
 127	RpEA05B
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm
	m	35,00	
 128	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5- mmp
	m	85,00	
 129	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5- mmp
	m	110,00	
 130	RpEF15B
	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub
	buc	6,00	
 131	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2
	100 m	0,65	
 132	pret furnizor
	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.5e, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF)
	m	65,00	
 133	RpEE17A
	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230
	buc	20,00	
 134	RpEE17A
	Inlocuirea prizelor - priza retea 
	buc	5,00	
 135	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158
	buc	1,00	
 136	RpEJ06B
	Incercari, verificari electrice si reglari la circuite 
	buc	2,00	
 137	RpEJ06C
	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat
	buc	6,00	
 		Capitolul 5. cab 214
			
		Capitolul 5.1. Lucrari de constructii
			
		Capitolul 5.1.1. Pereti
			
138	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	56,40	
 139	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betogrund
	m2	54,60	
 140	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	54,60	
 141	CF51B
	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus   pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	56,40	
 142	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	54,60	
 143	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi
	m2	6,50	
 144	CK26D
	Coltare din aluminiu montate la glafuri 
	m	21,00	
 145	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	62,90	
 146	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor supraton
	m2	62,90	
 147	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea lav pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	62,90	
 148	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura
	m2	7,20	
 149	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi,ferestre )
	m2	13,60	
 150	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp 
	m2	11,50	
 151	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	5,70	
 152	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice
	m	5,60	
 		Capitolul 5.1.2. Tavan
			
153	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	32,00	
 		Capitolul 5.1.3. Pardoseli
			
154	RpCK06A
	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie in benzi simple
	m2	0,50	
 155	RpCK10C
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive
	m2	32,00	
 156	RpCK11C
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi
	m2	32,00	
 157	RpCK28C
	Inlocuirea plintelor  la pereti, executate din PVC
	m	21,00	
 		Capitolul 5.2. Lucrari electrice
			
158	RpCU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime
	buc	2,00	
 159	RpEB15A
	Demontarea conductorilor punte (INTENC) sau cordoane cu 2 sau 3 conductori
	m	60,00	
 160	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m	25,00	
 161	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	25,00	
 162	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	6,00	
 163	RpEE15A k=0.8
	Montarea intrerupatoarelor -  Demontaj
	buc	2,00	
 164	RpEA05B
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm
	m	35,00	
 165	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5- mmp
	m	85,00	
 166	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5- mmp
	m	110,00	
 167	RpEF15B
	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub
	buc	6,00	
 168	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2
	100 m	0,65	
 169	pret furnizor
	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.5e, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF)
	m	65,00	
 170	RpEE17A
	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230
	buc	20,00	
 171	RpEE17A
	Inlocuirea prizelor - priza retea 
	buc	5,00	
 172	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158
	buc	1,00	
 173	RpEJ06B
	Incercari, verificari electrice si reglari la circuite 
	buc	2,00	
 174	RpEJ06C
	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat
	buc	6,00	
 		Capitolul 6. Hol
			
		Capitolul 6.1. Lucrari de constructii
			
		Capitolul 6.1.1. Pereti
			
175	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betogrund
	m2	160,00	
 176	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	160,00	
 177	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	160,00	
 178	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi
	m2	23,60	
 179	CK26D
	Coltare din aluminiu montate la glafuri 
	m	48,00	
 180	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	183,60	
 181	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor supraton
	m2	183,60	
 182	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea lav pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	183,60	
 183	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura
	m2	18,00	
 184	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi,ferestre )
	m2	23,00	
 185	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp 
	m2	23,00	
 186	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	11,40	
 187	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice
	m	11,40	
 		Capitolul 6.1.2. Tavan
			
188	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	35,00	
 189	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor supraton
	m2	58,00	
 190	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea lav pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	183,60	
 		Capitolul 6.1.3. Pardoseli
			
191	RpCK10C
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive
	m2	65,00	
 192	RpCK11C
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi
	m2	65,00	
 193	RpCK28C
	Inlocuirea plintelor  la pereti, executate din PVC
	m	26,00	
 194	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
	m	32,00	
 		Capitolul 6.2. Lucrari electrice
			
195	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru
	buc	1,00	
 196	RpCU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime
	buc	2,00	
 197	RpEB15A
	Demontarea conductorilor punte (INTENC) sau cordoane cu 2 sau 3 conductori
	m	60,00	
 198	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m	25,00	
 199	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	25,00	
 200	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	6,00	
 201	RpEE15A k=0.8
	Montarea intrerupatoarelor -  Demontaj
	buc	2,00	
 202	RpEA05B
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm
	m	35,00	
 203	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5- mmp
	m	45,00	
 204	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5- mmp
	m	65,00	
 205	RpEF15B
	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub
	buc	12,00	
 206	RpEE17A
	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230
	buc	2,00	
 207	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158
	buc	1,00	
 208	RpEG03A
	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg  
	buc	1,00	
 209	08-02-396-2
	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m
	100 m	0,30	
 210	
	Canal metalic
	m	30,00	
 211	RpEJ06B
	Incercari, verificari electrice si reglari la circuite 
	buc	2,00	
 212	RpEJ06C
	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat
	buc	6,00	

	                                                                                                         

   	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.