CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  PC 0+00-PC39+65,00, L-229 G57 Ciuciulea-Dusmani-Limbenii Vechi, Raionul Glodeni
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		Restabilirea traseului	km	3,965	
		Trasarea axelor constructiei de drum şi a acceselor.	
km	  
4,300	
		1. Drumul L-229 G57 Ciuciulea-Dusmani-Limbenii Vechi
	
		1.1. Lucrari de terasament
	
1	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II 
	100 m3	9,82	
2	TsC22K1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II (k=2)
	100 m3	9,82	
3	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (impingerea pamintului decapat anterior)
	100 m3	19,86	
4	TsC22K1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II (k=2)
	100 m3	19,86	
5	DI96
	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma 
	100 m3	19,86	
6	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (reprofilarea taluzuri)
	100 m3	12,095	
7	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)
	100 m3	12,095	
8	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t	2 237,52	
9	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	12,095	
10	DI95
	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II  (in norma este prevazut transportarea la 1km)
	100 m3	30,297	
11	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km (adaugator la norma DI95)
	t	5 453,37	
12	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	30,297	
13	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)
	100 m3	17,46	
14	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t	3 229,64	
15	DI96
	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (acostamente rambleate)
	100 m3	17,46	
16	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea pamintului vegetal)
	100 m3	12,76	
17	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t	1 785,81	
18	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pe taluzuri )
	m3	1 275,58	
19	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 
	100 m3	12,76	
20	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% 
	100m2	127,56	
21	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna
	100m2	127,56	
22	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (platforma drumului)
	100m2	279,56	
23	DI96
	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (27955.56m2)
	100 m3	83,87	
		1.2. Sistemul rutier
	
		1.2.1. Frezarea structurii rutiere
	
24	DI155B
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 8 cm  (coeficient pentru mecanizme se aplica k=0.8)
	m2	3 230,00	
25	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t	620,16	
26	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	2,58	
		1.2.2. Supralargirea partii carosabile PC0+00-PC31+48,00
	
27	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei la supralargire)
	100 m3	8,34	
28	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t	1 543,60	
29	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	8,34	
30	DI110
	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris (h=10cm) 
	m3	333,75	
31	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (h=0.15m) 
	m3	500,63	
		1.2.3. Amenajarea sistemului rutier PC0+00-PC31+48,00
	
32	DI89A
	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material 
	100m2	234,13	
33	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (h=0.15m) strat de ranforsare si egalizare
	m3	3 512,01	
34	DA20A
	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor  din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. *Nota:  marca betonului - conform proiectului. (strat din beton Vibrocilindrat Clasa Bbtb-2.8 , h=16cm)
	1000 m2	22,923	
35	DA20A1
	Corectii: pentru fiecare 1 cm  urmator de grosime se adauga sau se scade la norma  DA20A (k=-2)
	1000 m2	-22,923	
36	DC04A
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura 
	m	2 301,38	
37	RpDB13A
	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos (colmatarea rosturilor cu mastic bituminos)
	m	2 301,38	
38	
	Mastic bituminos
	kg	1 900,00	
39	DC04A
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura 
	m	230,14	
40	RpDB13A
	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos (colmatarea rosturilor cu mastic bituminos)
	m	230,14	
41	
	Mastic bituminos (1.93 m3)
	kg	2 702,00	
42	DI154A
	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15mm 
	100m2	229,23	
43	DI154B
	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; a doua etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10 
	100m2	229,23	
		1.2.4. Plombari
	
44	DI158A
	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm
	m2	79,29	
		1.2.5. Colmatari
	
45	DI141A
	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual 
	m2	15,86	
46	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,9 l/m2
	t	0,015	
		1.2.6. Supralargirea partii carosabile PC31+48,00 -PC34+00,00
	
47	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei la supralargire)
	100 m3	0,72	
48	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t	132,20	
49	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	0,72	
50	DI110
	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris (h=10cm) 
	m3	19,85	
51	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (h=0.15m) 
	m3	39,70	
52	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2
	t	0,129	
53	DI133
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Binder asfaltic ) h=6cm
	t	25,01	
		1.2.7. Amenajarea sistemului rutier PC31+48,00-PC39+65,00
	
54	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2
	t	2,683	
55	DI133
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Binder asfaltic ) h=5cm
	t	433,36	
56	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25 l/m2
	t	1,032	
57	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3  )
	m2	4 127,24	
58	pretul firmei
	Beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3  (adaugator la norma DB16H, conform proiectului)
	t	8,25	
		1.3. Defrisarea copacilor
	
59	TsG08A
	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm 
	buc	69,00	
60	TsG17A
	Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile de lunca, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele pina la 40 cm 
	100 buc	0,69	
61	TrI1AG03G2
	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2 
	t	75,90	
62	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t	75,90	
		1.4. Plantarea puietilor
	
63	TsH238D
	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol usor
	buc	115,00	
64	TsH24C
	Plantari puieti de  arbori fara balot
	buc	115,00	
		1.5. Montarea bordurei
	
65	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta M300
	m3	34,26	
66	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton B15) 
	m	571,00	
67	
	Beton B15 (adaugator la norma DE10E)
	m3	3,43	
		1.6. Drumuri laterale
	
68	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta M300
	m3	23,94	
69	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton B15)
	m	399,00	
70	
	Beton B15 (adaugator la norma DE10E)
	m3	2,39	
71	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 
	m3	179,44	
72	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)
	100 m3	1,794	
73	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t	331,96	
74	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	1,794	
75	DI110
	Amenajarea stratului de egalizare din nisip-pietris, h=10cm
	m3	44,86	
76	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (h=0.15m) 
	m3	204,99	
77	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (h=0.20m) 
	m3	89,72	
78	DA20A
	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor  din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. *Nota:  marca betonului - conform proiectului. (strat din beton Vibrocilindrat Clasa Bbtb-2.8 , h=16cm)
	1000 m2	0,482	
79	DA20A1
	Corectii: pentru fiecare 1 cm  urmator de grosime se adauga sau se scade la norma  DA20A (k=-2)
	1000 m2	-0,482	
80	DC04A
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura 
	m	79,50	
81	RpDB13A
	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos (colmatarea rosturilor cu mastic bituminos)
	m	79,50	
82	
	Mastic bituminos
	kg	30,00	
83	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2
	t	0,867	
84	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic poros SKPg-II)
	m2	1 333,40	
85	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2
	t	0,333	
86	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3  )
	m2	1 333,40	
87	pretul firmei
	Beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3  (adaugator la norma DB16H, conform proiectului)
	t	2,67	
88	DI154A
	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15mm 
	100m2	4,82	
89	DI154B
	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; a doua etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10
	100m2	4,82	
90	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)
	100 m3	0,67	
91	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t	93,80	
92	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea in spatele trotuarului)
	m3	67,00	
93	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 
	100 m3	0,67	
94	Dl119
	Fundatii monolite din beton B25 la edificiile artificiale (pinten)
	m3	10,80	
		1.7. Executia intrarilor in curti
	
95	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (executia covatei)
	100 m3	1,66	
96	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t	307,14	
97	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	1,66	
98	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm,  pe fundatie de beton B15)
	m	290,00	
99	
	Beton B15 (se exclude la norma DE11A)
	m3	-8,41	
100	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu 
	100m2	5,53	
101	DI110
	Amenajarea stratului de egalizare din nisip-pietris, h=10cm
	m3	55,34	
102	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (h=0.12m) 
	m3	66,41	
103	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2
	t	0,36	
104	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala  (beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3  (k=1.25)
	m2	553,40	
105	pretul firmei
	Beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3  (adaugator la norma DB16H, conform proiectului)
	t	1,38	
		1.8. Constructia trotuarului
	
106	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm,  pe fundatie de beton B15)
	m	995,00	
107	
	Beton B15 (se exclude la norma DE11A)
	m3	-28,86	
108	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea pamintului din covata)
	100 m3	2,26	
109	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)
	100 m3	2,26	
110	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t	417,14	
111	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	2,26	
112	Dl111
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta M300 la trotuare
	m2	1 127,40	
113	Dl112
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111(к=-2)
	m2	-1 127,40	
114	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm  (piatra de pavaj presata h=4cm)
	m2	1 127,40	
		1.9. Statii de asteptare si parcaje
	
115	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3	17,46	
116	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)
	100 m3	0,175	
117	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t	41,90	
118	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	0,175	
119	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata)
	100 m3	1,63	
120	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t	301,94	
121	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	1,63	
122	DI110
	Amenajarea stratului de egalizare din nisip-pietris, h=10cm
	m3	36,27	
123	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (h=0.25m) 
	m3	90,67	
124	DA20A
	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor  din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. *Nota:  marca betonului - conform proiectului. (strat din beton Vibrocilindrat Clasa Bbtb-2.8 , h=16cm)
	1000 m2	0,228	
125	DA20A1
	Corectii: pentru fiecare 1 cm  urmator de grosime se adauga sau se scade la norma  DA20A (k=-2)
	1000 m2	-0,228	
126	DC04A
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura 
	m	26,90	
127	RpDB13A
	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos (colmatarea rosturilor cu mastic bituminos)
	m	26,90	
128	
	Mastic bituminos
	kg	11,80	
129	DI154A
	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15mm 	100m2	2,28	
130	DI154B
	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; a doua etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10 mm
	100m2	2,28	
131	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (h=0.15m) 
	m3	26,74	
132	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2
	t	0,20	
133	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic poros SKPg-II)
	m2	307,60	
134	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2
	t	0,077	
135	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3  )
	m2	307,60	
		1.10. Constructia rigolei trapezoidale din pavaj si beton monolit
	
136	DI95
	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II  (in norma este prevazut transportarea la 1km)
	100 m3	12,735	
137	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km (adaugator la norma DI95)
	t	2 292,26	
138	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)
	100m2	15,14	
139	TsE03B
	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor)
	100m2	61,26	
140	Dl130
	Rigola din beton monolit B20 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (fundul rigolei)
	100m2	11,71	
141	Dl131
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130   (k=-5)
	100m2	-11,71	
142	Dl130
	Rigola din beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (taluzul rigolei)
	100m2	44,91	
143	Dl131
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130   (k=-5)
	100m2	-44,91	
144	
	Material lemnos
	m3	26,00	
145	DA17A
	Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (cartonul bitumat pentru rosturile transversale)
	m2	266,76	
146	DD04C
	Pavaj din piatra sparta fr.70-120mm, h=15cm, asezat pe nisip h=10cm (fundul rigolei)
	m2	81,27	
147	DD04C
	Pavaj din piatra sparta fr.70-120mm, h=15cm, asezat pe nisip h=10cm (taluzul rigolei)
	m2	309,96	
		1.11. Constructia rigolei rapide trapezoidale din beton monolit
	
148	DI95
	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II  (in norma este prevazut transportarea la 1km)
	100 m3	1,79	
149	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km (adaugator la norma DI95)
	t	322,00	
150	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)
	100m2	1,42	
151	TsE03B
	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor)
	100m2	7,88	
152	Dl130
	Rigola din beton monolit B20 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (fundul rigolei)
	100m2	1,15	
153	Dl131
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130   (k=-3)
	100m2	-1,15	
154	Dl130
	Rigola din beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (taluzul rigolei)
	100m2	6,25	
155	Dl131
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130   (k=-3)
	100m2	-6,25	
156	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pinten Nr.1 din beton monolit B20)
	m3	8,10	
157	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pinten Nr.2 din beton monolit B20)
	m3	30,78	
158	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pinten Nr.3 din beton monolit B20)
	m3	18,63	
159	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pinten cascade din beton monolit B20)
	m3	35,64	
160	
	Material lemnos
	m3	0,85	
161	DA17A
	Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (cartonul bitumat pentru rosturile transversale)
	m2	8,72	
		1.12. Consolidarea malurilor bazinului acvatic
	
162	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (decaparea treptelor mecanizat)
	100 m3	10,76	
163	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  
	m3	269,00	
164	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea)
	100 m3	13,45	
165	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t	2 421,00	
166	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	13,45	
167	TsE03B
	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor)
	100m2	31,065	
168	Dl129
	Umpluturi cu piatra bruta M800 fr.200-120mm
	m3	1 883,00	
		1.13. Consolidarea podetelor 2.2x2.0 m
	
169	DH16A
	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc 
	m3	35,00	
170	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)
	100 m3	0,35	
171	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t	64,75	
172	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	0,35	
173	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (consolidare locala PC 0.7+03.00)
	m3	1,50	
174	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (consolidare locala PC 0.7+19.00)
	m3	1,00	
		1.14. Demolarea podetelor
	
175	DH16A
	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc 
	m3	19,20	
176	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)
	100 m3	0,19	
177	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t	35,52	
178	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	0,19	
179	PJ06B
	Darimarea constructiilor existente
	m3	12,89	
180	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)
	100 m3	0,13	
181	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t	32,23	
182	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	0,13	
183	DI122
	Demontarea podetelor tubulare, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (din norma au fost excluse materialele) k=0.8
	m3	41,87	
184	TsI51A3
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t	104,68	
185	PJ01A
	Darimarea cu mijloace mecanice a zidariilor de piatra bruta, zidite cu mortar de ciment, din elevatii, fundatii, radiere, pereuri, sferturi de con  sub nivelul solului (demolarea fundatiei)
	m3	16,88	
186	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)
	100 m3	0,17	
187	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t	40,51	
188	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	0,17	
189	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea in spatele bordurii si taluzuri )
	m3	13,80	
190	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 
	100 m3	0,14	
191	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (consolidare in amonte)
	m3	3,36	
192	PD04A
	Montarea armaturilor 
	kg	68,90	
193	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (constructia portalului)
	m3	1,79	
194	Dl125
	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (montarea portalului confectionat anterior) 
	m3	1,79	
195	PD04A
	Montarea armaturilor 
	kg	49,10	
196	PD04A
	Montarea armaturilor 
	kg	19,80	
197	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (constructia aripilor)
	m3	2,48	
198	Dl125
	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (montarea aripilor confectionate anterior) 
	m3	2,48	
199	TsC54C
	Strat de fundatie din amestec nisip-pietris h=20cm
	m3	0,56	
200	TsC54C
	Strat de fundatie din amestec nisip-pietris h=30cm
	m3	0,90	
201	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (deversor)
	m3	0,60	
202	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (reprofilarea albiei)
	100 m3	0,19	
		1.15. Reabilitarea podetelor tubulare existente
	
203	PJ06B
	Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat 
	m3	2,15	
204	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)
	100 m3	0,02	
205	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 
	t	5,38	
206	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	0,02	
207	DH16A
	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc 
	m3	6,80	
208	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (reprofilarea albiei)
	100 m3	0,75	
209	TsC22B1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (k=3)
	100 m3	0,75	
210	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (executia covatei)
	100 m3	0,13	
211	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  
	m3	5,40	
212	Dl122
	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1.0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 0.8 m ) ЗКЗ 100
	m3	2,80	
213	IzK01A
	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей)
	t	0,002	
214	Dl119
	Consolidari cu mortar de ciment
	m3	0,90	
215	TsC54C
	Strat de fundatie din amestec nisip-pietris (sub corpul  podetului si capete)  
	m3	8,18	
216	Dl125
	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal tip СT10) 
	m3	2,02	
217	Dl125
	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi tip СT4) 
	m3	5,88	
218	Dl120
	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri 
	m2	1,10	
219	Dl121
	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri 
	m2	45,20	
220	TsD01C
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (imprastierea pamintului in spatele gabioanelor)
	m3	1,80	
221	TsC54C
	Strat de fundatie din amestec nisip-pietris (h=20cm)  
	m3	0,46	
222	PD04A
	Montarea armaturilor 
	kg	127,10	
223	AcE01A
	Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m din beton B20
	m3	1,78	
224	PC02A
	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane 
	m2	5,50	
225	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (plasa de acoperire cu cornier)
	kg	58,44	
226	TsC54C
	Strat de fundatie din amestec nisip-pietris (h=30cm)  
	m3	1,44	
227	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale  (deversor) h=20cm
	m3	0,96	
228	PD04A
	Montarea armaturilor 
	kg	10,80	
229	Dl130
	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (cu beton monolit B20 h=8cm si piatra sparta h=10cm) taluz in amonte
	100m2	0,075	
230	Dl131
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130  k=-7
	100m2	-0,075	
231	pretul firmei
	Chit asfaltic
	m3	0,06	
232	PD04A
	Montarea armaturilor 
	kg	10,80	
233	Dl130
	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (cu beton monolit B20 h=8cm si piatra sparta h=10cm) taluz in aval
	100m2	0,075	
234	Dl131
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130  k=-7
	100m2	-0,075	
235	pretul firmei
	Chit asfaltic
	m3	0,06	
236	TsC54C
	Strat de fundatie din amestec nisip-pietris (h=30cm)  
	m3	2,16	
237	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale  (deversor) h=20cm
	m3	1,44	
238	TsC54C
	Strat de fundatie din amestec nisip-pietris (h=30cm)  
	m3	0,24	
239	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale  (in spatele deversorului din aval) h=20cm
	m3	3,60	
240	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 
	100 m3	1,61	
241	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  
	m3	17,85	
242	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta M400
	m3	2,55	
243	DE16B
	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Bloc B7) 1buc=0.125m3
	buc	15,00	
244	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta M400
	m3	0,36	
245	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale  (pinteni) 
	m3	3,60	
246	DE16B
	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Bloc B9) 1buc=0.11m3
	buc	1,00	
247	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta M400
	m3	0,81	
248	AcE01A
	Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m din beton B20
	m3	2,34	
249	PD04A
	Montarea armaturilor 
	kg	136,23	
250	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (eterier)
	kg	1,78	
		1.16. Constructia podetelor cadru 1.0x1.0m
	
251	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3	28,00	
252	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)
	100 m3	0,28	
253	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t	61,60	
254	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	0,28	
255	TsC03B2
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (executia covatei)
	100 m3	0,32	
256	TsA20C
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare
	m3	13,80	
257	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta M400
	m3	11,96	
258	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale  
	m3	22,68	
259	PC02A
	Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane 
	m2	341,60	
260	PD04A
	Montarea armaturilor 
	kg	1 456,00	
261	Dl119
	Fabricarea podet 1.0x1.0m din beton monolit B25
	m3	47,04	
262	DI123
	Montarea sectiilor podet, 1.0x1.0 m pentru edificii artificiale la drumuri  (Podetul este aplicate fara cost, costul lor este calculat in normele precedente) 
	m3	47,04	
263	PC02A
	Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane 
	m2	147,84	
264	PD04A
	Montarea armaturilor 
	kg	772,33	
265	Dl119
	Fabricarea dale 1.2x1.0x0.12m din beton monolit B25
	m3	10,75	
266	DI124
	Montarea placilor din beton armat la rigole, pentru edificii artificiale la drumuri (Placa este aplicate fara cost, costul lor este calculat in normele precedente, )   
	m3	10,75	
267	PC02A
	Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane 
	m2	55,00	
268	PD04A
	Montarea armaturilor 
	kg	519,80	
269	Dl119
	Fabricarea portal din beton monolit B25
	m3	11,50	
270	Dl125
	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portalul este aplicat fara cost, costul lor este calculat in normele precedente)   
	m3	11,50	
271	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta M400
	m3	0,59	
272	PC02A
	Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane 
	m2	85,00	
273	PD04A
	Montarea armaturilor 
	kg	513,30	
274	Dl119
	Fabricarea aripilor din beton monolit B20
	m3	11,56	
275	Dl125
	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Montarea aripilor fabricate in normele precedente, aripile sunt aplicate fara cost) 10buc
	m3	11,56	
276	TsC54C
	Strat de fundatie din amestec nisip-pietris (h=20cm)  
	m3	2,30	
277	PD04A
	Montarea armaturilor 
	kg	635,50	
278	AcE01A
	Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m din beton B20
	m3	8,88	
279	PC02A
	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane 
	m2	27,50	
280	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (plasa de acoperire cu cornier)
	kg	292,20	
281	Dl121
	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri 
	m2	528,64	
282	Dl120
	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri 
	m2	264,32	
283	IzK01A
	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей)
	t	0,921	
284	Dl119
	Fundatii monolite din mortar de ciment
	m3	2,50	
285	Dl119
	Fundatii monolite din beton B7.5 la edificiile artificiale  (umplerea timpane)
	m3	5,60	
286	DI110
	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris (h=10cm) 
	m3	5,60	
287	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (h=0.15m) 
	m3	28,00	
		1.17. Constructia rigolei prefabricate L6-9
	
288	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  
	m3	60,44	
289	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea)
	100 m3	0,60	
290	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 
	t	111,80	
291	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	0,60	
292	TsE03B
	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului si taluzurilor)
	100m2	6,53	
293	TsC54C
	Strat de fundatie din amestec nisip-pietris (h=15cm)  
	m3	50,24	
294	Dl123
	Montarea sectiilor rigolei pentru edificii artificiale la drumuri (Rigole L6-9, 2985x1160x530mm) 138buc
	m3	124,20	
295	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pinten)
	m3	11,20	
296	Dl119
	Consolidari din mortar de ciment
	m3	0,20	
297	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pentru consolidari la rosturi)
	m3	0,30	
298	DI124
	Montarea placilor din beton armat la rigole, pentru edificii artificiale la drumuri (Dala P9-15, 2990x1160x120mm) 20buc
	m3	8,40	
		1.18. Constructia rigolei dreptunghiulare din beton armat cu gratar
	
299	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)
	100m2	1,24	
300	TsE03B
	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor)
	100m2	2,37	
301	TsC54C
	Strat de fundatie din amestec pietris-nisip (20cm)
	m3	24,86	
302	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (rigola din beton monolit B20, h=25cm )-fund
	m3	31,08	
303	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (rigola din beton monolit B20, h=25cm  )-taluzuri
	m3	33,90	
304	PC02A
	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane 
	m2	135,60	
305	
	Material lemnos
	m3	0,27	
306	DA17A
	Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (cartonul bitumat pentru rosturile transversale)
	m2	28,25	
307	PD04A
	Montarea armaturilor 
	kg	4 721,34	
308	PC02A
	Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane 
	m2	228,00	
309	PD04A
	Montarea armaturilor 
	kg	1 851,28	
310	Dl119
	Fabricarea placilor din beton monolit B20
	m3	13,68	
311	Dl124
	Montarea placilor din beton armat la rigole pentru edificii artificiale la drumuri (Placi din beton armat monolit, fara cost-costul placilor este calculat in normele precedente)
	m3	13,68	
312	AcE06A
	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (814mm x 422mm)
	buc	29,00	
		1.19. Fintini de captare
	
313	DI95
	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II  
	100 m3	0,045	
314	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  
	m3	1,93	
315	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)
	100m2	0,06	
316	TsE03B
	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor)
	100m2	0,15	
317	PC02A
	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane 
	m2	14,70	
318	TsC54C
	Strat de fundatie din amestec nisip-pietris (h=20cm)  
	m3	1,22	
319	PD04A
	Montarea armaturilor 
	kg	328,56	
320	AcE01A
	Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m din beton B20
	m3	3,33	
321	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (plasa de acoperire cu cornier)
	kg	94,47	
		1.20. Constructia rigolei dreptunghiulare din beton armat cu placi si goluri
	
322	DI95
	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (in norma este prevazut transportarea la 1km)
	100 m3	1,37	
323	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km (adaugator la norma DI95)
	t	246,65	
324	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)
	100m2	1,08	
325	TsE03B
	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor)
	100m2	2,84	
326	TsC54C
	Strat de fundatie din amestec pietris-nisip (20cm)
	m3	21,60	
327	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (rigola din beton monolit B20, h=15cm )-fund
	m3	16,20	
328	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (rigola din beton monolit B20, h=15cm  )-taluzuri
	m3	24,30	
329	PC02A
	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane 
	m2	162,00	
330	
	Material lemnos
	m3	0,41	
331	DA17A
	Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (cartonul bitumat pentru rosturile transversale)
	m2	40,50	
332	PD04A
	Montarea armaturilor 
	kg	3 111,75	
		1.21. Constructia si montarea placi din beton armat cu goluri tip "l-1"
	
333	PD04A
	Montarea armaturilor 
	kg	1 671,28	
334	PC02A
	Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane 
	m2	347,40	
335	Dl119
	Fabricarea placilor din beton monolit B20 (placi 800x350x100mm)
	m3	12,51	
336	Dl124
	Montarea placilor din beton armat la rigole pentru edificii artificiale la drumuri (montarea placi din beton armat monolit fara cost-costul placilor este calculat in normele precedente)
	m3	12,51	
		1.22. Constructia si montarea placii P-1 din beton armat
	
337	PD04A
	Montarea armaturilor 
	kg	92,56	
338	PC02A
	Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane 
	m2	11,40	
339	Dl119
	Fabricarea placilor din beton monolit B20 (placa P-1)
	m3	0,68	
340	Dl124
	Montarea placilor din beton armat la rigole pentru edificii artificiale la drumuri (montarea placa din beton armat monolit fara cost-costul placii este calculat in normele precedente)
	m3	0,68	
341	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta M400
	m3	0,081	
342	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (zid de sprijin din beton monolit B20)
	m3	0,13	
		1.23. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere
	
343	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)
	buc	55,00	
344	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoareA900
	buc	29,00	
345	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700
	buc	17,00	
346	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-700
	buc	14,00	
347	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicator 900x600
	buc	4,00	
348	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicator 350x700
	buc	4,00	
349	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicator 500x615
	buc	4,00	
350	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicator 1050x700
	buc	1,00	
351	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicator 500x1160
	buc	2,00	
352	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicator 350x1050
	buc	2,00	
353	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicator 500x1160
	buc	1,00	
354	DF17A
	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile
	m2	1 165,67	
355	DF11A
	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (stilpi de ghidare reflectorizanti)
	buc	220,00	
356	DF59A
	Montarea parapetului metalic la drum (11DO-Y2)
	m	250,00