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	1. Invelitori cu membrane bituminoase

	
	
	
	

	
	
	1.1. Demontari

	
	
	
	

	1
	RpCI42F

	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi

	m2
	
	
	

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,4700
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0600
	
	

	2
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	
	
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	
	

	3
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	
	

	4
	RpCB18D

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm ,placi prefabricate 600x1200x100mm

	m3
	
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	10,3000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,5500
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0200
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,2000
	
	

	5
	RpCU09C

	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)

	t
	
	
	

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,2500
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,0000
	
	

	6
	TsI50A3

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km

	t
	
	
	

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,0760
	
	

	
	
	1.2. Reparatia parapetelor

	
	
	
	

	7
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,5000
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0300
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	
	

	8
	CF17B k=6,0

	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar

	m2
	
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	
	

	
	2664102100000
	Mortar,M-100
	m3
	0,0060
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	
	

	9
	CC03A

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti, cu greutatea plaselor pina la 1 kg/mp

	kg
	
	
	

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0400
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	
	

	
	12873122004100
	Plase sudate,100x100/3mm
	kg
	1,0100
	
	

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	
	

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	
	

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	
	

	10
	RpCK01B

	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	
	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,5600
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2800
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,1500
	
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0420
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1200
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	
	

	11
	CC03A

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti, cu greutatea plaselor pina la 1 kg/mp

	kg
	
	
	

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0400
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	
	

	
	12873122004100
	Plase sudate,100x100/3mm
	kg
	1,0100
	
	

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	
	

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	
	

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	
	

	12
	RpCE01A

	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate

	m2
	
	
	

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	
	

	
	2320322600103
	Bitum de izolatie tip H-68/75
	kg
	0,1550
	
	

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,3150
	
	

	
	2320166200975
	Combustibil lichid usor
	kg
	0,0400
	
	

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0550
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0030
	
	

	13
	RpCI34A2

	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi,Linocrom-ХПП

	m2
	
	
	

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,9200
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2100
	
	

	
	2682132600470
	Membrane bituminoase,Linocrom- ХПП
	m2
	2,3000
	
	

	
	1120206201035
	Gaz metan in butelii
	kg
	0,6000
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1000
	
	

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	0,0200
	
	

	14
	RpCI34D2

	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu- (Linocrom ХПП)

	m2
	
	
	

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,1600
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2100
	
	

	
	26821326004705
	Membrane bituminoase,Linocrom ХПП
	m2
	2,3500
	
	

	
	1120206201035
	Gaz metan in butelii
	kg
	0,6000
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1000
	
	

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	0,0200
	
	

	15
	RpCI34A

	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - (Linocrom ХКП)

	m2
	
	
	

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,7300
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	
	

	
	22682132600470
	Membrane bituminoase,Linocrom ХКП
	m2
	1,1500
	
	

	
	1120206201035
	Gaz metan in butelii
	kg
	0,3000
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0500
	
	

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	0,0100
	
	

	16
	RpCI34D

	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Linocrom ХКП)

	m2
	
	
	

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,9100
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	
	

	
	22682132600470
	Membrane bituminoase,Linocrom ХКП
	m2
	1,2000
	
	

	
	1120206201035
	Gaz metan in butelii
	kg
	0,3000
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0500
	
	

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	0,0100
	
	

	17
	RpCI22C

	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 70 cm inclusiv 

	m
	
	
	

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	1,0100
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	
	

	
	2710403641867
	Tabla zincata 0,4 OL32-ln
	kg
	2,6000
	
	

	
	2744125904770
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G
	kg
	0,0800
	
	

	
	2873145886851
	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111
	kg
	0,0500
	
	

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	2,0000
	
	

	
	3410520005702
	Platforma telescopica pe auto
	h-ut
	0,1500
	
	

	
	
	1.3. Reparatia stratului suport si invelitorilor

	
	
	
	

	18
	RpCK35B

	Curatarea  stratului-suport din beton,prin indepartarea stratului de masa din mastic bituminos, dupa desfacerea invelitorilor de mastic bituminos si membrane bituminoase

	m2
	
	
	

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,3200
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3200
	
	

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	0,0100
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	
	

	19
	IzF11B

	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% 

	m3
	
	
	

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,6100
	
	

	
	2873122005400
	Granulit pentru betoane,cheramzit
	m3
	1,0400
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,2800
	
	

	20
	IzF18C

	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm  

	m2
	
	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,3500
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0100
	
	

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	13,0000
	
	

	
	2664102102018
	Mortar ciment M-100
	m3
	0,0300
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0210
	
	

	21
	RpCE01A

	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate

	m2
	
	
	

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	
	

	
	2320322600103
	Bitum de izolatie tip H-68/75
	kg
	0,1550
	
	

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,3150
	
	

	
	2320166200975
	Combustibil lichid usor
	kg
	0,0400
	
	

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0550
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0030
	
	

	22
	RpCI34A2

	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi,Linocrom-ХПП

	m2
	
	
	

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,9200
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2100
	
	

	
	2682132600470
	Membrane bituminoase,Linocrom- ХПП
	m2
	2,3000
	
	

	
	1120206201035
	Gaz metan in butelii
	kg
	0,6000
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1000
	
	

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	0,0200
	
	

	23
	RpCI34A

	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - (Linocrom ХКП)

	m2
	
	
	

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,7300
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	
	

	
	22682132600470
	Membrane bituminoase,Linocrom ХКП
	m2
	1,1500
	
	

	
	1120206201035
	Gaz metan in butelii
	kg
	0,3000
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0500
	
	

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	0,0100
	
	

	
	
	1.4. Gura de scurgere

	
	
	
	

	24
	RpCI25E

	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -gargui (gura de scurgere) din teava de otel zincata de 2", cu sectiunea de 10x15 cm, confectionat pe santier, montat prin cimentare

	buc
	
	
	

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,2000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	
	

	
	2710403642022
	Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750  OL32
	kg
	0,1800
	
	

	
	2722103303738
	Teava sudata constr cmh 102 x 4 /OL 32 1 S 7657
	m
	0,6000
	
	

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	1,0000
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0010
	
	



					APROBAT:  
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L.S.                                                                                                 L.S.        
