____

Pavarea trotuarelor	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 14-12-23-DL-GL

Valoarea de deviz  190,560.54 lei	
Intocmit in preţuri  curente 20.04.2026
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucrari de constructie
					
		1.1. Pavare intrarea in centru de plasament Nr2
					
1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton
	m	56.0000
	49.19
——————————
49.19
	2,754.75
——————————
2,754.75
	
2	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele
	m2	82.0000
	33.11
——————————
33.11
	2,715.02
——————————
2,715.02
	
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Trotuar - h=3cm)
	m3	2.5000
	518.75
——————————
93.66
	1,296.87
——————————
234.14
	
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm  Bordura
beton pentru trotuare BR100.30.8
	m	56.0000
	161.90
——————————
28.38
	9,066.22
——————————
1,589.28
	
5	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat  model " Bruc" gri gr=40 mm)
	m2	56.0000
	310.37
——————————
56.38
	17,380.61
——————————
3,157.37
	
6	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat  model " Bruc" color gr=40 mm)
	m2	26.0000
	325.59
——————————
56.38
	8,465.42
——————————
1,465.92

		Total	 lei			 41,678.89
	
		Total Pavare intrarea in centru de plasament Nr2
Inclusiv salariu				41,678.89
11,916.48	
		1.2. Pavare intrarea principala
					
7	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu
	m3	0.5000
	425.70
——————————
323.54
	212.85
——————————
161.77
	
8	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3	8.7000
	112.57
——————————
112.57
	979.39
——————————
979.39
	
9	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Nivelarea la covata trotuarului)
	100m2	0.4300
	792.74
——————————
792.74
	340.88
——————————
340.88
	
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 16 cm grosime medie, exclusiv udarea fiecarui strat in parte,  (Compactarea pamintului existent al covetei trotuarului )
	100 m3	0.1000
	1,756.00
——————————
834.40
	175.60
——————————
83.44
	
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Trotuar - h=10cm)
	m3	4.7000
	518.74
——————————
93.65
	2,438.09
——————————
440.17
	
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm  Bordura
beton pentru trotuare BR100.30.8
	m	64.5000
	161.90
——————————
28.38
	10,442.34
——————————
1,830.51
	
13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat  model " Bruc" gri gr=40 mm)
	m2	32.0000
	310.37
——————————
56.38
	9,931.78
——————————
1,804.21
	
14	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat  model " Bruc" color gr=40 mm)
	m2	10.0000
	325.59
——————————
56.38
	3,255.93
——————————
563.82
	
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Umplutura cu pamint existent linga bordurile mici)
	m3	8.7000
	29.33
——————————
29.33
	255.14
——————————
255.14

		Total	 lei			 28,032.00
	
		Total Pavare intrarea principala
Inclusiv salariu				28,032.00
6,459.33	
		1.3. Nodul sanitar
					
16	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare
	m2	0.5000
	15.14
——————————
15.14
	7.57
——————————
7.57
	
17	IB07B	Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea  (h) de 1001 ... 1400 mm (Uscator de prosoape Thermal Trend 133x60cm alb)
	buc	1.0000
	3,783.08
——————————
146.63
	3,783.08
——————————
146.63
	
18	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.
	m	2.2000
	45.07
——————————
28.38
	99.15
——————————
62.44
	
19	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv
	buc	8.0000
	28.80
——————————
14.19
	230.39
——————————
113.52
	
20	SC10B	Bideu din semiportelan,  portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu baterie amestecatoare (bideu pentru spalarea olitelor)
	buc	1.0000
	4,507.46
——————————
435.16
	4,507.46
——————————
435.16
	
21	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Lavoar cu picior  pentru copii)
	buc	3.0000
	1,274.88
——————————
179.74
	3,824.65
——————————
539.22
	
22	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
	buc	4.0000
	107.57
——————————
12.30
	430.29
——————————
49.19
	
23	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterie (robinet) cu termostat pentru lavuar),
	buc	3.0000
	3,112.59
——————————
156.09
	9,337.77
——————————
468.27
	
24	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Closet compact pentru copii cu desene)
	buc	3.0000
	3,266.39
——————————
397.32
	9,799.16
——————————
1,191.96
	
25	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Teava PP Uniplast dn 50 )
	m	2.6000
	49.66
——————————
23.65
	129.11
——————————
61.49
	
26	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot PP dn 50 x 90° PK)
	buc	2.0000
	25.76
——————————
20.81
	51.52
——————————
41.62
	
27	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm ( Aerator PP D. 50 )
	buc	1.0000
	783.76
——————————
20.81
	783.76
——————————
20.81
	
28	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm ( Ramificatie PP D. 50 x 50  )
	buc	2.0000
	32.32
——————————
20.81
	64.64
——————————
41.62
	
29	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm ( Ramificatie dubla PP D. 50 x 50 )
	buc	1.0000
	52.26
——————————
20.81
	52.26
——————————
20.81
	
30	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Teava PP Uniplast dn 110 :  Inclusiv coloana de aerisire )
	m	3.0000
	108.54
——————————
30.27
	325.62
——————————
90.82
	
31	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm  (Racord WC flexibil extensibil, cu manson D.110 L=250-550 mm)
	buc	3.0000
	126.07
——————————
35.95
	378.21
——————————
107.84
	
32	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot PP dn 110 x 90° PK)
	buc	1.0000
	43.87
——————————
26.49
	43.87
——————————
26.49
	
33	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm  (Ramificatie dubla colt 110 / 110 x 90°  PK)
	buc	2.0000
	101.56
——————————
35.95
	203.11
——————————
71.90
	
34	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm  (Ramificatie PP D.110 x 110 / )
	buc	1.0000
	75.01
——————————
35.95
	75.01
——————————
35.95
	
35	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm  (Aerator PP D.110 HL900N)
	buc	1.0000
	853.55
——————————
35.95
	853.55
——————————
35.95
	
36	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg
	kg	4.0000
	48.24
——————————
20.81
	192.97
——————————
83.25
	
37	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"
	buc	4.0000
	47.28
——————————
35.00
	189.11
——————————
140.01
	
38	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"
	buc	4.0000
	67.45
——————————
49.19
	269.81
——————————
196.77
	
39	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m	0.5600
	7.57
——————————
7.57
	4.24
——————————
4.24
	
40	RpCU06B1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (Inglobarea tevilor PP-R)
	m	9.8000
	74.06
——————————
69.06
	725.77
——————————
676.77
	
41	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari
	m	9.8000
	35.02
——————————
22.70
	343.21
——————————
222.50
	
42	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Teava dn 20*3.4 ppr Fiber Glass KAS PN25)
	m	9.8000
	57.51
——————————
29.33
	563.61
——————————
287.40
	
43	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot PP-R d-20)
	buc	12.0000
	21.00
——————————
14.19
	252.00
——————————
170.28
	
44	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Racord FE 20 x 1/2" ppr KAS)
	buc	3.0000
	37.80
——————————
14.19
	113.40
——————————
42.57
	
45	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Teu PP-R 20x1/2"x20)
	buc	6.0000
	47.15
——————————
21.76
	282.92
——————————
130.55
	
46	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 3/4" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Клипсы  d-20)
	buc	20.0000
	24.85
——————————
18.92
	497.05
——————————
378.40
	
47	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 20 mm
	m	9.8000
	15.14
——————————
15.14
	148.33
——————————
148.33
	
48	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez
	m2	8.0000
	492.76
——————————
127.71
	3,942.10
——————————
1,021.68
	
49	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	6.2000
	152.10
——————————
151.36
	943.05
——————————
938.43
	
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	6.2000
	152.69
——————————
115.41
	946.65
——————————
715.55
	
51	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50 K=2)
	m2	-6.2000
	60.35
——————————
45.41
	-374.14
——————————
-281.53
	
52	CN53A, K=2,0	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund Tuffuhgpuht, Se aplica de 2 ori K=2,0)
	m2	29.4000
	16.82
——————————
5.68
	494.39
——————————
166.87
	
53	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	29.4000
	440.56
——————————
156.09
	12,952.32
——————————
4,589.05
	
54	La simb.CI22B	Profil la colturi si unghere exterior-interior pentru gresie
	m	20.0000
	15.60
——————————
0.00
	312.00
——————————
0.00
	
55	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime (Gaura pentru ventilator)
	buc	1.0000
	108.79
——————————
108.79
	108.79
——————————
108.79
	
56	VA05A	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Canal de ventilatie rotund din plastic D.125 L=600 mm)
	m	0.6000
	253.05
——————————
122.98
	151.83
——————————
73.79
	
57	SB13B aplicativ	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (Conector cu clapeta antiretur din plastic pentru tub rotund de ventilatie D.125 AV125)
	buc	1.0000
	84.82
——————————
43.52
	84.82
——————————
43.52
	
58	SB13B aplicativ	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (Conector pentru tub rotund de ventilatie din plastic D.125 AS125 )
	buc	1.0000
	74.02
——————————
43.52
	74.02
——————————
43.52
	
59	VB11A	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul  600 - 1200 mm, montata pe zidarie  (Se exclude materialele si aparat de sudura)
	buc	1.0000
	243.75
——————————
243.12
	243.75
——————————
243.12
	
60	La simb. VB11A	Difuzor din plastic D.125 universal VD125
	buc	1.0000
	112.50
——————————
0.00
	112.50
——————————
0.00
	
61	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m	10.0000
	9.46
——————————
9.46
	94.60
——————————
94.60
	
62	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	10.0000
	40.70
——————————
28.38
	406.98
——————————
283.80

		Total	 lei			 59,056.26
	
		Total Nodul sanitar
Inclusiv salariu				59,056.26
14,091.52	
							
		Total	 lei			 128,767.15
	
		Alocari in fondul social	24 %			 7,792.16
	
		Transport	10 %			 9,524.96
	
		Total	 			 146,084.27
	
		Regie	14.5 %			 21,182.22
	
		Total	 			 167,266.49
	
		Beneficiu	6 %			 10,035.99
	
		Total	 			 177,302.48
	
		Total Lucrari de constructie
Inclusiv salariu				177,302.48
32,467.33	
		2. Lucrari de montaj
					
63	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC
	buc	1.0000
	96.82
——————————
71.90
	96.82
——————————
71.90
	
64	08-02-403-3	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, sub tencuiala pe pereti sau in santuri de tencuiala
	100 m	0.1000
	4,371.00
——————————
3,500.20
	437.10
——————————
350.02
	
65	Pret de piata	Cablu VVGng LS 3 x1,5 mm2
	m	10.0000
	17.40
——————————
0.00
	174.00
——————————
0.00
	
66	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw( Se exclude resursul  Motor pentru ventilator si  Ventilator de fereastra) Kman=0,5
	buc	1.0000
	561.12
——————————
546.32
	561.12
——————————
546.32

		Total	 lei			 1,269.04
	
		Alocari in fondul social	24 %			 67.91
	
		Transport	10 %			 28.30
	
		Total	 			 1,365.25
	
		Regie	76 %			 735.86
	
		Total	 			 2,101.11
	
		Beneficiu	6 %			 126.07
	
		Total	 			 2,227.18
	
		Total Lucrari de montaj
Inclusiv salariu				2,227.18
968.24	
		3. Utilaj
					
67	Pret de piata	Ventilator cu timer senzor de umiditate ORNO BF125HT 8 W 220 - 240 V 93 m3/h 2400 rot/min
	buc	1.0000
	550.00
——————————
0.00
	550.00
——————————
0.00

		Total	 lei			 550.00
	
		Total Utilaj
Inclusiv salariu				550.00

							
		Total	 lei			180,079.66
	
		Cheltuieli pentru supravegherea tehnica	1.1 %			1,980.88
	
		Total	 			182,060.54
	
		Elaborarea devizului de cheltuieli	7000 lei			7,000.00
	
		Verificarea devizului de cheltuieli	1500 lei			1,500.00
	
		TVA	 0%			0,000
	
		Total	 			190,560.54

Total deviz:
Inclusiv salariu				190,560.54
——————
33,435.57

Intocmit 	V. Balanici ----I.I. Balanici Vasile	
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat	M. Balanici	
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)