Reparatia acoperisului la Gradinita nr. 8	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Reparatia acoperisului
			
		Capitolul 1.1. Demontari
			
1	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2	280,0000
	
 2	RpCI42D
	Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile
	m2	280,0000
	
 3	TrI1AC06F2
	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale fragile - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
	t	32,4000
	
 4	TsI50C5
	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km
	t	32,4000
	
 5	CE32A
	Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere
	m2	186,0000
	
 6	RpCH06C
	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin dublarea capriorilor intre 2 reazeme
	buc	44,0000
	
 7	RpCH06E
	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane
	kg	4,8000
	
 8	RpCH06D
	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe
	kg	6,8000
	
 9	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic
	m3	1,8200
	
 10	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.009 m3/m2
	m2	280,0000
	
 11	CN50C
	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.
	100m2	2,8000
	
 12	CN51E
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.
	100m2	2,8000
	
 13	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
	m2	280,0000
	
 14	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate
	m2	252,0000
	
 15	IzF10F
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 50 mm, sau placi din vata minerala - Resurse: manopera, vata minerala, macara de fereastra
	m2	252,0000

						

	
INVESTITOR	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.