Descrierea bunurilor solicitate de către autoritatea contractantă

Nr.	Denumirea bunului	U/M	Canti-tatea	Actul normativ la confecţionare şi/sau descrierea echipamentului	
Lotul I: : Acoperământ pentru cap, perioada rece	
1.	Fes tricotat din semilână, culoare neagră	bucăți	500	Fesul este confecționat dintr-un singur reper tricotat în formă de emisferă. Fesul are o bandă pe interior cu o membrană din flis care apară urechile, fruntea si ceafa de vânturi care păstrează căldura.
Proprietaţile de baza "respira" si foarte bine pastreaza temperatura. 
În partea frontală, pe stânga, se aplică cocarda.
Cocarda se realizează prin brodare în formă de insignă aplicată. 
Cocarda brodată cu ața metalizată.  Descrierea cocărzii o puteți găsi în Decretul Președintelul RM, nr.1940-VIII din 23.12.2020.
 Broderia este aplicată prin cusutură.
Modelul este aprobat de IGC.	
Actul normativ la ţesătură şi/sau descrierea ţesăturii:	Țesătura „Tricotaj” 
Compoziția fibroasă:
Lînă – 50 % +/- 3 ;
Fibre sintetice – 50  +/- 5. 
 Culoare neagră;
Rezistenţă excelenta la vânt.
La fiecare produs să fie prevăzut o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimantă cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, maracarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare,tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).
Garanţie minim 6 luni din momentul eliberării în port.	
Termen de livrare a mărfii:	până la 31 iulie 2022	
Lotul II: : Acoperământ pentru cap, perioada caldă	
1.	Chipiu de patruloare, culoare neagră	bucăți	1 000	  Chipiul este format din sașe clini de aceiaș forma (doi clini frontali, doi clini spate, doi clini laterali) și cozoroc.
Clinii au formă triungiulară. În partea de sus, a fiecarui clin este brodat cîte un orificiu. Pe verso, cusătura de unire între clini este bordesită cu bieu. În punctul de îmbinare a clinilor se fixează un nasture, îmbracat cu țesetura de baza.
În mijlocul clinilor frontali, este imprimată cocarda. Descrierea cocărzii o puteți găsi în Decretul Președintelul RM, nr.1940-VIII din 23.12.2020.
Partea de jos, a clinilor din spate sunt decupați. Nișa decupată are o formă ovală, marginea nișei decupate este bordesită cu bieu. Pentru reglarea cercumferinței chipiului, pe marginea de jos a nișei sunt prevăzute doua curelușe, pe care se aplică banda Velcro.
Terminația chipiului este prelucrată cu bieu din bumbac. Cozorocul este format din material plastic, acoperit cu țesetură de baza, matlasat pe o porțiune fixa.Intervalul cusaturelor de matlasare 5mm. Marginea cozorocului este marcată cu cant roșu.
Model aprobat de IGC.	
Actul normativ la ţesătură şi/sau descrierea ţesăturii:	Poliester 100%. Ţesătura de culoare neagră, cu protecţie maximă la decolorare, frecare şi acţiune a razelor solare. 
Garanţie minim 4 luni din momentul eliberării în port.	
Termen de livrare a mărfii:	30 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul finanţelor	
Lotul III: Echipament de paradă/gală pentru femei	
1.	Bonetă (pentru femeile care îndeplinesc serviciul militar) 
cusut individual.	bucăți	20	Boneta, obținută prin coasere, prezintă calotă de formă ovală alungită, formată din două repere simetrice, borduri laterale și borduri răsfrânte. Bordurile laterale au marginile superioare de formă curbă, marginile inferioare și cele laterale sunt definitivate prin linii drepte. Bordurile răsfrânte au marginile superioare de formă curbă, rotungite în partea superioară frontală. Marginea inferioară și cea laterală posterioară sunt definitivate prin linii drepte. Bordurile răsfrânte se suprapun în partea frontală. Marginile exterioare superioare ale bordurilor răsfrânte sunt prelucrate cu poaspoal de culoare roșie. Pe bordura răsfrântă din partea dreaptă a bonetei, la distanța de 50 mm de la linia medie frontală a produsului și la distanța de 10 mm de la terminația inferioară a boneteti, este aplicată cocarda. Boneta este prelucrată cu căptușeală din țesătură din viscoză și o bordura interioară cu lățimea de 20 mm din piele artificială.
Boneta se realizează în sistemul de confecţii prin măsuri individuale, probe de ajustare şi proba finală, pe baza măsurătorilor efectuate de furnizor. 
Descrierea cocărzii o puteți găsi în Decretul Președintelul RM, nr.1940-VIII din 23.12.2020 și este aplicată de furnizor.
Modelul este aprobat de IGC.	
Actul normativ la ţesătură şi/sau descrierea ţesăturii:	Ţesătura:74% lână şi 24%   
 Poliester, 2% Spandex.
Densitatea nu mai puţin de 260 gr/m2 .
Rezistenţa vopsirii, baluri, min, la acţiunea:
Spălării- nu mai puţin de 4 baluri.
Culoare neagră.
La fiecare produs să fie prevăzut o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimantă cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, maracarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare,tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).
Garanţie minim 6 luni din momentul eliberării în port.	
Termen de livrare a mărfii:	până la finele anului 2022 (la solicitare)	
2.	Sacou  şi pantaloni din semilînă (pentru femeile care îndeplinesc serviciul militar)
cusut individual.	set.	20	 Sacoul este format din partea din faţă, spate, mâneci şi guler.  Partea din faţă se încheie la un rând de nasturi plasaţi în patru niveluri. Colţul reverului este orientat spre cusătura mânecii. Mai sus de linia taliei sânt aplicate două buzunare cu fundă dublă. Buzunarele cu clapă se încheie cu nasturi şi butoniere. Deasupra clapei se aplică cant roşu. Mai jos de linia taliei, paralel cu ea, sânt plasate două buzunare cu refileţi şi clape. Deasupra clapei se aplică cant roşu.  Partea din spate este constituită din un reper, având cusătură pe mijloc, care se finalizează cu şliţ. Mâneca este montată şi formată din partea anterioară şi posterioară. Lampasul manşetei mânecii are lăţimea de 9 cm. care are la extremitatea de sus un cant roşu. Gulerul este răsfrânt, cu colţuri sub unghi drept şi este aplicat cant roşu.
Pe mâneca stângă, la o distanţă de 7 cm, de cusutura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecţionerul aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat. Pe mâneca dreaptă, la o distanţă de 7 cm, de cusutura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecţionerul aplică ecusonul ce reprezintă Inspectoratul general de carabinieri. 
 Pantalonii sânt constituiţi din partea din faţă, spate şi betelie. Partea din faţa este formată din două părţi simetrice. În cusătura de mijloc este prelucrat un şliţ, care se încheie cu fermoar. În cusăturile laterale sânt prevăzute două buzunare. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul pliurilor plasate pe linia de simetrie a genunchilor, orientate spre cusăturile laterale. 
    Partea din spate este formată din două părţi simetrice. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense plasate simetric pe ambele părţi.  În cusăturile laterale este inclusă vipuşca din postav de culoare roşie.  Betelia, montată în cusătura taliei, este prevăzută cu şapte găici pentru curea. Betelia se încheie cu un nasture şi o butonieră, precum şi cu o copcă. Marginile inferioare ale pantalonilor sânt tivite şi prelucrate cu panglică.
Sacoul şi pantalonii se realizează în sistemul de confecţii prin măsuri individuale, probe de ajustare şi proba finală, pe baza măsurătorilor efectuate de furnizor. 
Descrierea epoleților puteți găsi în Decretul Președintelul RM, nr.1940-VIII din 23.12.2020 și sunt aplicați de către Furnizor.
Modelul este aprobat de IGC.	
Actul normativ la ţesătură şi/sau descrierea ţesăturii:	Ţesătura:74% lână şi 24%   
 Poliester, 2% Spandex.
Densitatea nu mai puţin de 260 gr/m2.
 Rezistenţa vopsirii, baluri, min, la acţiunea:
 Spălării- nu mai puţin de 4 baluri.
Culoare neagră.
La fiecare produs să fie prevăzut o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimantă cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, maracarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare,tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).
Termen de garanţie 6 luni din momentul eliberării în port	
Termen de livrare a mărfii:	până la finele anului 2022 (la solicitare)	
3.	Fustă din semilînă
cusut individual. 	bucăți	20	 Fusta se compune din faţă, spate, betelie şi căptuşeală. Faţa fustei se croieşte dintr-o singură bucată şi este prevăzută  la partea superioară cu 2 pense. Spatele fustei este din două bucăţi, având cusătură de încheiere pe mijloc,  la partea inferioară se termină cu o cută dublă, iar la partea superioară se execută un şliţ care se încheie cu fermoar şi două pense pentru ajustare. Betelia este lată de 4 cm. şi este croită din trei părţi, având cusătura de încheiere pe mijlocul spatelui şi pe cusătura laterală. În interior, betelia se dublează cu căptuşeală la culoare întărită cu  termotex chimizat. Betelia, la spatele  stâng este cu colţ pe care se festonează o butonieră ce se încheie cu nasturele corespunzător. Fusta este dublată până la jumătate cu căptuşeală care se surfilează şi se prinde în cusăturile laterale şi betelie. Pe cusăturile laterale se lasă o rezervă de 2 cm., atât la faţă cât şi la spate. Rezerva la terminaţia fustei este de 4 cm. asigurată cu stafir de maşină. Toate cusăturile interioare şi rezerva de la terminaţie se surfilează cu maşina specială. Pe cusăturile laterale în interior, sub căptuşeala beteliei, se fixează câte o bridă din căptuşeală, sub formă de inel, având lungime pe dublu de cca. 5 - 6 cm. de la căptuşeală. Fusta este prevăzută cu fermoar şi cu pense la spate, fermoar plastic spiralat rezistent (min. lăţimea 4mm). 
Fusta se realizează în sistemul de confecţii prin măsuri individuale, probe de ajustare şi proba finală, pe baza măsurătorilor efectuate de furnizor.
Modelul este aprobat de IGC.	
Actul normativ la ţesătură şi/sau descrierea ţesăturii:	Ţesătura:74% lână şi 24%   
 Poliester, 2% Spandex.
Densitatea nu mai puţin de 260 gr/m2.
Rezistenţa vopsirii, baluri, min, la acţiunea:
Spălării- nu mai puţin de 4 baluri.
Culoare neagră.
Fiecare produs să fie prevăzut o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimantă cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, maracarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare,tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).
Termen de garanţie 6 luni din momentul eliberării în port	
Termen de livrare a mărfii:	până la finele anului 2022 (la solicitare)	
4.	Papion, culoare neagră (militari/femei)	bucăți	50
	   Papionul este construit din două repere simetrice de formă dreptunghiulară, bendiţă şi elastic.
Reperile dreptunghiulare sunt amplasate  între ele sub unghi de 30 de grade, montate în bendiţă.
Bendiţa  constituie un reper, în ambele capete ale căruia este prevăzut elastic. La capetele elasticului sunt poziţionate sisteme de închidere, de tip cîrlig.
Modelul este aprobat de IGC.	
Actul normativ la ţesătură şi/sau descrierea ţesăturii:	Ţesătura: 100% poliester.
Culoare neagră.
Termen de garanţie 6 luni din momentul eliberării în port	
Termen de livrare a mărfii:	30 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul finanţelor	
Lotul IV: Echipament de paradă/gală pentru bărbați	
1.	Sacou  şi pantaloni din  semilînă
cusut individual.	set.	70
	 Sacoul este format din partea din faţă, spate, mâneci şi guler.  Partea din faţă se încheie la un rând de nasturi plasaţi în patru niveluri. Colţul reverului este orientat spre cusătura mânecii. Mai sus de linia taliei sânt aplicate două buzunare cu fundă dublă. Buzunarele cu clapă se încheie cu nasturi şi butoniere. Deasupra clapei se aplică cant roşu. Mai jos de linia taliei, paralel cu ea, sânt plasate două buzunare cu refileţi şi clape. Deasupra clapei se aplică cant roşu.  Partea din spate este constituită din un reper, având cusătură pe mijloc, care se finalizează cu şliţ. Mâneca este montată şi formată din partea anterioară şi posterioară. Lampasul manşetei mânecii are lăţimea de 9 cm. care are la extremitatea de sus un cant roşu. Gulerul este răsfrânt, cu colţuri sub unghi drept şi este aplicat cant roşu.
Pe mâneca stângă, la o distanţă de 7 cm, de cusutura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecţionerul aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat. Pe mâneca dreaptă, la o distanţă de 7 cm, de cusutura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecţionerul aplică ecusonul ce reprezintă Inspectoratul general de carabinieri. Epoleţii sunt aplicaţi de furnizor conform modelului stabilit de IGC.
 Pantalonii sânt constituiţi din partea din faţă, spate şi betelie. Partea din faţa este formată din două părţi simetrice. În cusătura de mijloc este prelucrat un şliţ, care se încheie cu fermoar. În cusăturile laterale sânt prevăzute două buzunare. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul pliurilor plasate pe linia de simetrie a genunchilor, orientate spre cusăturile laterale. 
    Partea din spate este formată din două părţi simetrice. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense plasate simetric pe ambele părţi.  În cusăturile laterale este inclusă vipuşca din postav de culoare roşie.  Betelia, montată în cusătura taliei, este prevăzută cu şapte găici pentru curea. Betelia se încheie cu un nasture şi o butonieră, precum şi cu o copcă. Marginile inferioare ale pantalonilor sânt tivite şi prelucrate cu panglică.
Sacoul şi pantalonii se realizează în sistemul de confecţii prin măsuri individuale, probe de ajustare şi proba finală, pe baza măsurătorilor efectuate de furnizor. 
Descrierea epoleților puteți găsi în Decretul Președintelul RM, nr.1940-VIII din 23.12.2020 și sunt aplicați de către Furnizor.
Modelul este aprobat de IGC.	
Actul normativ la ţesătură şi/sau descrierea ţesăturii:	Ţesătura:74% lână şi 24%   
Poliester, 2% Spandex.
Densitatea nu mai puţin de 260 gr/m2.
 Rezistenţa vopsirii, baluri, min, la acţiunea:
 Spălării- nu mai puţin de 4 baluri.
Culoare neagră.
La fiecare produs să fie prevăzut o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimantă cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, maracarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare,tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).
Termen de garanţie 6 luni din momentul eliberării în port	
Termen de livrare a mărfii:	până la finele anului 2022 (la solicitare)	
Lotul V: Scurtă tactică, culoare neagră	
1.	Scurtă tactică de primăvară/toamnă din ţesătură combinată, culoare neagră
	bucăți	200	Scurtă tactică de primăvară/toamnă, culoare neagră, cu lungimea până la linia pliului subfesier cu siluetă dreaptă. Produsul este prelucrat cu două tipuri de căptuşeală de tip plasă și din poliester, combinată cu țesătura de bază. Produsul este format din partea faţă, spate, mâneci, guler și glugă. Sistemul de închidere a produsului este central, pe guler şi în continuare pe toată lungimea produsului, dublu: cu fermoar din masă plastică şi cu fentă croită separat aplicată pe reperul stâng al feţei, care se fixează cu 6 segmente de bandă velcro de culoarea scurtei și un buton metalic invizibil pe față la terminația produsului. În partea superioară a fermoarului pe partea dreaptă a feței este înserat un element de protecție a închiderii croit separat și colțuri rotunjite, care bordisește pe exterior marginea superioară a fermoarului. Partea faţă este formată din platcă și două repere de mijloc – central și lateral și un reper inferior. În cusătura de aplicare a plătcii pe reperele de mijloc ale feței este prevăzută o suprapunere, în care este un buzunar ascuns cu laist. Închiderea buzunarului este asigurată printr-un segment de bandă velcro de culoarea scurtei amplasat centrat pe linia de intrare în buzunar. În cusătura de aplicare a plătcii, centrat în raport cu  linia de intrare în buzunar, este prelucrată o clapă din țesătură de căptușeală, pe care este aplicată centrat o bandă velcro pentru atașarea însemnelor distinctive – ecusoanelor de piept. În cusătura de asamblare a  reperelor de mijloc ale feței este amplasat un buzunar vertical cu laist și fermoar ascuns din masă plastică.  Reperul inferior al feței are lungimea pe linia de simetrie a feței 65 mm și 105 mm pe linia laterală și este croit dublu din țesătură de bază  - un reper pentru partea exterioară a scurtei și un reper pentru căptușirea produsului se asamblează cu reperele din căptușeală. Partea din spate este formată trei repere – platcă, reper de mijloc și reper inferior. În cusătura de aplicare a plătcii pe reperul de mijloc al spatelui este prevăzută o suprapunere, în care este un buzunar ascuns cu fermoar din masă plastică, amplasat simetric de la răscroiala mânecii. În interiorul buzunarului pe latura superioară sub fermoar este amplasat un reper dreptunghiular dintr-un strat din țesătură de bază, pe care este aplicată centrat o bandă velcro pentru atașarea însemnelor distinctive – ecusoane de spate. Reperul inferior al spatelui este de formă complexă, liniile superioară și inferioară ale reperului sunt curbe line. Reperul inferior al spatelui este croit dublu din țesătură de bază  - un reper pentru partea exterioară a scurtei și un reper pentru căptușirea produsului, care se asamblează cu reperele din căptușeală. În cusăturile laterale ale produsului sunt prevăzute sisteme de închidere pentru acces la armă cu fermoare din masă plastică. Închiderea prezintă element de protecție exterior fixat de partea din față a scurtei și un  element de protecție inferior fixat sub fermoar de partea din spate a scurtei. În partea de terminație inferioară fermoarul nu ajunge cu 30 mm pană la terminație și este prevăzut un sistem dublu de închidere cu bandă velcro și sistem cu carabine din masă plastică fixate de partea interioară a terminației scurtei. Deschiderea se realizează cu ajutorul  unor elemente din masă plastică trase spre reperul față printr-un orificiu bordat cu un șiret dublu fixat de carabine. Terminația produsului este o linie curbă lină. Partea de spate a scurtei este mai lungă cu 80 mm pe linia de simetrie a spatelui în raport cu lungimea scurtei pe linia de simetrie a feței. Terminația produsului este prelucrată cu șnal format prin aplicarea pe interior a unei benzi din țesătură de bază. Terminația produsului prezintă un sistem complex de reglare pe lățime cu șiret elastic tras prin șnal separat pentru față și spate. Pe reperul față spre linia de simetrie șiretul este fixat prin cusătura de aplicare a carabinei, iar spre lateral este tras în exterior și introdus în punga buzunarului vertical al feței prin două orificii bordate cu capse metalice. Pe reperul spate spre lateral dreapta șiretul este fixat prin cusătura de aplicare a carabinei, iar spre lateral stânga este tras în exterior printr-un orificiu bordat cu capsă metalică și fixat cu element limitativ din masă plastică de o bridă. Mâneca este de croială clasică aplicată formată din trei repere cu trei cusături: laterală, anterioară şi posterioară. Cusăturile anterioară și posterioară corespund ca nivel cusăturilor de aplicare a plătcii pe față și spate. În zona cotului în cusătura posterioară se prelucrează două pense fixate cu un tighel decorativ. Pe ambele mâneci simetric în partea superioară la o distanţă de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, se prevede aplicarea prin bandă velco a însemnelor distinctive – ecusoane de mânecă. Terminația mânecilor este prelucrată cu tighel, cu reglare pe lățime parțial prin elastic și parțial bandă velcro, aplicată pe terminație. În cusătura laterală a mânecii, spre față este fixată o chingă. Extremitatea liberă a chingii este fixată de terminația mânecii prin bandă velcro, segment aplicat pe partea inferioară a chingii. Gulerul scurtei este de tip ştei vertical, format din guler superior și guler inferior, dublate a câte două repere identice. Pe partea exterioară a gulerului în regiunea răscroielii gâtului spate este prelucrat un buzunar pentru păstrarea glugii, care se închide cu segmente de bandă velcro de culoarea scurtei.  În partea față a gulerului în regiunea sistemului de închidere se preconizează elemente suplimentare aplicate pe toată înălțimea gulerului, libere în partea laterală, care maschează două copci pentru atașarea glugii la produs. Gluga este formată dintr-un singur strat de țesătură de bază și prezintă un reper superior și reper inferior. Aceasta se aplică la nivelul răscroielii gâtului prin bandă velcro pe mijloc de spate și prin introducerea părților anterioare sub elementele aplicate pe guler și fixarea prin două copci metalice. Pe contului anterior al glugii și orizontal pe glugă este prelucrat un şnal în care este introdus un şnur elastic, extremitățile căruia sunt trase spre exteriorul glugii printr-o capsă metalică și fixate prin element din masă plastică și o bridă din bandă textilă aplicată la mai jos de capsa metalică. Căptușeala produsului prezintă elementele spate, plastron superior pe spate, față, bizeț și mânecă. Fața căptușelii este formată din bizeț, parte superioară, confecționate din căptușeală și reper inferior confecționat din țesătură de bază. La nivelul liniei taliei la față pe căptușeală este prelucrat un șnal cu lățimea de 6 mm. Spatele căptușelii este format din reper superior confecționat din căptușeală și un reper inferior confecționat din țesătură de bază. În partea superioară a spatelui din căptușeală în regiunea răscroielii gâtului este aplicat un plastron de formă pătrată cu colțuri rotunjite. Divizarea mânecii din căptușeală repetă construcția mânecii din țesătura de bază. Produsul prezintă un buzunar interior complex aplicat prin tighel dublu, pe reperul față stânga din căptușeală. Punga inferioară a buzunarului prezintă un dreptunghi cu colțurile rotunjite. Intrarea în buzunar este oblică, bordisită, închiderea buzunarului este prevăzută cu un fragment de bandă velcro. Suplimentar pe buzunar este aplicat pe toată lățimea un buzunar superior, divizat prin tighel dublu în două părți egale, cu linia de intrare oblică. Pe partea interioară centrat la nivelul cusăturii de aplicare a gulerului în răscroială este prevăzută o agățătoare. 
Produsul este completat cu un portepolet cu o margine unghiulară cu lungimea de 140 mm și lățimea 45 mm, prelucrat pe contur cu tighel triplu, care este aplicat prin coasere pe fentă central la nivelul liniilor de prelucrare a plătcii produsului, terminația liberă a portepoletului se fixează prin  buton de culoarea țesăturii de bază.
Pe portepolet se îmbracă epoletul care indică gradul militar.
Toate cusăturile de asamblare a reperelor din țesătură de bază pe partea verso sunt prelucrate cu o bandă din material peliculizat aplicată prin sudare. Cusăturile de asamblare a reperelor feței și spatelui, conturul exterior al gulerului, linia cantului, cusătura exterioară a fentei, cusătura umărului, răscroiala mânecii, cusăturile anterioară și posterioară a mânecii, cusătura de asamblare a bizețului cu fața din căptușeală prezintă tighele de garnisire. Fragmentele de bandă velcro, șireturile sistemelor de reglare, elementele din plastic și copcile de metal sunt de culoarea țesăturii de bază.
Descrierea epoleților și ecusoanelor de piept și de spate îi puteți găsi în Decretul Președintelul RM, nr.1940-VIII din 23.12.2020,
Epoleții și ecusoanele sunt brodate cu ața metalizată și sunt aplicaţi de furnizor.
Modelul aprobat de IGC.	
Actul normativ la ţesătură şi/sau descrierea ţesăturii:	Scurta este  confecționată din țesătură din trei straturi care sunt lipite între ele care este rezistentă la apă  și vînt .
Compoziția țesăturii  polister 94%  și 6 % spandex .
 Membrană impermeabilă și permeabilă la vapori TPU 3000/3000.
Densitatea de  200  gr/m2 .
Reperele față și spate căptușeală și pungile buzunarelor exterioare sunt confecționate din țesătură tip plasă din  polister 100 %. 
Reperele mânecii din căptușeală, bizeții, elementele buzunarului interior sunt confecționate din material de căptușeală din polister 100%. 
Fragmentele de bandă velcro, șireturile sistemelor de reglare, elementele din plastic și copcile de metal sunt de culoarea țesăturii de bază.
Culoare neagră.
Fiecare produs să fie prevăzut o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimantă cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, maracarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare,tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).
Termen de garanţie 6 luni din momentul eliberării în port.	
Termen de livrare a mărfii:	până la 31 iulie 2022	
Lotul VI: Scurtă tactică, culoare desen camuflat	
1.	Scurtă tactică de primăvară/toamnă din ţesătură combinată, culoare desen camuflat	bucăți	100	     Descrierea corespunde cu cea a  scurtei tactice de primăvară/toamnă din ţesătură combinată, culoare neagră,  pct. 1, lotul IV.
    Descrierea epoleților și ecusoanelor de piept și de spate îi puteți găsi în Decretul Președintelul RM, nr.1940-VIII din 23.12.2020,
Epoleții și ecusoanele sunt brodate cu ața metalizată și sunt aplicaţi de furnizor.
Modelul aprobat de IGC.	
Actul normativ la ţesătură şi/sau descrierea ţesăturii:	Scurta este  confecționată din țesătură din trei straturi care sunt lipite între ele care este rezistentă la apă  și vînt .
Compoziția țesăturii  polister 94%  și 6 % spandex . Membrană impermeabilă și permeabilă la vapori TPU 3000/3000.
 Densitatea de  200  gr/m2 +/- 5 %. 
 Reperele față și spate căptușeală și pungile buzunarelor exterioare sunt confecționate din țesătură tip plasă din  polister 100 %. 
 Reperele mânecii din căptușeală, bizeții, elementele buzunarului interior sunt confecționate din material de căptușeală din polister 100%. 
Fragmentele de bandă velcro, șireturile sistemelor de reglare, elementele din plastic și copcile de metal sunt de culoarea țesăturii de bază.
Culoarea camuflat (multicam).
Fiecare produs să fie prevăzut o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimantă cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, maracarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare,tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).
Termen de garanţie 6 luni din momentul eliberării în port	
Termen de livrare a mărfii:	până la 31 iulie 2022	
Lotul VII: Costum tactic, culoare neagră	
1.	Costum tactic
(tunică și pantaloni) din ţesătură combinată, culoare neagră
	comp-lect	260	Tunica tactică cu mâneca lungă de culoare neagră, de siluetă dreaptă este constituită din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere este central, până la baza gâtului, prelucrat cu bizeț croit integral cu fața și fentă ascunsă, cu nasturi și butoniere situate pe cinci nivele, primul nasture fiind vizibil, situat la baza răscroielii gâtului. Partea din față este formată din două repere simetrice și două plastroane aplicate în regiunea pieptului până la nivelul taliei în față ca elemente de întărire. Plastroanele aplicate sunt croite dintr-un strat de material de bază, sunt introduse în cusătura de aplicare a gulerului, cusătura de asamblare cu platcă, cusătura de aplicare a mânecilor și cusătura laterală, sunt aplicate în partea inferioară prin tighel triplu, partea plastronului orientată spre sistemul de închidere a cămășii este aplicată parțial printr-un tighel triplu, formând pe partea de mijloc rămasă intrarea unui buzunar ascuns, care se închide prin două elemente velcro aplicate pe față și pe partea interioară a plastronului. Pe partea superioară a feței simetric sunt prevăzute două buzunare aplicate prin tighel dublu cu burduf lateral, de formă dreptunghiulară, cu închidere cu clapă pe bandă velcro. În cusătura superioară de aplicare a clapelor din partea de la sistemul de închidere a produsului, la distanța lățimii cusăturii duble de pe clapă se prevăzută o deschidere, formând buzunare pentru pixuri. Partea din spate este formată din reperul spate, platcă și două elemente de prelucrare a pliurilor amplasate în regiunea posterioară a răscroielii mânecii. Platca este formată din două repere: superior și inferior, croite din material de bază. În cusătura de asamblare a plătcii cu reperul spate sunt prelucrate două pliuri unidirecționate, orientate spre răscroiala mânecii. Pliurile se finalizează în linia laterală a produsului.  Mâneca este de croială de tip cămașă cu o cusătură, formată din un reper superior, un reper inferior, un element de întărire și manșetă. În partea posterioară la nivelul terminației mânecii se prelucrează o tăietură cu o fentă, cu sistem de închidere cu un nasture și butonieră. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă cu colțurile drepte. Sistemul de închidere a manșetei se realizează prin butonieră și doi nasturi, unul dintre care are rolul de reglare a lățimii mânecii la terminație. În regiunea cotului de la linia de divizare până la fenta mânecii este aplicat un element de întărire, care se introduce în cusătura de asamblare a mânecii și în cusătura laterală a mânecii și se aplică prin tighel triplu pe partea opusă. Pe mâneca stângă pe partea anterioară la nivelul cusăturii de aplicare a manșetei este prevăzut un buzunar aplicat cu două intrări pentru pix. Gulerul este de tip răsfrânt cu ștei integral și colțuri ascuțite. Pe partea interioară centrat la nivelul cusăturii de aplicare a gulerului în răscroială este prevăzută o agățătoare. Conturul exterior al pelerinei gulerului prezintă tighel decorativ de 1 mm. Pe conturul răscroielii mânecii, a plastronului față, conturul cusăturii de asamblare a reperelor mânecii, conturul pliurilor de pe spate, conturul cusăturii de aplicare a plătcii la față și spate sunt aplicate tighele triple, pe conturul manșetelor și al clapelor sunt aplicate tighele duble, linia cantului  prezintă tighel decorativ cu lățimea de 6 mm. 
Produsul este completat cu un portepolet cu o margine unghiulară cu lungimea de 140 mm și lățimea 45 mm, prelucrat pe contur cu tighel triplu, care este aplicat prin coasere pe fentă central la nivelul liniilor de prelucrare a plătcii produsului, terminația liberă a portepoletului se fixează prin  buton de culoarea țesăturii de bază.
Pe portepolet se îmbracă epoletul care indică gradul militar.
În cusătura exterioară a pelerinei gulerului, în cusătura de aplicare a manșetelor, în cusătura superioară de aplicare a clapelor buzunarelor este introdus un cant de culoare roșie cu  lățimea de 2 mm. Deasupra clapei buzunarului, centrat, pe partea dreaptă a feței produsului se aplică prin bandă velcro un ecuson de piept, în chenar cu cant roșu, cu inscripția CARABINIERI. Pe spate la distanța de 170 mm pe linia de simetrie a spatelui de la linia răscroielii gâtului se aplică prin bandă velcro un ecuson de spate, în chenar cu cant roșu, cu inscripția CARABINIERI. Pe ambele mâneci simetric în partea superioară la distanța de 70 mm de la linia de aplicare a mânecii se prevede aplicarea prin bandă velco a ecusoanelor de mânecă. Cămașa este confecționată din țesătură tip ripstop din fire în amestec  cu finisaj special antimurdărire cu teflon.
    Pantaloni tactici din ţesătură combinată, culoare neagră
Pantaloni tactici de culoare neagră de siluetă semiajustată, îngustați spre terminație, sunt formați din față, spate și betelie. Partea din față este realizată din două repere simetrice, secționate în trei părți – superioară, de mijloc în regiunea genunchiului și inferioară. În partea superioară a părții din față sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. Liniile de intrare în buzunarele laterale spre partea laterală sunt bordisite dublu pe o porțiune de 60 mm. În partea inferioară laterală a pungii buzunarelor laterale sunt prevăzute câte un orificiu. În interiorul buzunarului drept lateral este prevăzut un buzunar aplicat din țesătură de punga buzunarelor. Reperul de mijloc al feței este dublat pe interior cu element de protecție (genunchiere). În partea inferioară a genunchierelor pe mijlocul acestora sunt prelucrate două intrări. Partea din spate este realizată din două repere simetrice. Cu 65 mm mai jos de conturul superior sunt prelucrate câte un buzunar tăiat cu laist croit integral cu contrarefiletul și clapă dublă. Buzunarul se închide cu elemente de bandă velcro, aplicate pe subclapa inferioară și reperul spate. Regiunea șezutului simetric pe partea dreaptă și partea stângă este dublată cu elemente aplicate de întărire din țesătura de bază cu formă complexă. În zonele laterale ale pantalonilor sunt prelucrate simetric câte două buzunare aplicate suprapuse. Buzunarul superior este un buzunar aplicat cu clapă și burduf pe partea laterală orientată spre spate, este poziționat la nivelul liniei. Punga buzunarului exterior este divizată vertical în trei segmente uniforme ca lățime în care sunt formate câte un pliu orientat spre spate. Mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă. Pe subclape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin bandă velcro, aplicate pe colțurile acestora. Buzunarul interior este format dintr-un reper aplicat din țesătură pentru pungi de buzunare, divizat printr-un tighel simplu în două părți egale ca lățime și este amplasat la distanța de 40 mm de la linia de intrare în buzunarul aplicat exterior. Sistemul de închidere este prevăzut cu fermoar și pe interior cu un nasture și butonieră, fiind amplasat în partea din față a liniei de simetrie. Elementul inferior al sistemului de închidere și elementul pentru nasture sunt croite separat. Terminația superioară a pantalonilor este prelucrată cu betelie autoreglabilă cu elemente din bandă elastică, betelia se încheie cu un buton metalic. La nivelul conturului superior sunt fixate cinci găici. Pe terminația produsului este prelucrat un șnal în care este introdus șiret de culoarea produsului pentru reglarea lățimii la acest nivel. Conturul clapelor buzunarelor, elementelor aplicate ale buzunarelor, liniile de asamblare a reperelor feței, conturul găicilor, conturul exterior al elementului de întărire în regiunea șezutului, precum și linia de intrare în buzunarele laterale a părților din față sunt prelucrate cu tighele duble. Pe linia de simetrie și pe linia laterală se aplică tighele triple.  Pantalonii sunt  confecționați din țesătură tip ripstop din fire în amestec  cu finisaj special antimurdărire cu teflon. Elementele interioare de întărire în regiunea genunchiului sunt confecționate de țesătură din fire în amestec, de culoare neagră
Descrierea epoleților și ecusoanelor de piept și de spate îi puteți găsi în Decretul Președintelul RM, nr.1940-VIII din 23.12.2020,
    Epoleții și ecusoanele sunt brodate cu ața metalizată și sunt aplicaţi de furnizor.
Modelul aprobat de IGC..	
Actul normativ la ţesătură şi/sau descrierea ţesăturii:	Costumul este confecționată din țesătură tip ripstop din fire în amestec  - 65% polister și 35% bumbac , rezistent la apă  și vînt.  
Densitatea superficială  nu mai puţin de 230 gr/m2 +/- 5%.
Culoare neagră.
Fiecare produs să fie prevăzut o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimantă cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, maracarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare,tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).
Termen de garanţie 6 luni din momentul eliberării în port	
Termen de livrare a mărfii:	până la 31 iulie 2022	
Lotul VIII: Costum tactic, culoare desen camuflat	
1.	Costum tactic
( tunică și pantaloni) din ţesătură combinată, culoare desen camuflat	comp-lect	100	Descrierea corespunde cu cea al costumului tactic(tunică și pantaloni) din ţesătură combinată, culoare neagră,  pct. 3, lotul IV.
Descrierea epoleților și ecusoanelor de piept și de spate îi puteți găsi în Decretul Președintelul RM, nr.1940-VIII din 23.12.2020,
Epoleții și ecusoanele sunt brodate cu ața metalizată și sunt aplicaţi de furnizor.
Modelul aprobat de IGC.	
Actul normativ la ţesătură şi/sau descrierea ţesăturii:	Costumul este confecționată din țesătură tip ripstop (Mechanical Stretch) din fire în amestec  - 50% poliamid și 48 % bumbac, 2 % elastan, rezistent la apă  și vînt. 
Densitatea superficială  nu mai puţin de 230 gr/m2 +/- 5 %.
Culoarea camuflat (multicam).
Fiecare produs să fie prevăzut o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimantă cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, maracarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare,tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).
Termen de garanţie 6 luni din momentul eliberării în port	
Termen de livrare a mărfii:	până la 31 iulie 2022	
Lotul IX: Tricou tactic	
1.	Tricou tactic cu mâneca lungă din ţesătură combinată, culoare desen camuflat 	bucăți	100	Tricou tactic cu mâneca lungă de culoare desen camuflat are siluetă dreaptă și este format din spate, clin lateral, față, mâneci și guler. Fața produsului este format dintr-un reper central din tricot. Spatele produsului este format din două repere din tricot – un plastron superior de formă complexă în regiunea răscroielii gâtului și  parte inferioară. Clinul lateral din tricot croit integral cu elementul pavă în regiunea axilară inferioară, începe din partea inferioară a răscroielii mânecii raglan. Gulerul produsului este de tip ștei, format din două repere. Sistemul de închidere este parțial cu fermoar ascuns amplasat central pe linia de simetrie a feței și guler, este prelucrat cu bandă de protecție în partea interioară și superioară. Mânecile, de croială raglan clasic sunt formate dintr-un reper cu o cusătură inferioară și două pense în regiunea cotului pe partea posterioară. Terminația mânecii este prevăzută cu manșetă croită integral și o bridă - element de reglare a lățimii mânecii la terminație prin bandă velcro, fixat în cusătura inferioară a mânecii spre partea față de produs, pe manșetă în partea superioară anterioară este aplicată banda velcro. Mânecile prezintă elemente de întărire cu pensă în partea superioară aplicate în regiunea cotului cu o formă complexă. Pe mâneci, în partea superioară, pe linia de simetrie a mânecii oblic este prevăzut un buzunar aplicat cu clapă. Clapa este formată din două repere  - superior și inferior, pe reperul superior este aplicat central simetric un element din bandă velcro pentru atașarea însemnelor distinctive, pe reperul inferior sunt aplicate două elemente din bandă velcro pentru închiderea buzunarului. Buzunarul aplicat are formă complexă, este de tip burduf spre partea anterioară și cea inferioară, pentru atașarea însemnelor distinctive pe buzunar central simetric este aplicat un element din bandă velcro. Fața, spatele și clinul lateral sunt asamblate prin tighele plate, terminația produsului este prelucrată prin îndoire simplă cu tighel dublu. Gulerul, mânecile și buzunarele tricoului sunt confecționate din țesătură tip ripstop din fire în amestec, fața și reperul inferior al spatelui tricoului sunt confecționate din tricot cu structură glat din fire în amestec, clinul lateral și plastronul spatelui sunt confecționate din tricot cu structură glat cu ochiuri transferate din fire în amestec. 
Descrierea ecusoanelor îi puteți găsi în Decretul Președintelul RM, nr.1940-VIII din 23.12.2020,
      Ecusoanele sunt brodate cu ața metalizată și sunt aplicaţi de furnizor.
Modelul aprobat de IGC.	
Actul normativ la ţesătură şi/sau descrierea ţesăturii:	Gulerul, mânecile și buzunarele tricoului sunt confecționate din țesătură tip ripstop (Mechanical Stretch) din fire în amestec - 50% poliamid și 48 % bumbac, 2 % elastan, rezistent la apă  și vînt. 
Densitatea superficială  nu mai puţin de 230 gr/m2 +/- 5 %.
Culoarea camuflat (multicam).
 Fața, clinul lateral, plastronul spatelui și reperul inferior al spatelui tricoului sunt confecționate din tricot cu structură din fire în amestec – 50% bumbac, 44% poliester și 6 % spandex.
Culoarea bej.
Fiecare produs să fie prevăzut o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimantă cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, maracarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare,tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).
Termen de garanţie 6 luni din momentul eliberării în port	
Termen de livrare a mărfii:	până la 31 iulie 2022	
Lotul X: Scurtă călduroasă	
1.	Scurtă călduroasă, culoare neagră	bucăți	220	scurtă călduroasă, culoare neagră  din țesătură impermeabilă de siluetă dreaptă  este formată din partea față, spate, mâneci, guler și epoleți. Sistemul de închidere a produsului este central, pe toată lungimea produsului, dublu: cu fermoar bidirecțional din masă plastică și cu fente: cea de pe reperul drept este înnădită în cusătura de fixare a fermoarului, iar cea de pe reperul stâng este aplicată și se fixează cu un rând de butoni din metal de culoarea produsului, fixate pe 5 nivele. Fața produsului prezintă două repere simetrice. În zona superioară a părților din față simetric se aplică câte un buzunar aplicat. La terminația superioară a buzunarului este aplicată o clapă, care prin intermediul unui buton metalic închide buzunarul.  Pe reperele feței mai jos de linia taliei sunt aplicate simetric prin tighel cu lățimea de 2 mm câte un buzunar aplicat cu clapă ce închide buzunarul cu buton metalic. Partea din spate se constituie din două repere – platcă și reper inferior spate. Pe reperul spate pornind de la linia plătcii și până la terminație sunt prelucrate simetric 2 linii de „relief” verticale. Mâneca este de croială clasică aplicată cu două cusături: inferioară și posterioară. Terminația mânecilor este prelucrată cu manșetă cu lățimea de 55 mm, care se încheie pe un buton de culoarea produsului. Pe zonele superioare ale mânecilor, cu 70 mm mai jos de linia de aplicare a mânecii în răscroială se aplică simetric însemnele – ecusoane de mânecă. Gulerul este de tip clasic răsfrânt cu ștei croit integral. Gulerul detașabil este de tip clasic răsfrânt. Fața gulerului este confecționată din blană artificială, dosul de guler – din materialul de bază. Pe conturul inferior al feței gulerului este prelucrat un element de fixare a gulerului. Pe acesta sunt prelucrate 5 butoniere orizontale. Partea inferioară a gulerului detașabil se fixează de dosul gulerului de bază prin 5 butoni metalici de culoarea scurtei. Portepoleții sunt fixați în cusătura de aplicate a mânecii, iar terminația liberă, definitivată în unghi se fixează cu o un buton de culoarea scurtei. Pe portepoleți se îmbracă epoleții care indică gradul militar. Pe conturul fentelor, pe conturul plătcii, pe conturul liniilor de „relief”, pe conturul gulerului, pe conturul manșetelor, pe conturul epoleților se aplică tighele de garnisire. Scurta este prelucrată cu căptușeală matlasată de culoare neagră. Căptușeala se constituie din față, spate și mâneci. Părțile din față prezintă repere simetrice. Pe reperul stâng al feței se prelucrează un buzunar tăiat cu doi refileți, croiți din material de bază. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 185 mm prevede închidere prin fermoar de masă plastică. Mâneca este de croială clasică aplicată cu două cusături: inferioară și posterioară. 
Descrierea epoleților și ecusoanelor îi puteți găsi în Decretul Președintelul RM, nr.1940-VIII din 23.12.2020 și sunt aplicaţi de furnizor.
Modelul aprobat de IGC.	
Actul normativ la ţesătură şi/sau descrierea ţesăturii:	Produsul este confecționat din țesătură Țesătura: Rip -Stop „stretch”.
Compoziţia fibroasă: 100%  polister, laminat cu membrană.
Densitatea:  160 gr/m2 +/- 10 % .
 Rezistent la razele ultraviolet. 
Ţesătura dosală din 100% poliester. 
Căptuşeala din sintepon cu o densitate de 250 gr/m2+- 5% la piesa din spate şi din faţă  a scurtei şi  cu o densitate de 150 gr/m2+- 5% la mâneci.
Căptuşeala din sintepon cu o densitate de 150 gr/m2+- 5% la pantaloni 
Culoare neagră.
Ecusoanele din PVC.
Furnitura pe epoleții este brodată cu ață de aur metalizată.
Fiecare produs să fie prevăzut o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimantă cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, maracarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare,tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).
Garanţie minim 12 luni din momentul eliberării în port.	
Termen de livrare a mărfii:	până la 30 iunie 2022	
Lotul XI: Costum călduros de patrulare	
1.	Costum călduros de patrulare (scurtă și pantaloni) din ţesătură combinată, culoare neagră
	comp-lect	220	Scurtă de patrulare călduroasă de culoare neagră, cu lungimea până la nivelul pliului subfesier, prezintă siluetă dreaptă, este prelucrată cu căptușeală de culoare neagră din material matlasat.
Produsul este format din partea față, spate, mâneci, guler, glugă și epoleți. 
Sistemul de închidere a produsului este central, pe glugă cu un rând de butoni din metal fixați pe 2 nivele și în continuare pe guler și pe toată lungimea produsului, dublu: cu fermoar unidirecțional din masă plastică și fente aplicate pe fața produsului care se suprapun și se fixează cu un rând de butoni din metal fixați pe 5 nivele. 
Partea față este formată din platcă și un reper inferior. În cusătura de aplicare a plătcii simetric pe ambele părți este amplasat câte un buzunar cu clapă aplicată de formă dreptunghiulară cu colțurile exterioare teșite. Clapa este formată din două repere identice din țesătură de bază, pentru închiderea buzunarului sunt fixați spre colțurile teșite doi butoni de culoarea țesăturii de bază. De asupra clapei pe mijloc centrat pot fi atașate prin fragmente de bandă velcro însemnele distinctive.
În partea inferioară a reperelor feței simetric se prelucrează câte un buzunar tăiat cu linia de intrare orientată oblic, cu laist, prevăzute cu închidere pe  fermoar ascuns din masă plastică.
Partea din spate se constituie din două repere – platcă şi reper inferior spate. Înălțimea plătcii la nivelul liniei de simetrie constituie 170 mm. 
Pe mijlocul spatelui produsului, de la linia de aplicare a plătcii în jos, centrat este aplicat prin tighel simplu un element cu formă dreptunghiulară cu unghiuri teșite din material reflectorizant pe care este imprimată inscripția CARABINIERI. 
Mâneca este de croială clasică aplicată cu două cusături: anterioară şi posterioară. În cusătura posterioară sunt prevăzute două pense pentru asigurarea formei în regiune cotului. În partea superioară a mânecilor la distanța de 70 mm de la cusătura de aplicare a mânecii în răscroială sunt aplicate prin bandă velcro ecusoane de mânecă. 
Terminația mânecii este prelucrată prin tighel simplu cu îndoire și prezintă o manșetă interioară tricotată dublă înnădită la partea de căptușeală. 
Pe mânecă orizontal sunt aplicate prin coasere cu tighel simplu două benzi din material reflectorizant (desen șah) cu lățimea de 50 mm.
Gulerul este de tip ștei vertical format din două repere identice din țesătură de bază cu inserție termoizolantă în interior. Pe partea exterioară a gulerului în răscroiala gâtului este aplicată un element de protecție din țesătură de bază, care ascunde fermoarul prin care se atașează gluga la produs.
Gluga scurtei, cu lungimea până la punctul bărbiei este căptușită și formată din două starturi: partea exterioară și partea inferioară. Partea exterioară a glugii este constituită din trei repere: reper central, două repere laterale din țesătură de bază. Partea inferioară a glugii este formată din patru repere: un reper central, două repere laterale confecționate din căptușeală matlasată și un reper din țesătura de bază care prelucrează conturul exterior al glugii. Pe conturul exterior al glugii este format un șnal în care este introdus un șiret pentru reglare și element de fixare din masă plastică, care este tras spre exterior printr-o butonieră și apoi introdus în interior și fixat în cusătură inferioară a glugii. Terminația inferioară a glugii este prelucrată cu fermoar, prin care gluga se atașează la produs în regiunea răscroielii gâtului.
Epoleţii sunt formaţi din 2 repere distincte: portepoleţii cu lungimea de 145 mm şi lăţimea de 40  mm sunt fixaţi în cusătura de aplicate a mânecii, iar terminaţia liberă se fixează cu un buton metalic de culoare scurtei în zona umărului; şi epoleţii de formă tubulară cu lăţimea de 50 mm şi lungimea de 120 mm se îmbracă pe portepoleţi. 
Terminația produsului este o linie curbă lină. Partea de spate a scurtei este mai lungă cu 80 mm pe linia de simetrie a spatelui în raport cu lungimea scurtei pe linia de simetrie a feței. Terminația inferioară a produsului este îndoită simplu și prelucrată cu tighel simplu. 
În cusăturile laterale ale produsului spre terminația inferioară sunt inserat fermoare din masă plastică cu lungimea de 280 mm.
Căptușeală produsului este matlasată și este formată din față, spate și mânecă din două repere. Partea față este prelucrată cu bizeț până la linia umerală. Pe partea stângă a feței din căptușeală este prelucrat un buzunar interior tăiat cu laist, care se închide cu bandă velcro aplicată pe mijlocul laistului.  
Produsul poate fi reglat pe lățime la nivelul linia taliei, pe partea verso a produsului este aplicat un șnal prin care trece un șiret de culoarea materialului de bază. Șiretul este tras spre partea interioară a produsului printr-o butonieră prelucrată pe bizet. 
Pantaloni de patrulare călduroși de culoare neagră, de siluetă semiajustată îngustați spre terminație – se constituie din partea din faţă, partea din spate şi betelie. pantalonii sunt căptușiți și prelucrați cu material matlasat de căptușeală de culoare neagră. 
Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feţei şi se realizează prin fermoar și prin nasture și butonieră amplasați pe betelia produsului. 
Faţa pantalonilor este constituită din două repere simetrice. Partea din faţă prezintă buzunare laterale cu linia de intrare oblică.  
Spatele este constituit din două repere simetrice, fiecare reper spate este format din clin trapezoidal superior și reper inferior. 
Betelia prelucrează conturul superior al produsului este formată din două repere anterioare simetrice amplasate pe partea față și un reper matlasat pentru partea spate. Reperele anterioare prezintă un segment lateral prelucrat cu elastic în interior pentru reglarea dimensiunii pantalonilor pe linia taliei, care se începe de la mijlocul reperului. Reperul spate al beteliei este format din două repere identice din țesătura de bază, matlasate. Terminația superioară a beteliei la spate este o linie curbă lină. 
Betelia este prevăzută cinci găici: patru găici, câte două pentru fiecare față, sunt amplasate: una la nivelul liniei laterale și una la distanța de 110 mm de la linia de simetrie a feței și o gaică amplasată la nivelul linie de simetrie a spatelui. Betelia se încheie cu un nasture şi o butonieră.
Terminația inferioară a produsului se prelucrează cu cusătură închisă. Terminația inferioară a produsului este prelucrată cu o manșetă dublă din tricot înserată pe interior.
Pe pantaloni orizontal sunt aplicate prin coasere cu tighel simplu două benzi din material reflectorizant (desen șah) cu lățimea de 50 mm.
Cusătura de asamblare a clinului și reperului inferior al spatelui, cusătura medie, cusătura laterală a pantalonilor sunt prelucrate cu tighel dublu amplasat la 1 mm de la margine. Cusătura de pas este prelucrată cu tighel decorativ cu lățimea de 1 mm. Linia exterioară a beteliei la spate este prelucrată cu tighel decorativ cu lățimea de 5 mm.
Căptușeală produsului prezintă țesătură din fire în amestec.
     Descrierea epoleților și ecusoanelor de piept și de spate îi puteți găsi în Decretul Președintelul RM, nr.1940-VIII din 23.12.2020,
sunt brodate cu ața metalizată și sunt aplicaţi de furnizor.
Modelul aprobat de IGC.	
Actul normativ la ţesătură şi/sau descrierea ţesăturii:	Produsul este confecționat din țesătură Tesătura:Rip-Stop „stretch”
Compoziţia fibroasă: 100%  polister, laminat cu membrană, MVP 5000 gr/m2  /24h  , WRP 10000 mm, 
Densitatea:  160-gr/m2 +/- 10 % .
 Rezistent la razele ultraviolet. 
Ţesătura dosală din 100% poliester. 
Căptuşeala din sintepon cu o densitate de 250 gr/m2+- 5% la piesa din spate şi din faţă a scurtei şi  cu o densitate de 150 gr/m2+- 5% la mîneci.
Căptuşeala din sintepon cu o densitate de 150 gr/m2 +- 5% la pantaloni .
Culoare neagră.
Ecusoanele din PVC.
Furnitura pe epoleții este brodată cu ață de argint metalizată.
Fiecare produs să fie prevăzut o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimantă cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, maracarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare,tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).
Garanţie minim 12 luni din momentul eliberării în port.	
Termen de livrare a mărfii:	până la 30 iunie 2022	
Lotul XII: Încălțăminte tactică	
1.	Bocanci din piele cu carâmb înalt, culoarea nisipului	perechi	100
	  Bocancii de culoare bej (nisip) cu metoda de fixare prin coasere-lipire și reprezintă o construcție a articolului de tip ”plic” cu carâmb înalt. Pe un articol de încălțăminte sunt 10 copci și patru cârlige, prin care se îmbracă șireturile. Marginile vizibile ale articolului sunt prelucrate prin tăiere și tivire.
    Subansamblul exterior a bocancilor este alcătuit din piele de șpalt de catifea pentru partea de sus a încălțămintei de culoare bej în combinație cu materialul pentru partea superioară a încălțămintei ”Cordura” sau un material similar de culoare bej. Căptușeală este produsă din material pentru căptușeală ”Cambrel” sau un material similar de culoare bej. 
      Carâmbul se coase de căpută cu patru cusături paralele. De-a lungul conturului din spate al carâmbului se întăresc cu o curea exterioară din spate. Pe carâmb printr-o cusătură în două rânduri se coase ștaiful. Pe carâmb se montează bandă de curea cu lățimea de la 40 la 50 mm. Pe ștaif sunt aplicate două cusături decorative. Pe marginea superioară a conturului carâmbului este montată piesa superioară a carâmbului (paspoal moale), în jurul perimetrului piesei este o garnitură moale din spumă poliuretanică expandată, cu o grosime (10 ± 1) mm.
      Limba (eticheta surdă) protejează piciorul de pătrunderea în încălțăminte a prafului, murdăriei, apei.    Pentru a spori proprietățile de exploatare ale încălțămintei de pe carâmb pe conturul interior din spate, se montează, cu o cusătură în două rânduri, un buzunar al piesei semifabricate din piele naturală.
În interiorul bocancilor se introduce în funcție de mărimea
încălțămintei, un branț anatomic termoformat. Stratul superior este din material de căptușeală, stratul inferior este din etilen-acetat  de  vinil  (EVA). 
      Ansamblul branț este alcătuit din branțul principal din cartonul pentru încălțăminte de tip ”CO”. La branțul principal pentru menținerea arcului piciorului se atașează un supinator de metal și un semi-branț rigid din carton cu rigiditate sporită.         
        Bocancii pentru bărbați sunt realizați prin metoda de fixare coasere-lipire, care asigură: durabilitate, confort, posibilitatea de reparare. Detaliile inferioare reprezintă o talpă cu un singur strat din TPE (elastomer termoplastic) de culoare bej. Grosimea tălpii în partea supinatorului este de la 4 până la 5 mm. Grosimea tălpii pe porțiune de picior-fascicul cu protector (10 ± 0,2) mm, ținând cont de adâncimea protectorului (adâncimea protectorului de la 4 la 5 mm). Ridicarea calapodului în partea călcâiului este de 25 mm. Grosimea tălpii cu protector în partea călcâiului este de 25 mm. Desenul de pe suprafața de călcare a tălpii asigură aderența la sol în timpul mersului pe jos, având efect antiderapant.  Elastomerii termoplastici sunt polimeri sintetici, care la temperaturi normale au proprietăți de cauciuc și combină în sine proprietățile cauciucurilor vulcanizate. Elastomerii termoplastici (TPE) sunt rezistenți la acizi slabi, soluții de alcaline și săruri, alcooli, apă, intemperii. Tălpile din elastomeri termoplastici sunt rezistente la variațiile de temperaturi de la minus 25 ̊С până la plus 40 ̊С, nu sunt toxice, sunt rezistente la încovoieri multiple (poate rezista la o sarcină de până la 30 de kilocicli) și plastice, au o rezistență sporită la abraziune (de până la 7 J/mm3).       
Înălțimea carâmbului măsurată din partea laterală este de 210±5 mm.. 
Model aprobat de IGC.	
Actul normativ la ţesătură şi/sau descrierea ţesăturii:	Confectionați din piele combinată cu material textil, care ajută la respirația piciorului
Culoare: bej (nisip).
Garanţie minim 6 luni din momentul eliberării în port.	
Termen de livrare a mărfii:	până la 30 aprilie  2022	
Lotul XIII: Cămaşă culoare albă (femeilor – militare)	
1.	Cămaşă cu mînecă lungă, culoare albă (femeilor - militare) 	bucăți	50
	Cămaşa este constituită din partea din faţă, spate, mâneci şi guler. Partea din faţă este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasaţi în şase niveluri. Pe partea superioară a feţei sunt aplicate două buzunare cu clape. Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor.  Partea din spate este formată din partea superioară – platca şi partea inferioară. În cusătura de montare a plătcii sunt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscroiala mânecilor.
Mâneca este montată şi formată din partea anterioară şi posterioară. Terminaţia mânecii este prelucrată cu manşetă. Gulerul este răsfrânt, cu ştei secţionat. Pe mâneca stângă, la o distanţă de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecţionerul aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat.  Pe mâneca dreaptă, la o distanţă de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecţionerul aplică ecusonul ce reprezintă Inspectoratul general de carabinieri.
Epoleţii sunt aplicaţi de furnizor conform modelului stabilit de IGC.
Modelul este aprobat de IGC.	
Actul normativ la ţesătură şi/sau descrierea ţesăturii:	Țesătura: 65 % poliester şi 35 % viscoză .
Culoare albă. 
Densitatea:160 gr/m2
    Fiecare produs să fie prevăzut o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimantă cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, maracarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare,tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).
    Termen de garanţie 6 luni din momentul eliberării în port.	
Termen de livrare a mărfii:	90 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul finanţelor	
2.	Cămaşa cu mânecă scurtă, culoare albă (femeilor - militare) 	bucăți	50	Cămaşa este constituită din partea din faţă, spate, mâneci şi guler. Partea din faţă este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasaţi în şase niveluri. Pe partea superioară a feţei sunt aplicate două buzunare cu clape. Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor. Partea din spate este formată din partea superioară – platca şi partea inferioară. În cusătura de montare a plătcii sunt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscroiala mânecilor.
  Mâneca este scurtă până la linia cotului. Terminaţia mânicii este prelucrată cu manşetă croită integral.  Gulerul este răsfrânt, cu ştei secţionat. Pe mâneca stângă, la o distanţă de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecţionerul aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat. Pe mâneca dreaptă, la o distanţă de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, confecţionerul aplică ecusonul ce reprezintă Inspectoratul general de carabinieri. 
    Epoleţii sunt aplicaţi de furnizor conform modelului stabilit de IGC.
Modelul este aprobat de IGC.	
Actul normativ la ţesătură şi/sau descrierea ţesăturii:	Țesătura: 65 % poliester şi 35 % viscoză .
Culoare albă. 
Densitatea:160 gr/m2
Fiecare produs să fie prevăzut o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimantă cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, maracarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare,tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).
Termen de garanţie 6 luni din momentul eliberării în port	
Termen de livrare a mărfii:	90 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul finanţelor	
Lotul XIV: Mănuși din piele naturală, culoare neagră	
1.	Mănuși din piele naturală, culoare neagră	bucăți	1 400	    Mănușile sunt formate din reper de bază cu cinci degete, degetul mare și  patru clini suplimentari. În partea laterală spate mănușile sunt prevăzute cu tăietură. Marginea și tăietura mănușilor sunt prelucrate cu bordură din piele. Mănușile sunt căptușite cu tricot.
Model aprobat de IGC.	
Actul normativ la ţesătură şi/sau descrierea ţesăturii:	Confectionată din piele naturală.
Coptușala mănuților să fie din tricotaj.
Termen de garanţie 4 luni din momentul eliberării în port	
Termen de livrare a mărfii:	60 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul finanţelor	
Lotul IX: Rucsac (sac de merinde), culoare neagră	
1.	Rucsac (sac de merinde), culoare neagră	bucăți	215	Rugzacul (sacul de merinde) este format din:
- Partea din spate este căptușita cu burete pentru confortul utilizatorului.
- Prevăzut cu mâner de transport.
- Bretele ajustabile căptușite cu burete, lăţime de 5 cm.
- Centura lombara ajustabila cu catarama trident.
- Pe partea din spate este prevăzut cu un compartiment universal.
- Toate buzunarele sunt prevăzute cu fermoar cu sens dublu.  
- Ajustabil in lăţime datorita cataramelor laterale.
- 2 compartimente mari bine compartimentate.
- Pe partea din fata este prevăzut cu 2 buzunare cu fermoar si sistem de benzi Molle pe care pot fi atașate alte accesorii.
Model aprobat de IGC.	
Actul normativ la ţesătură şi/sau descrierea ţesăturii:	Ţesătura: 100 % poliester, 
Captuseala: 100% Polyester
Volum:  36 litri
Dimensiuni: 51 x 29 x 28 cm. 
Culoare neagră.
Termenul de garanţie 12 luni din momentul eliberării în port	
Termen de livrare a mărfii:	45 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul finanţelor