Проектирование водонапорных башен по ул. Октябрьская 53, 96Е, Буджакская 35а с.Конгаз р-на Комрат № 233/18(11/18)-А тип.п.901-5-32c-		
(denumirea obiectivului)		

Lista Cantităţilor de Lucrări 
 Площадка "А". Turn de apa V=50м3, Н=18м. Lucrari de constructie generale (mаrcа АC)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructie					
		1.1. Землянные работы 					
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. Разработка грунта экскаватором.
	100 m3	3,780			
2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)
	m3	27,900			
3	TsC19B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Сдвижка грунта бульдозером в насыпь)
	100 m3	4,059			
4	TsC19B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Возврат грунта для обратной засыпки и грунтовой подушки)
	100 m3	3,440			
5	TsD32A
	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовых подушек местным грунтом на просадочных грунтах методом послойной укатки)
	100 m3	2,105			
6	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)
	100 m3	1,070			
7	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение)
	100 m3	1,070			
8	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)
	m3	26,500			
9	TsC19B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Устройство обвалования, к=0,85)
	100 m3	0,619			

					
 			Total Землянные работы 
	            				
			Inclusiv salariu					
 		1.2. Бетонные работы					
10	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  (Подбетонка из бетона В5)
	m3	2,200			
11	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Бетонирование фундамента Фм-9 бетоном В15)
	m3	30,380			
12	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)
	m2	27,000			
13	CC01D
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса А1 д=10мм)
	kg	3,060			
14	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка С5, 6 из арматуры АII)
	kg	126,040			
15	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей) 
	kg	179,680			
16	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)
	m2	7,200			
17	IzF04F
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Вертикальная обмазка фундамента битумом за 2 раза)
	m2	27,000			
18	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  (Обетонировать ствол бетоном В5)
	m3	0,570			
19	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную - отмостка шир.3м)
	m3	4,710			
20	DB16A
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (асф.бет. смесь толщ.2см, к=0,8)
	m2	47,100			

					
 			Total Бетонные работы
	            				
			Inclusiv salariu					
 		1.3. Колодец ВК-1 д=2,0м - 1 шт.					
21	AcE12A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м, в сухих грунтах)
	m3	2,350			
22	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м - КЦД20-1)
	buc	1,000			
23	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м - КЦ20-9)
	buc	2,000			
24	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м - КЦ7-3)
	buc	1,000			
25	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м - КЦП1-20-1)
	buc	1,000			
26	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м - КЦО-1)
	buc	1,000			
27	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м - люк ЛВ)
	buc	1,000			
28	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м - Scoaba S)
	buc	1,000			
29	CO14A
	Chepeng de 0,6 x 0,8 din lemn de fag geluit, izolat cu material termoizolant si captusit cu tabla zincata, montata la iesirile pe terase necirculabile (Крышка деревянная КД1)
	buc	1,000			
30	IzF04F
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Вертикальная обмазка фундамента битумом за 2 раза)
	m2	13,520			

					
 			Total Колодец ВК-1 д=2,0м - 1 шт.
	            				
			Inclusiv salariu					
 		1.4. Лоток					
31	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 12,5 (Бетонирование лотка бетоном В12,5)
	m3	0,800			
32	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)
	m2	5,760			

					
 			Total Лоток
	            				
			Inclusiv salariu					
 		1.5. Лестница ЛМ-1					
33	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 12,5 (Бетонирование лестницы бетоном В7,5)
	m3	1,540			
34	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)
	m2	5,100			
35	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка)
	kg	14,000			

					
 			Total Лестница ЛМ-1
	            				
			Inclusiv salariu					
 		1.6. Водонепроницаемый экран и канал					
36	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня толщ.100мм)
	m3	8,233			
37	DB19B
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 5,0 см, вручную)
	m2	82,230			
38	IzF01A
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Подготовка  битумным мастикой - 2 слоя)
	m2	82,230			
39	DB16A
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 1 см вручную, к=0,,4)
	m2	82,230			
40	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Дренирующий слой из песка толщ.125 мм)
	m3	10,300			
41	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 12,5 (Бетонирование бортика бетоном В12,5)
	m3	2,200			
42	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)
	m2	8,140			
43	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 12,5 (Бетонирование стенок канала бетоном В12,5)
	m3	0,700			
44	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)
	m2	1,600			
45	CP15A
	Montarea  placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Укладка сборных ж/б плит по каналам, объемом между 0,02-0,05 м3 включительно - плиты П3-8)
	buc	14,000			

					
 			Total Водонепроницаемый экран и канал
	            				
			Inclusiv salariu					
 		1.7. Контрольный колодец (л.20)					
46	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня толщ.200мм)
	m3	0,700			
47	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  (Подготовка из бетона В3,5)
	m3	0,100			
48	IzF01A
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Гидроизоляции на горизонтальные площади битумным раствором  - 2 слоя)
	m2	2,830			
49	AcE11A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство  водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)
	m3	1,140			
50	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel de fund CT1500-750/600(h)
	buc	1,000			
51	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel CT1500-1000)
	buc	1,000			
52	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Capac CR-1500/625-120(h)
	buc	1,000			
53	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel CT600-900)
	buc	1,000			
54	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Element 625-100(h)
	buc	2,000			
55	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Люк легкий)
	buc	1,000			
56	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Подземная укладка стальных труб, соединенных электросваркой, диаметр 102х3 мм)
	m	11,000			
57	IzF31A
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Гидроизоляция бетонных поверхностей  составом "Пенетрон" за 2 раза: гладкая поверхность - стены, дно)
	m2	11,300			
58	IzA05F
	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si un strat de vopsea) ( Антикоррозионная окраска стен внутри эпоксидной смолой  внутри - один слой грунтовочный и один слой краски)
	m2	11,300			
59	IzF01A
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Стены снаружи - 2 слоя асфальтовой мастики толщ.10мм)
	m2	11,900			
60	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.120мм, вручную - отмостка)
	m3	0,640			
61	DB16B
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см вручную)
	m2	5,340			

					
 			Total Контрольный колодец (л.20)
	            				
			Inclusiv salariu					

					
 		Прямые затраты	 лей				
		Asigurare sociala	%				
		Total					
		Cheltueli de transport	%				
		Total					
		Cheltueli de semifabricat si depozitie	%				
		Total					
		Cheltuele de regie	%				
		Total					
		Beneficiu de deviz	%				
			Total Lucrari de constructie
	            				
			Inclusiv salariu					
 		2. Lucrari de montare 					
62	CL51A
	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m. (Монтаж водонапорной башни стальной V=50м3, Н=18м)
	t	7,848			

					
 		Прямые затраты	 лей				
		Asigurare sociala	%				
		Total					
		Total					
		Total					
		Cheltuele de regie	%				
		Total					
		Beneficiu de deviz	%				
			Total Lucrari de montare 
	            				
			Inclusiv salariu					
 		3. Valoare utilajului					
63	Цена постав-ка
	Водонапорная башня Н=18м, V=50 м3
	buc	1,000			

					
 		Прямые затраты	 лей				
		Cheltuili de semifabricat si depozitie	%				
			Total Valoare utilajului
	            				
			Inclusiv salariu					
 
	Lucrari de constructie	лей				
	Lucrari de montaji	лей				
	Valoare utilajului	лей				
	Total deviz:					
	Inclusiv salariu					

2.Проектирование водонапорных башен по улицам Oктябрьская  96E,  Буджакская 35a c.Конгаз р-н Комрат ((233/18(11/18)-C2-TХ.CO)		
(denumirea obiectivului)		

Lista Cantităţilor de Lucrări 
 Водонапорная башня V=50m3 Н=9м(пл.С)
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Водонапорная башня.
					
		1.1. Трубопроводная арматура.
					
1	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Задвижка клиновая фланцевая с обрезиненным клином ф100мм)(Tehnotitan)
	buc	2,00			
2	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Задвижка клиновая фланцевая с обрезиненным клином ф50мм)(Tehnotitan)
	buc	2,00			
3	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Клапан обратный фланцевый ф100мм)(Antoval-Gaz-Service)
	buc	2,00			
4	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Клапан обратный фланцевый ф25мм)(Antoval-Gaz-Service)
	buc	1,00			
							
		Total Трубопроводная арматура.
Inclusiv salariu					
		1.2. Фланцы.
					
5	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-100 mm (Фланец стальной свободный Pу=1,0Мпа ф100)
	buc	1,00			
6	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm(Фланец стальной  приварной Pу=1,0 Mпа ф100)
	buc	8,00			
7	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm(Фланец стальной  приварной Pу=1,0 Mпа ф50)
	buc	2,00			
8	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm(Фланец стальной  приварной Pу=1,0 Mпа ф25)
	buc	2,00			
							
		Total Фланцы.
Inclusiv salariu					
		1.3. Трубы и фасонные части.
					
9	GD52E	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 140 mm (Трубы PE100 SDR17 PN10 ф140x8,3)
	m	0,30			
10	AcF11B	Spalarea conductelor din otel   2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	0,30			
11	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm(Трубы стальные электросварные  ф114x4,5)
	m	14,00			
12	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm(Трубы стальные электросварные  ф89x3,5)
	m	5,00			
13	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm(Трубы стальные электросварные  ф57x3,5)
	m	2,00			
14	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm(Трубы стальные электросварные  ф25x2,5)
	m	2,00			
15	AcF11B	Spalarea conductelor din otel   2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	23,00			
16	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv
	m	2,00			
17	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm 
	m2	2,83			
18	IzL11A	Izolatia anticoroziva  foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm(Весьма усиленная изоляция cт. трубопроводов ф89мм)
	m2	3,94			
19	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник стальной сварной ф100x100)
	buc	2,00			
20	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник стальной сварной ф80x50)
	buc	1,00			
21	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Отвод стальной сварной  90*ф100)
	buc	3,00			
22	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Отвод стальной сварной  90*ф80)
	buc	2,00			
23	Pret de piata	Муфта (головка соединительная муфтовая цапковая)ф50мм (Tehnotitan)
	buc	1,00			
							
		Total Трубы и фасонные части.
Inclusiv salariu					
							
		Total	 lei				
		Asigurare soiciale si medicale					
		Cheltueli de transport					
		Colectarea materialelor					
		Сeltuiele directe					
		Сheltuieli regie					
		Total					
		 Benificul de deviz					
		Total Водонапорная башня.
Inclusiv salariu					

		
Total deviz:
Inclisiv salariu					

3.Проектирование водонапорных башен по улицам Oктябрьская  96E,  Буджакская 35a c.Конгаз р-н Комрат ((233/18(11/18)-В2-TХ.CO)		
(denumirea obiectivului)		

Lista Cantităţilor de Lucrări 
 Водонапорная башня V=50m3 Н=18м(пл.B)
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Водонапорная башня.
					
		1.1. Трубопроводная арматура.
					
1	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Задвижка клиновая фланцевая с обрезиненным клином ф100мм)(Tehnotitan)
	buc	2,00			
2	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Задвижка клиновая фланцевая с обрезиненным клином ф50мм)(Tehnotitan)
	buc	2,00			
3	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Клапан обратный фланцевый ф100мм)(Antoval-Gaz-Service)
	buc	2,00			
4	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Клапан обратный фланцевый ф25мм)(Antoval-Gaz-Service)
	buc	1,00			
							
		Total Трубопроводная арматура.
Inclusiv salariu					
		1.2. Фланцы.
					
5	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-100 mm (Фланец стальной свободный Pу=1,0Мпа ф100)
	buc	1,00			
6	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm(Фланец стальной  приварной Pу=1,0 Mпа ф100)
	buc	8,00			
7	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm(Фланец стальной  приварной Pу=1,0 Mпа ф50)
	buc	2,00			
8	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm(Фланец стальной  приварной Pу=1,0 Mпа ф25)
	buc	2,00			
							
		Total Фланцы.
Inclusiv salariu					
		1.3. Трубы и фасонные части.
					
9	GD52E	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 140 mm (Трубы PE100 SDR17 PN10 ф140x8,3)
	m	0,30			
10	AcF11B	Spalarea conductelor din otel   2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	0,30			
11	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm(Трубы стальные электросварные  ф114x4,5)
	m	14,00			
12	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm(Трубы стальные электросварные  ф89x3,5)
	m	5,00			
13	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm(Трубы стальные электросварные  ф57x3,5)
	m	2,00			
14	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm(Трубы стальные электросварные  ф25x2,5)
	m	2,00			
15	AcF11B	Spalarea conductelor din otel   2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	23,00			
16	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv
	m	2,00			
17	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm 
	m2	2,83			
18	IzL11A	Izolatia anticoroziva  foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm(Весьма усиленная изоляция cт. трубопроводов ф89мм)
	m2	3,94			
19	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник стальной сварной ф100x100)
	buc	2,00			
20	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник стальной сварной ф80x50)
	buc	1,00			
21	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Отвод стальной сварной  90*ф100)
	buc	3,00			
22	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Отвод стальной сварной  90*ф80)
	buc	2,00			
23	Pret de piata	Муфта (головка соединительная муфтовая цапковая)ф50мм (Tehnotitan)
	buc	1,00			
							
		Total Трубы и фасонные части.
Inclusiv salariu					
							
		Total	 lei				
		Asigurare soiciale si medicale					
		Cheltueli de transport					
		Colectarea materialelor					
		Сeltuiele directe					
		Сheltuieli regie					
		Total					
		 Benificul de deviz					
		Total Водонапорная башня.
Inclusiv salariu					

		
Total deviz:
Inclisiv salariu					

Проектирование водонапорных башен по улицам Oктябрьская  96E,  Буджакская 35a c.Конгаз р-н Комрат ((233/18(11/18)-A-0-НВ.CO)	
(denumirea obiectivului)	

Lista Cantităţilor de Lucrări 
Внутроиплощадочные сети.(Пл.A.)

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Внутроиплощадочные сети.
					
		1.1. Земляные работы.
					
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка  cухого грунта  II гр. экскаватором)
	100 m3	0,31			
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка  вручную в сухих  грунтах)
	m3	1,00			
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)
	m3	6,60			
4	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)
	m3	6,60			
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)
	100 m3	0,25			
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта  мех. трамбовками)
	100 m3	0,25			
							
		Total Земляные работы.
Inclusiv salariu					
		1.2. B1-Подающий трубопровод
					
7	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубы полиэтиленовые PE100 SDR17 PN10 Ф110x6,6)
	m	17,50			
8	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	17,50			
9	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm 
	m	17,50			
10	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului  (Переход PE-cталь ф110x89)
	buc	1,00			
11	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului  (Муфта эл. фузиoнная  ф110)
	buc	1,00			
12	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului  (Отвод седловой  ф110)
	buc	1,00			
13	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului  (Отвод  полиэтиленовый 60* PN10  ф110)
	buc	1,00			
14	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului  (Отвод  полиэтиленовый 15* PN10  ф110)
	buc	1,00			
							
		Total B1-Подающий трубопровод
Inclusiv salariu					
		1.3. 1B1-Oтводящий трубопровод
					
15	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубы полиэтиленовые PE100 SDR17 PN10 Ф110x6,6)
	m	17,50			
16	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	17,50			
17	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm 
	m	17,50			
18	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului  (Переход PE-cталь ф110x89)
	buc	1,00			
19	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului  (Муфта эл. фузиoнная  ф110)
	buc	1,00			
20	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului  (Отвод седловой  ф110)
	buc	1,00			
21	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului  (Отвод  полиэтиленовый 60* PN10  ф110)
	buc	1,00			
22	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului  (Отвод  полиэтиленовый 15* PN10  ф110)
	buc	1,00			
							
		Total 1B1-Oтводящий трубопровод
Inclusiv salariu					
		1.4. В12-Спускной  трубопровод
					
23	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубы полиэтиленовые PE100 SDR17 PN10 Ф110x6,6)
	m	6,00			
24	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	6,00			
25	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm 
	m	6,00			
							
		Total В12-Спускной  трубопровод
Inclusiv salariu					
		1.5. Maтериалы на бетонный оголовок
					
26	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm(Трубы стальные электросварные  ф89x3,5)
	m	1,00			
27	IzL11A	Izolatia anticoroziva  foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm(Весьма усиленная изоляция cт. трубопроводов ф89мм)
	m2	0,28			
28	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului  (Переход PE-cталь ф110x89)
	buc	1,00			
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Захлопка из тонколистовой стали b=3мм)
	kg	0,50			
30	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Решетка из стальных прутьев  ф5мм с прозорами 10 ф89)
	kg	0,50			
31	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) 
	m3	0,10			
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris
	m3	0,50			
							
		Total Maтериалы на бетонный оголовок
Inclusiv salariu					
							
		Total	 lei				
		Asigurare soiciale si medicale					
		Cheltueli de transport					
		Colectarea materialelor					
		Сeltuiele directe					
		Сheltuieli regie					
		Total					
		 Benificul de deviz					
		Total Внутроиплощадочные сети.
Inclusiv salariu					

		
Total deviz:
Inclisiv salariu					

Проектирование водонапорных башен по улицам Oктябрьская  96E,  Буджакская 35a c.Конгаз р-н Комрат ((233/18(11/18)-C-0-НВ.CO)		
(denumirea obiectivului)		

Lista Cantităţilor de Lucrări 
 Внутроиплощадочные сети.(пл.C)

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Внутроиплощадочные сети.
					
		1.1. Земляные работы.
					
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка  cухого грунта  II гр. экскаватором)
	100 m3	0,40			
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка  вручную в сухих  грунтах)
	m3	1,00			
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)
	m3	8,50			
4	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)
	m3	8,50			
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)
	100 m3	0,32			
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта  мех. трамбовками)
	100 m3	0,32			
							
		Total Земляные работы.
Inclusiv salariu					
		1.2. B1-Подающий трубопровод
					
7	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубы полиэтиленовые PE100 SDR17 PN10 Ф110x6,6)
	m	12,00			
8	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	12,00			
9	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm 
	m	12,00			
10	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului  (Переход PE-cталь ф110x89)
	buc	1,00			
11	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului  (Муфта эл. фузиoнная  ф110)
	buc	1,00			
12	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului  (Отвод седловой  ф110)
	buc	1,00			
13	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului  (Отвод  полиэтиленовый 90* PN10  ф110)
	buc	1,00			
							
		Total B1-Подающий трубопровод
Inclusiv salariu					
		1.3. 1B1-Oтводящий трубопровод
					
14	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубы полиэтиленовые PE100 SDR17 PN10 Ф110x6,6)
	m	35,00			
15	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	35,00			
16	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm 
	m	35,00			
17	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului  (Переход PE-cталь ф110x89)
	buc	1,00			
18	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului  (Муфта эл. фузиoнная  ф110)
	buc	1,00			
19	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului  (Отвод седловой  ф110)
	buc	1,00			
20	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului  (Отвод  полиэтиленовый 90* PN10  ф110)
	buc	2,00			
							
		Total 1B1-Oтводящий трубопровод
Inclusiv salariu					
		1.4. В12-Спускной  трубопровод
					
21	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубы полиэтиленовые PE100 SDR17 PN10 Ф110x6,6)
	m	6,00			
22	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	6,00			
23	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm 
	m	6,00			
							
		Total В12-Спускной  трубопровод
Inclusiv salariu					
		1.5. Maтериалы на бетонный оголовок
					
24	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm(Трубы стальные электросварные  ф89x3,5)
	m	1,00			
25	IzL11A	Izolatia anticoroziva  foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm(Весьма усиленная изоляция cт. трубопроводов ф89мм)
	m2	0,28			
26	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului  (Переход PE-cталь ф110x89)
	buc	1,00			
27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Захлопка из тонколистовой стали b=3мм)
	kg	0,50			
28	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Решетка из стальных прутьев  ф5мм с прозорами 10 ф89)
	kg	0,50			
29	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) 
	m3	0,10			
30	TsC54C	Strat de fundatie din pietris
	m3	0,50			
							
		Total Maтериалы на бетонный оголовок
Inclusiv salariu					
							
		Total	 lei				
		Asigurare soiciale si medicale					
		Cheltueli de transport					
		Colectarea materialelor					
		Сeltuiele directe					
		Сheltuieli regie					
		Total					
		 Benificul de deviz					
		Total Внутроиплощадочные сети.
Inclusiv salariu					

		
Total deviz:
Inclisiv salariu					

Проектирование водонапорных башен по улицам Oктябрьская  96E,  Буджакская 35a c.Конгаз р-н Комрат ((233/18(11/18)-В-0-НВ.CO)		
(denumirea obiectivului)		

Lista Cantităţilor de Lucrări 
 Внутроиплощадочные сети.(пл. B)

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Внутроиплощадочные сети.
					
		1.1. Земляные работы.
					
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка  cухого грунта  II гр. экскаватором)
	100 m3	0,47			
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка  вручную в сухих  грунтах)
	m3	1,00			
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)
	m3	9,50			
4	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)
	m3	9,50			
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)
	100 m3	0,38			
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта  мех. трамбовками)
	100 m3	0,38			
							
		Total Земляные работы.
Inclusiv salariu					
		1.2. B1-Подающий трубопровод
					
7	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубы полиэтиленовые PE100 SDR17 PN10 Ф110x6,6)
	m	18,00			
8	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	18,00			
9	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm 
	m	18,00			
10	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului  (Переход PE-cталь ф110x89)
	buc	1,00			
11	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului  (Муфта эл. фузиoнная  ф110)
	buc	1,00			
12	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului  (Отвод седловой  ф110)
	buc	1,00			
13	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului  (Отвод  полиэтиленовый 90* PN10  ф110)
	buc	1,00			
14	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului  (Отвод  полиэтиленовый 30* PN10  ф110)
	buc	1,00			
							
		Total B1-Подающий трубопровод
Inclusiv salariu					
		1.3. 1B1-Oтводящий трубопровод
					
15	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубы полиэтиленовые PE100 SDR17 PN10 Ф110x6,6)
	m	37,00			
16	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	37,00			
17	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm 
	m	37,00			
18	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului  (Переход PE-cталь ф110x89)
	buc	1,00			
19	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului  (Муфта эл. фузиoнная  ф110)
	buc	1,00			
20	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului  (Отвод седловой  ф110)
	buc	1,00			
21	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului  (Отвод  полиэтиленовый 90* PN10  ф110)
	buc	2,00			
							
		Total 1B1-Oтводящий трубопровод
Inclusiv salariu					
		1.4. В12-Спускной  трубопровод
					
22	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубы полиэтиленовые PE100 SDR17 PN10 Ф110x6,6)
	m	6,00			
23	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	6,00			
24	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm 
	m	6,00			
							
		Total В12-Спускной  трубопровод
Inclusiv salariu					
		1.5. Maтериалы на бетонный оголовок
					
25	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm(Трубы стальные электросварные  ф89x3,5)
	m	1,00			
26	IzL11A	Izolatia anticoroziva  foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm(Весьма усиленная изоляция cт. трубопроводов ф89мм)
	m2	0,28			
27	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului  (Переход PE-cталь ф110x89)
	buc	1,00			
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Захлопка из тонколистовой стали b=3мм)
	kg	0,50			
29	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Решетка из стальных прутьев  ф5мм с прозорами 10 ф89)
	kg	0,50			
30	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) 
	m3	0,10			
31	TsC54C	Strat de fundatie din pietris
	m3	0,50			
							
		Total Maтериалы на бетонный оголовок
Inclusiv salariu					
							
		Total	 lei				
		Asigurare soiciale si medicale					
		Cheltueli de transport					
		Colectarea materialelor					
		Сeltuiele directe					
		Сheltuieli regie					
		Total					
		 Benificul de deviz					
		Total Внутроиплощадочные сети.
Inclusiv salariu					

		
Total deviz:
Inclisiv salariu					

Проектирование водонапорных башен по ул. Октябрьская 53, 96Е, Буджакская 35а с.Конгаз р-на Комрат № 233/18(11/18)-B-0-PG		
(denumirea obiectivului)		

Lista Cantităţilor de Lucrări 
 Площадка "B". Amenajarea teritoriului (mаrcа PG)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Проезд щебеночный - 140м2					
1	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip
	m3	14,000			
2	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Щебеночное покрытие фр.40-70 толщ.160мм)
	m3	22,400			

					
 			Total Проезд щебеночный - 140м2
	            				
			Inclusiv salariu					
 		2. Ограждение - 55м					
		2.1. Ограждение					
3	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры металлических ограждений )
	m3	4,600			
4	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Обратная засыпка вручную с уплотнением) 
	m3	2,940			
5	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 7,5 (Фундаменты под столбы ограждения из бетона В7,5)
	m3	1,656			
6	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)
	m2	22,000			
7	CC01C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса А1 д=8мм, уложенная в одиночные фундаменты)
	kg	22,080			
8	CO06B4
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждение  из сетки №50 - 90,2м2,  обрамление из уголка - 510,4кг по металлическим столбам из квад. труб h=2м - 373,29кг)
	m	55,000			
9	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul (Окраска ограждения)
	m2	35,300			

					
 			Total Ограждение
	            				
			Inclusiv salariu					
 		2.2. Ворота - 1шт., калитка -1шт.					
10	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры металлического ограждения)
	m3	1,020			
11	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociuОбратная засыпка вручную с уплотнением)
	m3	0,220			
12	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 7,5 (Фундаменты под столбы ограждения из бетона В7,5)
	m3	0,256			
13	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 12,5 (Пояс фундамент. из бетона В12,5)
	m3	0,140			
14	CC01C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура   ф8А1)
	kg	2,840			
15	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)
	m2	6,400			
16	CL57B
	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка стоек из швеллера для калитки в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг - 2шт.)
	kg	149,560			
17	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка ворот и калитки из листовой стали и уголков)
	m2	10,300			
18	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul. (Окраска м/к)
	m2	25,750			

					
 			Total Ворота - 1шт., калитка -1шт.
	            				
			Inclusiv salariu					

					
 			Total Ограждение - 55м
	            				
			Inclusiv salariu					
 		3. Водоотводная канава тип 1- 48m					
19	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную) 
	m3	16,800			
20	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня толщ.100мм)
	m3	3,360			
21	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 10 (Бетонирование бетоном В10 толщ.100мм стенок и дна)
	m3	5,280			
22	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)
	m2	76,800			

					
 			Total Водоотводная канава тип 1- 48m
	            				
			Inclusiv salariu					
 		4. Газон обыкновенный					
23	TsH04A
	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление)
	m2	50,000			
24	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Укрепление откосов насыпи, выемки посевом трав)
	100 m2	0,500			

					
 			Total Газон обыкновенный
	            				
			Inclusiv salariu					
 		5. Откосы					
25	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка откосов выемки, насыпи неровностью 10-20 см, средний грунт)
	100 m2	0,900			
26	TsH09C
	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Засеивание газонов на откосах ,1 кг семян на 100 м2)
	100 m2	0,900			

					
 			Total Откосы
	            				
			Inclusiv salariu					
 		6. Rigola de evacuare a apelor de pamint consolidarea terenului prin anrocomente H=0.1m					
27	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную) 
	m3	1,000			

					
 			Total Rigola de evacuare a apelor de pamint consolidarea terenului prin anrocomente H=0.1m
	            				
			Inclusiv salariu					
 
	Прямые затраты	 lei				
	Fondul social					
	Total					
	Transportarea materialelor					
	Cheltueli de semifabricat si depozitie					
	Total					
	Cheltuieli de regie					
	Total					
	Beneficiu					
	Total deviz:					
	Inclusiv salariu					

Проектирование водонапорных башен по ул. Октябрьская 53, 96Е, Буджакская 35а с.Конгаз р-на Комрат № 233/18(11/18)-B-0-PG		
(denumirea obiectivului)		

Lista Cantităţilor de Lucrări 
 Площадка "B". Sistematizarea verticala (mаrcа PG)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
1	TsC19B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером  на гусеничном ходу 81-180 СР, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)
	100 m3	0,860			
2	TsC22D1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Сдвижка в насыпь еще на 30м грунта, оставл. на площадке)
	100 m3	0,860			
3	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка с погрузкой мин. грунта, экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории - для завоза)
	100 m3	0,560			
4	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 3 km (Завоз грунта автосамосвалом с расстояния 3 км)
	t	92,400			
5	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории, к=2)
	100 m3	0,560			
6	TsD21A
	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv (Уплотнение грунта по площадке)
	100 m3	2,150			
7	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка с погрузкой растит.грунта экскаватором 0,40-0,70 м3,  в автомобили,  грунт естественной влажности I категории)
	100 m3	0,170			
8	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 3 km (Завоз грунта автосамосвалом с расстояния 3 км)
	t	20,400			
9	TsC50A
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт I категории, на 1 км, к=2)
	100 m3	0,170			

	Прямые затраты	 lei				
	Fondul social					
	Total					
	Transportarea materialelor					
	Cheltueli de semifabricat si depozitie					
	Total					
	Cheltuieli de regie					
	Total					
	Beneficiu					
	Total deviz:					
	Inclusiv salariu					

Проектирование водонапорных башен по ул. Октябрьская 53, 96Е, Буджакская 35а с.Конгаз р-на Комрат № 233/18(11/18)-С-0-PG		
(denumirea obiectivului)		

Lista Cantităţilor de Lucrări 
 Площадка "С". Amenajarea teritoriului (mаrcа PG)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Проезд щебеночный - 180м2					
1	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip
	m3	18,000			
2	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Щебеночное покрытие фр.40-70 толщ.160мм)
	m3	28,800			

					
 			Total Проезд щебеночный - 180м2
	            				
			Inclusiv salariu					
 		2. Ограждение - 115м					
		2.1. Ограждение					
3	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры металлических ограждений )
	m3	9,400			
4	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Обратная засыпка вручную с уплотнением) 
	m3	6,020			
5	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 7,5 (Фундаменты под столбы ограждения из бетона В7,5)
	m3	3,384			
6	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)
	m2	45,120			
7	CC01C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса А1 д=8мм, уложенная в одиночные фундаменты)
	kg	45,120			
8	CO06B4
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждение  из сетки №50 - 188,6м2,  обрамление из уголка - 1067,2кг по металлическим столбам из квад. труб h=2м - 762,81кг)
	m	115,000			
9	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul (Окраска ограждения)
	m2	73,200			

					
 			Total Ограждение
	            				
			Inclusiv salariu					
 		2.2. Ворота - 1шт., калитка -1шт.					
10	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры металлического ограждения)
	m3	1,020			
11	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociuОбратная засыпка вручную с уплотнением)
	m3	0,220			
12	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 7,5 (Фундаменты под столбы ограждения из бетона В7,5)
	m3	0,256			
13	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 12,5 (Пояс фундамент. из бетона В12,5)
	m3	0,140			
14	CC01C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура   ф8А1)
	kg	2,840			
15	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)
	m2	6,400			
16	CL57B
	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка стоек из швеллера для калитки в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг - 2шт.)
	kg	149,560			
17	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка ворот и калитки из листовой стали и уголков)
	m2	10,300			
18	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul. (Окраска м/к)
	m2	25,750			

					
 			Total Ворота - 1шт., калитка -1шт.
	            				
			Inclusiv salariu					

					
 			Total Ограждение - 115м
	            				
			Inclusiv salariu					
 		3. Водоотводная канава тип 1- 44m					
19	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную) 
	m3	15,400			
20	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня толщ.100мм)
	m3	3,080			
21	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 10 (Бетонирование бетоном В10 толщ.100мм стенок и дна)
	m3	4,840			
22	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)
	m2	70,400			

					
 			Total Водоотводная канава тип 1- 44m
	            				
			Inclusiv salariu					
 		4. Газон обыкновенный					
23	TsH04A
	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление)
	m2	50,000			
24	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Укрепление откосов насыпи, выемки посевом трав)
	100 m2	0,500			

					
 			Total Газон обыкновенный
	            				
			Inclusiv salariu					
 		5. Откосы					
25	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка откосов выемки, насыпи неровностью 10-20 см, средний грунт)
	100 m2	0,900			
26	TsH09C
	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Засеивание газонов на откосах ,1 кг семян на 100 м2)
	100 m2	0,900			

					
 			Total Откосы
	            				
			Inclusiv salariu					
 		6. Rigola de evacuare a apelor de pamint consolidarea terenului prin anrocomente H=0.1m					
27	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную) 
	m3	1,000			

					
 			Total Rigola de evacuare a apelor de pamint consolidarea terenului prin anrocomente H=0.1m
	            				
			Inclusiv salariu					
 
	Прямые затраты	 lei				
	Fondul social					
	Total					
	Transportarea materialelor					
	Cheltueli de semifabricat si depozitie					
	Total					
	Cheltuieli de regie					
	Total					
	Beneficiu					
	Total deviz:					

Проектирование водонапорных башен по ул. Октябрьская 53, 96Е, Буджакская 35а с.Конгаз р-на Комрат № 233/18(11/18)-С-0-PG		
(denumirea obiectivului)		

Lista Cantităţilor de Lucrări 
 Площадка "С". Sistematizarea verticala (mаrcа PG)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
1	TsC19B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером  на гусеничном ходу 81-180 СР, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)
	100 m3	0,950			
2	TsC22D1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Сдвижка в насыпь еще на 30м грунта, оставл. на площадке)
	100 m3	0,950			
3	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка с погрузкой мин. грунта, экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории - для завоза)
	100 m3	1,130			
4	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 3 km (Завоз грунта автосамосвалом с расстояния 3 км)
	t	186,450			
5	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории, к=2)
	100 m3	1,130			
6	TsD21A
	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv (Уплотнение грунта по площадке)
	100 m3	2,080			
7	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка с погрузкой растит.грунта экскаватором 0,40-0,70 м3,  в автомобили,  грунт естественной влажности I категории)
	100 m3	0,170			
8	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 3 km (Завоз грунта автосамосвалом с расстояния 3 км)
	t	20,400			
9	TsC50A
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт I категории, на 1 км, к=2)
	100 m3	0,170			

	Прямые затраты	 lei				
	Fondul social					
	Total					
	Transportarea materialelor					
	Cheltueli de semifabricat si depozitie					
	Total					
	Cheltuieli de regie					
	Total					
	Beneficiu					
	Total deviz:					
	Inclusiv salariu					

Проектирование водонапорных башен по ул. Октябрьская 53, 96Е, Буджакская 35а с.Конгаз р-на Комрат № 233/18(11/18)-A-0-PG		
(denumirea obiectivului)		

Lista Cantităţilor de Lucrări 
 Площадка "A". Amenajarea teritoriului (mаrcа PG)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Проезд щебеночный - 210м2					
1	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip
	m3	21,000			
2	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Щебеночное покрытие фр.40-70 толщ.160мм)
	m3	33,600			

					
 			Total Проезд щебеночный - 210м2
	            				
			Inclusiv salariu					
 		2. Ограждение - 143м					
		2.1. Ограждение					
3	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры металлических ограждений )
	m3	11,600			
4	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Обратная засыпка вручную с уплотнением) 
	m3	7,420			
5	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 7,5 (Фундаменты под столбы ограждения из бетона В7,5)
	m3	4,176			
6	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)
	m2	55,700			
7	CC01C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса А1 д=8мм, уложенная в одиночные фундаменты)
	kg	55,680			
8	CO06B4
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждение  из сетки №50 - 233,7м2,  обрамление из уголка - 1322,4кг по металлическим столбам из квад. труб h=2м - 941,34кг)
	m	143,000			
9	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul (Окраска ограждения)
	m2	90,500			

					
 			Total Ограждение
	            				
			Inclusiv salariu					
 		2.2. Ворота - 1шт., калитка -1шт.					
10	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры металлического ограждения)
	m3	1,020			
11	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociuОбратная засыпка вручную с уплотнением)
	m3	0,220			
12	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 7,5 (Фундаменты под столбы ограждения из бетона В7,5)
	m3	0,256			
13	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 12,5 (Пояс фундамент. из бетона В12,5)
	m3	0,140			
14	CC01C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура   ф8А1)
	kg	2,840			
15	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)
	m2	6,400			
16	CL57B
	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка стоек из швеллера для калитки в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг - 2шт.)
	kg	149,560			
17	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка ворот и калитки из листовой стали и уголков)
	m2	10,300			
18	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul. (Окраска м/к)
	m2	25,750			

					
 			Total Ворота - 1шт., калитка -1шт.
	            				
			Inclusiv salariu					

					
 			Total Ограждение - 143м
	            				
			Inclusiv salariu					
 		3. Водоотводная канава тип 1- 35m					
19	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную) 
	m3	16,800			
20	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня толщ.100мм)
	m3	2,800			
21	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 10 (Бетонирование бетоном В10 толщ.100мм стенок и дна)
	m3	4,900			
22	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)
	m2	56,000			

					
 			Total Водоотводная канава тип 1- 35m
	            				
			Inclusiv salariu					
 		4. Водоотводная канава тип 1- 22m					
23	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную) 
	m3	7,700			
24	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня толщ.100мм)
	m3	1,540			
25	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 10 (Бетонирование бетоном В10 толщ.100мм стенок и дна)
	m3	2,420			
26	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)
	m2	35,200			

					
 			Total Водоотводная канава тип 1- 22m
	            				
			Inclusiv salariu					
 		5. Газон обыкновенный					
27	TsH04A
	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление)
	m2	100,000			
28	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Укрепление откосов насыпи, выемки посевом трав)
	100 m2	1,000			

					
 			Total Газон обыкновенный
	            				
			Inclusiv salariu					
 		6. Откосы					
29	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка откосов выемки, насыпи неровностью 10-20 см, средний грунт)
	100 m2	0,900			
30	TsH09C
	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Засеивание газонов на откосах ,1 кг семян на 100 м2)
	100 m2	0,900			

					
 			Total Откосы
	            				
			Inclusiv salariu					
 		7. Rigola de evacuare a apelor de pamint consolidarea terenului prin anrocomente H=0.1m					
31	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную) 
	m3	1,000			

					
 			Total Rigola de evacuare a apelor de pamint consolidarea terenului prin anrocomente H=0.1m
	            				
			Inclusiv salariu					
 
	Прямые затраты	 lei				
	Fondul social					
	Total					
	Transportarea materialelor					
	Cheltueli de semifabricat si depozitie					
	Total					
	Cheltuieli de regie					
	Total					
	Beneficiu					
	Total deviz:					
	Inclusiv salariu					

Проектирование водонапорных башен по ул. Октябрьская 53, 96Е, Буджакская 35а с.Конгаз р-на Комрат № 233/18(11/18)-A-0-PG		
(denumirea obiectivului)		

Lista Cantităţilor de Lucrări 
 Площадка "A". Sistematizarea verticala (mаrcа PG)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
1	TsC19B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером  на гусеничном ходу 81-180 СР, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)
	100 m3	1,220			
2	TsC22D1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Сдвижка в насыпь еще на 30м грунта, оставл. на площадке)
	100 m3	1,220			
3	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка с погрузкой мин. грунта, экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории - для завоза)
	100 m3	0,560			
4	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 3 km (Завоз грунта автосамосвалом с расстояния 3 км)
	t	92,400			
5	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории, к=2)
	100 m3	0,560			
6	TsD21A
	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv (Уплотнение грунта по площадке)
	100 m3	1,780			
7	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка с погрузкой растит.грунта экскаватором 0,40-0,70 м3,  в автомобили,  грунт естественной влажности I категории)
	100 m3	0,220			
8	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 3 km (Завоз грунта автосамосвалом с расстояния 3 км)
	t	26,400			
9	TsC50A
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт I категории, на 1 км, к=2)
	100 m3	0,220			

	Прямые затраты	 lei				
	Fondul social					
	Total					
	Transportarea materialelor					
	Cheltueli de semifabricat si depozitie					
	Total					
	Cheltuieli de regie					
	Total					
	Beneficiu					
	Total deviz:					
	Inclusiv salariu					

Proiect de executare privind forarea sondei arteziene in scopul in aprovizionarii cu apa a partii de Nord a s. Congaz, r-nul Comrat, UTA GAGAUZ  YERI	WinСмета2000
Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1
Deviz-oferta № 2-1-1
Forarea si utilarea a sondei de exploatare
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructii					
		Capitolul 1.1. Lucrari de pregatitoare pentru foraj					
1	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu 	100m2	0,150			
 2	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II(Устройство зумпфа)	100 m3	0,180			
 3	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II(Устройство траншеи для временного водоотвода -30м)	100 m3	0,075			
 4	AcA07A
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm -временный водовод из труб ПВХ д=50мм	m	30,000			
 5	AcA07A
	Demontarea din pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm -временный водовод из труб ПВХ д=50мм-K=0.5	m	30,000			
 6	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm -обратная засыпка зумпфа 	100 m3	0,180			
 7	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II -глина для заполнения затрубного пространства	100 m3	0,610			
 8	TsI50C
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km(подвоз глины)	t	1,000			
 9	FjH01C
	Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.250 kg/dm3 	m3	2,510			
 10	FjH03C
	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA  	buc	1,000			
   		Capitolul 1.2. Forarea					
11	FjB03E
	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III  d=151mm	m	86,000			
 12	FjB03C
	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II  d=151mm	m	24,000			
 13	FjF01A
	Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie FA 20 hidraulica 	operatie	1,000			
 14	FjF04B
	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica 	m	110,000			
 15	FjB03E
	Largirea sondei Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III  d=394mm K=0.48	m	25,000			
 16	FjF04B
	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica 	m	35,000			
 17	FjD01A
	Tubarea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulic cu instalatie FA 50-ст труба д=325х9мм	m	25,000			
 18	FjF03A
	Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie FA 20 hidraulica	m3	2,040			
 19	FjB03G
	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV  d=295mm -Forarea dopului de cement	m	5,000			
 20	FjB03E
	Largirea sondei Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III  d=295mm K=0.48	m	41,000			
 21	FjB03C
	Largirea sondei Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II  d=295mm K=0.48	m	24,000			
 22	FjD02C
	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica-d=140mm-трубы ПВХ	m	74,000			
 23	FjD03C
	Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica -d=140mm-щелевой фильтр из труб ПВХ	m	16,000			
 24	AcB01B
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare,  (Установка промывочного обратного клапана)	buc	1,000			
 25	FjF04B
	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica 	m	110,000			
 26	FjE01C
	Introducerea materialului filtrant in jurul filtrului la foraje executate cu instalatie FA 50 hidraulica 	m3	2,510			
 27	FjF05B
	Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica в интервале фильтровой зоны	m	16,000			
 28	FjH02F
	Ingeunarea noroiului de foraj cu argilala greutatea specifica de 1.250 - 1.800 kg/dm3 -тампонаж затрубного пространства в интервале 50м-устье скважины	m3	2,510			
 29	Pret de peata
	Cablu ПВС-4х4 (спецификация на листе Desen tehnic №2)	m	70,000			
 30	TsA24B
	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu electropompa de apa de 8,1-14 KW, -эксплувтационным насосом 4SR 4/46	h-ut	120,000			
    		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurarea sociala si medicala					
		Transportare materialelor					
		Cheltuieli de depozit					
		Cheltuieli de regie					
		Beneficiu de deviz					
		Total	100,00 +				
 		Capitolul 2. Lucrari de montaj					
31	07-04-030-07
	Montarea pompei expluatare 4SR4/46-без стоимости насоса для откачки воды и определения параметров скважины	buc	1,000			
 32	07-04-030-07
	Demontarea  pompei expluatare 4SR4/46-без стоимости насоса после откачки воды и определения параметров скважины K=0.6	buc	1,000			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurarea sociala si medicala					
		Cheltuieli de regie					
		Beneficiu de deviz					
		Total					
 		Capitolul 3.  Procurarea utilajului					
33	Pret de peata
	Statia de comanda "Каскад" (спецификация на листе Desen tehnic Nr2)	buc	1,000			
 34	Pret de peata
	Pompa4SR4/46	buc	1,000			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Cheltuieli de depozit					
		Total					
 
	Total:					
	Total deviz:					

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)	

Proiect de executare privind forarea sondei arteziene in scopul in aprovizionarii cu apa  partii de vest  a s. Congaz, r-nul Comrat, UTA GAGAUZ YRI	

WinСмета2000
Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1
Deviz-oferta № 2-1-1
Forarea si utilarea a sondei de exploatare
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructii					
		Capitolul 1.1. Lucrari de pregatitoare pentru foraj					
1	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu 	100m2	0,150			
 2	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II(Устройство зумпфа)	100 m3	0,250			
 3	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II(Устройство траншеи для временного водоотвода -30м)	100 m3	0,075			
 4	AcA07A
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm -временный водовод из труб ПВХ д=50мм	m	30,000			
 5	AcA07A
	Demontarea din pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm -временный водовод из труб ПВХ д=50мм-K=0.5	m	30,000			
 6	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm -обратная засыпка зумпфа 	100 m3	0,165			
 7	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II -глина для заполнения затрубного пространства	100 m3	0,021			
 8	TsI50C
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km(подвоз глины)	t	3,316			
 9	FjH01C
	Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.250 kg/dm3 	m3	8,290			
 10	FjH03C
	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA  	buc	1,000			
   		Capitolul 1.2. Forarea					
11	FjB03E
	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III  d=151mm	m	115,000			
 12	FjB03C
	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II  d=151mm	m	35,000			
 13	FjF01A
	Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie FA 20 hidraulica 	operatie	1,000			
 14	FjF04B
	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica 	m	150,000			
 15	FjB03E
	Largirea sondei Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III  d=394mm K=0.48	m	25,000			
 16	FjB03C
	Largirea sondei Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II  d=394mm K=0.48	m	10,000			
 17	FjF04B
	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica 	m	35,000			
 18	FjD01A
	Tubarea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulic cu instalatie FA 50-ст труба д=325х9мм	m	35,000			
 19	FjF03A
	Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie FA 20 hidraulica	m3	2,860			
 20	FjB03G
	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV  d=295mm -Forarea dopului de cement	m	5,000			
 21	FjB03E
	Largirea sondei Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III  d=295mm K=0.48	m	112,000			
 22	FjB03C
	Largirea sondei Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II  d=295mm K=0.48	m	33,000			
 23	FjD02C
	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica-d=140mm-трубы ПВХ	m	115,000			
 24	FjD03C
	Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica -d=140mm-щелевой фильтр из труб ПВХ	m	15,000			
 25	AcB01B
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm  (Установка промывочного обратного клапана	buc	1,000			
 26	FjF04B
	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica 	m	150,000			
 27	FjE01C
	Introducerea materialului filtrant in jurul filtrului la foraje executate cu instalatie FA 50 hidraulica 	m3	5,800			
 28	FjF05B
	Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica в интервале фильтровой зоны	m	15,000			
 29	FjH02F
	Ingeunarea noroiului de foraj cu argilala greutatea specifica de 1.250 - 1.800 kg/dm3 -тампонаж затрубного пространства в интервале 100м-устье скважины	m3	8,290			
 30	Pret de peata
	Cablu ПВС-4х4 (спецификация на листе Desen tehnic №2)	m	105,000			
 31	TsA24B
	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu electropompa de apa de 8,1-14 KW, -эксплувтационным насосом 4SR 4/46	h-ut	120,000			
    		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurarea sociala si medicala					
		Transportare materialelor					
		Cheltuieli de depozit					
		Cheltuieli de regie					
		Beneficiu de deviz					
		Total					
 		Capitolul 2. Lucrari de montaj					
32	07-04-030-07
	Montarea pompei expluatare 4SR4/46-без стоимости насоса для откачки воды и определения параметров скважины	buc	1,000			
 33	07-04-030-07
	Demontarea  pompei expluatare 4SR4/46-без стоимости насоса после откачки воды и определения параметров скважины K=0.6	buc	1,000			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurarea sociala si medicala					
		Cheltuieli de regie					
		Beneficiu de deviz					
		Total					
 		Capitolul 3.  Procurarea utilajului					
34	Pret de peata
	Statia de comanda "Каскад" (спецификация на листе Desen tehnic Nr2)	buc	1,000			
 35	Pret de peata
	Pompa4SR4/46	buc	1,000			
  		Cheltuieli directe					
		Cheltuieli de depozit					
		Total					
 
	Total:					
	Total deviz:					

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)	

Proiect de executare privind forarea sondei arteziene in scopul in aprovizionarii cu apa  partii de vest  a s. Congaz, r-nul Comrat, UTA GAGAUZ  YERI	WinСмета2000
Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-1
Deviz-oferta № 2-2-1
Statia de pompare de asupra sondei arteziene.
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructii					
		Capitolul 1.1. Rezistenta					
1	TsC18A1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 	100 m3	0,06			
 2	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II -растительный грунт	100 m3	0,19			
 3	TsA05B1
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu 	m3	2,50			
 4	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv 	m3	1,13			
 5	RpAcA27A
	Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 200-300 mm (Срезка обсадной колонны и кондуктора) 	buc	2,00			
 6	CA03A3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	2,82			
 7	AcE12A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana 	m3	1,71			
 8	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -КЦО-1	buc	1,00			
 9	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului- КЦП1-20-1	buc	1,00			
 10	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului- КЦ20-9	buc	2,00			
 11	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,00			
 12	RpAcH19A
	Refacerea etansarilor la trecerea conductelor prin pereti, la instalatiile de alimentare cu apa potabila, cu presetupa, avind dimetrul de 50-200 mm	buc	2,00			
 13	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -Consumul de metale pentru consolidarea caminului	kg	27,60			
 14	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scobe))	kg	8,00			
 15	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv 	t	0,01			
 16	CN01A
	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) 	m2	20,00			
 17	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 	m3	2,50			
 18	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv 	m3	2,50			
 19	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm -в пазухи	100 m3	0,19			
 20	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv 	100 m3	0,19			
 21	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm -возвращение растительного слоя	100 m3	0,06			
 22	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu 	100m2	0,25			
 23	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pentru pereu)	m3	0,53			
 24	CA03F01
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..  (Устройство бетонной отмостки)	m3	0,38			
   		Capitolul 1.2. Montarea tevilior si armaturi					
25	FjH03C
	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA  	buc	1,00			
 26	AcA06B
	Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 32x4mm-Teva constr. f.s. tr.32x4mm 	m	98,00			
 27	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  (Оголовок герметизированный ОГ-51)	buc	1,00			
 28	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-Cot( reductie, ramificare din otel) d=32mm	buc	1,00			
 29	GE10A1
	Manometru industrial cu ac de control si deametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare(кран трёхходовой и манометр)	buc	1,00			
 30	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din otel d=32mm	buc	1,00			
 31	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Flansa din otel sudabila D=40mm)-фланцы и сварка	buc	3,00			
 32	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  -болтовое соединение без стоимости фланцев	buc	3,00			
 33	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -racord din otel d=32x3.5mm L-0.4m	buc	1,00			
 34	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Clapeta de retinere d=32mm	buc	1,00			
 35	AcA54A
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului  -mufa-flansa d=40мм	buc	1,00			
 36	AcA52A
	Teava din polipropilen pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de  40 mm	m	1,50			
 37	RpEG06B
	Cutii sau rame de protectie pentru tablourile electrice, din metalica cu suprafata usii de  ... montata aparent pentru protectia tablourilor de distributie -шкаф для станции управления (cпецификация на листе Desen tehnic Nr. 4)	buc	1,00			
   		Capitolul 1.3. Ventilarea					
38	VB27A1
	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 230 - 700 mm, confectionarea in ateliere centraalizate D315.00.00 -дефлектор д=150мм	buc	1,00			
 39	AcA10B
	Montarea in pamint a tevilor din polipropilen de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 150 mm  	m	2,00			
 40	AcA13C
	Sudarea tevilor din polipropilen de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, in vederea realizarii ramificatiilor si reparatii accidentale, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 90-225 mm -Cot  90gr. d=150mmmm-1buc	buc	1,00			
    		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurarea sociala si medicala	27,50 %				
		Transportare materialelor	10,00 %				
		Cheltuieli de regie	14,50 %				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
		Total	100,00 +				
 		Capitolul 2. Lucrari de montare					
41	07-04-030-07
	Montarea pompei expluatare 4SR4/46-без стоимости насоса	buc	1,00			
 42	AcB04B
	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 32 mm (без материалов)	buc	1,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurarea sociala si medicala					
		Cheltuieli de regie					
		Beneficiu de deviz					
		Total					
 		Capitolul 3.  Procurarea utilajului					
43	Pret de peata
	Contor de apa d=32mm	buc	1,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Cheltuieli de depozit					
		Total					
 
	Total:					
	Total deviz:					

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)	

Proiect de executare privind forarea sondei arteziene in scopul in aprovizionarii cu apa a partii de Nord a s. Congaz, r-nul Comrat, UTA GAGAUZ  YERI	WinСмета2000
Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-1
Deviz-oferta № 2-2-1
Statia de pompare de asupra sondei arteziene.
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructii					
		Capitolul 1.1. Rezistenta					
1	TsC18A1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 	100 m3	0,06			
 2	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II -растительный грунт	100 m3	0,19			
 3	TsA05B1
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu 	m3	2,50			
 4	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv 	m3	1,13			
 5	RpAcA27A
	Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 200-300 mm (Срезка обсадной колонны и кондуктора) 	buc	2,00			
 6	CA03A3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	2,82			
 7	AcE12A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana 	m3	1,71			
 8	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -КЦО-1	buc	1,00			
 9	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului- КЦП1-20-1	buc	1,00			
 10	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului- КЦ20-9	buc	2,00			
 11	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,00			
 12	RpAcH19A
	Refacerea etansarilor la trecerea conductelor prin pereti, la instalatiile de alimentare cu apa potabila, cu presetupa, avind dimetrul de 50-200 mm	buc	2,00			
 13	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -Consumul de metale pentru consolidarea caminului	kg	27,60			
 14	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scobe))	kg	8,00			
 15	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv 	t	0,01			
 16	CN01A
	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) 	m2	20,00			
 17	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 	m3	2,50			
 18	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv 	m3	2,50			
 19	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm -в пазухи	100 m3	0,19			
 20	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv 	100 m3	0,19			
 21	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm -возвращение растительного слоя	100 m3	0,06			
 22	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu 	100m2	0,25			
 23	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pentru pereu)	m3	0,53			
 24	CA03F01
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..  (Устройство бетонной отмостки)	m3	0,38			
   		Capitolul 1.2. Montarea tevilior si armaturi					
25	FjH03C
	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA  	buc	1,00			
 26	AcA06B
	Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 32x4mm-Teva constr. f.s. tr.32x4mm 	m	60,00			
 27	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  (Оголовок герметизированный ОГ-51)	buc	1,00			
 28	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-Cot( reductie, ramificare din otel) d=32mm	buc	1,00			
 29	GE10A1
	Manometru industrial cu ac de control si deametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare(кран трёхходовой и манометр)	buc	1,00			
 30	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din otel d=32mm	buc	1,00			
 31	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Flansa din otel sudabila D=40mm)-фланцы и сварка	buc	3,00			
 32	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  -болтовое соединение без стоимости фланцев	buc	3,00			
 33	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -racord din otel d=32x3.5mm L-0.4m	buc	1,00			
 34	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Clapeta de retinere d=32mm	buc	1,00			
 35	AcA54A
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului  -mufa-flansa d=40мм	buc	1,00			
 36	AcA52A
	Teava din polipropilen pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de  40 mm	m	1,50			
 37	RpEG06B
	Cutii sau rame de protectie pentru tablourile electrice, din metalica cu suprafata usii de  ... montata aparent pentru protectia tablourilor de distributie -шкаф для станции управления (cпецификация на листе Desen tehnic Nr. 4)	buc	1,00			
   		Capitolul 1.3. Ventilarea					
38	VB27A1
	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 230 - 700 mm, confectionarea in ateliere centraalizate D315.00.00 -дефлектор д=150мм	buc	1,00			
 39	AcA10B
	Montarea in pamint a tevilor din polipropilen de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 150 mm  	m	2,00			
 40	AcA13C
	Sudarea tevilor din polipropilen de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, in vederea realizarii ramificatiilor si reparatii accidentale, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 90-225 mm -Cot  90gr. d=150mmmm-1buc	buc	1,00			
    		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurarea sociala si medicala					
		Transportare materialelor					
		Cheltuieli de regie					
		Beneficiu de deviz					
		Total					
 		Capitolul 2. Lucrari de montare					
41	07-04-030-07
	Montarea pompei expluatare 4SR4/46-без стоимости насоса	buc	1,00			
 42	AcB04B
	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 32 mm (без материалов)	buc	1,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurarea sociala si medicala					
		Cheltuieli de regie					
		Beneficiu de deviz					
		Total					
 		Capitolul 3.  Procurarea utilajului					
43	Pret de peata
	Contor de apa d=32mm	buc	1,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Cheltuieli de depozit					
		Total					
 
	Total:					
	Total deviz:					

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)	

Proiect de executare privind forarea sondei arteziene in scopul in aprovizionarii cu apa a partii de Nord a s. Congaz, r-nul Comrat, UTA GAGAUZ  YERI	

WinСмета2000
Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-1
Deviz-oferta № 2-2-1
Statia de pompare de asupra sondei arteziene.
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructii					
		Capitolul 1.1. Rezistenta					
1	TsC18A1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 	100 m3	0,06			
 2	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II -растительный грунт	100 m3	0,19			
 3	TsA05B1
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu 	m3	2,50			
 4	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv 	m3	1,13			
 5	RpAcA27A
	Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 200-300 mm (Срезка обсадной колонны и кондуктора) 	buc	2,00			
 6	CA03A3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	2,82			
 7	AcE12A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana 	m3	1,71			
 8	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -КЦО-1	buc	1,00			
 9	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului- КЦП1-20-1	buc	1,00			
 10	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului- КЦ20-9	buc	2,00			
 11	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,00			
 12	RpAcH19A
	Refacerea etansarilor la trecerea conductelor prin pereti, la instalatiile de alimentare cu apa potabila, cu presetupa, avind dimetrul de 50-200 mm	buc	2,00			
 13	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -Consumul de metale pentru consolidarea caminului	kg	27,60			
 14	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scobe))	kg	8,00			
 15	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv 	t	0,01			
 16	CN01A
	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) 	m2	20,00			
 17	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 	m3	2,50			
 18	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv 	m3	2,50			
 19	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm -в пазухи	100 m3	0,19			
 20	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv 	100 m3	0,19			
 21	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm -возвращение растительного слоя	100 m3	0,06			
 22	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu 	100m2	0,25			
 23	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pentru pereu)	m3	0,53			
 24	CA03F01
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..  (Устройство бетонной отмостки)	m3	0,38			
   		Capitolul 1.2. Montarea tevilior si armaturi					
25	FjH03C
	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA  	buc	1,00			
 26	AcA06B
	Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 32x4mm-Teva constr. f.s. tr.32x4mm 	m	60,00			
 27	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  (Оголовок герметизированный ОГ-51)	buc	1,00			
 28	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-Cot( reductie, ramificare din otel) d=32mm	buc	1,00			
 29	GE10A1
	Manometru industrial cu ac de control si deametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare(кран трёхходовой и манометр)	buc	1,00			
 30	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din otel d=32mm	buc	1,00			
 31	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Flansa din otel sudabila D=40mm)-фланцы и сварка	buc	3,00			
 32	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  -болтовое соединение без стоимости фланцев	buc	3,00			
 33	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -racord din otel d=32x3.5mm L-0.4m	buc	1,00			
 34	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Clapeta de retinere d=32mm	buc	1,00			
 35	AcA54A
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului  -mufa-flansa d=40мм	buc	1,00			
 36	AcA52A
	Teava din polipropilen pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de  40 mm	m	1,50			
 37	RpEG06B
	Cutii sau rame de protectie pentru tablourile electrice, din metalica cu suprafata usii de  ... montata aparent pentru protectia tablourilor de distributie -шкаф для станции управления (cпецификация на листе Desen tehnic Nr. 4)	buc	1,00			
   		Capitolul 1.3. Ventilarea					
38	VB27A1
	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 230 - 700 mm, confectionarea in ateliere centraalizate D315.00.00 -дефлектор д=150мм	buc	1,00			
 39	AcA10B
	Montarea in pamint a tevilor din polipropilen de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 150 mm  	m	2,00			
 40	AcA13C
	Sudarea tevilor din polipropilen de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, in vederea realizarii ramificatiilor si reparatii accidentale, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 90-225 mm -Cot  90gr. d=150mmmm-1buc	buc	1,00			
    		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurarea sociala si medicala					
		Transportare materialelor					
		Cheltuieli de regie					
		Beneficiu de deviz					
		Total					
 		Capitolul 2. Lucrari de montare					
41	07-04-030-07
	Montarea pompei expluatare 4SR4/46-без стоимости насоса	buc	1,00			
 42	AcB04B
	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 32 mm (без материалов)	buc	1,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurarea sociala si medicala					
		Cheltuieli de regie					
		Beneficiu de deviz					
		Total					
 		Capitolul 3.  Procurarea utilajului					
43	Pret de peata
	Contor de apa d=32mm	buc	1,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Cheltuieli de depozit					
		Total					
 
	Total:					
	Total deviz:					

Intocmit 	(P.Cunev)	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)