____Reparatia acoperisului Salii de Sport si Blocului de studii a IP Liceul Teoretic Sporrtiv nr. 2 din str. Alecu Russo, 57, mun. Chisinau	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Reparatie acoperis Sala de Sport
			
		Capitolul 1.1. Demontari
			
1	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi
	m2	339,5200	
 2	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis -  glafuri din tabla zincata
	m	75,0000	
 		Capitolul 1.2. Reparatie parapet
			
3	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a parapetului- Betonocontact
	m2	51,3100	
 4	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (tencuirea canalelor de ventilare, parapet)
	m2	51,3100	
 		Capitolul 1.3. Acoperis Sala de Sport
			
5	RpCE29A
	Pelicula din polimeri  pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii
	m2	350,0000	
 6	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR-1 D 3 mm 150x150
	kg	420,1000	
 7	IzF18B k=2
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 4 cm 
	m2	301,8700	
 8	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum ''Tehnonikoli'' sau echivalent dupa caracteristici
	m2	339,5200	
 9	CE13A2
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (TECHNOELAST EKP, Uniflex VENT EPV) sau echivalent dupa caracteristici
	m2	339,5200	
 10	CO18A aplicativ
	Montarea aeratorelor la acoperis d50 mm
	buc	8,0000	
 11	IzF08B
	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de  pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum  H 80/90, pe gulerul de stut, inclusiv confectionarea gulerului cu stut din tabla de plumb de 2 mm grosime, avind diam. 110 mm
	buc	1,0000	
 12	SB26A
	Gura de scurgere (receptor)  din material plastic, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 110 mm
	buc	1,0000	
 13	CE23D3
	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm
	m	75,0000	
 		Capitolul 1.4. Vopsire canale de ventilare si scara de acces metalica
			
14	RpCR28C
	Vopsirea anticoroziva a invelitorilor din tabla veche, cu un strat de miniu si unul de vopsea anticoroziva
	m2	6,8800	
 15	RpCR23A
	Vopsirea in culori de ulei a scarii metalice
	m2	3,2000	
 		Capitolul 2. Reparatie acoperis Bloc de studii
			
		Capitolul 2.1. Demontari
			
16	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi
	m2	251,4600	
 17	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis -  glafuri din tabla zincata
	m	51,4900	
 		Capitolul 2.2. Reparatie parapet
			
18	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a parapetului- Betonocontact
	m2	61,7800	
 19	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (tencuirea canalelor de ventilare, parapet)
	m2	61,7800	
 		Capitolul 2.3. Acoperis Bloc de Studii, inclusiv canale de ventilare si intrare tehnica
			
20	RpCE29A
	Pelicula din polimeri  pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii
	m2	245,0000	
 21	IzF18B k=2
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 4 cm 
	m2	243,0200	
 22	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum ''Tehnonikoli'' sau echivalent dupa caracteristici
	m2	292,0900	
 23	CE13A2
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (TECHNOELAST EKP, Uniflex VENT EPV) sau echivalent dupa caracteristici
	m2	292,0900	
 24	CO18A aplicativ
	Montarea aeratorelor la acoperis d50 mm
	buc	6,0000	
 25	IzF08B
	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de  pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum  H 80/90, pe gulerul de stut, inclusiv confectionarea gulerului cu stut din tabla de plumb de 2 mm grosime, avind diam. 110 mm
	buc	1,0000	
 26	SB26A
	Gura de scurgere (receptor)  din material plastic, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 110 mm
	buc	1,0000	
 27	CE23D3
	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm
	m	75,0000	
 28	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a parapetului- Betonocontact
	m2	31,4000	
 29	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (tencuirea canalelor de ventilare, parapet)
	m2	31,4000	
 30	CE06A1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.
	m2	14,5000	
 31	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 buc.)
	m2	2,8800	
 32	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor)
	m	8,2000	
 		Capitolul 3. Evacuare gunoi
			
33	TrB05B2-5
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m
	t	4,5000	
 34	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3
	t	4,5000	
 35	TsI50G
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)
	t	4,5000	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.