Reconstruirea rampei de acces la Spitalul Clinic Municipal "Sfanta Treimei" (nr. cadastral 0100414.199.03) din str. Aleco Russo, 11/1, mun. Chisinau	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3431-2-2
Deviz-oferta № 3431-2-2
                                    Lucrarilor de constructii Rampa de acces
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Demontare					
		Capitolul 1.1. Rampa R-1					
1	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic gr. 60-260mm 	m3	26,14			
 2	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti- T	m2	32,50			
 3	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti- T1	m2	104,00			
 4	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti- T2	m2	80,00			
 5	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc Ingr.1.2	kg	372,76			
 6	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre Погрузка мусора вручную	t	69,34			
 7	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km	t	69,34			
 8	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,52			
   		Capitolul 1.2. Rampa R-2					
9	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic gr. 60-260mm 	m3	26,62			
 10	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti- T	m2	28,10			
 11	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti- T1	m2	81,60			
 12	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti- T2	m2	106,10			
 13	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc Ingr.3.4	kg	513,00			
 14	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre Погрузка мусора вручную	t	69,33			
 15	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km	t	69,33			
 16	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,58			
     		Capitolul 2. Lucrari constructii					
		Capitolul 2.1. Rampa R-1					
17	RpCK01A k=1.4
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii (gr. mediu 70mm)	m2	224,30			
 18	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.07tx2.24)	t	0,16			
 19	DB16D k=2
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala gr. 80mm BM II	m2	224,30			
 20	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton  gr.25mm 	m2	216,00			
 21	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	216,00			
 22	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   	m2	216,00			
 23	CP15A
	Montarea  placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv Placa de parapet b=400mm	buc	98,00			
 24	CL17C
	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, INGR-1.2	kg	219,80			
 25	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,22			
   		Capitolul 2.2. Rampa R-2					
26	RpCK01A
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii 	m2	223,90			
 27	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.07tx2.24)	t	0,16			
 28	DB16D k=2
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala gr. 80mm BM II	m2	223,90			
 29	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton  gr.25mm 	m2	216,50			
 30	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	216,50			
 31	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   	m2	216,50			
 32	CP15A
	Montarea  placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv Placa de parapet b=300mm	buc	10,00			
 33	CL17C
	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, INGR-3.4	kg	258,20			
 34	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,26			
     
	Total:					
	Прямые затраты	 лей				
	Asigurari sociale si medicale	27,50 %				
	Cheltuieli de transport	7,00 %				
	Cheltuieli de depozitare	2,00 %				
	Total	100,00 +				
	Cheltuieli de regie	14,50 %				
	Total	100,00 +				
	Beneficiu de deviz	6,00 %				
	Total deviz:					
							
	L.S.                                                                                                 L.S.        

Proiectant 	Ofertant	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
APROBAT:    
L.S.
Investitor