CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat Î.S.”Poșta Moldovei”  
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Î.S.”Poșta Moldovei”
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparative capitală a  Oficiului Postal MD-7106 str. Libertății,6 or. Otaci, r-nul Ocnita
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari interioare
	
		1.1. Lucrari de reparatie
	
1	RpCU10A
	Demontarea sobelor din placi de teracota pentru incalzit sau de bucatarie cu plita si cuptor inclusiv curatarea si stivuirea placilor
	buc	2,00	
2	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2	44,48	
3	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	16,00	
4	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	42,35	
5	CD70A
	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu  prepararea  manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m
	m3	1,38	
6	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	19,20	
7	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 
	m2	254,80	
8	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	254,80	
9	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	254,80	
10	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	254,80	
11	CF54A
	Pardosele din OSB cu grosimea de 14 mm
	m2	87,50	
12	RpCK12F
	Repararea pardoselilor din materiale plastice si mocheta, pe strat-suport existent, curatarea si repararea stratului-suport, montate in camere de peste 16 mp, cu covor din linoleum  lipit cu prenadez
	m2	87,50	
13	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	71,85	
14	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	74,10	
		1.2. Timplarii din PVC si metalice
	
15	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv
	m2	5,52	
16	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	1,95	
17	CK27C
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi
	m2	14,35	
		1.3. Lucrari de instalatii electrotehnice
	
18	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp
	m	130,00	
19	RpEA01B
	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm
	m	55,00	
20	RpEF02A
	Montarea corpuri de iluminat multiple LED
	buc	6,00	
21	RpEF02A
	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate
	buc	1,00	
22	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 
	buc	5,00	
23	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc	15,00	
		2. Lucrari exterioare
	
24	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2	302,00	
25	RpCF10A
	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru
	m3	4,50	
26	CE27A2
	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete pina la 25 mp inclusi la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate  din lemn ecarisat
	m2	216,73	
27	CE30A
	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla metalica, din scinduri brute de rasinoase (25x100 mm ), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 
	m2	325,00	
28	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate
	m2	325,00	
29	RpCI37A
	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor tip Lindab,inclusiv opritorii de zapada
	m2	325,00	
30	CE34B
	Taierea placilor din tabla profilata, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii 
	m	13,00	
31	RpCH08B
	Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete cu console aparente, geluite si profilate
	m2	22,40	
32	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit
	m2	28,90	
33	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	28,00	
34	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	45,00	
35	CN53A
	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor
	m2	220,80	
36	RpCJ27C
	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj
	m2	220,80	
37	RpCJ18A
	Finisaje cu glet pe tencuieli exterioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu glet pe baza de ciment pentru lucrari de exterior Fasad alb, la pereti si stilpi 
	m2	220,80	
38	RpCR08A
	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente
	m2	220,80	
39	TsA01A1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor
	m3	1,52	
40	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	4,10	
41	CO02A1
	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar fara ciment marca M 100-T gata preparat de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment
	m2	6,72	
42	CO03A
	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton  clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar
	m	11,60	
43	CO06A
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m
	m	15,20	
44	CA02A3
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)
	m3	7,20	
45	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon 
	kg	690,00	
46	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2	185,00	
47	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 5 km
	t	21,00