Servicii de proiectare a lucrarilor de reparatie capitala a institutiei de invatamint si educatiei cu nr.cadastral 0100105.251.01,
str.Zelinscki(1-19-1-IV)	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		
Lista cu cantitatile de lucrari № 
Ventilatia
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrгrilor       	Unitatea de mгsurг 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari tehnice sanitare
			
		Capitolul 1.1. Вентиляция
			
1	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 150x150)
	buc	10,00	
 2	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 300x150)
	buc	8,00	
 3	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 200x150)
	buc	3,00	
 4	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 400x150)
	buc	8,00	
 5	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 200x100)
	buc	2,00	
 6	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 300x100)
	buc	2,00	
 7	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 500x150)
	buc	1,00	
 8	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 150x100)
	buc	4,00	
 9	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 600x200)
	buc	4,00	
 10	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 600x150)
	buc	4,00	
 11	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 1000x200)
	buc	2,00	
 12	VA22
	Fixari(крепления воздуховодов)
	kg	40,00	
 13	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточное устройство EMM2 5-35"AERECO")
	buc	26,00	
 14	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка переточная дверная MV-450"Vents")
	buc	14,00	
 15	VB30A2
	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime, confectionarea in ateliere centralizate (Зонт 1,2х1,0х0,4)
	m2	3,50	
 16	VB30A2
	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime, confectionarea in ateliere centralizate (Зонт 1,0х0,6х0,4)
	m2	0,90	
 17	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Жалюзи VK-40)
	buc	2,00	
 18	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Жалюзи VK-30)
	buc	1,00	
 19	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Жалюзи VK-50)
	buc	1,00	
 20	VD06A
	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm  (Гибкая вставка В.00.00-03)
	buc	1,00	
 21	VD06A
	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm  (Гибкая вставка В.00.00-05)
	buc	1,00	
 22	VD06A
	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm  (Гибкая вставка Н.00.00-20)
	buc	1,00	
 23	VA21A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(150х150 толщ.0,5мм)кл.Н
	m2	55,20	
 24	VA21B
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (разм.200х150 толщ.0,5мм)кл.Н
	m2	30,80	
 25	VA22B
	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(разм.300х150 толщ.0,7мм)кл.Н
	m2	32,40	
 26	VA22B
	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(разм.400х150 толщ.0,7мм)кл.Н
	m2	18,70	
 27	VA22C
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(разм.600х150 толщ.0,7мм)кл.Н
	m2	24,00	
 28	VA21A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(100х150 толщ.0,5мм)кл.Н
	m2	7,00	
 29	VA22B
	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(разм.250х300 толщ.0,7мм)кл.Н
	m2	7,70	
 30	VA22B
	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(разм.250х250 толщ.0,7мм)кл.Н
	m2	15,00	
 31	VA22E
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (разм.800х500 толщ.0,7мм)кл.Н
	m2	36,40	
 32	VA20A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect  (d=200 толщ.0,6мм)кл.Н
	m2	2,51	
 33	VA20A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect  (d=315 толщ.0,6мм)кл.Н
	m2	3,95	
 34	VA21B
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (разм.150х250 толщ.0,5мм)кл.П
	m2	16,00	
 35	VA21B
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (разм.200х200 толщ.0,5мм)кл.П
	m2	16,00	
 36	VA21A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(100х150 толщ.0,5мм)кл.П
	m2	3,50	
 37	VA22D
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect t(разм.500х500 толщ.0,7мм)кл.П
	m2	18,00	
 38	VA22C
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(разм.300х400 толщ.0,7мм)кл.П
	m2	4,20	
 39	VA22C
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(разм.400х250 толщ.0,7мм)кл.П
	m2	2,60	
 40	VA22C
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(разм.400х500 толщ.0,7мм)кл.П
	m2	7,20	
 41	VA20A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect  (d=450 толщ.0,6мм)кл.П
	m2	5,65	
 42	VA22B
	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(разм.300х300 толщ.0,7мм)кл.П
	m2	4,80	
 43	VC11Aприм
	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Угольный фильтр 592х592х292 NTC 4)
	buc	1,00	
 44	VA20Apretul firmei
	Заслонка воздушная Р300х300P
	buc	1,00	
 45	VA20Apretul firmei
	Заслонка воздушная Р500х500P
	buc	2,00	
 		Capitolul 1.2. Изоляция воздуховодлов на чердаке и в подвале
			
46	IzH07B
	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Плиты минватныепрошивные М-75 толщ.40мм )
	m2	36,00	
 47	IzI05B
	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip  I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm 
	m2	36,00	
 		Capitolul 1.3. Теплоснабжение установки П-1
			
48	IC11F
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de45x2,5mm
	m	32,00	
 49	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"  
	m	32,00	
 50	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Вентиль ковкий чугунный d=40 мм 15кч19п2)
	buc	2,00	
 51	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Автоматический воздухоотводчик)
	buc	2,00	
 52	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm
	buc	10,00	
 53	AcA25A
	Отвод стальной d40
	buc	10,00	
 54	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Шаровый кран d=15mm)
	buc	2,00	
 55	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Шаровый кран d=15mm-дренаж)
	buc	2,00	
 56	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Вентиль спускной d15mm 15кч 18п2) 
	buc	2,00	
 57	IzJ07A
	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat
	m2	4,50	
 58	IzH07B
	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Плиты минватныепрошивные М-75 толщ.50мм )
	m2	15,00	
 59	IzI05B
	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip  I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm 
	m2	15,00	
 		Capitolul 2. Montarea utilajului
			
		Capitolul 2.1. П-1 Приточная установка  L=3035m3/ч
			
60	VC11A
	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg  (Воздушный фильтр FFK 80-50 и фильтровальный элемент BFK80-50-5 )
	buc	1,00	
 61	VC07C
	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 33,8 - 41,2 kg cu motor de 1,5 - 5,5 kw (Канальный вентилятор RS-80-50-L3 ,N=1,893кВт)
	buc	1,00	
 62	VC29A
	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg ( (Водяной нагреватель VBR 80-50-2 L=3035m3/ч)
	buc	1,00	
 63	VB07B1
	Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul  1600 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate  (Заслонка КВУ 80-60 c электроприводом типа Belimo LF230)
	buc	1,00	
 64	VB18B
	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul  2000 - 3200 mm (Шумоглушитель LDR 80-50 )
	buc	1,00	
 		Capitolul 2.2. Вентиляция сантехоборудование
			
65	VC07B
	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 11 - 20,3 kg cu motor de 0,75 - 3 kw
	buc	1,00	
 66	VC07A
	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw 
	buc	2,00	
 67	VB17A
	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm
	buc	3,00	
 68	VC07A
	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Вентилятор 100Sturbo N=16Вт,L=50м3/ч "Vents" )
	buc	2,00	
 		Capitolul 2.3. Теплоснабжение установки П-1
			
69	IA38Bприм
	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste  2" (Узел управления SUMX 1,0(1) в комплекте)
	buc	1,00	
 		Capitolul 3. Costul utilajului
			
		Capitolul 3.1. П-1 Приточная установка  L=3035м3/ч
			
70	Pretul firmei
	Воздушный фильтр FFK 80-50
	buc	1,00	
 71	Pretul firmei
	Канальный вентилятор RS-80-50-L3 ,N=1,893кВт
	buc	1,00	
 72	Pretul firmei
	Водяной нагреватель VBR 80-50-2 L=3035m3/ч
	buc	1,00	
 73	Pretul firmei
	Заслонка КВУ 80-60 c электроприводом типа Belimo LF230
	buc	1,00	
 74	Pretul firmei
	Шумоглушитель LDR 80-50
	buc	1,00	
 75	Pretul firmei
	Фильтровальный элемент BFK80-50-5
	buc	1,00	
 		Capitolul 3.2. Вентиляция сантехоборудование
			
76	Pretul firmei
	Вентилятор канальный  KD450XL1 N=1.392кВт
	buc	1,00	
 77	Pretul firmei
	Вентилятор канальный  KD315XL1 N=0.32кВт
	buc	1,00	
 78	Pretul firmei
	Вентилятор канальный  K200L N=0.18кВт
	buc	1,00	
 79	Pretul firmei
	Шумоглушитель LDК 45
	buc	1,00	
 80	Pretul firmei
	Шумоглушитель LDC 315
	buc	1,00	
 81	Pretul firmei
	Шумоглушитель LDC 200
	buc	1,00	
 82	Pret de piata
	Вентилятор 100Sturbo N=16Вт,L=50м3/ч "Vents" 
	buc	2,00	
 83	Pretul firmei
	Гибкая вставка DS 80-50
	buc	6,00	
 		Capitolul 3.3. Теплоснабжение установки П-1
			
84	Pretul firmei
	Узел управления SUMX 1,0  в составе:Циркуляционный насос UPS25-40 N=0.06кВт-1шт,Трехходовой регулирующий вентиль VRG131 15-1 d40-1шт, сервопривод HTYD24-SR-2шт,Фильтр d=40-1шт,регулировочный вентиль для установки потери давления d=40mm-1шт,Обратный клапан d=40mm-1шт)
	buc	1,00	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcюia, semnгtura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.