CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia OMF din satul Viscauti
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Reparatia interioara
	
		1.1. Timplarie
	
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)
	m2	10,650	
2	CK23B1
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv 1.70x1.33x4buc, , 0.9x1.78x1buc
	m2	10,650	
3	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 350mm
	m	7,150	
4	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi,)
	m2	28,010	
5	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	28,010	
		1.2. Tavan
	
6	CF54A
	Placarea tavanului cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, Rezistent la umezeala
	m2	112,050	
7	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	30,000	
8	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului 
	m2	30,000	
9	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	30,000	
10	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului 
	m2	112,050	
11	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele    tavanelor 
	m2	112,050	
12	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului 
	m2	112,050	
13	CN07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual
	m2	112,050	
14	CK18B
	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice
	m	114,900	
		1.3. Pardoseli
	
15	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	108,800	
16	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	112,050	
17	CN53A
	Grunduirea suprafetelor plane cu Betonocontact
	m2	112,050	
18	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	112,050	
19	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	87,900	
		1.4. Pereti
	
20	RpCU10B
	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit
	buc	1,000	
21	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica  la WC
	m2	10,950	
22	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	10,950	
23	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare  la pereti 50%
	m2	147,280	
24	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	147,280	
25	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m	69,080	
26	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	341,240	
27	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor betonocontact
	m2	91,440	
28	CI09A
	Placaj din placute de gresie portelanata, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv - dimesiuni si culoarea de coordonat cu Beneficiarul
	m2	91,440	
29	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 
	m2	341,240	
30	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	341,240	
31	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	341,240	
32	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	341,240	
33	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	341,240	
		1.5. Electricitatea
	
34	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	15,000	
35	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare,  prize 
	buc	18,000	
36	RpEF01A
	Montarea corpurilor de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)
	buc	15,000	
37	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc	10,000	
38	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 
	buc	8,000	
		1.6. Incalzire
	
39	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500mm
	buc	1,000	
40	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1400 mm
	buc	3,000	
41	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1400 mm
	buc	1,000	
42	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm
	m	115,000	
43	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"
	buc	5,000	
44	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"
	buc	5,000	
45	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv
	buc	5,000	
46	IC41A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv
	buc	76,000	
		2. Lucrari exterioare
	
		2.1. Fronton
	
47	RpCI42D
	Demontarea elementelor de acoperis - fronton din lemn
	m2	7,500	
48	CE06A1
	Montarea frontonului din tabla  cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice,
	m2	7,500	
		2.2. Copertina
	
49	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: carcasa pentru copertina
	kg	130,000	
50	CE07A
	Invelitori din placi din tabla Profnastil  pentru invelitorile acoperisurilor 
	m2	11,250	
		2.3. Trepte si balustrada
	
51	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc
	m3	8,000	
52	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la scari 
	m2	6,000	
53	CA04B3
	Beton turnat la scari preparat cu betoniera pe santier beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), 
	m3	4,000	
54	CI05B
	Placaj din placi pentru trotuare,  fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la scari
	m2	18,450	
55	CL17C
	Confectii metalice diverse, montate aparent (balustrada la scari exterioare)
	kg	22,400	
56	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent:pandus din metal
	kg	30,000	
57	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli exterioare  la pereti intrare
	m2	16,000	
58	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	16,000	
59	CF10A
	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu
	m2	16,000	
60	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	16,000	
61	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti
	m2	16,000	
		2.4. Subsol
	
62	CD55A
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie golurilor
	m3	7,960	
63	CF10A
	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu
	m2	13,260	
64	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi,)
	m2	3,600	
65	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	3,600	
66	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul
	m2	7,200	
67	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la scari 
	m2	6,000	
68	CA04B3
	Beton turnat la scari preparat cu betoniera pe santier beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), 
	m3	4,000	
		3. Diverse
	
69	RpCH31A
	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie
	m2	341,000	
70	TrB02A1-3
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 30 m
	t	3,000	
71	TsH92B
	Incarcarea in auto deseurilor de constructie
	t	3,000	
72	TsI50F
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km 
	t	3,000