CAIET DE SARCINI
 
1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Spitalul Raional Ialoven
2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul Raional Ialoven
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de replanificare a demisolului Blocului A în vederea organizării spațiilor pentru autoclavare, sterilizare și crearea Unității Centrale de Farmacie Spitalicească în cadrul IMSP SR Ialoveni                                                                               

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	

1	2	3	4	5	
		1. Apart de aer conditionat
			
1	VC37A
	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari  (K1,K2,K3) 
	buc		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	
	2811236305075	Console 	kg	5,0000	
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm	buc	15,0000	
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,1400	
		2. Utilaj
			
2	
	Conditioner de perete Daikin Qx=2,0kw,Qm=2,5kw complet cu telecomanda , magistrala 5 m, dispozitive de fixare,bloc exterior RXM 20M, bloc interior FTXM 20M
	buc		
	256871459875	Conditioner de perete ,,Daikin,,Qm=2,5kW, Qx=2,0kW,completat cutelecomanda, magistrala5m,dispozitive de fixare,blocexterior RXM20 bloc interiorFTXM 20M	buc	1,0000	
3	
	Conditioner de perete Daikin Qx=2,0kw,Qm=2,5kw complet cu telecomanda , magistrala 5 m, dispozitive de fixare,1 bloc exterior 2MXM 40M, 2 bloc interior FTXM 20M
	buc		
	0120256871459875	Conditioner de perete ,,Daikin,,Qm=2,5kW, Qx=2,0kW,completat cutelecomanda, magistrala5m,dispozitive de fixare,1 blocexterior 2MXM 40M, 2 bloc interiorFTXM 20M	buc	1,0000	
4	
	Conditioner de perete Daikin Qx=2,0kw,Qm=2,5kw complet cu telecomanda , magistrala 5 m, dispozitive de fixare,1 bloc exterior 3MXM 40N, si 3 blocuri  interior FTXM 20M
	buc		
	6231256871459875	Conditioner de perete ,,Daikin,,Qm=2,5kW, Qx=2,0kW,completat cutelecomanda, magistrala5m,dispozitive de fixare,1 blocexterior 3MXM 40N si 3  bloc interiorFTXM 20M	buc	1,0000