____Lucrari de reparatii curente a incaperilor etajului 7 a Biroului National de Statistica din str. Grenoble nr. 106, mun. Chisinau	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1
Solutii architectural constructive (SAC)

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructii
			
		Capitolul 1.1. Incaperi - Birouri
			
		Capitolul 1.1.1. Demolari
			
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	27,8000	
 2	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre interioare)
	m2	4,0000	
 3	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie BCA de 6-8 cm grosime
	m2	133,5700	
 4	RpVA35A
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  250 - 700 mm 
	m2	92,6300	
 5	RpCK41B
	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2	69,6100	
 6	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor linoleum
	m2	117,8700	
 7	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	332,2300	
 8	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	45,3200	
 9	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	46,0000	
 10	RpEE23A
	Demontarea prizelor si intrerupatoarelor
	buc	36,0000	
 11	RpED17A
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri
	m	350,0000	
 12	RpCO56B
	Demontarea constructiillor din OSB la pereti
	m2	38,6600	
 13	RpCG29D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 
	m3	3,8000	
 		Capitolul 1.1.2. Consolidari goluri
			
14	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	26,7500	
 15	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 
	kg	296,5000	
 16	CA04B3
	Beton turnat in placi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv
	m3	4,1600	
 		Capitolul 1.1.3. Pereti noi. Finisari
			
17	CD72B
	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m
	m2	47,5400	
 18	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	95,0800	
 19	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	95,0800	
 20	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului
	m2	95,0800	
 21	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	95,0800	
 22	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	95,0800	
 23	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	95,0800	
 24	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	95,0800	
 		Capitolul 1.1.4. Pereti placati cu gipscarton. Finisari
			
25	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (de exclus placi  termoizolante)
	m2	80,8700	
 26	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	80,8700	
 27	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	80,8700	
 28	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului
	m2	80,8700	
 29	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	80,8700	
 30	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	80,8700	
 31	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	80,8700	
 32	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	80,8700	
 		Capitolul 1.1.5. Pereti existenti. Finisari
			
33	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	332,2300	
 34	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	332,2300	
 35	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului
	m2	332,2300	
 36	CF51B k=5
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	332,2300	
 37	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	332,2300	
 38	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	332,2300	
 39	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	332,2300	
 		Capitolul 1.1.6. Coltari din aluminiu
			
40	CK18C
	Coltari din aluminiu
	m	130,5000	
 		Capitolul 1.1.7. Tavane
			
41	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila
	m2	187,4900	
 		Capitolul 1.1.8. Pardosele
			
42	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betonocontact sau echivalent
	m2	187,4900	
 43	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	69,6100	
 44	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	187,4900	
 45	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betonocontact sau echivalent
	m2	187,4900	
 46	CG47D
	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: 300*600 mm - modelul se coordoneaza cu beneficiarul
	m2	187,4900	
 47	CI14A
	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv 
	m	187,5200	
 		Capitolul 1.1.9. Tamplarie usi
			
48	CK03A
	Usi din MDF (oarbe) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m 
	m2	22,1400	
 49	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle - pentru usi 
	buc	12,0000	
 50	CK33B
	Miner cromat la usi
	buc	12,0000	
 51	pret de piata
	Lacata
	buc	12,0000	
 52	CK07B
	Pervazuri sau baghete  din lemn montate la usi sau ferestre - p/u usi din lemn
	m	62,4000	
 		Capitolul 1.1.10. Vopsire corpuri de incalzit
			
53	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile
	m2	25,2000	
 		Capitolul 1.2. Incapere sanitara WC
			
		Capitolul 1.2.1. Demolari
			
54	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	5,6700	
 55	RpCO56A
	Demontari: glasvaduri
	m2	8,8400	
 56	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	4,0000	
 57	RpED17A
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri
	m	25,0000	
 58	RpSC06A
	Demontarea obiecte sanitare
	buc	3,0000	
 59	RpSB03A
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor 
	m	18,0000	
 60	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	29,8800	
 61	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 
	m2	15,3600	
 62	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 
	m3	5,6600	
 63	RpCG29D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 
	m3	0,9000	
 64	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	64,3000	
 		Capitolul 1.2.2. Consolidare gol
			
65	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	6,5000	
 66	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 
	kg	32,3300	
 67	CA04B3
	Beton turnat in placi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv
	m3	0,8000	
 		Capitolul 1.2.3. Pereti
			
68	CD72A
	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (rezistent la umezeala)
	m2	16,6000	
 69	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact
	m2	56,9400	
 70	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 
	m2	56,9400	
 71	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact
	m2	89,6000	
 72	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 300x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare
	m2	89,6000	
 		Capitolul 1.2.4. Pardosea
			
73	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betonocontact
	m2	15,3600	
 74	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	15,3600	
 75	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	15,3600	
 76	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat
	m2	15,3600	
 77	CG47D
	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul
	m2	15,3600	
 		Capitolul 1.2.5. Tavan
			
78	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila
	m2	15,3600	
 		Capitolul 1.2.6. Tamplarie-usi
			
79	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (3 buc.)
	m2	5,6700	
 		Capitolul 1.2.7. Vopsire corpuri de incalzit
			
80	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile
	m2	2,0000	
 		Capitolul 1.2.8. Apeduct si canalizare
			
81	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (in set)
	buc	1,0000	
 82	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. in set cu masa suport, usi si rafturi
	buc	1,0000	
 83	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc	2,0000	
 84	SC13A
	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	1,0000	
 85	SC14A
	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc,  montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	1,0000	
 86	SE59A
	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.
	buc	1,0000	
 87	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate MV 200x200 ,Vents
	buc	3,0000	
 88	SA14B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm)
	m	46,0000	
 89	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic
	m	46,0000	
 90	IC38G
	Teu PPR, D=20 mm
	buc	18,0000	
 91	IC38G
	Cot PPR, D=20 mm
	buc	18,0000	
 92	IC38G
	Mufa PPR, D=20 mm
	buc	22,0000	
 93	SD06A
	Olandez FI PPR, D=20 mmx1/2"
	buc	8,0000	
 94	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala,  d 100 mm PPVC
	m	26,0000	
 95	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala,  d 50 mm PVC
	m	20,0000	
 96	SB09C
	Teu PVC 90 grade, D=50 mm
	buc	8,0000	
 97	SB09E
	Teu PVC 90 grade, D=110 mm
	buc	8,0000	
 98	SB09E
	Cot PVC 90 grade, D=110 mm
	buc	6,0000	
 99	SB09E
	Cot PVC 45 grade, D=110 mm
	buc	6,0000	
 100	SB07E
	Piesa de capat PVC avind diametrul de 110 mm
	buc	2,0000	
 101	SB28B
	Sifon de pardoseala din polipropilena, D=110 mm
	buc	2,0000	
 102	SB09E
	Manson PVC, D=110 mm
	buc	2,0000	
 103	SB09C
	Manson PVC, D=50 mm
	buc	2,0000	
 104	SD07B
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"  Шаровый кран d16 mm
	buc	8,0000	
 		Capitolul 1.3. Coridor
			
		Capitolul 1.3.1. Demolari
			
105	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	7,5000	
 106	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	192,3300	
 107	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	12,0000	
 108	RpED17A
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri
	m	65,0000	
 109	RpEG17B
	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica
	buc	3,0000	
 		Capitolul 1.3.2. Pereti
			
110	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	192,3300	
 111	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	192,3300	
 112	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului
	m2	192,3300	
 113	CF51B k=5
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	192,3300	
 114	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	192,3300	
 115	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	192,3300	
 116	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	192,3300	
 117	СF62A
	Acoperire decorativa  a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor  (Structura decorativa va fi aleasa de beneficiar)
	m2	192,3300	
 118	CK18C
	Coltari din aluminiu
	m	12,2000	
 		Capitolul 1.3.3. Tavan
			
119	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila
	m2	59,3700	
 		Capitolul 1.3.4. Pardosea
			
120	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betonocontact sau echivalent
	m2	59,3700	
 121	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	59,3700	
 122	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betonocontact sau echivalent
	m2	59,3700	
 123	CG47D
	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: 300*600 mm - modelul se coordoneaza cu beneficiarul
	m2	59,3700	
 124	CI14A
	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv 
	m	55,9000	
 		Capitolul 1.3.5. Tamplarie-usi
			
125	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu din aluminiu cu geam termopan, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 
	m2	3,7500	
 		Capitolul 1.3.6. Vopsire corpuri de incalzit
			
126	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile
	m2	1,4000	
 		Capitolul 1.4. Hol (intrare lift)
			
		Capitolul 1.4.1. Demolari
			
127	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	51,9100	
 128	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	6,0000	
 129	RpED17A
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri
	m	23,0000	
 		Capitolul 1.4.2. Pereti
			
130	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	51,9100	
 131	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	51,9100	
 132	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului
	m2	51,9100	
 133	CF51B k=5
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	51,9100	
 134	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	51,9100	
 135	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	51,9100	
 136	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	51,9100	
 137	СF62A
	Acoperire decorativa  a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor  (Structura decorativa va fi aleasa de beneficiar)
	m2	51,9100	
 138	CK18C
	Coltari din aluminiu
	m	10,0000	
 		Capitolul 1.4.3. Tavan
			
139	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila
	m2	26,7200	
 		Capitolul 1.4.4. Pardosea
			
140	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betonocontact sau echivalent
	m2	26,7200	
 141	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	26,7200	
 142	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betonocontact sau echivalent
	m2	26,7200	
 143	CG47D
	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: 600*600 mm - modelul se coordoneaza cu beneficiarul
	m2	26,7200	
 144	CI14A
	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv 
	m	16,7600	
 		Capitolul 1.4.5. Vopsire corpuri de incalzit
			
145	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile
	m2	1,4000	
 		Capitolul 1.5. Casa scarii
			
		Capitolul 1.5.1. Demolari
			
146	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	74,9700	
 147	RpCP45A
	Demontarea balustrada
	kg	87,5600	
 		Capitolul 1.5.2. Pereti, inclusiv tocuri in jurul ferestrelor
			
148	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	82,3000	
 149	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	82,3000	
 150	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului
	m2	82,3000	
 151	CF51B k=5
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	82,3000	
 152	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	82,3000	
 153	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	82,3000	
 154	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	82,3000	
 155	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 600x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare
	m2	3,4100	
 156	СF62A
	Acoperire decorativa  a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor  (Structura decorativa va fi aleasa de beneficiar)
	m2	82,3000	
 157	CK18C
	Coltari din aluminiu
	m	25,0000	
 		Capitolul 1.5.3. Tavan, inclusiv partea inferioara a scarilor
			
158	RpCR42A
	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea
	m2	19,0200	
 159	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	19,0200	
 160	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	19,0200	
 161	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	19,0200	
 162	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	19,0200	
 163	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	19,0200	
 164	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 
	m2	19,0200	
 165	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	19,0200	
 		Capitolul 1.5.4. Pardosea
			
166	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betonocontact sau echivalent
	m2	14,7600	
 167	CG47D
	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: 600*600 mm - modelul se coordoneaza cu beneficiarul
	m2	14,7600	
 168	CI14A
	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv 
	m	28,9900	
 169	CH06A
	Balustrade din aluminiu nichelat 
	m	7,5000	
 		Capitolul 1.6. Evacuarea gunoi
			
170	TrB05B2-5
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m
	t	90,5600	
 171	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3
	t	90,5600	
 172	TsI50G
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)
	t	90,5600	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
			
173	SE57A
	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l 
	buc	1,0000	
 		Capitolul 3. Utilaj
			
174	Pret dе piata
	Boiler V=50 l
	buc	1,0000	

	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2
Iluminat electric interior. Echipament electric de forta. Internet. Telefon

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie
			
1	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m	50,0000	
 2	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	50,0000	
 3	RpCU05D1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	26,0000	
 4	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari
	buc	26,0000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
			
		Capitolul 2.1. Electricitare
			
5	RpEB02B
	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, VVG 3x2,5 mm2
	m	800,0000	
 6	RpEB02B
	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, VVG 3x1,5 mm2
	m	800,0000	
 7	RpEA04A
	Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul pina la 20 mm, montata aparent pe dibluri, console sau  ferme metalice.
	m	1 600,0000	
 8	RpEF01A
	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur - Corp LED 600x600, la montare se va coordona cu beneficiarul
	buc	76,0000	
 9	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 
	buc	26,0000	
 10	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc	66,0000	
 11	2451089
	Cutie pentru intreruptor si priza
	buc	92,0000	
 12	2451089
	Doze
	buc	26,0000	
 13	pret de piata
	Rama pentru priza cu 3 locuri
	buc	26,0000	
 14	pret de piata
	Rama pentru priza cu 2 locuri
	buc	10,0000	
 15	08-03-573-4
	Montare dulap electric din plastic
	buc	3,0000	
 16	pret de piata
	Dulap electric din plastic
	buc	3,0000	
 17	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32/40A (de creat resursa)
	buc	2,0000	
 18	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32/32A (de creat resursa)
	buc	1,0000	
 19	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/В6A
	buc	10,0000	
 20	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/C16A
	buc	26,0000	
 21	RpEP18A
	Aplicarea inscriptiilor 
	buc	3,0000	
 		Capitolul 2.2. Internet. Telefon
			
22	08-02-398-1
	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2
	100 m	19,0000	
 23	pret de piata
	Cablu UTP cat. 6e
	m	1 900,0000	
 24	10-04-066-07
	Aparataj de perete: Priza 
	buc	24,0000	
 25	pret de piata
	Priza RJ-45 
	buc	24,0000	
 26	08-03-591-9
	Montare conector RJ45 UTP cat 6e
	100 buc	0,2400	
 27	pret de piata
	Conector RJ45 UTP cat 6e
	buc	24,0000	
 28	10-04-066-07
	Aparataj de perete: Priza 
	buc	24,0000	
 29	pret de piata
	Priza telefonica
	buc	24,0000	
 30	pret de piata
	Patch cord UTP cat 5e, 1,5 m
	buc	24,0000	
 31	10-06-037-04
	Dulap Rack 19" inaltime 15U
	buc	1,0000	
 32	pret de piata
	Dulap Rack 19" inaltime 15U
	buc	1,0000	
 33	08-03-575-1 adoptat
	Montare Patch panel 19"
	buc	1,0000	
 34	pret de piata
	Patch panel 19"
	buc	1,0000