____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Стройка
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Incalzirea
	
1	RpIB11B
	Demontari elemente de radiator 
	buc	170,00	
2	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 15 mm
	m	125,00	
3	RpIC19B
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 40 mm
	m	123,00	
4	RpCU05A
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime
	buc	46,00	
5	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari
	buc	46,00	
6	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, PPR
	m	24,00	
7	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PPR
	m	98,00	
8	IC36C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR
	m	86,00	
9	IC36D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.  PPR
	m	82,00	
10	IC36E
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.  PPR
	m	48,00	
11	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la  Bratara 20 mm
	buc	24,00	
12	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la  Bratara 25 mm
	buc	164,00	
13	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la  Bratara 32 mm
	buc	86,00	
14	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 40mm
	buc	160,00	
15	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 50mm
	buc	48,00	
16	IC38A
	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv
	buc	25,00	
17	IC38B
	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc	150,00	
18	IC38C
	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm
	buc	15,00	
19	IC38D
	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm
	buc	120,00	
20	IC38K
	Piesa de racordare (Cot), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm
	buc	10,00	
21	IC38J
	Piesa de racordare (Teu 40x25x40), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm
	buc	38,00	
22	IB05B
	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente
	buc	25,00	
23	IB05A
	Radiatoare din Bimetal 300/80, corpul de radiator avind -20 elemente
	buc	8,00	
24	IC30A
	Dopuri pentru calorifere 
	buc	112,00	
25	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"
	buc	28,00	
26	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.
	buc	112,00	
27	ID04A
	Robinet  cu sfera si racord olandez de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" cu racord olandez
	buc	56,00	
28	IC53A
	Racord olandez .15mm M - PPR d25
	buc	56,00	
29	IC53C
	Racord olandez  avind diametrul de 32mm - PPR 40mm
	buc	8,00	
30	IC53B
	Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm
	buc	18,00	
31	ID01B
	Robinet cu reglaj pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal  25mm
	buc	12,00	
32	ID01C
	Robinet cu  reglaj  pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm
	buc	8,00	
33	IC38D
	Piesa de racordare (Robinet PPR 40 mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm
	buc	4,00	
		2. Timplarie PVC
	
		2.1. Timplarie
	
34	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn ferestre
	m2	137,86	
35	CK57F
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (Rame PVC din PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1.2mm, acoperite cu un strat de material plastic, fara punti termice. Supfrafetele de sticla: Sticla dubla cu o distanta minima de 16mm (4-16-4), realizat din sticla cu acoperite de joasa emisiune)
	m2	137,86	
36	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L- 450mm
	m	81,00	
37	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu Exterioare din ALUMINIU - l=200 mm
	m	81,00	
		2.2. Reparatii la glafuri  interioare
	
38	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Interioare)
	m	292,00	
39	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (interioare)
	m2	102,42	
40	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (interioare)
	m2	102,42	
41	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor grund tip Supraton (interioare)
	m2	102,42	
42	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Interioare)
	m2	102,42	
		2.3. Reparatii la glafuri exterioare
	
43	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (exterioare)
	m	292,00	
44	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (exterioare)
	m2	43,89	
45	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (exterioare)
	m2	43,89	
46	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor grund tip Supraton (exterioare)
	m2	43,89	
47	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil Exterioare)
	m2	43,89	
		2.4. Diverse
	
48	TrB05B1-1
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m
	t	4,00	
49	TrI1AA02C2
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
	t	4,00	
50	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t	4,00