CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP Centrul de Sănătate Strășeni/ Aparatul preşedintelui raionului Străşeni
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Aparatul preşedintelui raionului Străşeni
3. Obiectul achiziţiilor:  Lucrări de construcție la ,,Continuarea proiectului de renovare a Centrului Sănătate Strășeni, prin creșterea calității și accesibilității serviciilor Medico-Sociale”

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Soclu
	
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	246,20	
2	RpCM33B
	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare
	m2	64,70	
3	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare  la pereti - inainte de tencuieli betonocontact
	m2	310,90	
4	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	310,90	
5	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3,5 kg/mp -147.40 m2 din plasa metalica vr.5    100x100mm
	kg	876,74	
6	CF02B5 k=2
	Tencuieli interioare de 2(1)cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=2	m2	310,90	
7	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor сu betonogrund	m2	326,65	
8	IzF55B
	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren (XPS, gr100mm,densitatea 26kg/m3 (GOST ENI602), conductivitatea termica declarata 0.035W/mk (SM SR EN 12667); valoarea declarata a stresuIui la compresiune la deformarea de 10% a grosimii 200kPa (SM GOST R EN 826); clasa incendiara E (SM SR EN 13501-1+Al).)

	m2	310,90	
9	CC03A
	Montare plase sudate de zinc (pentru aderarea adezivelor pe placile de polisterol XPS)la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3,5 kg/mp din plasa zincata gr.2.0mm   30x30mm
	kg	415,32	
10	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm 
	m2	310,90	
11	CI14B
	Elemente liniare pina la 100mm din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv 
	m	102,00	
		2. Element decorativ  cota +0.00
	
12	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	62,40	
13	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	62,40	
14	CF02B5 k=4
	Tencuieli interioare de 2(2) cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime strat suplimentar k=4
	m2	62,40	
15	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 2.5 kg/mp -50.40 m2 din zinc d 3mm  40x40  (Consolidatea carnizului)
	kg	218,40	
16	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 - 600 mm (Teracota coordonare cu beneficiarul)
	m2	62,40	
		3. Copertinile
	
17	RpCB18E
	Demolarea pe perimetrul a peretilor  deteriorati din beton care iese in afara suprafetii peretilor
	m3	2,84	
18	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare  la pereti - inainte de tencuieli
	m2	194,30	
19	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton(pe alocuri reparatii)
	m2	194,30	
20	RpCJ26A
	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip
	m2	194,30	
21	CA04B
	Beton turnat la rampa si scari, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv -Ajustarea pereti 
	m3	4,20	
22	RCsK41A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	94,20	
23	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp  
	m2	94,20	
24	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3,5 kg/mp  armatura vr.4    150x150
	kg	329,70	
		4. Lucrari diverse
	
25	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t	42,00	
26	TsI50E
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km 
	t	42,00	
		5. Ferestre
	
27	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc
	kg	485,24	
28	RpCP13F
	Repararea grilajelor metalice si a gratiilor de la feresre, balustrade, scari sau balcoane, artistice, executate dupa model, cu elemente forjate, fara inlocuire de material metalic
	kg	485,24	
29	RpCP06B
	Montarea grilelor EXISTENTE armonica pentru usi, ferestre sau vitrine gata confectionate(168.43kg de inclus la reparatii partiale)
	kg	485,24	
30	RpCR23A
	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea
	m2	42,84	
31	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv
	m2	4,80	
		6. Pereul
	
32	RpCS19E
	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton
	m2	162,00	
33	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3	19,30	
34	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	16,20	
35	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	16,20	
36	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	13,50	
37	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris 
	m3	24,30	
38	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( Plasa d6 150*150 )
	kg	462,00	
39	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp(Основание из бетона В-15, т. 150 мм) k=1.5
	m2	162,00	
		7. Scara exterioara  si rampa centrala
	
40	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica-trepte
	m2	32,40	
41	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc
	m3	2,40	
42	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare  la pereti - inainte de tencuieli betonocontact
	m2	32,40	
43	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite
	m3	2,80	
44	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C15 
	m3	1,43	
45	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	5,20	
46	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C15 G50(rampa )
	m3	2,80	
47	RpCL14A
	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 15, turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate - (se ajusteaza scarile la dimensiuni egale dupa cote)
	m	34,20	
48	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Coordonat cu beneficiarul)
	m2	32,40	
49	CH06A
	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta(Balustrada (INOX0 coordonat cu Beneficiaruli
	m	5,80	
50	CH06A
	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta(Mina (INOX0 coordonat cu Beneficiaruli
	m	6,40	
		8. Scara N2 axa 1
	
51	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc
	m3	1,24	
52	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare  la pereti - inainte de tencuieli betonocontact
	m2	10,38	
53	RpCL14A
	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 15, turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate - (se ajusteaza scarile la dimensiuni egale dupa cote)
	m	6,80	
54	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C15 
	m3	1,24	
55	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Coordonat cu beneficiarul)
	m2	10,38	
56	CH06A
	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta(Balustrada (INOX0 coordonat cu Beneficiaruli
	m	6,00	
		9. Copertina scara N2 axa 1
	
57	CL01A
	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv
	t	0,18	
58	CL05A
	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv
	t	0,29	
59	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg
	kg	12,40	
60	CN26A
	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual
	t	0,482	
61	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
	m2	6,20	
		10. Rampa scara radiologie
	
62	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc
	m3	1,21	
63	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite
	m3	1,83	
64	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	21,35	
65	CC02B
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	354,22	
66	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C15 G50(rampa )
	m3	3,50	
67	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	12,40	
68	CH06A
	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta(Balustrada (INOX0 coordonat cu Beneficiaruli
	m	4,60	
69	CH06A
	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta(Mina (INOX0 coordonat cu Beneficiaruli
	m	10,00	
		11. Scara N3 Acces  axa B
	
70	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite
	m3	1,22	
71	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc
	m3	1,36	
72	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare  la pereti - inainte de tencuieli betonocontact
	m2	12,80	
73	RpCL14A
	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 15, turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate - (se ajusteaza scarile la dimensiuni egale dupa cote)
	m	6,60	
74	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C15 
	m3	0,38	
75	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Coordonat cu beneficiarul)
	m2	14,20	
76	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C15 G50(rampa )
	m3	1,12	
77	CH06A
	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta(Balustrada (INOX0 coordonat cu Beneficiaruli
	m	7,40	
78	CH06A
	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta(Mina (INOX0 coordonat cu Beneficiaruli
	m	8,20