Lucrari de raparatie a centrului de plasament pentru persoane virstnice si persoane cu dizabilitati com.Cocieri r-ul Dubasari	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3
Apeduct- Canalizare
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari tehnico- sanitare			
		Capitolul 1.1. Apeduct 
			
1	SA20A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PN10, teava polipropilena d20*2.8mm)
	m	75,00	
 2	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 20*7.5mm 
	m	55,00	
 3	SA37C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"
	buc	55,00	
 4	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4"
	buc	10,00	
 5	
	Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D20
	buc	10,00	
 6	SF01A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	m	75,00	
 7	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Baterie amestecatoare pentru dus cu furtun flexibil, calitate superioara, modelul se va consulta cu beneficiarul)
	buc	5,00	
 8	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"  (Baterie amestecatoare pentru lavoar, calitate superioara, modelul se va consulta cu beneficiarul)
	buc	5,00	
 9	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4"
	buc	5,00	
 10	
	Robinet apa Bianchi
	buc	5,00	
 		Capitolul 1.2. Canalizare
			
11	RpSB10E
	Montarea tevii din PP neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	20,00	
 12	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm 
	buc	20,00	
 13	RpSB10C
	Montarea tevii din PP neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (
	m	25,00	
 14	RpSB11B
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm
	buc	25,00	
 15	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas pentru closet de pardosea, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, calitate superioara, modelul se va consulta cu beneficiarul)
	buc	5,00	
 16	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Lavuar portelanat cu picior)
	buc	5,00	
 17	SC01B
	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta  (Cada de baie metalica, emailata, calitate superioara, 1.6m, modelul se va consulta cu beneficiarul)
	buc	5,00	
 18	SB24A
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (sifon de pardosea, cu gratar metalic, calitate superioara)
	buc	5,00	
 19	CH06A
	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Mina curenta pentru sustinerea persoanelor cu dizabilitati, executata din inox, la vasele pentru closet si la cazile de baie, 18 buc)
	m	10,00	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.