Caiet de sarcini
Constructia acoperisului sarpant la blocul Gimnaziului nr.77 din or. Cricova 		
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1
Pentru lucrari de reparatii a acoperisului (marca SAС)

(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de demolare
			
1	RpCI42F k=1.5
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi
	m2	167,030	
 2	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	167,030	
 3	RpIzC45B
	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : keramzit 100 mm
	m3	16,700	
 4	RpCK35B
	Curatarea  stratului-suport din beton,prin indepartarea stratului de masa din asfalt sau mastic bituminos, dupa desfacerea pardoselilor de mastic bituminos
	m2	167,030	
 5	TrB01A1-5
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m
	t	23,400	
 6	TrI1AA02C2
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
	t	23,400	
 7	TsI50A3
	Transportarea gunoului de constructie cu autobasculanta  la distanta de 3 km 
	t	23,400	

Capitolul 2. Lucrari de consolidare a parapetelor
			
8	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm
	buc	228,000	
 9	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A4 A5 A6 A7 A8)
	kg	193,500	
 10	CD70A
	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu  prepararea  manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m
	m3	14,000	
 11	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 
	m2	152,500	
 12	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 
	kg	288,200	
 13	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	565,000	
 14	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice M200 (centura)
	m3	29,700	
 15	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (A1 A2 A3)
	kg	161,500	
 16	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat
	m2	38,380	
 17	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% 
	m3	3,830	
 18	RpCK01B1
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)
	m2	38,400	
 19	RpCE36A
	Executarea remedierelor locale la hidroizolatii
	m2	38,400	
 		
Capitolul 3. Constructia acoperisului
			
20	CE41A
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic 
	m3	33,760	
 21	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe
	m3	33,760	
 22	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (A1)
	kg	4,680	
 23	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50*50 mm)     (V=9,76 m3)
	m2	1 523,000	
 24	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.
	m3	9,760	
 25	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori
	m3	9,760	
 26	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondensat)
	m2	1 523,000	
 27	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla metalica) pentru invelitorile acoperisurilor 
(tip LINDAB)   (Coame - 175 ml)
	m2	1 523,000	
 28	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic
	m3	11,660	
 29	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe
	m3	11,660	
 30	CE06A
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, streasana si streasana fronton (подшивка карниза профнастилом)
	m2	153,000	
 31	CK26B
	Pazie  (Ветровая планка ''LINDAB'')
	m	24,000	
 32	CK26B
	Retinator de zapada 
(suruburi SL24,8x20 -606 buc, 
 suruburi SW4,8x28 - 606 buc)
	m	202,000	
 33	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare  (Ограждение кровли ОМ-1)
	kg	1 989,150	
 34	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.
	t	1,989	
 35	CE06A
	Kровельная сталь тип ''Lindab''
	m2	51,500	
 36	CL18A
	Confectii metalice diverse  (костыль)
	kg	171,360	
 37	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.
	t	0,171	
 		
Capitolul 4. Timplarie
			
38	CK23A1
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Ok-1, 9 buc, слуховое окно из м/пласта с простым остеклением и жалюз.решеткой)
	m2	9,000	
 39	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (дверь лаза на чердак с вент.решеткой)
	m2	2,200	
 		
Capitolul 5. Sistema de scurgere
			
40	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150
	m	225,300	
 41	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100
	m	181,800	
 		
Capitolul 6. Scari metalice Л-1 Л-2
			
		Capitolul 6.1. Scari metalice Л-1
			
42	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm
	buc	20,000	
 43	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg 
	kg	19,000	
 44	CL17C
	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare)  Л-1
	kg	269,300	
 45	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.
	t	0,269	
 		
Capitolul 6.2. Scari metalice Л-2
			
46	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm
	buc	8,000	
 47	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg 
	kg	7,600	
 48	CL17C
	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare)  Л-2
	kg	140,800	
 49	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.
	t	0,141	
 		
Capitolul 7. Sahta de ventilare (ВШ1,,,ВШ4)
			
		Capitolul 7.1. ВШ1 (2 buc)
			
50	CR03A
	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (lemn 50*50,   50*100)
	m3	0,310	
 51	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.
	m3	0,310	
 52	CE06A1
	Kровельная жесть крашеная 0,5 мм тип ''LIDER''
	m2	7,000	
 53	CE05B
	Invelitori din tabla plana zincata de 0,5 mm grosime.
	m2	33,600	
 54	IzF14B
	Strat fonoizolant  executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (vata minerala - 50 mm)
	m2	19,000	
 55	CE25C
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi (лента примыкания ''Wakaflex'')
	m	5,600	
 56	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (защитная планка)
	m	5,600	
 		
Capitolul 7.2. ВШ2 (1 buc)
			
57	CR03A
	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (lemn 50*50,   50*100)
	m3	0,130	
 58	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.
	m3	0,130	
 59	CE06A1
	Kровельная жесть крашеная 0,5 мм тип ''LIDER''
	m2	3,500	
 60	CE05B
	Invelitori din tabla plana zincata de 0,5 mm grosime.
	m2	12,500	
 61	IzF14B
	Strat fonoizolant  executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (vata minerala - 50 mm)
	m2	7,800	
 62	CE25C
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi (лента примыкания ''Wakaflex'')
	m	3,400	
 63	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (защитная планка)
	m	2,600	
 		
Capitolul 7.3. ВШ3 (1 buc)
			
64	CR03A
	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (lemn 50*50,   50*100)
	m3	0,154	
 65	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.
	m3	0,154	
 66	CE06A1
	Kровельная жесть крашеная 0,5 мм тип ''LIDER''
	m2	3,500	
 67	CE05B
	Invelitori din tabla plana zincata de 0,5 mm grosime.
	m2	16,800	
 68	IzF14B
	Strat fonoizolant  executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (vata minerala - 50 mm)
	m2	9,500	
 69	CE25C
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi (лента примыкания ''Wakaflex'')
	m	3,300	
 70	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (защитная планка)
	m	2,800	
 		
Capitolul 7.4. ВШ4 (1 buc)
			
71	CR03A
	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (lemn 50*50,   50*100)
	m3	0,170	
 72	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.
	m3	0,170	
 73	CE06A1
	Kровельная жесть крашеная 0,5 мм тип ''LIDER''
	m2	3,700	
 74	CE05B
	Invelitori din tabla plana zincata de 0,5 mm grosime.
	m2	19,500	
 75	IzF14B
	Strat fonoizolant  executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (vata minerala - 50 mm)
	m2	11,400	
 76	CE25C
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi (лента примыкания ''Wakaflex'')
	m	3,600	
 77	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (защитная планка)
	m	3,000	
 		
Capitolul 8. Прход канализ.стояка (11 шт)
			
78	CR03A
	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (lemn 150*50)
	m3	0,170	
 79	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.
	m3	0,170	
 80	CE05B
	Invelitori din tabla plana zincata de 0,5 mm grosime.
	m2	6,050	
 81	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg	7,500	
 82	CE25C
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi (лента примыкания ''Wakaflex'')
	m	18,700	
 		
Capitolul 9. Scara de lemn - 2 buc (стремянка дерев)
			
83	CR03A
	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti
	m3	0,100	
 84	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe
	m3	0,100