CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Aparatul Președintelui raionului Strășeni         
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Aparatul Președintelui raionului Strășeni      
3. Obiectul achiziţiilor: Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Straseni in anul 2019-2020 ,, Reparatia capital a drumurilor publice din cartierului locativ din str. Stefan cel Mare din or. Straseni”
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		Restabilirea traseului	km	0,925	
		Trasarea axelor constructiei de drum şi a acceselor.	
km	  
1,064	
		1. Cartier, or.Straseni
	
		1.1. Lucrari de terasament
	
1	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea cu impingera pamintului in acostamente rambleate)
	100 m3	4,98	
2	TsC22K1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II (k=4)
	100 m3	4,98	
3	TsD08A1
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte
	100 m3	4,98	
4	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covata)
	100 m3	6,00	
5	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea)
	100 m3	6,00	
6	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t	1 134,00	
7	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	6,00	
8	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea)
	100 m3	1,67	
9	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t	233,73	
10	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului in spatele bordurilor )
	m3	166,95	
11	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 
	100 m3	1,67	
12	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (platforma drumului)
	100m2	47,97	
13	DI96
	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (4796.74m2)
	100 m3	14,39	
		1.2. Demolarea structurii rutiere
	
14	DI155A
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm   
	m2	3 906,49	
15	TsI51A1
	Transportarea  cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km
	t	468,77	
16	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	1,95	
17	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=15cm
	m3	512,38	
18	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea material demolat)
	100 m3	5,124	
19	TsI51A1
	Transportarea  cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km
	t	922,28	
20	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	5,124	
21	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=18cm
	m3	37,75	
22	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea material demolat)
	100 m3	0,38	
23	TsI51A1
	Transportarea  cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km
	t	67,95	
24	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	0,38	
		1.3. Amenajarea sistemului rutier
	
25	DI110
	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris (h=10cm) 
	m3	514,28	
26	DI110
	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris (h=15cm) 
	m3	55,86	
27	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei sparte si asfalt frezat de la demolare)
	100 m3	6,00	
28	TsI51A1
	Transportarea  cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km
	t	762,44	
29	DA07A
	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturide materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza (piatra sparta de la demolare cu material nou) volumul materialului ce trebuieste amestecat este conform interiorului normei DA12B
	100 m3	12,01	
30	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (amestec de piatra sparta M400 fr.70-5mm-50% si material de la demolare - 50%, h=0.20m)  conform proiectului
	m3	844,38	
31	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei sparte si asfalt frezat de la demolare)
	100 m3	0,533	
32	TsI51A1
	Transportarea  cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km
	t	69,29	
33	DA07A
	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturide materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza (piatra sparta de la demolare cu material nou) volumul materialului ce trebuieste amestecat este conform interiorului normei DA12B
	100 m3	1,066	
34	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (amestec de piatra sparta M400 fr.70-5mm-50% si material de la demolare - 50%, h=0.22m)  conform proiectului
	m3	74,97	
35	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj h=8cm)
	m2	4 425,84	
36	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  0,65 litri/m2
	t	0,228	
37	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  (beton asfaltic macrogranular poros SKPg-II ) 
	m2	351,30	
38	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  0,25 litri/m2
	t	0,088	
39	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (asfalt marunt SMBg-II)
	m2	351,30	
		1.4. Demolarea bordurei
	
40	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton 
	m	1 274,00	
41	TrI1AA02F1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1
	t	136,51	
42	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 
	t	136,51	
43	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	0,546	
		1.5. Montarea bordurei
	
44	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta M400
	m3	93,18	
45	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton B15) 
	m	1 553,00	
46	
	Beton B15 (adaugator la norma DE10E)
	m3	9,32	
		1.6. Drumuri laterale
	
47	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta M400
	m3	18,96	
48	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton B15)
	m	316,00	
49	
	Beton B15 (adaugator la norma DE10E)
	m3	1,89	
50	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 
	m3	16,50	
51	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 
	m3	16,50	
52	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea material demolat)
	100 m3	0,33	
53	TsI51A1
	Transportarea  cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km
	t	75,90	
54	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	0,33	
55	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=15cm
	m3	4,56	
56	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea material demolat)
	100 m3	0,05	
57	TsI51A1
	Transportarea  cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km
	t	8,21	
58	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	0,05	
59	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (decaparea covata)
	100 m3	1,93	
60	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t	364,32	
61	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	1,93	
62	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu 
	100m2	5,644	
63	DI110
	Amenajarea stratului de egalizare din nisip-pietris, h=10cm
	m3	62,46	
64	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei sparte si asfalt frezat de la demolare)
	100 m3	0,686	
65	TsI51A1
	Transportarea  cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km
	t	89,25	
66	DA07A
	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturide materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza (piatra sparta de la demolare cu material nou) volumul materialului ce trebuieste amestecat este conform interiorului normei DA12B
	100 m3	1,373	
67	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (amestec de piatra sparta M400 fr.70-5mm-50% si material de la demolare - 50%, h=0.20m)  conform proiectului
	m3	96,55	
68	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei sparte si asfalt frezat de la demolare)
	100 m3	0,05	
69	TsI51A1
	Transportarea  cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km
	t	6,19	
70	DA07A
	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturide materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza (piatra sparta de la demolare cu material nou) volumul materialului ce trebuieste amestecat este conform interiorului normei DA12B
	100 m3	0,10	
71	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (amestec de piatra sparta M400 fr.70-5mm-50% si material de la demolare - 50%, h=0.22m)  conform proiectului
	m3	6,69	
72	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj h=8cm)
	m2	534,00	
73	Dl119
	Fundatii monolite din beton B25 la edificiile artificiale (pinten din beton monolit B25)
	m3	2,90	
74	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  0,65 litri/m2
	t	0,02	
75	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  (beton asfaltic macrogranular poros SKPg-II ) 
	m2	30,40	
76	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  0,25 litri/m2
	t	0,008	
77	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (asfalt marunt SMBg-II)
	m2	30,40	
		1.7. Executia intrarilor in curti
	
78	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (executia covatei)
	100 m3	0,06	
79	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t	10,77	
80	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	0,06	
81	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm,  pe fundatie de beton B15)
	m	10,00	
82	
	Beton B15 (se exclude la norma DE11A)
	m3	-0,29	
83	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu 
	100m2	0,19	
84	DI110
	Amenajarea stratului de egalizare din nisip-pietris, h=10cm
	m3	1,90	
85	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (h=0.12m) 
	m3	2,28	
86	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm  (piatra de pavaj presata h=6cm)
	m2	19,00	
		1.8. Constructia trotuarului
	
87	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm,  pe fundatie de beton B15)
	m	436,00	
88	
	Beton B15 (se exclude la norma DE11A)
	m3	-12,65	
89	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  
	m3	85,79	
90	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)
	100 m3	0,86	
91	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t	162,14	
92	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	0,86	
93	Dl111
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta M300 la trotuare
	m2	428,95	
94	Dl112
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111(к=-2)
	m2	-428,95	
95	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm  (piatra de pavaj presata h=5cm)
	m2	428,95	
		1.9. Ridicarea capacelor la fintini
	
96	RpAcF34A
	Demontarea capacilor la camine
	buc	17,00	
97	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ridicre fintinilor ) 17buc
	m3	1,30	
98	AcE07B
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (montarea capacelor de la demontare, fara pret)
	buc	17,00	
		1.10. Parcaje
	
99	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta M400
	m3	14,22	
100	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton B15)
	m	237,00	
101	
	Beton B15 (adaugator la norma DE10E)
	m3	1,42	
102	DI155A
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm   
	m2	443,00	
103	TsI51A1
	Transportarea  cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km
	t	53,16	
104	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	0,22	
105	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 
	m3	66,45	
106	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea material demolat)
	100 m3	0,665	
107	TsI51A1
	Transportarea  cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km
	t	119,61	
108	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	0,665	
109	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (decaparea covata)
	100 m3	1,57	
110	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t	295,77	
111	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	1,57	
112	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu 
	100m2	7,245	
113	DI110
	Amenajarea stratului de egalizare din nisip-pietris, h=10cm
	m3	72,45	
114	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei sparte si asfalt frezat de la demolare)
	100 m3	1,113	
115	TsI51A1
	Transportarea  cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km
	t	144,64	
116	DA07A
	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturide materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza (piatra sparta de la demolare cu material nou) volumul materialului ce trebuieste amestecat este conform interiorului normei DA12B
	100 m3	2,225	
117	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (amestec de piatra sparta M400 fr.70-5mm-50% si material de la demolare - 50%, h=0.20m)  conform proiectului
	m3	156,49	
118	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj h=8cm)
	m2	724,50	
		1.11. Constructia si montarea placilor din beton armat
	
119	PC02A
	Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane 
	m2	2,93	
120	PD04A
	Montarea armaturilor 
	kg	19,49	
121	Dl119
	Fabricarea placilor din beton monolit B20
	m3	0,144	
122	Dl124
	Montarea placilor din beton armat la rigole pentru edificii artificiale la drumuri (Placi din beton armat monolit, fara cost-costul placilor este calculat in normele precedente)
	m3	0,144	
		1.12. Executia casiu de acumulare
	
123	DH16A
	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc
	m3	4,80	
124	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  
	m3	1,02	
125	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta M400, h=12cm
	m3	0,41	
126	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (casiu)
	m3	0,41	
		1.13. Amenajarea rigola prefabricata tip RA4-10
	
127	DE16B
	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv  (rigola prefabricata tip RA4-10, 1buc=70kg)
	buc	50,00	
		1.14. Constructia deversorului carosabil
	
128	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu 
	100m2	0,55	
129	DI110
	Amenajarea stratului de egalizare din nisip-pietris, h=10cm
	m3	5,50	
130	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei sparte si asfalt frezat de la demolare)
	100 m3	0,078	
131	TsI51A1
	Transportarea  cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km
	t	10,17	
132	DA07A
	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturide materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza (piatra sparta de la demolare cu material nou) volumul materialului ce trebuieste amestecat este conform interiorului normei DA12B
	100 m3	0,16	
133	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (amestec de piatra sparta M400 fr.70-5mm-50% si material de la demolare - 50%, h=0.20m)  conform proiectului
	m3	11,00	
134	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Deversor din Butto-Beton) h=15cm
	m3	8,25	
135	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta M400, h=10cm
	m3	0,05	
136	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pinten)
	m3	0,36	
		1.15. Zid de sprijin
	
137	TsA01B1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu 
	m3	6,00	
138	RpDD30C
	Structuri de sprijin (cu fatade finisate sau nefinisate) la armarea paminturilor in ramblee executate cu piatra bruta cu fatada nefinisata (Zid de sprijin)
	m3	9,00	
139	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului in spatele bordurei)
	m3	7,80	
140	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv
	m3	7,80	
		1.16. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere
	
141	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)
	buc	19,00	
142	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoareA900
	buc	3,00	
143	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700
	buc	30,00	
144	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-700
	buc	1,00	
145	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 1050x700
	buc	2,00	
146	DF17A
	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile
	m2	3,34