Retele de alimentare cu apa si canalizare si reconstructia fintinii arteziane nr. 2124 satul Hirtopul Mare, raionul Criuleni. (8191-21-R1-REA)	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-5-1и
Retele exterioare de apeducte A1

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Сeти водопровода А1.
			
		Capitolul 1.1. Armatura cu fitingi.
			
1	AcA53C
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Bransare ф110x1")
	buc	13,00	
 2	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Racord  PE L=0,50  Ф32)
	m	2,00	
 3	GD53E1
	Furtun de cauciuc  ф50мм L=3м
	buc	1,00	
 		Capitolul 1.2. Разборка и восстановление асфальтобетонного и щебеночного покрытия  дороги.
			
4	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	45,91	
 5	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,23	
 6	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 
	m2	382,50	
 7	DB19C
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala 
	m2	382,50	
 		Capitolul 2. Монтажные работы
			
8	AcB06B
	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm,   H- 1,0 m
	buc	18,00	
 9	AcA24A
	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  avind diametrul de 100 mm (Teu egal cu flansa din fonta ф100мм)
	buc	7,00	
 10	AcA24A
	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  avind diametrul de 100 mm (Teu egal cu flansa din fonta ф80мм)
	buc	7,00	
 11	AcA24A
	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  avind diametrul de 100 mm (Reductie  din fonta ф100x80мм)
	buc	36,00	
 12	AcA24A
	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  avind diametrul de 100 mm (Suport de incediu de fonta  ф100мм)
	buc	18,00	
 13	AcA24A
	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  avind diametrul de 100 mm (Placa de obturare  de fonta  ф100мм)
	buc	4,00	
 14	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Robinet pentru apa din PVC  ф32x1)
	buc	35,00	
 		Capitolul 3. Оборудование.
			
15	Pret piata
	Hidrant de incendiu D-100 mm H - 1,0 M
	buc	18,00	
 16	AcA24A
	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  avind diametrul de 100 mm (Teu egal cu flansa din fonta ф100мм)
	buc	7,00	
 17	AcA24A
	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  avind diametrul de 100 mm (Teu egal cu flansa din fonta ф80мм)
	buc	7,00	
 18	AcA24A
	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  avind diametrul de 100 mm (Reductie din fonta ф100x80мм)
	buc	36,00	
 19	AcA24A
	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  avind diametrul de 100 mm (Placa de  cu  suport de incediu de  fonta ф100мм-ППКФ)
	buc	4,00	
 20	AcA24A
	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  avind diametrul de 100 mm (Suport de incediu de  fonta ф100мм
	buc	18,00	
 21	AcA24A
	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  avind diametrul de 100 mm (Placa de obturare de fonta cu flansa  ф100мм)
	buc	4,00	
 22	Pret de piata
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Robinet pentru apa din PVC  ф32x1)
	buc	35,00	

	                                                              
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-6-2и
Statia de pompare deasupra sondei arteziana poz.1
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari tehnice-sanitare
			
12	SE58A
	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -25 mm
	buc	1,000	
 15	Pret de piata
	Трубы насосно компрессорные d=60.3/4
	m	225,000	
 		Capitolul 2. Montarea utilajului
			
21	07-04-030-07
	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil Q=10m3/ч H=270m P-15кВт
	buc	1,000	
 		Capitolul 3. Costul utilajul
			
23	Pret de piata
	Pompa arteziana Q=10m3/ч Н=270м P=15кВт
	buc	1,000	

	                                                                                                         
                                           
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-6-3
Statia de pompare deasupra sondei arteziane.Вентиляция

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari tеhnice sanitare
			
		Capitolul 1.1. Вентиляция
			
1	CL20A
	Deflector d200
	buc	1,00	
 2	VB07A1
	Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul  700 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Заслонка воздушная Р200Р)
	buc	1,00	
 3	VA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm
	m2	0,63	
 4	AcA16C
	Montarea canalelor de ventilatie cu tuburi din azbociment,  avind lungimea de 3 m si diametrul de 200m 
	m	2,00	
 5	AcA16C
	Montarea canalelor de ventilatie cu tuburi din azbociment,  avind lungimea de 3 m si diametrul de 250m 
	m	1,00	
 6	VB23A
	Сетка №10
	m2	0,10	
 7	IzI05B
	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip  I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm
	m2	1,00	

	                                                                                                         
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-7-1
Castel de apa.cap V=50m3 H-12m.Lucreri generale de constructii (пл.А поз.2,3)

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie (объемы выполнены на 2 башни)
			
		Capitolul 1.1. Lucreri terasament
			
		Capitolul 1.2. Fundatiile
			
18	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast
	m3	9,600	
 19	DB16B
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala
	m2	80,000	

	                                                                                                         

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-15
Amenajarea pl.A

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Aminagarea spatiilor vezi
			
1	TsH17A
	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor
	m3	5,48	
 2	TsH24C
	Plantari puieti de  arbori foiosi ,fara balot
	buc	40,00	
 3	Pret de piata
	Artar
	buc	40,00	
 4	TsH05A
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime
	m2	100,00	
 5	TsH09C
	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp
	100 m2	1,00	
 		Capitolul 2. Sistematizarea verticala
			
6	TsH05A
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime-планировка откосов
	m2	400,00	
 7	TsH09C
	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp
	100 m2	4,00	

	                                                                                                         

	
Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.