Reparatie curenta a drumurilor locale in varianta alba din s.Grimancauti r-ul Briceni.	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 05/02-2020
                                                      Lucrari de reparatie.
Str. Păcii L=1100m,str.Independenței L=830m și str.Pescărușului L=400m
Intocmit in baza listei defecţiunilor elaborată de comisia Beneficiarului Nr.01-2020 din 05-02-2020.
	(denumirea lucrări)
Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitate
de măsură	Cantitatea		
		1. Lucrari de reparatie.
Str. Păcii L=1100m ,str.Independenței L=830m și str.Pescărușului L=400m
				
1	DA04B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	4,80		
 2	TsC02D1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,12		
 3	TsI51A2
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 	t	19,20		
 4	Dl134
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm  la 12cm	100m2	48,00		
 5	DI134A1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134  se scade 3cm.	100m2	-48,00		
   		Capitolul 1.2. Strada  Independentei  L = 830m. B= 4.5 m . 				
6	DA04B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	3,70		
 7	Dl134
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm  la 12cm	100m2	37,35		
 8	DI134A1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134  se scade 3cm.	100m2	-37,35		
   		Capitolul 1.3. Strada  Pescarusului. L = 400m. B= 3.0 m .				
9	DA04B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	1,20		
 10	TsC02D1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,06		
 11	TsI51A2
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 	t	9,60		
 12	Dl134
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm  la 12cm	100m2	12,00		
 13	DI134A1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134  se scade 3cm.	100m2	-12,00		
		Total:					
		Cheltuieli directe	 lei				
		Contributii la asigurari socialemsi asis	22,50 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	14,50 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
		Total	100,00 +				
		TVA	20,00 %				
		Total					
	APROBAT:    
L.S.
Investitor	

(V.Dvorschi.)