Lista cu cantitatea de lucrări

1. Lucrari de reparatie a curtii blocurilor de locuit de pe str. Crestiuc 6, str. Crestiuc nr. 8  si str. Bernardazzi nr. 15
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. str. Crestiuc 6
	
		1.1. Intrare in curte
	
1	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
	m	84,0000	
2	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II
	100 m3	0,4200	
3	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3	5,0000	
4	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri vibropresate de drum 1000*300-150)
	m	128,0000	
5	RpAcF01A
	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment
	buc	2,0000	
6	RpCS19E
	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton
	m2	20,0000	
7	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire
	m3	39,5000	
8	DI93B
	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.
	m2	19,0000	
9	DI106
	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie
	100m2	0,1300	
10	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,1900	
11	DI133
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice
	t	38,0000	
12	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto
	m3	22,5000	
13	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km
	t	36,0000	
		1.2. Parcare auto
	
14	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II
	100 m3	0,2100	
15	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3	2,0000	
16	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri vibropresate de drum 1000*300-150)
	m	15,0000	
17	RpAcF01A
	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment
	buc	2,0000	
18	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire
	m3	9,0000	
19	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,0500	
20	DB12B
	Strat de legatura de criblura, executat la cald, cu asternere mecanica h=6cm - binder
	t	10,6000	
21	DI133
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h=5 cm
	t	9,0000	
22	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto
	m3	10,0000	
23	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km
	t	16,0000	
		2. str. Crestiuc 8
	
		2.1. Intrare in curte
	
24	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
	m	157,0000	
25	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II
	100 m3	0,2100	
26	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3	6,0000	
27	RpDB35A
	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)
	m2	1,5000	
28	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri vibropresate de drum 1000*300-150)
	m	160,0000	
29	RpAcF01A
	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment
	buc	4,0000	
30	RpCS19E
	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton
	m2	10,5000	
31	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire
	m3	19,0000	
32	DI93B
	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.
	m2	25,0000	
33	DI106
	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie
	100m2	0,2500	
34	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,2200	
35	DI133
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h=5 cm
	t	41,7000	
36	DE13B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 
	m2	1,5000	
37	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto
	m3	19,4000	
38	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km
	t	31,0000	
		2.2. Parcare auto
	
39	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II
	100 m3	0,1800	
40	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3	3,0000	
41	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri vibropresate de drum 1000*300-150)
	m	30,0000	
42	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire
	m3	9,6000	
43	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,0500	
44	DB12B
	Strat de legatura de criblura, executat la cald, cu asternere mecanica h=6cm - binder
	t	12,0000	
45	DI133
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h=5 cm
	t	9,4000	
46	RpCS19E
	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton
	m2	5,0000	
47	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto
	m3	9,4000	
48	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km
	t	15,0000	
		3. str. Bernardazzi 15
	
		3.1. Intrare in curte
	
49	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
	m	50,0000	
50	RpDA25D
	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de 51-100 cm
	buc	10,0000	
51	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II
	100 m3	0,2000	
52	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3	11,0000	
53	RpCS19E
	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton
	m2	14,6000	
54	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri vibropresate de drum 1000*300-150)
	m	172,0000	
55	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (borduri vibropresate pentru trotuar 1000*250*80)
	m	60,0000	
56	RpAcF01A
	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment
	buc	4,0000	
57	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire
	m3	28,0000	
58	DI93B
	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.
	m2	28,0000	
59	DI106
	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie
	100m2	2,2000	
60	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,2200	
61	DI133
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h= 5 cm
	t	44,5000	
62	DE13B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 
	m2	60,0000	
63	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto
	m3	15,6000	
64	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km
	t	25,0000	
		3.2. Parcare auto
	
65	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
	m	14,0000	
66	RpCS19E
	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton
	m2	8,4000	
67	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II
	100 m3	0,2700	
68	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3	4,0000	
69	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri vibropresate de drum 1000*300-150)
	m	37,0000	
70	RpAcF01A
	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment
	buc	2,0000	
71	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire
	m3	19,8000	
72	DI93B
	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.
	m2	15,0000	
73	DI106
	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie
	100m2	0,3000	
74	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,1460	
75	DB12B
	Strat de legatura de criblura, executat la cald, cu asternere mecanica h=6cm - binder
	t	12,7000	
76	DI133
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h=5 cm
	t	28,6000	
77	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto
	m3	16,9000	
78	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km
	t	27,0000